Приложение № 4
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от ___________ 2017 г. № ______
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
по проверке исполнения требований безопасности в нефтяной и газовой промышленности
1. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности	
(вид государственного контроля (надзора))	
2. 	
(наименование органа государственного контроля (надзора) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки)	
3. 	
(вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя)	
4. 	
(опасный производственный объект (опасные производственные объекты) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки с указанием класса (классов) опасности)	
5. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист (список контрольных вопросов)	
(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора))	
6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 г. № 101 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 апреля 2013 г., регистрационный № № 28222), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2015 г. № 1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный  № 36191)	
(реквизиты нормативного правового акта (нормативных правовых актов), которым (которыми) установлены обязательные требования)	
7. 	
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки)	
8. 	
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа)	
9. 	
(реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки)	
10. 	
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок)	
11. 	
(должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего плановую проверку в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки и заполняющего проверочный лист)	
12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, и ответы на вопросы, которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки	

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Структурные элементы нормативного правового акта	Ответы на вопросы	Примечание	
			да	нет	не требуется		
II. Организационно-технические требования и положения	
1		Разработаны ли для всех ОПО I, II, III классов опасности планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в порядке, установленном Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 730 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 35, ст. 4516)?	П. 4					
2		Разработаны ли специальные разделы ПЛА в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам?	П. 4					
3		Разработаны ли дополнительно, утверждены и введены в действие при возможности распространения аварийных разливов нефти и нефтепродуктов за пределы блока (цеха, установки, производственного участка) ОПО, планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов?	П. 4					
4		Определяется ли допуск подрядных организаций на ОПО, а также порядок организации и производства работ на ОПО положением о порядке допуска и организации безопасного производства работ, утвержденным организацией, эксплуатирующей ОПО, а при работе нескольких подразделений одной организации, эксплуатирующей ОПО, - регламентом об организации безопасного производства работ, утвержденным руководителем этой организации?	П. 5					
5		Осуществляется ли производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность, по наряду-допуску?	П. 6					
6		Утверждаются ли перечень таких работ (п. 5), порядок оформления нарядов-допусков, а также перечни должностей специалистов, имеющих право выдавать и утверждать наряды-допуски, техническим руководителем организации?	П. 6					
7		Выполняется ли требование о том, что разрешается проведение ежесменно выполняемых видов работ без оформления наряда-допуска, но с регистрацией в журнале учета работ повышенной опасности, при условии обязательной разработки мероприятий, утвержденных техническим руководителем организации по их безопасному выполнению?	П. 6					
8		Соответствуют ли требованиям настоящих Правил технологические процессы на ОПО, предусматривающие применение технических устройств иностранного производства? 	П. 8					
9		Снабжены ли все строящиеся ОПО информационными щитами на просматриваемых местах с указанием наименования объекта и владельца, номера контактного телефона? 	П. 9					
10		Указаны ли дополнительно для действующих и вводимых в эксплуатацию объектов, входящих в состав ОПО, их регистрационные номера согласно свидетельству о регистрации ОПО в государственном реестре?	П. 9					
11		Имеют ли ограждения и контрольно-пропускной режим площадочные ОПО, для которых обязательным требованием является разработка деклараций промышленной безопасности? 	П. 10					
III. Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО	
12		Имеет ли организация, эксплуатирующая ОПО, в наличии и обеспечивает ли функционирование необходимых приборов, систем контроля, автоматического и дистанционного управления и регулирования технологическими процессами, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты, системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии или инцидента, а также иные технические средства, позволяющие дистанционно в режиме реального времени контролировать параметры, определяющие безопасность на ОП?	П. 11					
13		Осуществляет ли организация, эксплуатирующая ОПО, мероприятия по обеспечению дистанционного контроля процессов на ОПО, включающие регистрацию параметров, определяющих опасность технологических процессов, срабатывания систем защиты с записью в журнале событий, и передачу в Ростехнадзор данной информации в электронном виде?	П. 11					
14		Устанавливается ли перечень параметров (их количество и совокупность), определяющих опасность процессов и подлежащих дистанционному контролю, организацией, эксплуатирующей ОПО, исходя из свойств обращающихся веществ и условий безопасного ведения технологических процессов?	Пп. 11.1					
15		Хранится ли в течение 3 месяцев информация о регистрации параметров, определяющих опасность процессов, а также о срабатывании систем защиты (с записью в журнале событий), переданная в автоматизированную систему управления технологическими процессами эксплуатирующей организации (архивирование) и Ростехнадзор? 	Пп. 11.2					
16		При производстве буровых работ, подземном и капитальном ремонте скважин обеспечивается ли их видеорегистрация с формированием видеоархива с использованием электронных средств носителей информации, обеспечивающих возможность передачи информации в Ростехнадзор?						
17		Обеспечивает ли организация, эксплуатирующая ОПО, наличие, сохранность, исправность средств индивидуальной защиты, аварийной и пожарной сигнализации, средств контроля загазованности в помещениях?	П. 12					
18		Поверены ли средства измерения, используемые на ОПО на всех стадиях и при всех видах работ, в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4590; N 49 (ч. I), ст. 7025; 2012, N 31, ст. 4322)?	П. 13					
19		Обеспечивают ли устройство ограждения и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка возможность оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра?	П. 14					
20		Разрабатываются и применяются ли меры защиты от коррозии, изнашивания и старения при использовании в технологических процессах оборудования, в том числе в коррозионно-стойком исполнении? 	П. 15					
21		Составлен ли на каждый технологический процесс на объектах добычи, сбора и подготовки нефти, газа и газового конденсата проектной (или эксплуатирующей) организацией технологический регламент? 	П. 16					
22		Соответствует ли порядок подготовки технологического регламента представленному в главе LVI настоящих Правил?	П. 16					
23		Выполняется ли запрет на эксплуатацию ОПО без технологических регламентов технологических процессов, по не утвержденным технологическим регламентам, либо по технологическим регламентам, срок действия которых истек?	П. 16					
24		Разработал ли пользователь недр инструкцию по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, учитывающую специфику эксплуатации месторождений и технологию проведения работ при бурении, реконструкции, ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации скважин, и согласовать ее с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью)?	П. 17					
IV. Общие требования к проектированию	
25		Идентифицированы ли по классам опасности возможных выбросов и утечек паров и газов в атмосферу ОПО при разведке и обустройстве нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих сернистый водород и другие вредные вещества? 	П. 18					
26		Установлена ли в таких случаях (п. 25) проектной документацией возможность формирования на объектах (в том числе при аварийных ситуациях) загазованных зон с концентрацией вредных веществ, превышающей предельно допустимые санитарные нормы?	П. 18					
27		Установлены ли в таких случаях (п. 25) проектной документацией границы этих зон (п. 26), а также локальные участки с опасной концентрацией сернистого водорода?	П. 18					
28		Установлена ли в таких случаях (п. 25) проектной документацией возможность и интенсивность сульфидно-коррозионного растрескивания металла оборудования и технических средств, контактирующих с агрессивной средой, с учетом параметров и критериев, приведенных в таблицах N 1 и N 2 приложения N 2 настоящих Правил?	П. 18					
29		Установлены ли в таких случаях (п. 25) проектной документацией необходимые мероприятия и уровень защиты при ведении работ в условиях потенциальной и реальной угроз безопасности работников?	П. 18					
30		Соответствуют ли проектные решения при высоких концентрациях (свыше 6 (объемных) %) сернистого водорода в пластовых флюидах требованиям глав XLVI - LV настоящих Правил?	П. 18					
V. Общие требования к строительству, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации ОПО	
31		Для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО организация, эксплуатирующая их на праве собственности, аренды, другом законном праве, определяющем ее юридическую ответственность, передает ли подрядчику для производства работ утвержденную им проектную документацию на строительство, реконструкцию или документацию на капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию в объеме, необходимом для выполнения работ подрядчика и привлеченных организаций?	П. 19					
32		Для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО организация, эксплуатирующая их на праве собственности, аренды, другом законном праве, определяющем ее юридическую ответственность, проверяет ли наличие необходимых разрешительных документов у исполнителей работ, оборудования и материалов?	П. 19					
33		Для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО организация, эксплуатирующая их на праве собственности, аренды, другом законном праве, определяющем ее юридическую ответственность, обеспечивает ли контроль наличия документов, подтверждающих соответствие применяемых технических устройств и материалов?	П. 19					
34		Для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО организация, эксплуатирующая их на праве собственности, аренды, другом законном праве, определяющем ее юридическую ответственность, обеспечивает ли контроль качества применяемых технических устройств и материалов?	П. 19					
35		Для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО организация, эксплуатирующая их на праве собственности, аренды, другом законном праве, определяющем ее юридическую ответственность, осуществляет производственный контроль выполнения работ подрядчиками и привлеченными организациями?	П. 19					
36		Обеспечивает ли пользователь недр сохранность скважин, находящихся в консервации, и мониторинг безопасности ликвидированных скважин, расположенных в пределах лицензионного участка?	П. 20					
37		Выполняется ли требование о том, что в случае, когда длительность консервации зданий и сооружений ОПО может превысить сроки, предусмотренные документацией на их консервацию, такие объекты подлежат ликвидации или должны пройти экспертизу промышленной безопасности с целью продления сроков безопасной консервации и оценки угрозы причинения вреда имуществу, жизни или здоровью населения, окружающей среде?	П. 21					
38		Производится ли по окончании строительно-монтажных работ ввод ОПО в эксплуатацию? Для пуско-наладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопасных условиях должны быть разработаны технологические регламенты с указанием мер безопасности	П. 22					
39		Разработаны ли технологические регламенты с указанием мер безопасности для пуско-наладочных работ с применением опасных веществ или во взрывоопасных условиях? 	П. 22					
VI. Общие требования к ОПО и рабочим местам	
40		Утверждены ли в организациях, которые имеют подземные коммуникации (например, кабельные линии, нефтепроводы, газопроводы), руководством организации схемы фактического расположения этих коммуникаций?	П. 23					
41		Обозначаются ли подземные коммуникации на местности указателями, располагаемыми по трассе и в местах поворотов?	П. 23					
42		Имеют ли трубопроводы в местах пересечения с транспортными магистралями, переходами знаки предупреждения об опасности и дополнительную защиту (например, "кожухи"), обеспечивающую их безопасную эксплуатацию?	П. 24					
43		Устанавливаются ли от крайнего ряда эксплуатационных скважин, а также вокруг других ОПО санитарно-защитные зоны, размеры которых определяются проектной документацией?	П. 25					
44		Установлена ли при наличии в продукции месторождений вредных примесей (сернистого водорода, цианистоводородной (синильной) кислоты) между ОПО, добывающими и транспортирующими эту продукцию, и селитебными территориями буферная (санитарно-защитная) зона, размеры которой определяются проектной документацией?	П. 25					
45		Устанавливаются ли категории проектируемых зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасностям проектной организацией на стадии проектирования?	П. 26					
46		Обеспечены ли работники ОПО в зависимости от условий работы и принятой технологии производства соответствующими средствами индивидуальной и коллективной защиты? 	П. 27					
47		Оборудован ли каждый участок, цех ОПО, где обслуживающий персонал находится постоянно, круглосуточной телефонной (радиотелефонной) связью с диспетчерским пунктом или руководством участка, цеха данного объекта?	П. 27					
48		Размещены ли предупредительные знаки и надписи на рабочих местах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов? 	П. 28					
49		Выполняется ли требование о том, что освещенность рабочих мест должна быть равномерной и исключать возникновение слепящего действия осветительных приспособлений на работающих? 	П. 29					
50		Выполняется ли запрет на производство работ в неосвещенных местах?	П. 29					
51		Проводится ли измерение освещенности внутри помещений (в том числе участков, отдельных рабочих мест, проходов и так далее) при вводе сети освещения в эксплуатацию в соответствии с нормами освещенности, а также при изменении функционального назначения помещений?	П. 29					
52		Предусмотрено ли во всех производственных помещениях, кроме рабочего, аварийное освещение, а в зонах работ в ночное время на открытых площадках - аварийное или эвакуационное освещение?	П. 30					
53		Питаются ли светильники аварийного и эвакуационного освещения от независимого источника? 	П. 30					
54		Выполняется ли требование о том, что вместо устройства стационарного аварийного и эвакуационного освещения разрешается применение ручных светильников с аккумуляторами?	П. 30					
55		Производится ли выбор вида освещения участков, цехов и вспомогательных помещений ОПО с учетом максимального использования естественного освещения?	П. 30					
56		Оборудуются ли места прохода и доступа к техническим устройствам, на которых требуется подъем рабочего либо обслуживающего персонала на высоту до 0,75 м, ступенями, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами? 	П. 31					
57		Устроены ли в местах прохода людей над трубопроводами, расположенными на высоте 0,25 м и выше от поверхности земли, площадки или пола, переходные мостики, которые оборудуются перилами, если высота расположения трубопровода более 0,75 м?	П. 31					
58		Выполняется ли требование о том, что маршевые лестницы должны иметь уклон не более 60 градусов (у резервуаров - не более 50 градусов), ширина лестниц должна быть не менее 0,65 м, у лестницы для переноса тяжестей - не менее 1 м, расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 0,25 м, ширина ступеней должна быть не менее 0,2 м и иметь уклон вовнутрь 2 - 5 градусов?	П. 32					
59		Имеют ли с обеих сторон ступени боковые планки или бортовую обшивку высотой не менее 0,15 м, исключающую возможность проскальзывания ног человека? 	П. 32					
60		Оборудованы ли лестницы с двух сторон перилами высотой 1 м?	П. 32					
61		Выполняется ли требование о том, что лестницы тоннельного типа должны быть металлическими шириной не менее 0,6 м и иметь, начиная с высоты 2 м, предохранительные дуги радиусом 0,35 - 0,4 м, скрепленные между собой полосами, дуги располагаются на расстоянии не более 0,8 м одна от другой, расстояние от самой удаленной точки дуги до ступеней должно быть в пределах 0,7 - 0,8 м?	П. 33					
62		Оборудованы ли лестницы промежуточными площадками, установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали одна от другой?	П. 33					
63		Выполняется ли требование о том, что расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок должно быть не более 0,35 м?	П. 33					
64		Имеют ли рабочие площадки и площадки обслуживания, расположенные на высоте, настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения, или досок толщиной не менее 0,04 м, и, начиная с высоты 0,75 м, перила высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 0,4 м друг от друга, и борт высотой не менее 0,15 м, образующий с настилом зазор не более 0,01 м для стока жидкости?	П. 34					
65		Проводятся ли работы, связанные с опасностью падения работающего с высоты, с применением предохранительного пояса?	П. 35					
66		Испытываются ли специальной комиссией с оформлением акта предохранительные пояса и фалы не реже чем один раз в 6 месяцев статической нагрузкой, указанной в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя? 	П. 36					
67		Выполняется ли требование о том, что при отсутствии таких данных (п. 66) в инструкции по эксплуатации испытание следует проводить статической нагрузкой 225 кгс в течение пяти минут?	П. 36					
68		Выполняется ли запрет на применение деревянных настилов для взрывопожароопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки, склады горюче-смазочных материалов, площадки скважин и другие объекты) в местах возможного разлива жидких горючих и легковоспламеняющихся веществ? 	П. 37					
69		Выполняется ли требование о том, что разрешается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 0,04 м, обработанных препятствующими горению материалами, при ведении работ с лесов во время ремонта полностью остановленных оборудования и аппаратов, зданий и сооружений?	П. 37					
70		Ограждены ли надежно потенциально опасные места (зоны) объектов добычи, подготовки и транспорта нефти и газа (например, открытые емкости, трансмиссии), в том числе временными ограждающими устройствами?	П. 38					
71		Выполняется ли требование о том, что открывать дверцы ограждений или снимать ограждения следует после полной остановки технического устройства? 	П. 38					
72		Разрешается ли пуск технического устройства только после установки на место и надежного закрепления всех съемных частей ограждения?	П. 38					
73		Достаточна ли высота перильных ограждений для исключения доступа к движущимся частям технических устройств во время их работы?	П. 39					
74		Устанавливаются ли при использовании перильных ограждений для приводных ремней с внешней стороны обоих шкивов на случай разрыва ремня металлические лобовые щиты? 	П. 39					
75		Выполняется ли требование о том, что разрешается использование перильных ограждений для закрытия доступа к движущимся частям оборудования и механизмов, если имеется возможность установки ограждений на расстоянии более 0,35 м от опасной зоны, а при отсутствии такой возможности ограждение должно быть выполнено сплошным или сетчатым?	П. 39					
76		Оборудованы ли крупногабаритные двери (створы ворот) производственных помещений, имеющие не более двух несущих петель на каждой стороне створки ворот, дверей (например, машинного зала, блока распределительных гребенок, блока дренажных насосов, блока фильтров), страхующими приспособлениями (например, тросами, цепями)?	П. 40					
77		Имеются ли на участках и в цехах ОПО санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, спроектированные в зависимости от групп производственных процессов?	П. 41					
78		Установлены ли в местах проезда автотранспорта под инженерными коммуникациями (например, переходы трубопроводов, кабельные эстакады) дорожные знаки с указанием габаритов высоты проезда?	П. 42					
79		Ограждены ли или перекрыты амбары, ямы, колодцы (шахты), котлованы, а также различного рода емкости, выступающие над поверхностью земли менее чем на 1 м, во избежание падения в них людей? 	П. 43					
80		Закрыты ли колодцы подземных коммуникаций прочными крышками, имеют ли скобы или лестницу для спуска в них?	П. 44					
81		Устраиваются ли в местах перехода людей над уложенными по поверхности земли рядами трубопроводов, а также над канавами и траншеями переходные мостки шириной не менее 0,65 м с перилами высотой не менее 1 м?	П. 45					
VII. Общие требования к применению технических устройств и инструментов	
82		Осуществляется ли применение технических устройств в соответствии с инструкциями по безопасной эксплуатации и обслуживанию, составленными заводами-изготовителями или эксплуатирующей организацией, техническими паспортами (формулярами)? 	П. 47					
83		Представлены ли инструкции по эксплуатации технических устройств и инструмента иностранного производства на русском языке?	П. 47					
84		Оснащены ли технологические системы, их отдельные элементы, технические устройства необходимой запорной арматурой, средствами регулирования и блокировки, обеспечивающими их безопасную эксплуатацию?	П. 48					
85		Используются ли для взрывопожароопасных технологических процессов системы противоаварийной защиты, противопожарной защиты и газовой безопасности, обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние, в случае критического отклонения от предусмотренных технологическим регламентом параметров?	П. 49					
86		Установлены ли технические устройства в соответствии с проектной документацией или требованиями инструкций по монтажу (эксплуатации) завода-изготовителя?	П. 50					
87		Предусмотрены ли в проектной документации для взрывопожароопасных технологических систем, технических устройств и трубопроводов, которые в процессе эксплуатации подвергаются вибрации, меры по ее снижению, исключению возможности аварийного перемещения, сдвига, разгерметизации и разрушения их узлов и деталей?	П. 51					
88		Осуществляется ли пуск в эксплуатацию технических устройств: вновь смонтированных; после капитального ремонта; ремонта, связанного с конструктивными изменениями, при положительных результатах приемо-сдаточных испытаний? 	П. 52					
89		Оформляются ли результаты приемо-сдаточных испытаний актом эксплуатирующей организации?	П. 52					
90		Выполняется ли запрет на эксплуатацию технического устройства, рабочие параметры которого не обеспечивают безопасность технологического процесса?	П. 53					
91		Разрешается ли дальнейшая эксплуатация только после устранения выявленных недостатков?	П. 53					
92		Осуществляется ли эксплуатация технических устройств, подвергшихся конструктивным изменениям в процессе эксплуатации, при положительном заключении экспертизы промышленной безопасности?	П. 54					
93		Окрашены ли в сигнальные цвета узлы, детали, приспособления и элементы технических устройств, которые могут служить источником опасности для работающих, а также поверхности оградительных и защитных устройств? 	П. 55					
94		Соответствуют ли эксплуатируемые технические устройства по исполнению климатическим условиям их эксплуатации?	П. 56					
95		Предусматриваются ли при пуске в работу или остановке технических устройств и технологических систем меры по предотвращению образования в них взрывоопасных смесей и пробок, образующихся в результате гидратообразования или замерзания жидкостей?	П. 57					
96		Ограждаются ли или заключаются в кожухи открытые движущиеся и вращающиеся части технических устройств? 	П. 58					
97		Оснащены ли такие технические устройства (п. 96) системами блокировки с пусковыми устройствами, исключающими пуск их в работу при отсутствующем или открытом ограждении? 	П. 58					
98		Устанавливается ли соответствующее требование (п. 97) техническими заданиями на разработку и изготовление технических устройств?	П. 58					
99		Выполняется ли требование о том, что ограждение должно быть быстросъемным и удобным для монтажа?	П. 58					
100		Исключают ли конструкция и крепление ограждения возможность непреднамеренного соприкосновения работающего с ограждаемым элементом?	П. 58					
101		Выполняется ли требование о том, что температура наружных поверхностей технических устройств и кожухов теплоизоляционных покрытий не должна превышать температуру самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного продукта, а в местах, доступных для обслуживающего персонала, должна исключать возможность ожогов?	П. 59					
102		Выполняется ли требование о том, что запорные, отсекающие, разгружающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, должны быть максимально приближены к насосу (компрессору) и находиться в доступной и безопасной для обслуживания зоне?	П. 60					
103		Имеются ли на запорной арматуре (задвижках, кранах), устанавливаемой на трубопроводах, указатели положений "Открыто" и "Закрыто"?	П. 61					
104		Имеет ли запорная арматура, расположенная в колодцах, камерах или траншеях (лотках), удобные приводы, позволяющие открывать (закрывать) их без спуска обслуживающего персонала в колодец или траншею (лоток)?	П. 61					
105		Предусматривается ли на нагнетательном трубопроводе центробежных насосов и компрессоров установка обратного клапана или другого устройства для предотвращения перемещения транспортируемых веществ в обратном направлении?	П. 62					
106		Опрессовываются ли технологические трубопроводы после их монтажа, а также после ремонта с применением сварки? 	П. 63					
107		Установлены ли периодичность и условия опрессовки проектной документацией, а также нормативно-техническими документами в области промышленной безопасности?	П. 63					
108		Выполняется ли запрет на эксплуатацию технических устройств и инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с отклонением от рабочих параметров, установленных изготовителем? 	П. 64					
109		Проводится ли снятие кожухов, ограждений, ремонт технических устройств только после отключения электроэнергии, сброса давления, остановки движущихся частей и принятия мер, предотвращающих случайное приведение их в движение вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, под действием силы тяжести или других факторов? 	П. 65					
110		Вывешены ли на штурвалах задвижек, шиберов, вентилей плакаты "Не открывать! Работают люди"? 	П. 65					
111		Вывешивается ли обязательно на пусковом устройстве плакат: "Не включать, работают люди"?	П. 65					
112		Заключаются ли в производственных помещениях объектов установок подготовки нефти (УПН), дожимной насосной станции (ДНС), кустовой насосной станции (КНС), компрессорной станции (КС), установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и других производственных помещениях фланцевые соединения трубопроводов (в том числе соединения запорной арматуры), рассчитанные на рабочее давление 10 МПа и выше, в защитные кожухи?	П. 66					
113		Выполняется ли запрет по достижении срока эксплуатации, установленного изготовителем, на дальнейшую эксплуатацию технического устройства без продления срока безопасной эксплуатации? 	П. 67					
114		Определяются ли критерии вывода из эксплуатации изготовителем и вносятся ли в инструкцию по эксплуатации оборудования?	П. 67					
115		Осуществляется ли продление срока безопасной эксплуатации технических устройств в соответствии с нормативно-техническими документами по результатам проведения необходимых экспертиз?	П. 67					
116		Осуществляются ли работы по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации технического устройства экспертными организациями, с учетом особенностей конструкции и условий эксплуатации конкретного технического устройства?	П. 68					
117		Применяются ли для талевой системы буровых установок и агрегатов по ремонту скважин канаты талевые и грузовые, предусмотренные заводом-изготовителем буровых установок и агрегатов по ремонту скважин?	П. 69					
118		Выполняется ли соединение канатов с применением: коуша с заплеткой свободного конца каната, обжимкой металлической втулкой или установкой не менее трех винтовых зажимов, при этом расстояние между ними должно составлять не менее шести диаметров каната, а зажимы устанавливаются таким образом, чтобы скоба зажима была со стороны свободного конца каната?	П. 70					
119		Имеют ли талевые канаты сертификат соответствия изготовителя?	П. 71					
120		Соответствуют ли талевые канаты паспортным данным талевого блока, кронблока и буровой лебедки? 	П. 72					
121		Соответствует ли диаметр талевого каната размерам профиля канавок шкивов кронблока и талевого блока, системы канавок для укладки каната на барабане лебедки?	П. 72					
122		Выполняется ли запрещение при замене талевого каната производить сращивание с канатом новой бухты до сбрасывания петель с устройства крепления неподвижного конца талевого каната? 	П. 72					
123		Применяются ли для сращивания каната при его вводе в талевую систему специальные петли заводского изготовления для сохранения конструктивной плотности каната после перепуска?	П. 72					
124		Установлен ли контроль за состоянием каната? 	П. 73					
125		Устанавливается ли частота осмотров каната в зависимости от характера и условий работы? 	П. 73					
126		Выполняется ли запрет на использование канатов, если:
одна из прядей оборвана, вдавлена или на канате имеется выдавление (расслоение) проволок в одной или нескольких прядях;
выдавлен сердечник каната или пряди;
на канате имеется деформация в виде волнистости, корзинообразности, местного увеличения или уменьшения диаметра каната;
число оборванных проволок на шаге свивки каната диаметром до 0,02 м составляет более 5%, а на канате диаметром свыше 0,02 м - более 10%;
на канате имеется скрутка ("жучок"), перегиб, залом;
в результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 7% и более;
при уменьшении диаметра наружных проволок каната в результате их износа, коррозии на 40% и более;
на нем имеются следы пребывания в условиях высокой температуры (цвета побежалости, окалины) или короткого электрического замыкания (оплавление от электрической дуги)?	П. 73					
127		Выполняется ли требование о том, что при перепуске каната перед подъемом талевого блока с пола буровой площадки на барабане лебедки должно быть намотано не менее 6 - 7 витков талевого каната?	П. 74					
128		Выполняется ли запрещение применять срощенные канаты для оснастки талевой системы буровой установки, агрегатов для освоения и ремонта скважин, а также для подъема вышек и мачт, изготовления растяжек, грузоподъемных стропов, удерживающих рабочих, и страховых канатов?	П. 75					
129		Выполняется ли запрет на резку талевых канатов, а также канатов для подъема вышек и мачт, растяжек, страховочных канатов с использованием электросварки? 	П. 76					
130		Производится ли резка канатов механическим способом с использованием специальных приспособлений с применением защитных очков (масок)?	П. 76					
VIII. Требования к применению электрооборудования на ОПО	
VIII.I. Организационно-технические требования	
131		Выполняется ли требование о том, что электрооборудование ОПО должно быть стойким в отношении воздействия окружающей среды или защищенным от этого воздействия?	П. 77					
132		Оборудованы ли ячейки распределительного устройства ОПО, рассчитанные на напряжение 6 кВ, запорным устройством и блокировкой, исключающей возможность:
проведения операций с разъединителем при включенных масляном, вакуумном, электрогазовом выключателях или высоковольтном контакторе;
включения разъединителя при открытой задней двери ячейки;
открывания задней двери при включенном разъединителе?	П. 78					
133		Выполняется ли требование о том, что расстояние по горизонтали от крайнего провода воздушной линии электропередачи напряжением 6 - 10 кВ (при наибольшем его отклонении) до помещения насосной, бытовых и других сооружений должно быть не менее 2 м, а для воздушных линий напряжением до 1 кВ - не менее 1,5 м?	П. 79					
134		Производится ли для определения технического состояния заземляющего устройства: 
измерение сопротивления заземляющего устройства; измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством;
измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей;
измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства? 	П. 82					
135		Выполняются ли измерения в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты - в период наибольшего промерзания грунта)?	П. 82					
136		Проводится ли так же (п. 135) проверка цепи "фаза-ноль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (с составлением протокола испытаний)?	П. 82					
137		Оформляются ли протоколами результаты измерений? 	П. 82					
138		Проводится ли ремонт технических устройств с приводом от электродвигателя только после выполнения мер, исключающих возможность случайного включения электропривода?	П. 83					
139		Предусматривается ли для обеспечения ремонта коммутационной аппаратуры в распределительном устройстве со снятием напряжения на вводе каждой питающей линии линейный разъединитель?	П. 84					
140		Обеспечены ли ОПО переносными светильниками?	П. 85					
141		Выполняется ли требование о том, что для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В?	П. 85					
142		Выполняется ли требование о том, что вилки приборов на напряжение 12 - 50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением? 	П. 85					
143		Имеются ли в помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках надписи с указанием номинального напряжения?	П. 85					
144		Имеет ли одиночно установленное техническое устройство собственные заземляющие устройства или присоединяется ли к общему заземляющему устройству установки при помощи отдельных заземляющих проводников? 	П. 86					
145		Выполняется ли запрет на последовательное включение в заземляющее устройство нескольких заземляемых объектов (соединение между собой заземляющих устройств разных зданий, сооружений, установок при помощи одного заземляющего проводника)?	П. 86					
146		Выполняется ли монтаж, демонтаж и наладка наземного силового электрооборудования, системы электроснабжения, освещения, молниезащиты и заземления персоналом, имеющим допуск к обслуживанию и ремонту электрооборудования?	П. 87					
VIII.II. Требования по обеспечению взрывобезопасности	
147		Выполняется ли требование о том, что при выборе электрооборудования и электроаппаратуры для ОПО следует руководствоваться классификацией взрывоопасных зон, установленной статьей 19 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"?	П. 88					
148		Выполняется ли требование о том, что любые закрытые помещения, имеющие сообщение с зонами классов 0 и 1, считаются взрывоопасными, а класс их взрывоопасности соответствует классу взрывоопасности сообщающейся зоны?	П. 88					
149		Соответствуют ли класс и границы взрывоопасных зон вокруг источников образования взрывоопасных смесей приведенным в приложении N 3 к настоящим Правилам? 	П. 89					
150		Определяются ли размеры взрывоопасных зон при проектировании с учетом особенностей технологического процесса, характеристик опасных веществ, систем вентиляции и других факторов, влияющих на интенсивность возможных утечек и распространение газовоздушных и паровоздушных смесей?	П. 89					
151		Выполняется ли требование о том, что электрооборудование (машины, аппараты, устройства), контрольно-измерительные приборы, электрические светильники, средства блокировки, телефонные аппараты и сигнальные устройства к ним, устанавливаемые во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2, должны быть во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень взрывозащиты в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ, вид взрывозащиты - категории и группе взрывоопасной смеси?	П. 90					
152		Представляются ли на каждый тип взрывозащищенного электрооборудования отечественного и зарубежного производства документы об оценке (подтверждении) его соответствия действующим в Российской Федерации нормативным правовым требованиям в условиях его эксплуатации во взрывоопасной зоне?	П. 91					
153		Выполняется ли запрет на эксплуатацию электрооборудования при неисправных средствах взрывозащиты, блокировках, нарушениях схем управления и защиты?	П. 92					
IX. Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников	
154		Проводится ли подготовка и аттестация специалистов в области промышленной безопасности в объеме, соответствующем их должностным обязанностям?	П. 93					
155		Проводится ли первичная аттестация специалистов не позднее одного месяца с момента назначения на должность, при переводе на другую работу, трудоустройству в организацию, поднадзорную Ростехнадзору?	П. 93					
156		Проводится ли периодическая аттестация специалистов не реже одного раза в пять лет, если другие сроки не предусмотрены иными нормативными правовыми актами?	П. 93					
157		Проводится ли проверка знаний у рабочих не реже одного раза в 12 месяцев в соответствии с квалификационными требованиями производственных инструкций и/или инструкции по данной профессии?	П. 93					
158		Проходят ли специалисты, привлекаемые к работам по диагностике состояния сооружений, оборудования и других технических средств, проверку знаний и получают ли право на ведение таких работ?	П. 94					
159		Проводится ли аттестация сварщиков, привлекаемых к ремонтным работам на ОПО на нефтяных и газовых месторождениях, а также к строительству и ремонту промысловых нефтегазоконденсатопроводов, в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998 г. N 63 (зарегистрировано Минюстом России 4 марта 1999 г., регистрационный N 1721); с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 17 октября 2012 г. N 588 (зарегистрирован Минюстом России 23 октября 2012 г., регистрационный N 25903); Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25 июня 2002 г. N 36 (зарегистрировано Минюстом России 17.07.2002, регистрационный N 3587); с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 17 октября 2012 г. N 588 (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2012 г., регистрационный N 25903)?	П. 95					
160		Владеют ли работники приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях?	П. 96					
161		Допускаются ли к руководству и ведению работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических работ в скважинах, а также по добыче и подготовке нефти и газа лица, имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности?	П. 97					
162		Проходят ли дополнительно работники, осуществляющие непосредственное руководство и выполнение работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических и прострелочно-взрывных работ на скважинах, раз в 2 года проверку знаний по курсу "Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП"? 	П. 97				Данное требование не распространяется в отношении работников, осуществляющих авторский надзор и научное сопровождение внедрения технологических процессов, технических устройств и инструмента.	
163		Проходят ли обучение Работники комплексных бригад при необходимости выполнения работ, требующих совмещения профессий, и получают ли соответствующую квалификацию по видам выполняемых работ, а также имеют ли допуски к самостоятельной работе по совмещаемым профессиям?	П. 98					
164		Выполняется ли требование о том, что работники, прибывшие на ОПО для работы, должны быть ознакомлены с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными производственными факторами и признаками их проявления, действиями по конкретным видам тревог, другими вопросами, входящими в объем вводного инструктажа? 	П. 99					
165		Фиксируются ли сведения о проведении инструктажа в специальных журналах с подтверждающими подписями инструктируемого и инструктирующего?	П. 99					
166		Выполняется ли требование о том, что специалисты и рабочие должны быть ознакомлены с перечнем газоопасных мест и работ и соответствующими инструкциями?	П. 99					
167		Осуществляются ли работы на ОПО, связанные с освоением месторождений, в продукции которых содержится сернистый водород, другие вредные вещества, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в условиях возможности появления сернистого водорода в воздушной среде? 	П. 100					
168		Обеспечены ли на этих объектах (п. 167) работники изолирующими дыхательными аппаратами, лечебно-профилактическим питанием, средствами и препаратами для оказания первой медицинской помощи?	П. 100					
169		Установлены ли в ПЛА этих объектов места "островков" безопасности, порядок эвакуации с учетом конкретных метеоусловий?	П. 100					
170		Выполняется ли требование о том, что при содержании в продукции месторождений свыше 6 (объемных) % сернистого водорода следует руководствоваться требованиями глав XLVI - LV настоящих Правил?	П. 101					
171		Ознакомлен ли персонал с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА?	П. 102					
172		Проверяется ли знание ПЛА во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем ОПО, но не реже одного раза в месяц?	П. 102					
X. Требования безопасности при производстве буровых работ	
173		Закладываются ли скважины, указанные в пункте 2 настоящих Правил, за пределами границ зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, охранных зон линий электропередачи, магистральных нефтегазопроводов, водозаборных, других промышленных и гражданских объектов?	П. 103					
174		Является ли основным документом на производство буровых работ рабочий проект, разработанный и утвержденный в соответствии с требованиями настоящих Правил, других нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проектирования?	П. 104					
175		Производится ли пуск в работу (эксплуатацию) буровой установки, вспомогательных сооружений и технических устройств на участке ведения буровых работ после завершения и проверки качества вышкомонтажных работ, опробования технических устройств, при наличии укомплектованной буровой бригады и положительных результатов испытаний и проверок, указанных в пункте 133 настоящих Правил? 	П. 105					
176		Оформляется ли готовность к пуску актом рабочей комиссии буровой организации, с участием представителей заказчика, подрядчиков и территориального органа Ростехнадзора?	П. 105					
177		Проходят ли рабочие бригады при выполнении специальных работ силами буровой бригады (например, передвижка буровой установки, монтаж мобильных буровых установок, ремонтные работы повышенной сложности) дополнительное обучение с получением допусков к самостоятельной работе по основной и совмещаемой профессиям?	П. 106					
178		Обеспечено ли на всех этапах производства буровых работ (в том числе выполняемых подрядчиками, субподрядчиками) наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственным процессом в соответствии с требованиями рабочего проекта и соответствующих нормативных правовых актов?	П. 107					
179		Осуществляется ли контроль за ходом производства буровых работ, качеством выполнения этих работ, технологических процессов и операций, качеством используемых материалов и технических средств, соблюдением безопасных условий труда пользователем недр (заказчиком), организацией, осуществляющей производство буровых работ, и другими субъектами хозяйственной деятельности, уполномоченными пользователем недр?	П. 108					
180		Проводится ли производство буровых работ в специфических условиях (в многолетнемерзлых породах; на месторождениях с содержанием в нефти (газе) более 6 (объемных) % сернистого водорода; с кустовых площадок; для добычи метана из угольных пластов) с применением дополнительных мер безопасности, установленных соответствующими главами настоящих Правил?	П. 109					
XI. Требования к разработке рабочего проекта производства буровых работ	
181		Разрабатывается ли рабочий проект производства буровых работ индивидуальный или групповой (далее - рабочий проект) на бурение отдельной скважины;
на бурение группы скважин, расположенных на одной кустовой площадке или одном месторождении, площади?	П. 110					
182		Осуществляется ли разработка рабочего проекта на бурение группы скважин при общности следующих факторов:
назначения скважин;
проектных глубин по стволу скважин;
конструкции скважин - одинаковые диаметры обсадных колонн и их количество (без учета направлений). Отклонение глубин спуска обсадных колонн от указанных в рабочем проекте по вертикали не должно превышать 400 м;
плотности бурового раствора, отличающейся от предусмотренной в рабочем проекте в пределах +/- 0,3 г/см3;
горно-геологических условий проводки;
условий природопользования?	П. 110					
183		Выполняется ли требование о том, что разрешается включение скважин, имеющих отклонение по рабочему проекту на бурение группы скважин по вертикальной глубине 400 м между наиболее и наименее глубокой скважиной, при этом отличие по длине ствола между наиболее и наименее протяженной скважиной не должно превышать 2000 м?	П. 110					
184		Осуществляется ли производство буровых работ на каждой последующей скважине по рабочему проекту на бурение группы скважин с учетом опыта проводки предыдущих скважин?	П. 110					
185		Выполняется ли требование о том, что разрешается повторное использование рабочего проекта для производства буровых работ на последующих скважинах и скважинах на идентичных по геолого-техническим условиям площадях и месторождениях?	П. 111					
186		Выполняется ли требование о том, что повторное использование рабочего проекта может осуществляться при общности факторов, указанных в пункте 110 настоящих Правил?	П. 111					
187		Оформляется ли повторное использование рабочего проекта протоколом комиссии, создаваемой пользователем недр (заказчиком), и согласовывается с проектной организацией?	П. 111					
188		Учитывает ли разрабатываемый рабочий проект опыт производства буровых работ на скважинах данной и ближайших площадях с аналогичными условиями, обеспечивать надежность и безопасность последующей эксплуатации скважины?	П. 112					
189		Содержит ли рабочий проект географическую и климатическую характеристику района работ?	П. 113					
190		Содержит ли рабочий проект горно-геологические условия бурения?	П. 113					
191		Содержит ли рабочий проект обоснование конструкции скважины. Профиль наклонно-направленных и горизонтальных скважин?	П. 113					
192		Содержит ли рабочий проект совмещенный график пластовых (поровых) давлений и давлений гидроразрыва. Ожидаемые давления на устье при газонефтеводопроявлениях?	П. 113					
193		Содержит ли рабочий проект исходные данные для расчета обсадных колонн. Коэффициенты запаса прочности при расчетах. Итоговые таблицы компоновок обсадных и лифтовых колонн. Типы резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб. Регламент спуска обсадных колонн (например, скорости спуска, усилия свинчивания)?	П. 113					
194		Содержит ли рабочий проект обоснование плотности бурового раствора и диапазон колебаний других параметров промывочной жидкости?	П. 113					
195		Содержит ли рабочий проект способ бурения. Компоновку колонны бурильных труб с указанием группы прочности, толщины стенки, запаса прочности и типа замковых соединений. Скорости спуско-подъемных операций?	П. 113					
196		Содержит ли рабочий проект тип тампонажного материала, свойства его камня и раствора (растекаемость, водоотдача, начало загустевания и схватывания, проницаемость, прочность, стойкость к агрессивным средам), способ и гидравлическую программу цементирования исходя из горно-геологических условий?	П. 113					
197		Содержит ли рабочий проект контроль процесса цементирования и изучения состояния крепи после твердения тампонажного раствора?	П. 113					
198		Содержит ли рабочий проект объем исследования стратиграфического разреза в процессе бурения для уточнения пластовых давлений и состава флюида?	П. 113					
199		Содержит ли рабочий проект технологию вторичного вскрытия пластов (перфорации) и типы используемых для этого технических устройств?	П. 113					
200		Содержит ли рабочий проект способы освоения скважины, опробования, испытания пластов в скважине, методы интенсификации притока и программу геолого-геофизических исследований?	П. 113					
201		Содержит ли рабочий проект схемы обвязки устья скважины колонной головкой, противовыбросовым оборудованием и фонтанной арматурой, технические характеристики сальниковых уплотнений и давление на устье при опрессовке совместно с обсадными колоннами. Порядок и условия опрессовки межколонных пространств?	П. 113					
202		Содержит ли рабочий проект мероприятия по охране окружающей среды - описание технологических процессов и перечень технических устройств по очистке и утилизации производственных отходов, повторному использованию сточных вод, безопасному их сбросу в объекты природной среды, нейтрализации отрицательного воздействия отработанного бурового раствора и шлама на окружающую среду при их захоронении, проект рекультивации нарушенных земель?	П. 113					
203		Содержит ли рабочий проект геолого-технический наряд на производство буровых работ?	П. 113					
204		Содержит ли рабочий проект тип и размеры фундаментов под буровую установку, которые определяются исходя из нагрузки на основание, допустимой удельной нагрузки на грунт и коэффициента запаса прочности для данного грунта?	П. 113					
205		Содержит ли рабочий проект средства защиты персонала и состав КИП, в том числе, для контроля состояния воздушной среды при вскрытии продуктивных горизонтов с агрессивными флюидами?	П. 113					
206		Содержит ли рабочий проект объем запаса бурового раствора?	П. 113					
207		Содержит ли рабочий проект мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению газонефтеводопроявлений?	П. 113					
208		Содержит ли рабочий проект укомплектованность системами и средствами пожаротушения?	П. 113					
209		Содержит ли рабочий проект методы оценки состояния обсадных колонн, способы и периодичность их испытания на остаточную прочность?	П. 113					
210		Обеспечивает ли конструкция и схема колонной устьевой обвязки, фонтанной арматуры оптимальные режимы работы скважины, возможность герметизации трубного, затрубного и межтрубных пространств, возможность выполнения технологических операций в скважине, глубинные исследования, отбор проб и контроль устьевого давления и температуры?	П. 114					
211		Принимаются ли при возникновении в процессе производства буровых работ осложнений (газонефтепроявления, поглощения, обвалы и другие) оперативные решения по отклонению от параметров, предусмотренных в рабочем проекте, буровым подрядчиком с последующим уведомлением заказчика?	П. 115					
212		Осуществляет ли в процессе производства буровых работ организация, разработавшая рабочий проект, авторский надзор, в том числе при реализации природоохранных мероприятий?	П. 116					
XII. Требования к конструкции скважин	
213		Обеспечивает ли конструкция скважины в части надежности, технологичности и безопасности максимальное использование пластовой энергии продуктивных горизонтов в процессе эксплуатации за счет выбора оптимального диаметра эксплуатационной колонны и возможности достижения проектного уровня гидродинамической связи продуктивных отложений со стволом скважины?	П. 117					
214		Обеспечивает ли конструкция скважины в части надежности, технологичности и безопасности применение эффективного оборудования, оптимальных способов и режимов эксплуатации, поддержания пластового давления, теплового воздействия и других методов повышения нефтегазоотдачи пластов?	П. 117					
215		Обеспечивает ли конструкция скважины в части надежности, технологичности и безопасности условия безопасного ведения работ без аварий и осложнений на всех этапах производства буровых работ и эксплуатации скважины?	П. 117					
216		Обеспечивает ли конструкция скважины в части надежности, технологичности и безопасности получение необходимой горно-геологической информации по вскрываемому разрезу?	П. 117					
217		Обеспечивает ли конструкция скважины в части надежности, технологичности и безопасности условия безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами и охраны окружающей среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепления скважины, герметичности обсадных колонн и кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и пространства вокруг устья скважины?	П. 117					
218		Определяются ли оптимальное число обсадных колонн и глубины установки их башмаков при проектировании конструкции скважин количеством зон с несовместимыми условиями проводки ствола по градиентам пластовых (поровых) давлений, гидроразрыва (поглощения) пластов, прочности и устойчивости пород?	П. 118					
219		Устанавливается ли башмак обсадной колонны, перекрывающий породы, склонные к текучести, ниже их подошвы или в плотных пропластках?	П. 118					
220		Предусматривается ли до вскрытия продуктивных и напорных водоносных горизонтов спуск минимум одной промежуточной колонны или кондуктора до глубины, исключающей возможность разрыва пород после полного замещения бурового раствора в скважине пластовым флюидом или смесью флюидов различных горизонтов и герметизации устья скважины?	П. 118					
221		Устанавливается ли необходимая разность диаметров скважин и муфт обсадных колонн, а также диаметров обсадных труб при спуске безмуфтовых обсадных колонн в рабочем проекте и выбирается ли исходя из оптимальных величин, установленных практикой производства буровых работ и максимально обеспечивающих беспрепятственный спуск каждой колонны до проектной глубины, а также качественное их цементирование?	П. 119					
222		Устанавливается ли подвесное и герметизирующее устройство потайной колонны (хвостовика) выше башмака предыдущей обсадной колонны не менее чем на 75 м для нефтяных скважин и 250 м для газовых скважин?	П. 120					
223		Проводятся ли выбор обсадных труб и расчет обсадных колонн на прочность с учетом максимальных ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений при полном замещении бурового раствора (жидкости глушения) пластовым флюидом или газожидкостной смесью?	П. 121					
224		Проводятся ли выбор обсадных труб и расчет обсадных колонн на прочность с учетом снижения гидростатического уровня в процессе освоения или при механизированной добыче?	П. 121					
225		Проводятся ли выбор обсадных труб и расчет обсадных колонн на прочность с учетом нагрузок, возникающих в результате пространственного искривления ствола скважины?	П. 121					
226		Проводятся ли выбор обсадных труб и расчет обсадных колонн на прочность с учетом осевых нагрузок на трубы и агрессивности флюида на стадиях производства буровых работ и эксплуатации скважины?	П. 121					
227		Подтверждается ли прочность кондукторов и технических колонн, а также оборудования устья скважины расчетом предельного объема поступившего в скважину флюида (Vпред), при котором возможно глушение проявления без превышения допустимых давлений для каждого вскрытого скважиной необсаженного пласта?	П. 121					
228		Обеспечивает ли прочность кондукторов, технических колонн и установленного на них противовыбросового оборудования герметизацию устья скважины в случаях газонефтеводопроявлений, выбросов и открытого фонтанирования с учетом превышения дополнительного давления, необходимого для глушения скважины, не менее чем на 10%?	П. 121					
229		Обеспечивает ли прочность кондукторов, технических колонн и установленного на них противовыбросового оборудования устойчивость (сохранение целостности) при воздействии гидростатического давления столба бурового раствора максимальной плотности?	П. 121					
230		Обеспечивает ли прочность кондукторов, технических колонн и установленного на них противовыбросового оборудования противостояние воздействию максимальных сжимающих нагрузок в случаях открытого фонтанирования или поглощения с падением уровня бурового раствора, а также в интервалах залегания склонных к текучести пород?	П. 121					
231		Обеспечивает ли конструкция устья скважины, колонных головок, герметизирующих устройств подвеску с расчетным натяжением промежуточных и эксплуатационных колонн с учетом компенсации температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны), а также подвеску колонны бурильных труб на противовыбросовом оборудовании?	П. 122					
232		Обеспечивает ли конструкция устья скважины, колонных головок, герметизирующих устройств контроль за возможными флюидопроявлениями за обсадными колоннами?	П. 122					
233		Обеспечивает ли конструкция устья скважины, колонных головок, герметизирующих устройств возможность аварийного глушения скважины?	П. 122					
234		Обеспечивает ли конструкция устья скважины, колонных головок, герметизирующих устройств герметичность межколонных пространств при бурении и эксплуатации скважины?	П. 122					
235		Обеспечивает ли конструкция устья скважины, колонных головок, герметизирующих устройств испытание обсадных колонн и межколонных пространств на герметичность?	П. 122					
236		Устанавливаются ли периодичность и способы проверки состояния обсадных колонн и колонных головок по мере их естественного износа или аварийного разрушения (смятие, разрыв и другие деформации) и необходимые мероприятия по обеспечению безопасности производства буровых работ и эксплуатации скважины рабочим проектом или иной документацией, содержащей аналогичные требования?	П. 123					
237		Предусматривает ли конструкция скважины возможность капитального ремонта скважины, в том числе путем забуривания и проводки нового ствола скважины?	П. 123					
XIII. Требования к подготовительным и вышкомонтажным работам	
238		Обеспечивают ли подготовительные работы к монтажу буровой установки рациональное использование земельных ресурсов и естественного рельефа местности? 	П. 124					
239		Имеет ли размер земельного участка для производства буровых работ площадь, обеспечивающую соблюдение требований промышленной безопасности?	П. 124					
240		Выполняется ли требование о том, что при производстве буровых работ на землях сельскохозяйственного назначения следует руководствоваться установленными требованиями по обороту земель сельскохозяйственного назначения?	П. 125					
241		Планируются ли площадки для монтажа буровой установки с учетом естественного уклона местности и обеспечения движения сточных вод в систему их сбора и очистки? 	П. 126					
242		Располагаются ли манифольды противовыбросового оборудования должны с уклоном от устья скважины?	П. 126					
243		Утверждается ли техническая документация на транспортирование крупного блока с вышкой, отдельно вышки в вертикальном положении, блоков мобильных буровых установок руководством организации, осуществляющей вышкомонтажные работы, после согласования трассы со всеми заинтересованными организациями? 	П. 127					
244		Выполняются ли работы (п. 243) под руководством ответственного специалиста, имеющего допуск к руководству такими работами?	П. 127					
245		Отражен ли в технической документации способ транспортировки оборудования?	П. 127					
246		Отражена ли в технической документации трасса передвижения оборудования и пути движения поддерживающей и страхующей техники?	П. 127					
247		Отражены ли в технической документации способы преодоления рвов, оврагов, выравнивания трассы, в том числе по лесным вырубкам, перехода через дороги, линии электропередач, водные преграды?	П. 127					
248		Отражены ли в технической документации количество и расстановка членов бригады, участвующей в транспортировке оборудования, участие представителей организаций, эксплуатирующих ЛЭП, железные дороги (в случае их пересечения)?	П. 127					
249		Выполняется ли запрет на работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а также на передвижение вышек в вертикальном положении при ветре свыше 8 м/с, во время грозы, ливня и сильного снегопада, при гололедице, тумане с горизонтальной видимостью менее 20 м, при температуре воздуха ниже пределов, установленных в данном регионе?	П. 128					
250		Выполняется ли запрещение одновременно находиться на разной высоте вышки рабочим, не занятым выполнением общей работы?	П. 129					
251		Разрешается ли приступать к демонтажу буровой установки на электроприводе только после получения письменного подтверждения работника, ответственного за эксплуатацию электрооборудования, об отключении буровой установки от электросети?	П. 130					
252		Выполняется ли запрет на демонтаж буровой вышки, вышечно-лебедочного блока при наличии давления на устье скважины?	П. 131					
253		Испытаны ли якоря ветровых оттяжек (при наличии) вышки (мачты) на нагрузки, установленные инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя?	П. 132					
254		Производятся ли после монтажа буровой установки испытания на герметичность нагнетательных трубопроводов, воздухопроводов, систем управления оборудованием и блокировок, проверки качества заземления оборудования и заземляющих устройств?	П. 133					
XIV. Требования к применению технических устройств и инструментов при производстве буровых работ	
255		Устанавливаются ли технические характеристики и комплектность оборудования буровой установки, вспомогательного оборудования, необходимого для проведения буровых работ, рабочим проектом?	П. 134					
256		Определена ли минимально необходимая грузоподъемность буровой установки в рабочем проекте из условия, чтобы сумма статических и динамических нагрузок при спуске (подъеме) наиболее тяжелых бурильных или обсадных колонн, а также при ликвидации аварий (прихватов) не превышала величину параметра "Допускаемая нагрузка на крюке" выбранной буровой установки? 	П. 135					
257		Выполняется ли требование о том, что нагрузка на крюке от максимальной расчетной массы бурильной колонны и наибольшей расчетной массы обсадных колонн не должна превышать соответственно 0,6 и 0,9 "Допускаемой нагрузки на крюке" соответственно, при этом выбор должен производиться по большей из указанных нагрузок?	П. 135					
258		Выполняется ли требование о том, что в случае выполнения технологических операций в обсаженном стволе нагрузка на крюке от максимальной расчетной массы бурильной колонны не должна превышать 0,9 "Допускаемой нагрузки на крюке"?	П. 135					
259		Оснащаются ли буровые установки верхним приводом при бурении скважин с глубины по стволу более 4500 м?	П. 136					
260		Оснащаются ли буровые установки верхним приводом при вскрытии пластов с ожидаемым содержанием в пластовом флюиде сернистого водорода свыше 6 (объемных) %?	П. 136					
261		Оснащаются ли буровые установки верхним приводом при наборе угла с радиусом кривизны менее 30 м в наклонно направленных и горизонтальных скважинах?	П. 136					
262		Оснащаются ли буровые установки верхним приводом при бурении горизонтального участка ствола скважины длиной более 300 м в скважинах глубиной по вертикали более 3000 м?	П. 136					
263		Оснащаются ли буровые установки верхним приводом при бурении всех морских скважин?	П. 136					
264		Обеспечивают ли светильники буровых установок освещенность:
роторного стола - 100 лк;
пути движения талевого блока - 30 лк;
помещения вышечного и насосного блоков - 75 лк;
превенторной установки - 75 лк;
лестниц, маршей, сходов, приемного моста - 10 лк?	П. 137					
265		Осуществляется ли управление буровой лебедкой с пульта бурильщика? 	П. 138					
266		Производится ли пуск буровых насосов в работу с местного поста управления, а регулирование их работы и остановка - с пульта бурильщика и местного поста управления?	П. 138					
267		Выполняется ли требование о том, что управление грузоподъемными механизмами для работы на приемном мосту должно быть дистанционным? 	П. 139					
268		Механизированы ли работы с перемещением грузов весов свыше 30 кг?	П. 139					
269		Обеспечивает ли конструкция вспомогательной лебедки плавное перемещение и надежное удержание груза на весу? 	П. 140					
270		Обеспечен ли с пульта управления лебедкой оператору обзор места работы и перемещения груза, при этом разрешается устанавливать дублирующий пульт управления? 	П. 140					
271		Укомплектована ли буровая установка ограничителем высоты подъема талевого блока?	П. 141					
272		Укомплектована ли буровая установка ограничителем допускаемой нагрузки на крюке?	П. 141					
273		Укомплектована ли буровая установка блокирующими устройствами по отключению привода буровых насосов при превышении давления в нагнетательном трубопроводе на 10% выше максимального рабочего давления насосов для соответствующей цилиндровой втулки?	П. 141					
274		Укомплектована ли буровая установка станцией (приборами) контроля параметров бурения (тип станции устанавливается заказчиком)?	П. 141					
275		Укомплектована ли буровая установка приемным мостом с горизонтальным участком длиной не менее 14 м, шириной - не менее 2 м и стеллажами. 	П. 141					
276		Используются ли при укладке труб специальные прокладки и боковые упоры? 	П. 141					
277		Выполняется ли требование о том, что высота укладки труб не более 2-х метров, но не выше ширины стеллажа,а стеллажи должны иметь не менее двух проходов на приемный мост на каждую сторону, причем при высоте стеллажа ниже приемного моста подача труб на последний должна быть механизирована?	П. 141					
278		Укомплектована ли буровая установка оборудованием для приготовления, обработки, утяжеления, очистки, дегазации и перемешивания раствора, сбора шлама и отработанной жидкости при безамбарном бурении?	П. 141					
279		Укомплектована ли буровая установка устройством для осушки воздуха, подаваемого в пневмосистему управления буровой установки?	П. 141					
280		Укомплектована ли буровая установка успокоителем ходового конца талевого каната?	П. 141					
281		Укомплектована ли буровая установка системами обогрева рабочих мест?	П. 141					
282		Укомплектована ли буровая установка блокирующими устройствами по предупреждению включения ротора при снятых ограждениях и поднятых клиньях ротора?	П. 141					
283		Укомплектована ли буровая установка приспособлением (поясом) для А-образных мачт и вышек с открытой передней гранью, предотвращающих падение устанавливаемых (установленных) за палец свечей?	П. 141					
284		Укомплектована ли буровая установка системой запасных и приемных емкостей, оборудованных уровнемерами и автоматической сигнализацией для контроля уровня жидкости в них?	П. 141					
285		Укомплектована ли буровая установка градуированной мерной емкостью для контролируемого долива скважины, оснащенной уровнемером для контроля заполнения скважины?	П. 141					
286		Оборудуются ли все закрытые помещения буровой установки, где возможны возникновение или проникновение воспламеняющихся смесей, приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, обеспечивающей воздухообмен в соответствии с требованиями санитарных норм и правил? 	П. 142					
287		Постоянен ли режим работы вентиляции от момента вскрытия продуктивного горизонта до окончания строительства скважины? 	П. 142					
288		Включается ли при достижении 20% от нижнего предела воспламенения смеси воздуха с углеводородами предупредительный сигнал, а при достижении 50% предела обеспечивается ли полное отключение оборудования и механизмов?	П. 142					
289		Обеспечивает ли при производстве буровых работ основание буровой вышки возможность монтажа противовыбросового оборудования на устье скважины и демонтажа основания при установленной фонтанной арматуре или ее части?	П. 143					
290		Обеспечивает ли при производстве буровых работ основание буровой вышки возможность монтажа стола ротора на уровне пола буровой?	П. 143					
291		Обеспечивает ли при производстве буровых работ основание буровой вышки возможность монтажа, а также рационального размещения средств автоматизации, механизации и пультов управления?	П. 143					
292		Обеспечивает ли при производстве буровых работ основание буровой вышки возможность монтажа, а также рационального размещения обогреваемого подсвечника со стоком раствора?	П. 143					
293		Обеспечивает ли при производстве буровых работ основание буровой вышки возможность монтажа, а также рационального размещения воздухо-, масло-, топливопроводов и средств системы обогрева?	П. 143					
294		Обеспечивает ли при производстве буровых работ основание буровой вышки возможность монтажа, а также рационального размещения механизма крепления неподвижной ветви талевой системы?	П. 143					
295		Обеспечивает ли при производстве буровых работ основание буровой вышки возможность монтажа, а также рационального размещения механизмов по изменению положения машинных ключей по высоте?	П. 143					
296		Обеспечивает ли при производстве буровых работ основание буровой вышки возможность монтажа, а также рационального размещения механизма крепления рабочих и страховочных канатов машинных ключей?	П. 143					
297		Обеспечивает ли при производстве буровых работ основание буровой вышки возможность монтажа, а также рационального размещения шурфов для наращивания, установки ведущей трубы и (при необходимости) утяжеленных бурильных труб?	П. 143					
298		Обеспечивает ли при производстве буровых работ основание буровой вышки возможность монтажа, а также рационального размещения устройств по механизации установки ведущей трубы и УБТ в шурфы?	П. 143					
299		Обеспечивается ли при производстве буровых работ на кусте скважин передвижка подвышечного основания вышки специальными техническими устройствами, обеспечивающими восприятие инерционной нагрузки при передвижке в зависимости от массы бурильных свечей, находящихся за пальцами? 	П. 144					
300		Исключается ли в процессе эксплуатации буровой вышки возможность скопления воды в ее элементах?	П. 144					
301		Исключают ли применяемые крепления всех приспособлений и устройств, устанавливаемых на вышках, их самопроизвольное раскрепление и падение? 	П. 145					
302		Застрахованы ли от падения приспособления и устройства?	П. 145					
303		Оборудуются ли при ручной расстановке свечей вышки площадкой верхового рабочего с устройством для его эвакуации в случае возникновения аварийной ситуации? 	П. 146					
304		Расположено ли устройство (п. 303) за пределами вышки и обеспечивать эвакуацию верхового рабочего за пределы внутривышечного пространства?	П. 146					
305		Рассчитаны ли буровая вышка и ее крепление к основанию (при коэффициенте устойчивости 1,4) на опрокидывающий момент при скорости ветра 33,5 м/с и наличии полного комплекта бурильных свечей за пальцами без учета влияния оттяжек? 	П. 147					
306		Предотвращает ли крепление вышки к основанию или фундаменту с учетом оттяжек ее опрокидывание?	П. 147					
307		Оснащаются ли вышки лестницами-стремянками с устройствами инерционного или другого типа для безопасного подъема и спуска верхового рабочего или лестницами тоннельного типа с переходными площадками через каждые 6 м, или маршевыми лестницами до рабочей площадки верхового рабочего (балкона) с переходными площадками через каждые 6 м, а выше - лестницей тоннельного типа или лестницей-стремянкой с устройством для безопасного подъема и спуска? 	П. 148					
308		Оборудуются ли вышки для мобильных установок лестницами тоннельного типа без переходных площадок?	П. 148					
309		Имеет ли рабочая площадка основания под буровую вышку укрытие по всему периметру высотой не менее 6 м, выполненное из трудновоспламеняющегося материала (пониженной пожарной опасности)?	П. 149					
310		Имеет ли укрытие со стороны приемного моста ворота, открывающиеся наружу, при этом размеры ворот должны быть равны соответственно ширине приемного моста и высоте укрытия?	П. 149					
311		Предусмотрены ли в укрытии рабочей площадки и в необходимых местах выходы, снабженные противопожарными дверями, открывающимися наружу и предохраненными от случайного захлопывания и снятия с места крепления, при этом высота должна быть не менее 2 м, а ширина - не менее 0,75 м?	П. 149					
312		Установлены ли на буровых насосах компенсаторы давления, заполняемые воздухом или инертным газом? 	П. 150					
313		Предусматривает ли конструкция компенсатора давления установку манометра для измерения давления в газовой полости и обеспечивает ли возможность сбрасывания давления до нуля?	П. 150					
314		Крепятся ли надежно буровые насосы к фундаментам или к основанию насосного блока, а нагнетательный трубопровод - к блочным основаниям и промежуточным стойкам? 	П. 151					
315		Выполняется ли требование о том, что повороты трубопроводов выполняются плавно или делаются прямоугольными с отбойными элементами для предотвращения эрозионного износа? 	П. 151					
316		Предусматривает ли конструкция крепления элементов нагнетательного трубопровода к металлоконструкциям возможность центровки талевой системы по отношению к оси скважины? 	П. 151					
317		Устанавливаются ли на соединение фланцев нагнетательного трубопровода съемные металлические хомуты?	П. 151					
318		Совместим ли верхний силовой привод со средствами механизации спускоподъемных операций? 	П. 152					
319		Осуществляется ли управление исполнительными механизмами и приводом силового блока с пульта управления, расположенного компактно с пультами управления другим оборудованием буровой установки (лебедкой, автоматическим ключом, насосами, пневмораскрепителям и другими техническими устройствами)? 	П. 152					
320		Выполняется ли требование о том, что элементы верхнего привода не должны создавать помех для ведения других технологических операций? 	П. 152					
321		Соответствует ли грузоподъемность верхнего привода грузоподъемности буровой установки? 	П. 152					
322		Предусматривает ли конструкция верхнего привода наличие системы противофонтанной арматуры, датчиков положения исполнительных механизмов, скорости вращения стволовой части и момента вращения?	П. 152					
323		Включает ли система противофонтанной арматуры стволовой части верхнего силового привода не менее двух встроенных шаровых задвижек? 	П. 152					
324		Оснащена ли одна из задвижек дистанционным управлением с пульта? 	П. 152					
325		Выполняется ли требование о том, что рабочее давление шаровых задвижек должно быть не менее предельно допустимого давления других элементов нагнетательного трубопровода буровой установки, а их проходное сечение должно соответствовать проходному сечению стволовой части привода?	П. 152					
326		Контролируется ли в процессе работы скорость вращения бурильной колонны?	П. 152					
327		Контролируется ли в процессе работы величина крутящего момента при свинчивании и бурении?	П. 152					
328		Контролируется ли в процессе работы положение элементов трубного манипулятора?	П. 152					
329		Контролируется ли в процессе работы положение системы противофонтанной арматуры?	П. 152					
330		Осуществляются ли монтаж и установка элементов верхнего привода специализированным персоналом в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (фирмы-поставщика)?	П. 152					
331		Имеет ли буровая установка при этом (п. 330) блокировку:
запрещение пуска бурового насоса при закрытой шаровой задвижке на верхнем силовом приводе,
запрещение подъема - опускания верхнего силового привода при отклоненных сверх нормы штропах?	П. 152					
332		Предусматривается ли в системе управления автоматическим ключом возможность полного отключения механизмов от линии питания рабочего агента, а также блокировка с целью предотвращения случайного включения?	П. 153					
333		Указана ли на корпусах оборудования, входящего в состав талевой системы (кронблок, талевый блок, крюк), их допускаемая грузоподъемность?	П. 154					
334		Имеют ли ограждения механические передачи, муфты сцепления, шкивы, другие вращающиеся и движущиеся элементы оборудования, а также их выступающие части? 	П. 155					
335		Устанавливается ли порядок организации, проведения планового ремонта и обслуживания бурового и энергетического оборудования буровой организацией с учетом инструкций по эксплуатации, представляемых производителем продукции?	П. 156					
336		Испытана ли пневматическая система буровой установки (трубопроводы, краны, соединения) на заводах-изготовителях на давление, превышающее рабочее в 1,5 раза? 	П. 157					
337		Испытана ли после монтажа на месте производства работ, а также после ремонтных работ пневмосистема давлением, в 1,25 раза превышающим рабочее, но не менее чем на 3 кгс/см2 (0,3 МПа)?	П. 157					
338		Используются ли для подъема деталей весом более 300 Н (30 кгс) грузоподъемные механизмы (например, тали)?	П. 158					
339		Используются ли при проведении ремонтных работ приспособления и технические устройства, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала?	П. 159					
340		Оборудованы ли буровые насосы предохранительными устройствами? 	П. 160					
341		Обеспечивает ли конструкция этих устройств (п. 340) их надежное срабатывание при установленном давлении независимо от времени контакта с буровыми растворами и содержания в них абразивной твердой фазы, длительности воздействия, перепада температур? 	П. 160					
342		Исключают ли предохранительные устройства при их срабатывании возможность загрязнения оборудования и помещения насосной?	П. 160					
343		Срабатывают ли предохранительные устройства насоса при давлении, превышающем на 10% максимальное рабочее давление насоса, соответствующее диаметру установленных цилиндровых втулок?	П. 161					
344		Обеспечивает ли обвязка буровых и центробежных насосов низкого давления возможность приготовления, обработки и утяжеления бурового раствора с одновременной промывкой скважины?	П. 162					
345		Обеспечивает ли обвязка буровых и центробежных насосов низкого давления полный слив жидкости и продувку нагнетательного трубопровода сжатым воздухом?	П. 162					
346		Если горизонты с возможным газонефтеводопроявлением вскрываются при работе двух насосов, то предусматривается ли возможность их одновременной работы из одной емкости? 	П. 162					
347		Имеются ли запорные устройства в обвязке между емкостями ЦС? 	П. 162					
348		Устанавливается ли на нагнетательном трубопроводе насосов задвижка с дистанционным управлением, позволяющая пускать буровые насосы без нагрузки с постепенным выводом их на рабочий режим (при контроле давления)? 	П. 163					
349		Выполняется ли требование о том, что выкидная линия от пусковой задвижки должна быть прямолинейной и надежно закреплена с уклоном в сторону слива? 	П. 163					
350		Выполняется ли требование о том, что на буровых установках с регулируемым приводом насоса монтаж пусковых задвижек не обязателен, но должна быть установлена задвижка для сброса давления в нагнетательном трубопроводе?	П. 163					
351		Опрессовываются ли нагнетательные трубопроводы, их детали и арматура после сборки на заводе, а также после ремонта с применением сварки пробным давлением, в остальных случаях давление опрессовки должно быть равно рабочему, умноженному на коэффициент запаса прочности, при этом продолжительность выдержки под давлением должна составлять не менее 5 минут?	П. 164					
352		Соответствует ли рабочее давление и необходимый коэффициент запаса прочности приведенным ниже:
менее 200 (20) кгс/см2 (МПа) - 1,5;
200 - 560 (20 - 56) кгс/см2 (МПа) кгс/см2, (МПа) - 1,4;
560 - 650 (56 - 65) кгс/см2 (МПа) - 1,3;
более 650 (65) кгс/см2 (МПа) - 1,25?	П. 164					
353		Выполняется ли запрет на испытание манифольда буровыми насосами?	П. 164					
354		Выполняется ли требование о том, что буровой шланг обматывается мягким стальным канатом диаметром не менее 12,5 мм с петлями через каждые 1,0 - 1,5 м по всей длине, а концы каната должны крепиться к ответным фланцам шланга?	П. 165					
355		Выполняется ли требование о том, что ходовой и неподвижный концы талевого каната под нагрузкой не должны касаться элементов вышки?	П. 166					
356		Подвешиваются ли машинные ключи горизонтально на стальных канатах диаметром не менее 12,5 мм и оборудуются ли контргрузами для легкости регулирования высоты? 	П. 167					
357		Ограждены ли механизмы уравновешивания машинных ключей и имеют ли ограничители хода?	П. 167					
358		Оснащается ли машинный ключ, кроме рабочего каната, страховочным канатом диаметром не менее 18 мм, который одним концом крепится к корпусу ключа, а другим - к основанию вышечного блока или ноге вышки? 	П. 168					
359		Соответствуют ли узлы соединения канатов требованиям пункта 70 настоящих Правил? 	П. 168					
360		Выполняется ли требование о том, что страховой канат должен быть длиннее рабочего на 50 - 100 мм?	П. 168					
361		Соответствует ли оснастка талевой системы требованиям рабочего проекта для данного интервала проходки ствола и техническим условиям эксплуатации буровой установки?	П. 169					
362		Снабжена ли каждая вышка металлической табличкой, прикрепленной на видном месте, на которой должны быть указаны:
дата изготовления вышки;
завод-изготовитель;
заводской номер вышки (буровой установки);
допускаемая нагрузка на крюке;
сроки следующего испытания (проверка технического состояния) вышки?	П. 170					
363		Выполняется ли требование о том, что металлический пол люльки верхового рабочего должен быть рассчитан на нагрузку не менее 130 кгс и иметь перильное ограждение со сплошной обшивкой до пола, при этом высота перильного ограждения должна быть не менее 1 м, а люлька должна быть застрахована от падения?	П. 171					
364		Осуществляется ли проверка технического состояния буровых вышек в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, и не противоречит ли требованиям нормативных технических документов?	П. 172					
365		Установлена ли при механизированном осуществлении спускоподъемных операций без участия верхового рабочего на вышке площадка для обслуживания механизмов автомата спускоподъемных операций?	П. 173					
366		Оборудована ли при спускоподъемных операциях с участием верхового рабочего его рабочая площадка пальцами с шарнирными головками для установки свечей бурильных труб, застрахованных канатом от падения в случае их поломки, и подвижной по высоте люлькой для обеспечения безопасной работы со свечами, имеющими отклонение от средней длины (25, 27, 36 м)?	П. 173					
367		Проверяется ли состояние ограничителя грузоподъемности лебедки и ограничителя подъема талевого блока на срабатывание перед началом работы каждой вахты (смены)?	П. 174					
368		Выполняется ли запрет на эксплуатацию буровой установки при неустановленных или поврежденных защитных ограждениях?	П. 175					
369		Проводится ли расчет бурильной колонны на прочность в зависимости от способа бурения и состояния ствола на все виды деформаций?	П. 176					
370		Выполняется ли требование о том, что запасы прочности бурильной колонны при воздействии на нее статической осевой растягивающей нагрузки, крутящего момента, а также изгибающей нагрузки должны быть для роторного бурения не менее 1,5, для турбинного бурения - 1,4?	П. 176					
371		Составляет ли запас прочности бурильной колонны (по текучести) при применении клинового захвата и при воздействии на трубу избыточного наружного и внутреннего давления не менее 1,15?	П. 176					
372		Организован ли в процессе производства буровых работ учет наработки бурильных труб, ведущих, утяжеленных бурильных труб, переводников и опорно-центрирующих и других элементов бурильной колонны (паспорта)?	П. 177					
373		Подвергаются ли при достижении нормативных сроков наработки бурильные трубы, ведущие, утяжеленные бурильные трубы, переводники, опорно-центрирующие и другие элементы бурильной колонны инспекционной проверке и дефектоскопии? 	П. 177					
374		Устанавливаются ли нормативные сроки наработки, виды инспекций и дефектоскопии в эксплуатирующей организации в соответствии с технической документацией завода-изготовителя?	П. 177					
375		Определяется ли необходимость установки протекторов на бурильные и ведущие трубы рабочим проектом?	П. 178					
376		Проводится ли свинчивание замковых резьб бурильных, ведущих, утяжеленных бурильных труб, переводников, других элементов компоновки низа бурильной колонны в соответствии с рекомендуемыми заводами-изготовителями величинами моментов?	П. 179					
377		Имеют ли буровые организации в пределах региона деятельности специальные средства для "левого" разворота бурильных труб в скважине при аварийных работах?	П. 180					
XV. Требования безопасности к проходке ствола скважины	
378		Контролируется ли постоянно в процессе проходки ствола скважины вес на крюке с регистрацией на диаграмме или регистрацией электронными средствами хранения информации?	П. 181					
379		Контролируется ли постоянно в процессе проходки ствола скважины плотность, структурно-механические и реологические свойства бурового раствора с регистрацией в журнале или регистрацией электронными средствами хранения информации?	П. 181					
380		Контролируется ли постоянно в процессе проходки ствола скважины расход бурового раствора на входе и выходе из скважины?	П. 181					
381		Контролируется ли постоянно в процессе проходки ствола скважины температура бурового раствора на выходе из скважины?	П. 181					
382		Контролируется ли постоянно в процессе проходки ствола скважины давление в манифольде буровых насосов?	П. 181					
383		Контролируется ли постоянно в процессе проходки ствола скважины давление на буровом штуцере (при бурении с контролем обратного давления)?	П. 181					
384		Контролируется ли постоянно в процессе проходки ствола скважины уровень раствора в приемных и доливной емкостях в процессе углубления, при промывках скважины и проведении спускоподъемных операций?	П. 181					
385		Контролируется ли постоянно в процессе проходки ствола скважины крутящий момент на роторе при роторном способе бурения?	П. 181					
386		Находятся ли показатели веса на крюке, давления в манифольде буровых насосов, величина крутящего момента на роторе, расход бурового раствора на входе и выходе из скважины, уровень раствора в приемных емкостях в поле зрения бурильщика и регистрируются ли электронными средствами, обеспечивающими возможность хранения информации не менее 3 месяцев и ее передачу в Ростехнадзор?	П. 181					
387		Контролируются ли при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин азимут и зенитный угол ствола скважины?	П. 182					
388		Контролируются ли при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин пространственное расположение ствола скважины?	П. 182					
389		Контролируются ли при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин взаимное расположение стволов бурящейся и ранее пробуренных соседних скважин?	П. 182					
390		Устанавливается ли периодичность контроля (пп 387-389) буровым подрядчиком с учетом требований рабочего проекта?	П. 182					
391		Соответствуют ли способ и режимы бурения, тип породоразрушающего инструмента, скорость истечения струи раствора из насадок долота рабочему проекту?	П. 183					
392		Осуществляется ли в соответствии с рабочим проектом проведение работ с регулированием дифференциального давления в системе скважина-пласт, в том числе при бурении на депрессии и равновесии, с использованием газообразных агентов, аэрированных промывочных жидкостей?	П. 184					
393		Разрабатывает ли буровая организация мероприятия по профилактике и ликвидации типовых осложнений?	П. 185					
394		Поднимается ли при длительных остановках или простоях скважин бурильный инструмент в башмак обсадной колонны? 	П. 186					
395		Выполняется ли требование о том, что ствол скважины должен периодически шаблонироваться или прорабатываться до забоя, при этом периодичность этих операций устанавливается буровой организацией?	П. 186					
396		При проведении ремонтно-изоляционных работ выполняется ли запрет на перфорацию обсадных колонн в интервале возможного разрыва пласта давлением газа, нефти (после вызова их притока) или столба бурового раствора?	П. 187					
397		Проводятся ли работы по освобождению прихваченного бурильного инструмента, обсадных колонн с применением взрывчатых материалов (детонирующих шнуров, торпед и другого специализированного оборудования) по плану, разработанному и согласованному совместно буровой организацией и организацией, имеющей в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства РФ, 2011, N 19, ст. 2716; N 30 (ч. I), ст. 4590; N 43, ст. 5971; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874) лицензию на проведение этого вида работ, с учетом требований Единых правил безопасности взрывных работ (ПБ 13-407-01), утвержденных постановлением Государственного горного и промышленного надзора Российской Федерации от 30 января 2001 г. N 3 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2001 г., регистрационный N 2743; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2001, N 29), и утвержденному пользователем недр (заказчиком)?	П. 188					
398		Составляется ли перед спуском в скважину нестандартных элементов бурильной колонны эскиз этого инструмента с указанием размеров, его местоположение в компоновке бурильной колонны, зафиксированное в буровом журнале и суточном рапорте буровой бригады?	П. 189					
399		Применяются ли для разбуривания внутренних деталей технологической оснастки, стыковочных устройств и цементных стаканов в обсадных колоннах гладкие неармированные УБТ (ТБТ) без центрирующих устройств и долота без боковой армировки твердосплавными вставками или со срезанными периферийными зубьями? 	П. 190					
400		Выполняется ли требование о том, что в случае возникновения посадок и затяжек в интервале установки муфты ступенчатого цементирования или стыковочного устройства оно должно дополнительно прорабатываться полномерным плоскодонным фрезером без боковой армировки?	П. 190					
401		Осуществляется ли консервация скважин в процессе производства буровых работ в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов, утвержденной постановлением Государственного горного и промышленного надзора Российской Федерации от 22 мая 2002 г. N 22 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2002 г., регистрационный N 3759; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, N 40)? 	П. 191					
402		Выполняется ли требование о том, что при этом (п. 401) необходимо:
спустить в скважину бурильные трубы на глубину спуска технической колонны (кондуктора). Навернуть на верхнюю бурильную трубу шаровой кран и обратный клапан;
загерметизировать затрубное пространство скважины с помощью превенторной установки;
ведущую трубу с вертлюгом спустить в шурф. Отсоединить буровой шланг от вертлюга;
уложить крюк и талевый блок (крюкоблок) на пол буровой площадки. Растормозить буровую и вспомогательную лебедку;
спустить воздух из пневмосистемы буровой установки;
слить жидкость из нагнетательного трубопровода и продуть его сжатым воздухом. Извлечь из бурового насоса всасывающие и нагнетательные клапаны;
обесточить буровую установку (при дизельном приводе - перекрыть топливопровод);
обеспечить охрану объекта и контроль давления скважины на устье?	П. 191					
XVI. Требования безопасности к спускоподъемным операциям	
403		Осуществляется ли ведение спускоподъемных операций с использованием механизмов для свинчивания-развинчивания труб и специальных приспособлений?	П. 192					
404		Обеспечена ли между бурильщиком и верховым рабочим надежная связь, в том числе путем установления четкого порядка обмена сигналами между верховым рабочим и бурильщиком?	П. 192					
405		Выполняется ли запрещение крепить и раскреплять резьбовые соединения бурильных труб и других элементов компоновки бурильной колонны вращением ротора?	П. 193					
406		Выполняется ли запрещение при спуске бурильной колонны включать клиновой захват до полной остановки колонны?	П. 194					
407		Выполняется ли требование о том, что подводить машинные и автоматические ключи к колонне бурильных (обсадных) труб разрешается только после посадки их на клинья или в элеватор?	П. 195					
408		Регламентируются ли скорости спускоподъемных операций с учетом допустимого колебания гидродинамического давления и продолжительность промежуточных промывок рабочим проектом? 	П. 196					
409		Вносятся ли коррективы при отклонении реологических свойств бурового раствора и компоновок бурильной колонны от проектных в технологический регламент по скорости спускоподъемных операций с учетом допустимых колебаний гидродинамического давления?	П. 196					
410		Очищается ли при подъеме бурильной колонны наружная поверхность труб от бурового раствора с помощью специальных приспособлений (обтираторов)?	П. 197					
411		Устанавливается ли на устье устройство, предупреждающее падение посторонних предметов в скважину при отсутствии в ней колонны труб?	П. 198					
412		Застрахованы ли свечи бурильных и утяжеленных бурильных труб, устанавливаемые в вышке, от выпадения из-за пальца?	П. 199					
413		Выполняется ли запрет на проведение спускоподъемных операций при отсутствии или неисправности ограничителя подъема талевого блока, ограничителя допускаемой нагрузки на крюке?	П. 200					
414		Выполняется ли запрет на проведение спускоподъемных операций при неисправности спускоподъемного оборудования и инструмента?	П. 200					
415		Выполняется ли запрет на проведение спускоподъемных операций при неполном составе вахты для работ на конкретной установке?	П. 200					
416		Выполняется ли запрет на проведение спускоподъемных операций при угле наклона свечей 2 градуса, для буровых установок с автоматизированной системой спускоподъемных операций (АСП) - 3 градуса, для морских установок с механизированной установкой свечей - 8 градусов?	П. 200					
417		Выполняется ли запрет на проведение спускоподъемных операций при скорости ветра более 20 м/с?	П. 200					
418		Выполняется ли запрет на проведение спускоподъемных операций при потере видимости более 20 м при тумане и снегопаде?	П. 200					
419		Проводит ли буровая бригада ежесменно профилактический осмотр подъемного оборудования (лебедки, талевого блока, крюка, крюкоблока, вертлюга, штропов, талевого каната и устройств для его крепления, элеваторов, спайдеров, предохранительных устройств, блокировок и другого оборудования) с записью в журнале проверки оборудования?	П. 201					
420		Выполняется ли запрещение при спускоподъемных операциях:
находиться в радиусе (зоне) действия автоматических и машинных ключей, рабочих и страховочных канатов;
открывать и закрывать элеватор до полной остановки талевого блока;
подавать бурильные свечи с подсвечника и устанавливать их без использования специальных приспособлений;
пользоваться перевернутым элеватором?	П. 202					
421		Исключают ли режимы подъема ненагруженного элеватора, а также снятие с ротора колонны бурильных и обсадных труб возможность раскачивания талевой системы?	П. 203					
422		Выполняется ли требование о том, что при применении трубного раскрепителя необходимо, чтобы натяжной канат и ключ располагались в одной горизонтальной плоскости, при этом канат должен надежно крепиться к штоку трубного раскрепителя? 	П. 204					
423		Выполняется ли запрет на работу трубного раскрепителя без направляющего поворотного ролика?	П. 204					
424		Выполняется ли запрет на работу трубного раскрепителя без направляющего поворотного ролика?	П. 205					
425		Выполняется ли запрещение поднимать или опускать талевый блок при выдвинутой стреле механизма подачи труб?	П. 206					
XVII. Требования безопасности к применению буровых растворов	
426		Соответствуют ли тип и свойства бурового раствора рабочему проекту и в комплексе с технологическими мероприятиями обеспечивают ли безаварийные условия производства буровых работ?	П. 207					
427		Осуществляет ли буровой подрядчик контроль наличия документов, подтверждающих соответствие химических реагентов и материалов, используемых для приготовления технологических и промывочных жидкостей?	П. 208					
428		Определяется ли плотность бурового раствора при вскрытии газонефтеводосодержащих отложений для кровли горизонта с максимальным градиентом пластового давления в интервале совместимых условий бурения?	П. 209					
429		Предусматривают ли проектные решения по выбору плотности бурового раствора создание столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытие продуктивного горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не менее:
10% для скважин глубиной по вертикали до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м);
5% для интервалов от 1200 м по вертикали до проектной глубины?	П. 210					
430		Выполняется ли требование о том, что в необходимых случаях в рабочем проекте может устанавливаться большая плотность бурового раствора, но при этом максимально допустимая репрессия (с учетом гидродинамических нагрузок) должна исключать возможность гидроразрыва пород или поглощения раствора на любой глубине интервала совместимых условий бурения?	П. 211					
431		Устанавливаются ли в интервалах, склонных к потере устойчивости стенок ствола и текучести пород, параметры бурового раствора исходя из необходимости обеспечения устойчивости стенок скважины, при этом противодавление на горизонты в процессе циркуляции не должно превышать давления гидроразрыва пласта для всего интервала совместимых условий бурения?	П. 212					
432		Выполняется ли требование о том, что при бурении с давлением на забое меньшим, чем пластовое давление, депрессия на стенки скважины должна быть не более 15% эффективных скелетных напряжений (разница между горным и поровым давлением пород)?	П. 213					
433		Выполняется ли требование о том, что по совместному решению проектировщика, заказчика и подрядчика разрешаются отклонения от требований пункта 210 настоящих Правил в следующих случаях:
при поглощениях бурового раствора в процессе бурения (с выходом или без выхода циркуляции);
при проектировании и производстве буровых работ со вскрытием продуктивных пластов с забойными давлениями, приближающимися к пластовому (на равновесии) или ниже пластового (на депрессии)?
	П. 214					
434		Выполняется ли запрет на отклонение плотности бурового раствора (освобожденного от газа), закачиваемого в скважину в процессе циркуляции, более чем на +/- 0,03 г/см3 от установленной рабочим проектом величины (кроме случаев ликвидации газонефтеводопроявлений и осложнений)?	П. 215					
435		Производится ли обработка и приготовление бурового раствора в соответствии с рабочим проектом, разработанной рецептурой, при этом руководствуются ли требованиями главы XXXIV настоящих Правил, инструкциями по безопасной работе с химическими реагентами и (в необходимых случаях) пользоваться защитными средствами?	П. 216					
436		Имеется ли при производстве буровых работ запас бурового раствора в количестве не менее двух объемов скважины: один в емкостях буровой установки, второй разрешается иметь в виде материалов и химических реагентов для его оперативного приготовления?	П. 217					
437		Выполняется ли запрет на повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора (кроме случаев ликвидации газонефтеводопроявлений и прокачивания пачек бурового раствора с повышенной вязкостью и более низкими реологическими свойствами с целью удаления шламовой подушки в горизонтальном стволе скважины, прокачивания пачек бурового раствора повышенной плотности при гидроочистке ствола скважины от обвального шлама, а также при бурении без выхода циркуляции)?	П. 218					
438		Разработаны ли при применении буровых растворов на углеводородной основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и другие) буровым подрядчиком мероприятия по охране труда по предупреждению загрязнения рабочих мест и загазованности воздушной среды? 	П. 219					
439		Оборудованы ли места, определенные рабочим проектом, где при производстве работ возможно выделение в рабочую зону опасных и вредных газов, автоматическими газоанализаторами, при этом при появлении загазованности необходимо выяснить причины и принять меры по ее устранению?	П. 219					
440		Приостанавливаются ли при концентрации паров углеводородов свыше 300 мг/м3 работы и выводятся ли люди из опасной зоны?	П. 219					
441		Превышает ли температура вспышки раствора на углеводородной основе должна на 50 °C максимально ожидаемую температуру раствора на устье скважины?	П. 220					
442		Осуществляются ли очистка бурового раствора от выбуренной породы и газа, дезактивация шлама при его утилизации комплексом средств, предусмотренных рабочим проектом на бурение скважины?	П. 221					
XVIII. Требования безопасности к процессу крепления ствола скважины	
443		Имеют ли тампонажные материалы, используемые при производстве буровых работ, сертификаты, подтверждающие их качество? 	П. 222					
444		Соответствуют ли свойства тампонажных материалов и формируемого из них цементного камня рабочему проекту?	П. 222					
445		Проводятся ли спуск и цементирование обсадных колонн по планам, разработанным буровой организацией и утвержденным пользователем недр (заказчиком)? 	П. 223					
446		Прилагаются ли к плану исходные данные для расчета обсадных колонн, использованные коэффициенты запаса прочности, результаты расчета обсадных колонн (компоновка колонны) и ее цементирования, анализ цемента, а также акт готовности скважины и буровой установки к спуску и цементированию колонны?	П. 223					
447		Принимается ли при возникновении в процессе производства буровых работ недоспуска обсадной колонны оперативное решение об изменении положений рабочего проекта после согласования с заказчиком и последующим уведомлением проектной организации? 	П. 224					
448		Обеспечивают ли принимаемые решения надежность и эффективность последующей эксплуатации скважины и безопасность работ?	П. 224					
449		Проводится ли планирование процесса крепления ствола скважины на основании информации, полученной по результатам геофизических исследований в процессе бурения и/или каротажных работ?	П. 225					
450		Выполняется ли запрет на применение цемента без проведения предварительного лабораторного анализа для условий предстоящего цементирования колонны?	П. 226					
451		Имеют ли тампонажные растворы минимально возможную фильтрацию для сохранения естественной проницаемости пористых и пористо-трещиноватых коллекторов продуктивных отложений? 	П. 227					
452		Выполняется ли требование о том, что общая минерализация тампонажных растворов должна быть близка к минерализации буровых растворов, применяющихся при вскрытии продуктивных горизонтов?	П. 227					
453		Выполняется ли требование о том, что расчетная продолжительность процесса цементирования обсадной колонны не должна превышать 75% времени начала загустевания тампонажного раствора по лабораторному анализу?	П. 228					
454		Осуществляется ли выбор тампонажных материалов и растворов на их основе с учетом следующих требований:
тампонажный материал и сформированный из него камень должны соответствовать диапазону статических температур в скважине по всему интервалу цементирования;
рецептура тампонажного раствора подбирается по динамической температуре и давлению, ожидаемым в цементируемом интервале скважины;
плотность тампонажного раствора должна быть не ниже плотности бурового раствора. Ограничением верхнего предела плотности тампонажного раствора при прочих равных условиях является недопущение разрыва пород под действием гидродинамического давления в процессе цементирования?	П. 229					
455		Выполняется ли требование о том, что цементный камень при наличии в цементируемом интервале агрессивных сред должен быть коррозионностойким к воздействию этих сред?	П. 229					
456		Оснащаются ли обсадные колонны в пределах интервала цементирования элементами технологической оснастки, номенклатура и количество которых определяются рабочим проектом на бурение скважины, а места установки уточняются ли с учетом фактического состояния ствола скважины по материалам ГИС?	П. 230					
457		Рассчитываются ли режим спуска обсадных колонн и гидравлическая программа цементирования и осуществляться ли таким образом, чтобы обеспечить минимально возможную репрессию на продуктивные горизонты и не допускать осложнений, связанных с гидроразрывом пород и поглощением? 	П. 231					
458		Обеспечивается ли в процессе цементирования непрерывная приборная регистрация параметров, характеризующих этот процесс?	П. 231					
459		Цементируются ли до устья направления и кондуктора? 	П. 232					
460		Выполняется ли требование о том, что в нижележащей части стратиграфического разреза цементированию подлежат:
продуктивные горизонты, кроме запроектированных к эксплуатации открытым забоем;
продуктивные отложения, не подлежащие эксплуатации, в том числе с непромышленными запасами;
истощенные горизонты;
напорные водоносные горизонты, с коэффициентом аномальности более 1,3;
водоносные проницаемые горизонты, находящиеся или планируемые к разработке;
горизонты вторичных (техногенных) скоплений нефти и газа;
интервалы, сложенные пластичными породами, склонными к деформациям;
интервалы, породы которых или продукты их насыщения способны вызывать ускоренную коррозию обсадных труб?	П. 232					
461		Составляет ли высота подъема тампонажного раствора по длине ствола скважины над кровлей продуктивных горизонтов, за устройством ступенчатого цементирования или узлом соединения секций обсадных колонн, а также за башмаком предыдущей обсадной колонны в нефтяных и газовых скважинах соответственно не менее 150 м и 500 м?	П. 233					
462		Располагаются ли при включении в состав обсадных колонн межколонных герметизирующих устройств они на высоте не менее 75 м для нефтяных скважин и 250 м для газовых скважин выше башмака предыдущей обсадной колонны, устройства ступенчатого цементирования и узла соединения секций обсадных колонн? 	П. 233					
463		Ограничивается ли в таких случаях (п. 462) высота подъема тампонажного раствора высотой расположения межколонного герметизирующего устройства?	П. 233					
464		Выполняется ли запрет на разрыв сплошности цементного камня в интервалах цементирования? 	П. 234				Исключения составляют случаи встречного цементирования в условиях поглощения.	
465		Обеспечивает ли общая проектная высота подъема тампонажного раствора за обсадными колоннами превышение в процессе ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) гидростатических давлений составного столба бурового раствора и жидкости затворения цемента над пластовыми давлениями перекрываемых флюидосодержащих горизонтов?	П. 235					
466		Обеспечивает ли общая проектная высота подъема тампонажного раствора за обсадными колоннами исключение гидроразрыва пород или развитие интенсивного поглощения раствора?	П. 235					
467		Обеспечивает ли общая проектная высота подъема тампонажного раствора за обсадными колоннами возможность разгрузки обсадной колонны на цементное кольцо для установки колонной головки?	П. 235					
468		Зацементированы ли по всей длине при ступенчатом цементировании, спуске колонн секциями нижние и промежуточные ступени и секции обсадных колонн? 	П. 235					
469		Производится ли при перекрытии кондуктором или промежуточной колонной зон поглощения, пройденных без выхода циркуляции, подъем тампонажных растворов до подошвы поглощающего пласта с последующим (после ОЗЦ) проведением встречного цементирования через межколонное пространство? 	П. 236					
470		Выполняется ли запрещение приступать к спуску технических и эксплуатационных колонн в скважину, осложненную поглощениями бурового раствора с одновременным флюидопроявлением, осыпями, обвалами, затяжками и посадками бурильной колонны, до ликвидации осложнений?	П. 236					
471		Выполняется ли требование о том, что обсадную колонну на время ОЗЦ необходимо оставлять на весу?	П. 237					
472		Опрессовывается лицементировочная головка до ввода ее в эксплуатацию и далее с периодичностью, установленной документацией изготовителя, давлением, в 1,5 раза превышающим максимальное расчетное рабочее давление при цементировании скважины?	П. 238					
473		Опрессовываются ли нагнетательные трубопроводы для цементирования до начала процесса на полуторакратное ожидаемое рабочее давление? 	П. 239					
474		Устанавливается ли порядок работ по цементированию планом работ, разработанным исполнителем тампонажных работ, согласованным буровым подрядчиком и утвержденным пользователем недр (заказчиком)?	П. 239					
475		Устанавливаются ли в целях обеспечения безопасности производства работ при креплении скважин агрегаты на заранее подготовленной площадке? 	П. 240					
476		Соблюдаться ли при этом (п. 475) следующие расстояния:
от устья скважин до блок-манифольдов, агрегатов - не менее 10 м;
от блок-манифольдов до агрегатов - не менее 5 м;
между цементировочными агрегатами и цементосмесительными машинами - не менее 1,5 м?	П. 240					
477		Расположены ли кабины передвижных агрегатов в противоположную от цементируемой скважины сторону?	П. 240					
478		Проводятся ли для определения фактического состояния цементного камня за обсадными колоннами геофизические исследования? 	П. 241					
479		Обосновывается ли применение иных способов исследования состояния цементного камня за обсадными колоннами в рабочем проекте на бурение скважины?	П. 241					
480		Включаются ли отчеты по результатам спуска обсадной колонны и ее цементирования (акты, диаграммы, меры колонн, результаты геофизических и иных исследований о состоянии цементного камня и другие документы) в дело (паспорт) скважины, который хранится на протяжении всего периода ее эксплуатации?	П. 242					
XIX. Требования к проведению испытаний крепи скважин на герметичность	
481		Подвергаются ли все кондукторы, промежуточные и эксплуатационные колонны, несущие на себе противовыбросовое оборудование, после установки цементных мостов для изоляции опробованных объектов, после окончания ОЗЦ испытанию на герметичность и качество цементирования? 	П. 243					
482		Устанавливаются ли все расчетные параметры испытаний с учетом фактического состояния скважины?	П. 243					
483		Выполняется ли требование о том, что разрешается проведение испытаний на герметичность обсадных колонн в момент посадки продавочной пробки на цементировочный клапан обратный дроссельный (ЦКОД) и созданием необходимого давления при помощи цементировочного агрегата?	П. 243					
484		Выполняется ли требование о том, что испытание кондукторов и промежуточных колонн на герметичность проводится опрессовкой с заполнением их водой от устья до глубины 20 - 25 м, а в остальной части - буровым раствором, которым проводилась продавка тампонирующей смеси?	П. 244					
485		Испытывается ли эксплуатационная колонна на герметичность опрессовкой с предварительной заменой бурового раствора на техническую воду (в том числе минерализованную)? 	П. 244					
486		В скважинах, на устье которых избыточного давления может не быть, испытывается ли дополнительно эксплуатационная колонна на герметичность снижением уровня воды до динамического уровня при механизированной добыче нефти?	П. 244					
487		Превышает ли в процессе испытания колонн на герметичность способом опрессовки создаваемое внутреннее давление на трубы не менее чем на 10% возможное давление, возникающее при ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, а также при опробовании и эксплуатации скважины? 	П. 245					
488		Выполняется ли требование о том, что колонна считается герметичной, если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (0,5 МПа)? 	П. 245					
489		Выполняется ли требование о том, что присутствие представителя заказчика на опрессовке обязательно? 	П. 245					
490		Оформляются ли результаты опрессовки актом комиссии, в состав которой включается представитель заказчика?	П. 245					
491		После разбуривания цементного стакана и выхода из-под башмака на 1 - 3 м производится ли опрессовка прибашмачной зоны открытого ствола скважины?	П. 246				Давление опрессовки определяется необходимостью обеспечения герметичности цементной крепи за башмаком колонны при закрытии устья скважины во время открытого фонтанирования.
	
492		Оформляются ли результаты опрессовки актом комиссии, в состав которой включается представитель заказчика?	П. 246					
493		Устанавливаются ли способ, параметры и технология опрессовки межколонного пространства рабочим проектом? 	П. 248					
494		Опрессовывается ли межколонное пространство на устье скважины водой или незамерзающей жидкостью на давление, не превышающее остаточную прочность предыдущей колонны и прочность на сжатие цементного камня заколонного пространства? 	П. 248					
495		Выполняется ли требование о том, что межколонное пространство считается герметичным, если в течение 30 (тридцати) минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (0,5 МПа)? 	П. 248					
496		Выполняется ли требование о том, что присутствие представителя заказчика на опрессовке обязательно?	П. 248					
497		Выполняется ли требование о том, что разрешается по согласованию с пользователем недр (заказчиком) производить опрессовку межколонного пространства воздухом?	П. 248					
498		Оформляются ли результаты опрессовки актом комиссии, в состав которой включается представитель заказчика?	П. 248					
499		Выполняется ли требование о том, что во всех случаях плотность опрессовочной жидкости должна быть достаточной для компенсации избыточных наружных давлений до уровня, предотвращающего возможность смятия обсадных колонн внешним давлением?	П. 249					
XX. Требования к монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования (ПВО)	
500		Разрабатывают ли буровые организации инструкции по монтажу и эксплуатации ПВО в соответствии с применяемым оборудованием, технологией ведения работ и инструкциями по монтажу, техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту изготовителей?	П. 250					
501		Устанавливается ли на кондуктор, промежуточные колонны, ниже которых при бурении возможно вскрытие газонефтеводопроявляющих отложений, а также на эксплуатационную колонну при проведении в ней работ, связанных со вскрытием продуктивного горизонта, и других работ со вскрытым продуктивным пластом противовыбросовое оборудование? 	П. 251					
502		Обвязаны ли обсадные колонны между собой колонными головками? 	П. 251					
503		Выполняется ли требование о том, что рабочее давление колонной головки должно быть не менее давления опрессовки обсадной колонны на герметичность, рассчитываемого на каждом этапе бурения скважины из условий полной замены в скважине бурового раствора пластовым флюидом или газожидкостной смесью и герметизации устья скважины при ликвидации открытого фонтана?	П. 251					
504		Выполняется ли требование о том, что температурный режим эксплуатации колонной головки должен быть не ниже значений проектных решений?	П. 251					
505		Выбираются ли превенторная установка, манифольд (линии дросселирования и глушения), система гидроуправления превенторами, пульт управления дросселем, сепаратор (трапно-факельная установка) в зависимости от конкретных горно-геологических условий с учетом возможности выполнения технологической операции - герметизации устья скважины при спущенной бурильной колонне и без нее?	П. 252					
506		Выбираются ли превенторная установка, манифольд (линии дросселирования и глушения), система гидроуправления превенторами, пульт управления дросселем, сепаратор (трапно-факельная установка) в зависимости от конкретных горно-геологических условий с учетом возможности выполнения технологической операции - вымыва пластового флюида, поступившего в скважину, на поверхность?	П. 252					
507		Выбираются ли превенторная установка, манифольд (линии дросселирования и глушения), система гидроуправления превенторами, пульт управления дросселем, сепаратор (трапно-факельная установка) в зависимости от конкретных горно-геологических условий с учетом возможности выполнения технологической операции - подвески колонны бурильных труб на плашках превентора после его закрытия?	П. 252					
508		Выбираются ли превенторная установка, манифольд (линии дросселирования и глушения), система гидроуправления превенторами, пульт управления дросселем, сепаратор (трапно-факельная установка) в зависимости от конкретных горно-геологических условий с учетом возможности выполнения технологической операции - срезания бурильной колонны?	П. 252					
509		Выбираются ли превенторная установка, манифольд (линии дросселирования и глушения), система гидроуправления превенторами, пульт управления дросселем, сепаратор (трапно-факельная установка) в зависимости от конкретных горно-геологических условий с учетом возможности выполнения технологической операции - контроля состояния скважины во время глушения?	П. 252					
510		Выбираются ли превенторная установка, манифольд (линии дросселирования и глушения), система гидроуправления превенторами, пульт управления дросселем, сепаратор (трапно-факельная установка) в зависимости от конкретных горно-геологических условий с учетом возможности выполнения технологической операции - расхаживания бурильной колонны для предотвращения ее прихвата?	П. 252					
511		Выбираются ли превенторная установка, манифольд (линии дросселирования и глушения), система гидроуправления превенторами, пульт управления дросселем, сепаратор (трапно-факельная установка) в зависимости от конкретных горно-геологических условий с учетом возможности выполнения технологической операции - спуска или подъема части или всей бурильной колонны при загерметизированном устье скважины?	П. 252					
512		Осуществляется ли выбор типа противовыбросового оборудования и колонной головки, схема установки и обвязки противовыбросового оборудования, блоков глушения и дросселирования проектной организацией и согласовывается ли с заказчиком? 	П. 253					
513		Руководствуются ли при этом (п. 512) следующим положением:
при вскрытии скважиной изученного разреза с нормальным пластовым давлением, представленного нефтяными и водяными (с растворенным газом) пластами, после спуска кондуктора или промежуточной колонны на устье устанавливается превенторная установка, обеспечивающая герметизацию скважины при спущенной колонне и без нее (один плашечный превентор с трубными плашками, один плашечный превентор с глухими плашками и универсальный превентор)?	П. 253					
514		Руководствуются ли при этом (п. 512) следующим положением:
три или четыре превентора, в том числе один универсальный, устанавливаются на скважине при вскрытии газовых, нефтяных и водяных горизонтов с аномально высоким пластовым давлением. Необходимость установки превентора со срезающими плашками при ожидаемом избыточном давлении на устье скважины ниже 350 кгс/см2 (35 МПа) и объемном содержании сернистого водорода до 6% определяется организацией, исходя из характеристики пласта (состав флюида, пористость, проницаемость, дебит и др.)?	П. 253					
515		Руководствуются ли при этом (п. 512) следующим положением:
четыре превентора, в том числе один превентор со срезающими плашками и один универсальный, устанавливаются на устье в случаях:
а) вскрытия пластов с аномально высоким пластовым давлением (то есть давлением, превышающим гидростатическое давление воды в 1,3 раза) и объемным содержанием сернистого водорода более 6%, а также с наличием сернистого водорода до 6% и избыточным давлением на устье более 350 кгс/см2 (35 МПа);
б) использования технологии спуска и подъема труб при избыточном давлении герметизированного устья;
в) бурения всех морских скважин?	П. 253					
516		Выполняется ли требование о том, что в случаях вскрытия изученного разреза с аномально низким пластовым давлением, представленного нефтяными и водяными (с растворенным газом) пластами, превенторная сборка может не устанавливаться?	П. 253					
517		Закрепляются ли надежно линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования на специальных опорах и направляться в сторону от проезжих дорог, линий электропередач, котельных и других производственных и бытовых сооружений с уклоном от устья скважины? 	П. 254					
518		Имеют ли свободные концы линий сброса длину не более 1,5 м?	П. 254					
519		Выполняется ли требование о том, что длина линий (п. 517) должна быть:
для нефтяных скважин с газовым фактором менее 200 м3/т - не менее 30 м;
для нефтяных скважин с газовым фактором более 200 м3/т, газовых и разведочных скважин - не менее 100 м?	П. 254					
520		Имеют ли линии и установленные на них задвижки внутренний диаметр, одинаковый с внутренним диаметром отводов крестовины	П. 254					
521		Выполняется ли требование о том, что после блока задвижек разрешается увеличение их диаметра (п. 520) не более чем на 30 мм?	П. 254					
522		Выполняется ли требование о том, что расстояние от концов выкидного манифольда до всех коммуникаций и сооружений, не относящихся к объектам буровой установки, должно быть не менее 100 м для всех категорий скважин?	П. 254					
523		Устанавливается ли подрядчиком по согласованию с заказчиком длина линий от блоков глушения и дросселирования для скважин, сооружаемых с насыпного основания и ограниченных площадок? 	П. 254					
524		Выполняется ли требование о том, что разрешается направлять линии сброса в одну сторону с использованием узлов и деталей, имеющих паспорта установленного образца?	П. 254					
525		На скважинах, где ожидаемое давление на устье превышает 700 кгс/см2 (70 МПа), устанавливается ли заводской блок с тремя регулируемыми дросселями - два с дистанционным и один с ручным управлением?	П. 255					
526		Производится ли во всех остальных случаях (п. 525) установка регулируемых дросселей с дистанционным управлением в зависимости от конкретных условий и решается ли руководством организации при утверждении в установленном порядке схемы обвязки и установки противовыбросового оборудования?	П. 255					
527		Имеют ли манометры, устанавливаемые на блоках дросселирования и глушения, верхний предел диапазона измерений, на 30% превышающий давление совместной опрессовки обсадной колонны и противовыбросового оборудования?	П. 256					
528		Включает ли система нагнетания гидроаккумулятора устройство автоматического отключения насоса при достижении в ней номинального рабочего давления?	П. 256					
529		Собирается ли противовыбросовое оборудование из узлов и деталей заводского изготовления отечественной или импортной поставки?	П. 257					
530		Выполняется ли требование о том, что разрешается применение отдельных узлов и деталей, изготовленных на базах производственного обслуживания организации в соответствии с техническими условиями, согласованными с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью), при этом изготовленные узлы и детали должны иметь технические паспорта?	П. 257					
531		Устанавливаются ли для управления превенторами и гидравлическими задвижками основной и вспомогательный пульты (основной пульт управления - на расстоянии не менее 10 м от устья скважины в удобном и безопасном месте, вспомогательный - непосредственно возле пульта бурильщика. Он включается в режим оперативной готовности перед вскрытием продуктивных и газонефтеводопроявляющих пластов)?	П. 258					
532		Опрессованы ли маслопроводы системы гидроуправления ПВО, согласно инструкции по эксплуатации, герметичны ли и защищены ли от возможных повреждений?	П. 258					
533		Предусмотрена ли в конструкции пульта управления звуковая или световая сигнализация при падении уровня рабочей жидкости в баке ниже допустимого?	П. 258					
534		Обеспечена ли возможность выпуска воздуха в системе гидравлического управления? 	П. 258					
535		Установлены ли штурвалы для ручной фиксации плашек превенторов в легкодоступном месте, имеют ли взрывобезопасное освещение и укрытие? 	П. 259					
536		Нанесены ли на стенке укрытия стрелки направления вращения штурвалов, количество оборотов, необходимых для закрытия превенторов, метки, совмещение которых с метками на спицах штурвалов соответствует полному закрытию превенторов, размер плашек?	П. 259					
537		Закреплена ли на задвижке перед дросселем табличка с указанием допустимого давления для устья скважины, допустимого давления для самого слабого участка скважины и плотности раствора, по которой это давление определено?	П. 259					
538		Обеспечивается ли каждая буровая установка переносными светильниками напряжением не более 12 В и аварийным освещением этого напряжения для освещения ПВО, в отбойных щитах, у основного и вспомогательного пультов управления превенторами, у щита индикатора веса бурильного инструмента, блока дросселирования и у аварийного блока задвижек?	П. 259					
539		Имеются ли при вскрытии коллекторов, насыщенных нефтью и газом, на буровой два шаровых крана, причем один устанавливается между ведущей трубой и ее предохранительным переводником, второй является запасным? 	П. 260					
540		Включается ли в случае использования верхнего привода автоматический шаровой кран, с возможностью ручного управления, в его состав?	П. 260					
541		Выполняется ли требование о том, что при вскрытии газовых пластов с аномально высоким давлением, горизонтов, содержащих сернистый водород, на буровой должно быть три крана, при этом один шаровой кран устанавливается между рабочей трубой и вертлюгом, второй - между рабочей трубой и ее предохранительным переводником, третий является запасным?	П. 260					
542		Находятся ли все шаровые краны в открытом состоянии?	П. 260					
543		Имеются ли помимо шаровых кранов на буровой два обратных клапана с приспособлением для установки их в открытом положении, при этом один кран является рабочим, второй – резервным?	П. 260					
544		Имеют ли краны шаровые и клапаны обратные технические паспорта и сведения о проведении дефектоскопии?	П. 260					
545		Проводится ли опрессовка кранов шаровых и обратных клапанов один раз в 6 месяцев?	П. 260					
546		Ведется ли учет наработки кранов шаровых и клапанов обратных в течение всего срока эксплуатации вплоть до их списания?	П. 260					
547		Опрессовываются ли превенторы вместе с крестовинами и коренными задвижками, манифольд ПВО (блоки глушения и дросселирования) до установки на устье скважины водой на рабочее давление, указанное в техническом паспорте? 	П. 261					
548		Опрессовываются ли превенторы на пробное давление после ремонта, связанного со сваркой и токарной обработкой корпуса? 	П. 261					
549		Опрессовываются ли превенторы со срезающими, трубными и глухими плашками на стенде на рабочее давление при закрытых плашках, а работоспособность превентора проверяется ли путем открытия и закрытия плашек?	П. 261					
550		Опрессовывается ли после монтажа, до разбуривания цементного стакана, превенторная установка до концевых задвижек манифольдов высокого давления водой или инертным газом на давление опрессовки обсадной колонны, указанное в рабочем проекте?	П. 262					
551		Опрессовываются ли выкидные линии после концевых задвижек водой на давление:
50 кгс/см2 (5 МПа) - для противовыбросового оборудования, рассчитанного на давление до 210 кгс/см2 (21 МПа);
100 кгс/см2 (10 МПа) - для противовыбросового оборудования, рассчитанного на давление выше 210 кгс/см2 (21 МПа)?	П. 262					
552		Оформляются ли результаты опрессовки актом комиссии, в состав которой включается представитель заказчика?	П. 262					
553		Выполняется ли требование о том, что после крепления скважины при наличии в нижележащем разрезе продуктивных или водонапорных пластов дальнейшее бурение скважины разрешается продолжать после монтажа и опрессовки превенторной установки совместно с обсадной колонной и опрессовки цементного кольца за обсадной колонной?	П. 263					
554		Периодически ли проверяются превенторы на закрытие и открытие? 	П. 264					
555		Выполняется ли требование о том, что периодичность проверки устанавливается буровой организацией, но не реже 1 раза в месяц?	П. 264					
556		Выполняется ли требование о том, что рабочее давление блока превенторов и манифольда должно быть не менее давления опрессовки колонны на герметичность, рассчитанного на каждом этапе строительства скважины исходя из условия полной замены в скважине бурового раствора пластовым флюидом и герметизации устья при открытом фонтанировании?	П. 264					
557		Подвергают ли при замене вышедших из строя деталей превентора или одного из узлов превенторной сборки, смене плашек на устье превенторную установку дополнительной опрессовке на величину давления испытания обсадной колонны?	П. 265					
558		Оформляются ли актом результаты опрессовки? 	П. 265					
559		Соответствуют ли плашки превенторов, установленных на устье скважины, диаметру применяемых бурильных труб?	П. 266					
560		Выполняется ли требование о том, что глухие плашки устанавливают в нижнем превенторе, когда в сборке отсутствует превентор со срезающими плашками?	П. 266					
561		Имеется ли в случаях, когда используется разноразмерная компоновка бурильного инструмента для бурения, на мостках специальная опрессованная стальная труба с прочностными характеристиками, соответствующими верхней секции используемой бурильной колонны? 	П. 267					
562		Окрашена ли специальная труба в красный цвет и имеет ли метку, нанесенную белой масляной краской, при совмещении которой со столом ротора замок трубы будет находиться на 300 - 400 мм ниже плашек превентора? 	П. 267					
563		Выполняется ли требование о том, что длина специальной трубы должна быть 3 - 9 м, диаметр должен соответствовать диаметру плашек превентора? 	П. 267					
564		Выполняется ли требование о том, что на специальную трубу должны быть навернуты от руки переводники на другие диаметры труб, применяемые в компоновке, при этом на муфту трубы должен быть навернут и закреплен машинными ключами шаровой кран?	П. 267					
565		Выполняется ли требование о том, что при спуске обсадных колонн в скважины со вскрытыми высоконапорными пластами и несоответствии установленного универсального превентора ожидаемым устьевым давлениям плашки одного из превенторов заменяются плашками, соответствующими диаметру спускаемой обсадной колонны, или на приемных мостках должна находиться специальная (стальная, с соответствующими прочностными характеристиками) бурильная труба с переводником под обсадную трубу и шаровым краном в открытом положении, опрессованные на соответствующее давление?	П. 268					
566		Сделан ли твердый настил для беспрепятственного доступа обслуживающего персонала к установленному на устье противовыбросовому оборудованию под буровой? 	П. 269					
567		Включают ли все схемы противовыбросовой обвязки устья скважины в верхней части фланцевую катушку, разъемную воронку и желоб для облегчения работ по ликвидации открытых фонтанов?	П. 270					
XXI. Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования скважин	
568		Выполняется ли в соответствии с требованиями настоящих Правил к рабочему проекту на бурение скважин, буровым растворам, конструкции и креплению скважин, монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования трехстадийная защита от возникновения открытых фонтанов:
первая линия защиты - предотвращение притока пластового флюида в скважину за счет поддержания достаточного гидростатического давления столба жидкости;
вторая линия защиты - предотвращение поступления пластового флюида в скважину за счет использования гидростатического давления столба жидкости и противовыбросового оборудования;
третья линия защиты (защита от открытого выброса) - ликвидация газонефтеводопроявлений стандартными методами и обеспечение возможности возобновления первой линии защиты?	П. 271				Реализация этих возможностей достигается при выполнении дополнительных условий, устанавливаемых в настоящей главе Правил.	
569		Разрабатываются ли и реализовываются ли перед вскрытием пласта или нескольких пластов с возможными флюидопроявлениями мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений? 	П. 272					
570		Проводится ли перед вскрытием пласта или нескольких пластов с возможными флюидопроявлениями инструктаж членов буровой бригады по практическим действиям при ликвидации газонефтеводопроявлений согласно плану ликвидации аварий (ПЛА), разработанному в соответствии с приложением N 1 настоящих Правил?	П. 272					
571		Проводится ли перед вскрытием пласта или нескольких пластов с возможными флюидопроявлениями проверка состояния буровой установки, противовыбросового оборудования, инструмента и приспособлений?	П. 272					
572		Проводится ли перед вскрытием пласта или нескольких пластов с возможными флюидопроявлениями учебная тревога? 	П. 272				Дальнейшая периодичность учебных тревог устанавливается буровой организацией.	
573		Проводится ли перед вскрытием пласта или нескольких пластов с возможными флюидопроявлениями проверка наличия в рабочих и запасных емкостях необходимого количества промывочной жидкости, а также необходимого на случай ГНВП запаса материалов и химреагентов для приготовления промывочной жидкости, в соответствии с рабочим проектом?	П. 272					
574		Проводится ли перед вскрытием пласта или нескольких пластов с возможными флюидопроявлениями оценка готовности объекта к оперативному утяжелению бурового раствора, пополнению его запасов путем приготовления или доставки на буровую?	П. 272					
575		Выполняется ли требование о том, что при обнаружении газонефтеводопроявлений буровая вахта обязана загерметизировать устье скважины, информировать об этом руководство буровой организации, противофонтанную службу (противофонтанную военизированную часть) и действовать в соответствии с ПЛА? 	П. 273					
576		Снимаются ли после герметизации показания манометров на стояке и в затрубном пространстве, время начала проявления, вес инструмента на крюке?	П. 273					
577		Устанавливается ли после закрытия превенторов при газонефтеводопроявлениях наблюдение за возможным возникновением грифонов вокруг скважины и пропусков (жидкости, газа) в соединениях и узлах противовыбросового оборудования?	П. 274					
578		Производится ли для предупреждения газонефтеводопроявлений и обвалов стенок скважины в процессе подъема колонны бурильных труб долив бурового раствора в скважину? 	П. 275					
579		Обеспечивает ли режим долива (п. 578) поддержание уровня раствора в скважине близким к ее устью? 	П. 275					
580		Устанавливается ли предельно допустимое понижение уровня раствора рабочим проектом с учетом допусков по пункту 210 настоящих Правил? 	П. 275					
581		Выполняется ли требование о том, что свойства бурового раствора, доливаемого в скважину, не должны отличаться от находящегося в ней?	П. 275					
582		Контролируются и сопоставляются ли объемы вытесняемого из скважины при спуске бурильных труб и доливаемого раствора при их подъеме с объемом поднятого или спущенного металла труб бурильной колонны? 	П. 276					
583		Прекращается ли подъем (п. 582) при разнице между объемом доливаемого бурового раствора и объемом металла поднятых труб более 0,5 м3 и принимаются ли меры, предусмотренные документацией по действию вахты при прямых и косвенных признаках начала и развития газонефтеводопроявлений?	П. 276					
584		Оборудованы ли указателями уровня приемные емкости? 	П. 276					
585		Начинают ли контроль плотности, вязкости, газосодержания бурового раствора перед и после вскрытия пластов с аномально высоким пластовым давлением при возобновлении промывки скважины после спускоподъемных операций, геофизических исследований, ремонтных работ и простоев сразу после восстановления циркуляции?	П. 277					
586		Проводится ли контроль бурового раствора на газонасыщенность при вскрытии газоносных горизонтов и дальнейшем углублении скважины (до спуска очередной обсадной колонны)?	П. 278					
587		Выполняется ли запрещение производить подъем бурильной колонны до выравнивания свойств бурового раствора по всему циклу циркуляции?	П. 278					
588		Ограничивается ли при бурении в продуктивных пластах механическая скорость до значений, при которых обеспечивается дегазация бурового раствора?	П. 279					
589		Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает фоновое на 5% объемных, принимаются ли меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом (работа пласта, поступление газа с выбуренной породой, вспенивание и так далее) и их устранению?	П. 280					
590		Выполняется ли требование о том, что к подъему бурильной колонны из скважины, в которой произошло поглощение бурового раствора при наличии газонефтеводопроявления, разрешается приступить только после заполнения скважины до устья и отсутствия перелива в течение времени, достаточного для подъема и спуска бурильной колонны?	П. 281					
591		Проводится ли бурение скважин с частичным или полным поглощением бурового раствора (воды) и возможным флюидопроявлением по специальному плану, который согласовывается с проектировщиком, противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью) и заказчиком?	П. 282					
592		Превышает ли при установке ванн (нефтяной, водяной, кислотной) гидростатическое давление столба бурового раствора и жидкости ванны пластовое давление? 	П. 283					
593		Проводятся ли при вероятности или необходимости снижения гидростатического давления ниже пластового работы по расхаживанию бурильной колонны с герметизированным затрубным пространством и с установленным в бурильных трубах шаровым краном, с разработкой и осуществлением мер безопасности в соответствии с ПЛА?	П. 283					
594		Находятся ли всегда в полной готовности на складах организаций пользователей недр (заказчиков) технические устройства, специальные приспособления, инструменты, материалы, спецодежда, средства страховки и индивидуальной защиты, необходимые для ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов? 	П. 284					
595		Выполняется ли запрет на подъем бурильной колонны при наличии сифона или поршневания? 	П. 285					
596		Выполняется ли требование о том, сто при появлении сифона или поршневания подъем следует прекратить, провести промывку с вращением и расхаживанием колонны бурильных труб?	П. 285					
597		Проводится ли при невозможности устранить сифон (зашламованность турбобура, долота, другие причины) подъем труб на скоростях, при которых обеспечивается равенство извлекаемых объемов металла труб, жидкости и доливаемого в скважину раствора?	П. 285					
598		При невозможности устранить поршневание (наличие сальника на КНБК или сужение ствола скважины) производится ли подъем с промывкой и вращением колонны бурильных труб?	П. 285					
599		Выполняется ли требование о том, что при поступлении пластового флюида в скважину в процессе подъема бурильной колонны из интервала, не обсаженного ствола, следует подъем остановить, промыть скважину в течение одного цикла, спустить бурильную колонну до забоя, произвести промывку скважины не менее 2-х циклов с приведением всех параметров промывочной жидкости в соответствие с ГТН (определить причину поступления пластового флюида и принять меры), после чего произвести подъем бурильной колонны?	П. 286					
600		Проводится ли работа по ликвидации открытого фонтана силами работников противофонтанной службы (противофонтанной военизированной части) и пожарных подразделений по специальным планам, разработанным штабом, создаваемым пользователем недр?	П. 287				Штаб несет полную ответственность за реализацию разработанных мероприятий.	
601		Вывешиваются ли предупредительные надписи: "Внимание! Вскрыт продуктивный пласт!", "Недолив скважин - путь к фонтану!" перед вскрытием продуктивного горизонта и при наличии во вскрытом разрезе нефтегазосодержащих отложений, а также других высоконапорных горизонтов на объекте? 	П. 288					
XXII. Требования к бурению наклонно направленных и горизонтальных скважин	
602		Содержит ли рабочий проект на бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин обоснование профиля и интенсивности искривления (радиуса искривления) ствола скважины, исходя из заданной протяженности горизонтального положения в продуктивном пласте?	П. 289					
603		Содержит ли рабочий проект на бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин расчеты дополнительных изгибающих нагрузок на колонны обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб в интервалах искривления ствола?	П. 289					
604		Содержит ли рабочий проект на бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин мероприятия по обеспечению безотказной и безаварийной работы колонн обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб в условиях искривления ствола скважины в зенитном и азимутальном направлениях?	П. 289					
605		Содержит ли рабочий проект на бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин коэффициенты запаса прочности для расчета обсадных колонн и условия обеспечения герметичности их резьбовых соединений?	П. 289					
606		Содержит ли рабочий проект на бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин технические условия по обеспечению проходимости внутри обсадных колонн труб, инструмента и приспособлений для проведения технологических операций, приборов, ловильного инструмента и внутрискважинного оборудования?	П. 289					
607		Содержит ли рабочий проект на бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин мероприятия по минимизации износа обсадных колонн при спускоподъемных и других операциях, предотвращению желобообразований в интервалах искривления и горизонтальном участке?	П. 289					
608		Содержит ли рабочий проект на бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин гидравлическую программу, обеспечивающую транспорт шлама из горизонтального участка ствола скважины и вымыв газовых шапок?	П. 289					
609		Содержит ли рабочий проект на бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин обоснование способа крепления скважины в интервалах интенсивного искривления и горизонтальном участке?	П. 289					
610		Содержит ли рабочий проект на бурение наклонно направленных и горизонтальных скважин допустимые нагрузки на стенки скважины от силы прижатия колонны бурильных труб в местах интенсивного набора кривизны?	П. 289					
611		Определяется ли выбор конструкции наклонно направленных и горизонтальных скважин в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами?	П. 290					
612		Обеспечивает ли интенсивность промывки в начале каждого долбления удаление газовых скоплений в верхней части пологого или горизонтального участка (например, в местах расширения ствола, перегибах)?	П. 291					
613		Производится ли расчет обсадных колонн с учетом следующих условий:
коэффициентов запаса прочности на избыточное давление для секций, находящихся в пределах горизонтального участка, - 1,3 - 1,5; для секций, находящихся в интервалах искривления от 3,0 до 5,0 градусов/10 м, - 1,05, для секций в интервалах искривления свыше 5 градусов/10 м - 1,10;
коэффициента запаса прочности на внутреннее давление - 1,15;
расчета обсадных колонн на растяжение?	П. 292					
614		Обеспечивает ли выбор резьбовых соединений и герметизирующих средств в интервалах интенсивного искривления ствола требуемые прочностные характеристики обсадной колонны, герметичность и надежность крепи в течение всего периода эксплуатации скважины? 	П. 293				Типы применяемых резьбовых соединений и резьбовых смазок определяются рабочим проектом.	
615		Производятся ли выбор наружного диаметра замковых соединений бурильной колонны, их конструкция с учетом проектной интенсивности искривления ствола с целью минимизации нагрузок на стенку скважины для предупреждения желобообразования и снижения износа обсадных колонн?	П. 294					
XXIII. Требования к освоению и испытанию скважин	
616		Имеется ли при производстве работ по освоению скважин запас жидкости глушения в количестве не менее двух объемов скважины, находящейся непосредственно на скважине, или материалов для оперативного ее приготовления?	П. 295					
617		Начинаются ли работы по освоению и испытанию скважин при обеспечении условия о том, что высота подъема цементного раствора за эксплуатационной колонной и качество сформировавшейся крепи соответствуют требованиям рабочего проекта на бурение скважины?	П. 296					
618		Начинаются ли работы по освоению и испытанию скважин при обеспечении условия о том, что эксплуатационная колонна прошаблонирована, опрессована совместно с колонной головкой и превенторной установкой (фонтанной арматурой), герметична при давлении, превышающем на 10% максимально ожидаемое давление на устье скважины?	П. 296					
619		Начинаются ли работы по освоению и испытанию скважин при обеспечении условия о том, что устье с фонтанной арматурой или превенторной установкой и выкидные линии оборудованы и обвязаны в соответствии со схемой?	П. 296					
620		Начинаются ли работы по освоению и испытанию скважин при обеспечении условия о том, что отсутствуют межколонные давления?	П. 296					
621		В случае возможных отклонений по высоте подъема цемента от рабочего проекта проводятся ли работы по освоению и испытанию скважины после согласования с заказчиком и проектной организацией?	П. 296					
622		Оборудовано ли устье скважины перед перфорацией эксплуатационной колонны противовыбросовым оборудованием по утвержденной схеме, а скважина заполнена ли буровым раствором (или специальной жидкостью), соответствующим рабочему проекту?	П. 297					
623		Представлено ли противовыбросовое оборудование превенторной установкой в случае вскрытия перфорацией газовых, нефтяных и водоносных горизонтов с аномально высоким пластовым давлением? 	П. 297					
624		Осуществляются ли подготовительные работы перед спуском заряженного перфоратора в скважину в соответствии с требованиями главы XLII настоящих Правил?	П. 297					
625		Производится ли перфорация продуктивного пласта при сниженном уровне или в среде, отличающейся от установленных требований, в условиях обеспечения герметизации устья скважины при ГНВП? 	П. 297					
626		Устанавливаются ли технология и порядок проведения таких работ специальным планом, утвержденным пользователем недр (заказчиком) и согласованным с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью)?	П. 297					
627		Устанавливается ли производителем работ наблюдение за уровнем жидкости в скважине во время перфорации? 	П. 298					
628		Опрессовывается ли фонтанная арматура до установки на устье скважины на величину рабочего давления, установленного изготовителем, а после установки - на давление, равное давлению опрессовки эксплуатационной колонны?	П. 299					
629		Предусматривает ли комплекс работ по освоению скважины меры, обеспечивающие исключение закупорки пласта при вторичном вскрытии?	П. 300					
630		Предусматривает ли комплекс работ по освоению скважины меры, обеспечивающие сохранение скелета пласта в призабойной зоне?	П. 300					
631		Предусматривает ли комплекс работ по освоению скважины меры, обеспечивающие предупреждение прорыва пластовой воды и газа из газовой "шапки"?	П. 300					
632		Предусматривает ли комплекс работ по освоению скважины меры, обеспечивающие термогидрогазодинамические исследования по определению количественной и качественной характеристики пласта и его геологофизических параметров?	П. 300					
633		Предусматривает ли комплекс работ по освоению скважины меры, обеспечивающие сохранение, восстановление или повышение проницаемости призабойной зоны?	П. 300					
634		Предусматривает ли комплекс работ по освоению скважины меры, обеспечивающие предотвращение неконтролируемых газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов?	П. 300					
635		Предусматривает ли комплекс работ по освоению скважины меры, обеспечивающие безопасное пользование недрами и охрану окружающей среды?	П. 300					
636		Обеспечиваются ли устойчивость призабойной зоны пласта и сохранность цементного камня допустимой депрессией, величина которой устанавливается заказчиком с учетом проектных решений и фактических характеристик пласта, вскрытого скважиной?	П. 301					
637		Вызывается ли приток флюида из пласта путем создания регламентируемых депрессий за счет:
замены бурового раствора на раствор меньшей плотности, техническую воду или дегазированную нефть. При этом разница в плотностях последовательно заменяемых жидкостей не должна быть более 0,5 - 0,6 г/см3; при большей разнице плотностей должны быть ограничены темпы снижения противодавления на пласт;
использования пенных систем;
использования специальных технических средств и технологий (например, струйный насос)?	П. 302					
638		Выполняется ли запрет на снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне с использованием воздуха?	П. 303					
639		Производится ли вызов притока путем снижения уровня в эксплуатационной колонне свабированием, использованием скважинных насосов, нагнетанием инертного газа или природного газа от соседней скважины в соответствии с планом работ и согласовывается ли с заказчиком?	П. 303					
640		Проводятся ли глубинные измерения в скважинах с избыточным давлением на устье с применением лубрикатора, технические характеристики которого соответствуют условиям работы скважины? 	П. 304					
641		Опрессовывается ли до установки лубрикатор на рабочее давление, установленное изготовителем, а после установки - на давление опрессовки колонны?	П. 304					
642		Составляется ли для каждой скважины, подлежащей освоению, план работ и назначаются ли ответственные лица за их выполнение?	П. 305					
643		Утверждается ли план (п. 642) техническим руководителем буровой организации и согласовывается ли с заказчиком?	П. 305					
644		Осуществляется ли испытание скважин в процессе бурения с помощью испытателей пластов по плану работ, предусматривающему мероприятия по подготовке ствола скважины, обработке раствора противоприхватными добавками, величину депрессии на испытываемый пласт, порядок подготовки бурильной колонны и проведения такой операции? 	П. 306					
645		Согласовывается ли план работ с заказчиком, геофизической организацией (в случаях ее участия) и утверждается техническим руководителем буровой организации?	П. 306					
646		Выполняется ли требование о том, что проведение работ с трубными пластоиспытателями разрешается в скважинах при исправном буровом инструменте, насосах? 	П. 307					
647		Выполняется ли требование о том, что испытания пластов в зависимости от их задач могут проводиться без и с выпуском жидкости долива и пластового флюида на поверхность?	П. 307					
648		Выполняется ли требование о том, что перед испытанием скважины с помощью пластоиспытателя с выводом пластового флюида на поверхность необходимо рассчитать колонну бурильных труб на избыточное внутреннее и наружное давления, которые могут возникнуть в процессе испытания?	П. 308					
649		Выполняется ли требование о том, что перед испытанием скважины с помощью пластоиспытателя с выводом пластового флюида на поверхность необходимо оборудовать буровую колонну шаровым краном и специальной устьевой головкой, опрессовав их на давление, превышающее на 10% максимальное ожидаемое в процессе операции?	П. 308					
650		Выполняется ли требование о том, что перед испытанием скважины с помощью пластоиспытателя с выводом пластового флюида на поверхность необходимо провести обвязку устья с манифольдом буровых насосов и выкидной линии превенторной установки?	П. 308					
651		Выполняется ли требование о том, что перед испытанием скважины с помощью пластоиспытателя с выводом пластового флюида на поверхность необходимо обеспечить возможность прямой и обратной закачки промывочной жидкости в скважину?	П. 308					
652		Выполняется ли требование о том, что перед испытанием скважины с помощью пластоиспытателя с выводом пластового флюида на поверхность необходимо провести испытание на герметичность обсадной колонны с противовыбросовым оборудованием?	П. 308					
653		Выполняется ли требование о том, что перед испытанием скважины с помощью пластоиспытателя с выводом пластового флюида на поверхность необходимо оборудовать устье скважины рабочей площадкой для экстренного закрытия аварийного крана на специальной устьевой головке при подъеме бурильной колонны с элементами обвязки над столом ротора?	П. 308					
654		Выполняется ли требование о том, что перед испытанием скважины с помощью пластоиспытателя с выводом пластового флюида на поверхность необходимо обеспечить на буровой в местах выхода пластового флюида активную вентиляцию?	П. 308					
655		Выполняется ли запрет на проведение работ с трубными пластоиспытателями в скважинах без оборудования их превенторной установкой?	П. 309					
656		Проводится ли проведение работ с трубными пластоиспытателями в условиях поглощения промывочной жидкости и слабом проявлении скважины по дополнительным планам, содержащим мероприятия по обеспечению безаварийности и безопасности работ и согласованным с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью)?	П. 310					
657		Составляется ли суточный рапорт о проведенных работах по освоению и испытанию скважин по форме, установленной в организации?	П. 311					
XXIV. Дополнительные требования безопасности к производству буровых работ в зонах многолетнемерзлых пород	
658		Определяется ли технология производства буровых работ в зонах распространения многолетнемерзлых пород (далее - ММП) мерзлотными и климатическими условиями данного региона? 	П. 312					
659		Предшествует ли вводу месторождений в разработку создание детальных мерзлотных карт, на которых отражены поверхностные условия всего разреза ММП? 	П. 312					
660		Разбивается ли территория месторождения на участки с однотипными параметрами ММП?	П. 312					
661		Осуществляется ли размещение разведочных и эксплуатационных скважин в основном на площадях с талыми и мерзлыми породами, не подверженных просадкам и деформациям, и базируется ли на основе данных о мерзлотной обстановке, отраженной на региональных и детальных геокриологических картах данной площади, составленных по материалам исследований в режимных и мерзлотных скважинах, вскрывших весь интервал мерзлоты?	П. 313					
662		Обеспечивается ли предотвращение растепления и усадки пород под буровым оборудованием максимальным сохранением поверхностного покрова?	П. 314					
663		Обеспечивает ли конструкция скважин надежную сохранность устья и околоствольного пространства в процессе всего цикла производства буровых работ и эксплуатации за счет применения соответствующих технических средств и технологических решений?	П. 315					
664		Производится ли бурение ствола под направление до глубины 20 - 30 м на буровом растворе, предотвращающем кавернообразование и растепление пород или с продувкой забоя воздухом, при этом направление должно цементироваться?	П. 316					
665		Перекрывает ли кондуктор толщу неустойчивых при протаивании пород – криолитозоны? 	П. 317					
666		Располагается ли башмак ниже этих пород (п. 665) (не менее чем на 50 м) в устойчивых отложениях?	П. 317					
667		Выполняется ли запрещение для бурения скважин в зоне распространения ММП в качестве промывочной жидкости использовать воду?	П. 318					
668		Применяют ли для предупреждения кавернообразования в интервалах ММП в качестве промывочных агентов высоковязкие полимерглинистые и биополимерные растворы с регулируемым содержанием твердой фазы, продувку забоя воздухом или пенами, а также, при необходимости, долота диаметром меньше номинального с последующим расширением ствола скважины до проектного значения?	П. 319					
669		Обеспечивают ли тепловой режим бурения в интервалах ММП, а также такие показатели бурового раствора, как температура, вязкость, статическое напряжение сдвига, показатель фильтрации и плотность, снижение разупрочняющего воздействия на приствольную зону, при этом перечисленные показатели должны контролироваться и поддерживаться в оптимальных пределах?	П. 320					
670		Применяется ли для цементирования обсадных колонн цемент для низких и нормальных температур с ускорителем схватывания?	П. 321					
671		Выполняется ли требование о том, что температура тампонажного раствора должна быть не ниже 8 - 10 °C для обеспечения его ускоренного схватывания, но не превышать температуру бурового раствора при бурении под колонну?	П. 322					
672		Применяются ли при опрессовке колонн и межколонных пространств незамерзающие жидкости, в том числе и используемые буферные жидкости?	П. 323					
673		Разрабатывается ли комплекс мероприятий по предупреждению смятия колонн и аварийных газопроявлений в скважинах в случае длительных их простоев после окончания бурения или в период эксплуатации организацией - исполнителем работ по согласованию с пользователем недр (заказчиком)? 	П. 324				Комплекс мероприятий по предупреждению смятия колонн и аварийных газопроявлений в скважинах в случае длительных их простоев после окончания бурения или в период эксплуатации зависит от предполагаемого срока простоя (времени обратного промерзания) и наличия в заколонном и межколонном пространствах замерзающей жидкости.	
674		Проводится ли при наличии в межколонных пространствах скважины замерзающих жидкостей периодический контроль ее температуры глубинными термометрами?	П. 324					
675		Обеспечиваются ли в случае падения температуры до опасных значений периодические прогревы крепи прокачкой подогретой жидкости или отборами газа либо (при длительной консервации) проведение замораживания без перфорации?	П. 324					
676		Начинаются ли работы по вызову притока только после обследования состояния скважины глубинными приборами (термометром, манометром), установления их проходимости по всему стволу и прогрева крепи в интервале ММП прокачкой подогретой жидкости через спущенные НКТ?	П. 325					
XXV. Дополнительные требования безопасности к производству буровых работ на кустовой площадке	
677		Выполняется ли условие о том, что настоящие требования распространяются на производство буровых работ с кустовых площадок на нефтяных, нефтегазовых, газоконденсатных и газовых месторождениях?	П. 326					
678		Выполняется ли требование о том, что при размещении кустовых площадок на вечномерзлых грунтах расстояние между устьями скважин не должно быть меньше двух радиусов растепления пород вокруг устья скважин?	П. 329					
679		Разрабатывает ли в целях обеспечения промышленной безопасности при совмещении во времени различных по характеру работ (бурение, освоение, эксплуатация, монтаж нефтегазодобывающего оборудования и т.п.) пользователь недр или его представитель и утверждает ли положение о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке? 	П. 330					
680		Выполняется ли требование о том, что эти мероприятия (п. 679) обязательны к выполнению всеми участниками производственного процесса?	П. 330					
681		Назначается ли пользователем недр (заказчиком) ответственный руководитель работ на кустовой площадке, наделенный необходимыми полномочиями?	П. 331					
682		Предусматривает ли положение о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке  последовательность работ и операций, порядок их начала при совмещении во времени?	П. 332					
683		Предусматривает ли положение о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке оперативное и территориальное разграничение полномочий и ответственности всех участников производственных процессов?	П. 332					
684		Предусматривает ли положение о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке систему оперативного контроля за ходом и качеством работ и соблюдением требований промышленной безопасности?	П. 332					
685		Предусматривает ли положение о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке порядок и условия взаимодействия организаций между собой и ответственным руководителем работ на кустовой площадке? 	П. 332					
686		Предусмотрен ли ПЛА порядок эвакуации людей, транспорта, спецтехники с кустовой площадки при возникновении аварийных ситуаций (газонефтеводопроявления, открытые фонтаны и другие аварии)? 	П. 333					
687		Прекращаются ли при передвижке вышечно-лебедочного блока на новую точку (позицию), а также при испытании вышек и ведении сложных аварийных работ на скважине все работы на соседних объектах? 	П. 334					
688		Удаляются ли люди из опасной зоны (высота вышки плюс 10 м) (кроме работников, занятых непосредственно производством работ)?	П. 334					
689		Проводится ли производство опасных работ на кустовой площадке в соответствии с требованиями настоящих Правил по нарядам-допускам, выдаваемым ответственным руководителем работ на кусте?	П. 335					
690		Выполняется ли требование о том, что одновременно с бурением очередной скважины на ранее пробуренных скважинах разрешается проведение работ по дополнительному вскрытию продуктивных пластов, в том числе путем проводки горизонтальных ответвлений из основного ствола скважины?	П. 336					
691		Разрабатываются ли при демонтаже буровой установки или снятию вышечно-лебедочного и других блоков с последней пробуренной на кусте скважины, их транспортировке с кустовой площадки меры, обеспечивающие безопасную эксплуатацию скважин, находящихся в опасной зоне, вплоть до их остановки?	П. 337					
692		Производится ли сдача очередной скважины буровым подрядчиком и приемка ее заказчиком после предварительных исследований качества выполнения работ и оформляется ли актом, подписанным обеими сторонами?	П. 337					
XXVI. Дополнительные требования безопасности к производству буровых работ на скважинах для добычи метана из угольных пластов	
693		Выполняется ли условие о том, что настоящие требования распространяются на производство буровых работ для разведки и добычи метана угольных месторождений (площадей, участков). 	П. 338				Настоящие Правила не распространяются на бурение скважин из горных выработок.	
694		Выполняется ли требование о том, что при бурении скважин разрешается проводить вскрытие целевых обводненных угольных пластов на технической воде?	П. 339					
695		Производится ли вскрытие угольных пластов с забойными давлениями, приближающимися к пластовому (на равновесии) или ниже пластового (на депрессии)?	П. 340					
696		Производится ли выбор грузоподъемности буровой установки в соответствии с пунктом 135 настоящих Правил?	П. 341					
697		Выполняется ли требование о том, что в условиях низкой вероятности возникновения дифференциального прихвата и других осложнений, связанных с неустойчивостью ствола скважины, максимальная грузоподъемность буровой установки может выбираться из условия того, что максимальная расчетная масса бурильной колонны и наибольшая расчетная масса обсадных колонн не будет превышать 0,75 и 0,9 от "Допускаемой нагрузки на крюке" соответственно?	П. 341					
698		Используется ли в случае продувки скважины газом, аэрозолем, пеной или аэрированной жидкостью в качестве базового газообразного агента азот, природный газ или отработанные выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания?	П. 342					
699		Осуществляется ли выбор типа противовыбросового оборудования и колонной головки проектной организацией и согласовывается ли с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью) и заказчиком? 	П. 343					
700		Выполняется ли требование о том, что в случаях вскрытия изученного разреза с АНПД, представленного обводненными угольными пластами, превенторная сборка может не устанавливаться, но обвязка устья скважины должна согласовываться с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью)?	П. 343					
701		Перенаправляется ли выходящий из скважины поток промывочного агента и выбуренной породы в случае применения закрытой (герметичной) циркуляционной системы на специальный штуцерный манифольд для контроля величины обратного давления?	П. 344					
702		Закреплены ли надежно линии сбросов на факелы от блоков глушения, дросселирования или (и) выкидная линия на специальных опорах и направляться в сторону от производственных и бытовых сооружений с уклоном от устья скважины?	П. 345					
703		Выполняется ли требование о том, что длина линий (п. 702) должна быть не менее 30 м?	П. 345					
704		Испытывается ли эксплуатационная колонна на герметичность опрессовкой технической водой на расчетное давление, предусмотренное рабочим проектом?	П. 346					
705		Выполняется ли требование о том, что в случае отсутствия в разрезе высоконапорных горизонтов опрессовка горных пород после разбуривания цементного стакана под башмаком кондуктора и проверка на герметичность цементного кольца за колонной не производится?	П. 347					
706		Выполняется ли требование о том, что при ожидаемом избыточном давлении на устье менее 5 МПа разрешается производить опрессовку приустьевой части колонны технической водой?	П. 348					
XXVII. Требования к обустройству нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений	
707		Предусматриваются ли в проектной документации мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий, как на самом проектируемом объекте, так и в результате аварий на других объектах в районе размещения проектируемого объекта?	П. 349					
708		Учитываются ли при разработке мероприятий источники опасности, факторы риска, условия возникновения аварий и их сценарии, численность и размещение производственного персонала?	П. 349					
709		Включаются ли в число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий организационные и инженерные решения по предотвращению разгерметизации оборудования и выбросов опасных веществ в количествах, создающих угрозу производственному персоналу и окружающей среде?	П. 349					
710		Включаются ли в число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий организационные и инженерные решения по установке систем контроля химической обстановки, обнаружению взрывоопасных концентраций опасных веществ?	П. 349					
711		Включаются ли в число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий организационные и инженерные решения по предупреждению развития и локализации аварий, связанных с выбросами (сбросами) опасных веществ и газодинамическими явлениями (внезапные выбросы газа)?	П. 349					
712		Включаются ли в число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий организационные и инженерные решения по обеспечению безопасности производственного персонала?	П. 349					
713		Включаются ли в число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий организационные и инженерные решения по установке систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации и безаварийной остановки производственных процессов?	П. 349					
714		Включаются ли в число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий организационные и инженерные решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственными процессами, безопасности находящегося в них персонала и возможности управления процессами при авариях?	П. 349					
715		Включаются ли в число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий организационные и инженерные решения по созданию резервных источников энергоснабжения, вентиляции и водоснабжения, систем связи и материалов для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте?	П. 349					
716		Включаются ли в число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий организационные и инженерные решения по системам физической защиты и охраны опасного производственного объекта от постороннего вмешательства, обустройству и расположению контрольно-пропускных пунктов, которые должны обеспечить возможность оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра, а также по системам оповещения об авариях?	П. 349					
717		Включаются ли в число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их последствий организационные и инженерные решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте аварийно-спасательных служб и формирований?	П. 349					
718		Предусматриваются ли в проектной документации решения, соответствующие передовому отечественному и зарубежному уровню промышленной безопасности, в том числе обоснованные и достаточные решения, учитывающие особо сложные геологические и гидрогеологические условия строительства, сейсмичность, оползневые и другие явления?	П. 349					
719		Предусматриваются ли в документации на консервацию или ликвидацию опасного производственного объекта мероприятия по предупреждению аварий, локализации и ликвидации их последствий как в процессе консервации или ликвидации объекта, так и по завершении его консервации, в том числе мероприятия по предотвращению проникновения посторонних лиц на законсервированный объект?	П. 350					
720		Предусматриваются ли в проектной документации на строительство, реконструкцию и документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта также мероприятия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья людей, находящихся в пределах зон вредного влияния проводимых работ?	П. 351					
721		Предусматриваются ли в проектной документации на строительство, реконструкцию и документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта также мероприятия, обеспечивающие наиболее полное, комплексное и безопасное извлечение запасов полезных ископаемых?	П. 351					
722		Предусматриваются ли в проектной документации на строительство, реконструкцию и документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта также мероприятия, обеспечивающие сохранность консервируемых скважин для их эффективного хозяйственного использования в будущем?	П. 351					
723		Предусматриваются ли в проектной документации на строительство, реконструкцию и документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта также мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды, зданий и сооружений от вредного влияния проводимых работ?	П. 351					
724		Обеспечивает ли проектная документация на обустройство месторождений оптимальную разработку месторождения в соответствии с технологической схемой разработки, подготовку всех видов углеводородного сырья к транспорту и дальнейшей переработке? 	П. 352					
725		Соответствуют ли структура и оформление проектной документации на разработку месторождений углеводородного сырья требованиям, установленным приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 254 "Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений углеводородного сырья" (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2010 г., регистрационный N 18468); с изменениями, внесенными приказами Минприроды России от 15 июля 2011 г. N 631 (зарегистрирован Минюстом России 1 сентября 2011 г., регистрационный N 21725) и от 9 апреля 2012 г. N 94 (зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2012 г., регистрационный N 24138)?	П. 352					
726		Выполнена ли для проектируемых и реконструируемых объектов оценка уровня теплового, ударного, токсичного, радиационного и другого воздействия на персонал и окружающую среду при эксплуатации и в случае аварийной ситуации? 	П. 352					
727		Определяется ли на основании этой оценки (п. 726) уровень автоматизации технологических процессов и технических средств защиты, а также необходимые защитные зоны?	П. 352					
728		Разрабатывается ли проектная документация на обустройство месторождения на основе исходных требований, выдаваемых пользователем недр (заказчиком)?	П. 352					
729		Предусматривает ли проектная документация на обустройство месторождений автоматизацию объектов, исключающую необходимость постоянного пребывания персонала на объекте и обеспечивающую полноту сбора информации о его работе в пунктах управления технологическим процессом?	П. 353					
730		Предусматривает ли проектная документация на обустройство месторождений систему неразрушающего контроля несущих конструкций и антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов, несущих конструкций?	П. 353					
731		Предусматривает ли проектная документация на обустройство месторождений многоуровневую систему блокировок и предохранительных устройств, срабатывающих при возникновении аварийных ситуаций?	П. 353					
732		Предусматривает ли проектная документация на обустройство месторождений выполнение расчетов уровней возможных чрезвычайных ситуаций, включая показатели взрывопожароопасности и токсичности объекта?	П. 353					
733		Предусматривает ли проектная документация на обустройство месторождений герметизированную систему сбора и транспортирования продукта с полным использованием нефти, газа и сопутствующих компонентов, их утилизацию из мест аварийных утечек?	П. 353					
734		Предусматривает ли проектная документация на обустройство месторождений расположение объектов обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с учетом требований, содержащихся в приложениях N 5 и N 6 к настоящим Правилам?	П. 353					
735		Предусматривает ли проектная документация на обустройство месторождений порядок рекультивации нарушенных и загрязненных земель?	П. 353					
736		Предусматривает ли проектная документация на обустройство месторождений создание и обеспечение необходимыми техническими средствами, автономной системой аварийной связи и оповещения, обеспечивающей оперативное информирование работающих и населения о возможной опасности?	П. 353					
737		Предусматривает ли проектная документация на обустройство месторождений создание и обеспечение необходимыми техническими средствами автоматизированной системы контроля воздушной среды в целях обеспечения безопасных условий труда и раннего обнаружения возможных аварийных выбросов?	П. 353					
738		Предусматривает ли проектная документация на обустройство месторождений обеспечение работающих в опасных зонах индивидуальными газоанализаторами (газосигнализаторами, дозаторами) для контроля воздушной среды рабочей зоны, индивидуальными и коллективными средствами защиты от вредных веществ?	П. 353					
739		Обоснованы ли по каждому из основных организационно-технических решений, направленных на обеспечение безопасности работающих на период возможных аварий, в проектной документации и определены ли конкретные типы и количество необходимых приборов, материалов и оборудования, а также места и специальные сооружения для их размещения, эксплуатации и обслуживания?	П. 354					
740		Соблюдаются ли при размещении установок, трубопроводов и инженерных сетей законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере охраны природных ресурсов и в сфере охраны окружающей среды?	П. 355					
741		Выполняется ли запрещение размещать установки подготовки нефти и газа на пониженных и других участках рельефа местности с плохим естественным проветриванием, а также в районах с преобладающими ветрами, со скоростью до 1 м/с, длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 - 40%, в течение зимы более 50 - 60% дней)?	П. 356					
742		Располагаются ли здания и сооружения с производственными процессами, выделяющими в атмосферу вредные и (или) горючие вещества, а также включающие источники возможных аварийных выбросов этих веществ, на производственных площадках преимущественно с подветренной стороны от других зданий и сооружений с учетом розы ветров преобладающего направления?	П. 357					
743		Выполняется ли запрещение объединять с санитарно-бытовыми помещениями производственные помещения с источниками загрязнения атмосферного воздуха и источниками возможных аварийных выбросов вредных веществ? 	П. 358					
744		Выполняется ли требование о том, что при наличии в здании двух или более эвакуационных выходов разрешается предусматривать один из них через помещения, не имеющие источники возможного выделения в атмосферу вредных веществ, в которых размещено инженерное оборудование для обслуживания указанных помещений и в которых исключено постоянное пребывание людей, если расстояние от наиболее удаленной точки помещения до эвакуационного выхода из него не превышает 25 м?	П. 359					
745		Выполняется ли требование о том, что для зданий и помещений, не имеющих источников возможного выделения в атмосферу вредных веществ, а также расположенных на территории промышленных площадок наружных установок, не имеющих указанных источников, разрешается предусматривать один эвакуационный выход?	П. 360					
746		Выполняется ли запрет на прокладку заглубленных каналов и тоннелей (за исключением подлежащих последующей засыпке) для размещения кабелей в помещениях и на территории наружных установок, имеющих источники возможного выделения в атмосферу вредных веществ относительной плотностью по воздуху более 0,8, а также источники возможных проливов горючих жидкостей и жидкостей, содержащих сернистый водород?	П. 361					
747		Выполняется ли запрет на совместную прокладку в заглубленных тоннелях и каналах трубопроводов пара и горячей воды с трубопроводами горючих и токсичных веществ, включая трубопроводы систем сбора и утилизации жидкостей, содержащих сернистый водород?	П. 362					
748		Выполняется ли запрет на устройство подвалов, тоннелей и каналов в зданиях и на территории наружных установок, в которых возможно выделение вредных веществ в атмосферу и образование проливов токсичных жидкостей?	П. 363					
749		Оснащены ли технологическое оборудование и трубопроводы, предназначенные для эксплуатации в условиях контакта с агрессивными и коррозионноопасными веществами, приборами и устройствами для контроля за коррозией и коррозионным растрескиванием? 	П. 364					
750		Предусмотрены ли в теплоизоляции трубопроводов закрывающиеся окна, позволяющие проводить дефектоскопию? 	П. 364				Места расположения и количество окон определяются проектной организацией.	
751		Предусматривается ли при проектировании технологического оборудования и трубопроводов наличие герметичных систем ввода ингибиторов коррозии и других устройств для обеспечения возможности реализации антикоррозионных мероприятий?	П. 365					
752		Обосновывается ли проектной организацией выбор вида и материала труб для обвязки скважины и аппаратуры, а также для газопроводов при низких и средних давлениях газа, для подземной прокладки внутриплощадочных и внутрипромысловых трубопроводов?	П. 366					
753		Обеспечивают ли проектные решения отсутствие в полостях оборудования и трубопроводов тупиковых и застойных зон коррозионно-агрессивных технологических сред и зон взаимного контакта разнородных металлов и сплавов?	П. 367					
754		Предусмотрена ли при проектировании технологического оборудования и трубопроводов герметичная, закрытая дренажная система для полного слива токсичных и взрывопожароопасных жидкостей (включая емкости для их нейтрализации, линии подачи на установки термического обезвреживания либо до установки по закачке этих веществ в поглощающие скважины)?	П. 368					
755		Предусматривается ли в проектной документации хранение токсичных жидкостей преимущественно в герметичных подземных емкостях с газодинамическим режимом эксплуатации? 	П. 369					
756		Выполняется ли требование о том, что разрешается хранение указанных жидкостей в наземных резервуарах с "азотным" дыханием, при этом резервуары должны быть оборудованы сигнализатором предельного верхнего уровня заполнения, сблокированным с насосным оборудованием, и системой аварийного слива избытка жидкости в дренажную систему?	П. 369					
757		Выполняется ли запрет на хранение токсичных жидкостей в резервуарах с "атмосферным" дыханием?	П. 369					
758		Выполняется ли запрет на подземную прокладку трубопроводов с токсичными веществами, за исключением участков от входных и выходных манифольдов до ограждения?	П. 370					
759		Выполняется ли запрет на размещение инженерных сетей с токсичными жидкостями и газами под зданиями и сооружениями?	П. 371					
760		Выполняется ли запрещение размещать наземные инженерные сети с токсичными жидкостями и газами в открытых лотках и траншеях на отметках ниже планировочных отметок площадок, в каналах и тоннелях полузаглубленного типа?	П. 372					
761		Выполняется ли запрет на размещение надземных сетей транзитных внутриплощадочных трубопроводов с токсичными жидкостями по стенам и кровлям зданий независимо от степени их огнестойкости?	П. 373					
762		Выполняется ли запрет на пересечение трубопроводов с токсичными жидкостями и газами с железнодорожными подъездными путями, за исключением продуктопроводов к двусторонним сливоналивным железнодорожным эстакадам?	П. 374					
763		Обеспечены ли производственные объекты водоснабжением и канализацией?	П. 375					
764		Выполняется ли запрет на подключение хозяйственно-питьевого водопровода к производственному водопроводу?	П. 375					
765		Оборудованы ли производственные здания и территории установок промышленной канализацией и/или системами поверхностного стока для отвода промышленных стоков, грунтовых и ливневых вод?	П. 376					
766		Установлены ли во избежание загазованности территории, установки и распространения огня по сети промышленной канализации во время пожара на ней гидравлические затворы, расположенные в колодцах, при этом слой воды, образующий затвор, должен быть высотой не менее 0,25 м?	П. 377					
767		Обеспечивают ли системы противоаварийной защиты взрывоопасных технологических процессов предупреждение образования взрывоопасной среды в технологическом оборудовании при всех возможных режимах его работы, а также безопасную остановку производства при возможных аварийных ситуациях?	П. 378					
768		Определены ли для каждого взрывопожароопасного производства, установки проектной документацией взрывоопасные зоны и их классы, категории и группы взрывоопасных смесей, которые могут образоваться при всех возможных аварийных ситуациях, а также категории помещений по взрывопожароопасной и пожарной опасности?	П. 379					
769		Предусматриваются ли оборудование, средства КИПиА, устройства освещения, сигнализации и связи, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень защиты, соответствующий классу взрывоопасной зоны, и вид взрывозащиты, соответствующий категориям и группам взрывоопасных смесей?	П. 380					
770		Регламентируют ли проектные решения, включающие применение инертных газов для вытеснения горючих паров и газов, способы и определяют ли средства контроля за содержанием кислорода и предотвращения образования его опасных концентраций в технологических средах?	П. 381					
771		Принимаются ли меры по защите от статического электричества при проектировании ОПО? 	П. 382					
772		Выполняется ли запрет на использование производственных трубопроводов для снижения общего сопротивления заземлителей?	П. 383					
773		Подсоединены ли к заземляющему контуру для защиты от вторичных проявлений молний и разрядов статического электричества вся металлическая аппаратура, резервуары, газопроводы, продуктопроводы, сливоналивные устройства, вентиляционные системы, расположенные как внутри помещений, так и вне их? 	П. 384					
774		Имеют ли отдельно установленные технические устройства, аппараты и резервуары самостоятельные заземлители или присоединяются ли они к общему заземляющему контуру? 	П. 385					
775		Выполняется ли запрет на последовательное соединение заземляющим проводником нескольких аппаратов или резервуаров?	П. 385					
776		Выполняется ли требование о том, что эстакады для трубопроводов через 200 - 300 м, а также в начале и в конце, должны быть электрически соединены с проходящими по ним трубопроводами и заземлены?	П. 386					
XXVIII. Требования к строительству ОПО обустройства месторождений	
777		Осуществляет ли заказчик для обеспечения строительства опасного производственного объекта нефтегазодобывающего производства 
строительный контроль в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка?	П. 387					
778		Для обеспечения строительства опасного производственного объекта нефтегазодобывающего производства передает ли заказчик подрядчику в производство работ утвержденную им проектную документацию на электронном и бумажном носителях в составе, необходимом для выполнения работ подрядными и субподрядными организациями?	П. 387					
779		Для обеспечения строительства опасного производственного объекта нефтегазодобывающего производства проверяет ли заказчик наличие необходимых разрешительных документов у исполнителей работ, поставщиков технических устройств и материалов?	П. 387					
780		Для обеспечения строительства опасного производственного объекта нефтегазодобывающего производства	П. 387					
781		Выполняется ли требование о том, что в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком либо привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом, причем застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации?	П. 387					
XXIX. Общие требования к эксплуатации ОПО, технических устройств, резервуаров, промысловых трубопроводов	
782		Разработан ли и утвержден на каждый ОПО перечень газоопасных мест и работ, который ежегодно должен пересматриваться и утверждаться вновь?	П. 388					
783		Выполняется ли требование о том, что содержание вредных веществ в воздухе, уровни шума, вибраций, других вредных факторов на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм?	П. 389					
784		Осуществляется ли специальная оценка условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991; 2014, N 26, ст. 3366)?	П. 390					
785		Осуществляется ли в закрытых помещениях, где возможно выделение в воздух паров, газов и пыли, а также в случаях изменений технологических процессов постоянный контроль воздушной среды?	П. 391					
786		Фиксируются ли данные о состоянии воздушной среды на рабочем месте и передаются ли на диспетчерский пункт одновременно с передачей основных технологических параметров работы объекта?	П. 391					
787		Назначен ли в организации из числа руководителей работник (работники), отвечающий, в том числе, и за функционирование системы управления промышленной безопасности?	П. 392					
788		Удовлетворяет ли технологическое оборудование и трубопроводы требованиям безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации?	П. 393					
789		Имеет ли отдельный технологический объект основного производства пульт управления для контроля и управления технологическим процессом?	П. 394					
790		Находятся ли средства аварийной сигнализации, контроля возгораний и состояния воздушной среды, установленные в соответствии с проектной документацией, в исправном состоянии, а их работоспособность проверяться в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации по утвержденному в организации плану-графику?	П. 395					
791		Установлен ли на нагнетательной линии поршневого насоса до запорного устройства обратный и предохранительный клапаны, а на нагнетательной линии центробежного насоса - обратный клапан?	П. 396					
792		Установлены ли на пульте управления насосной станции для перекачки горючих, легковоспламеняющихся и вредных жидкостей приборы, позволяющие контролировать давление, расход, температуру подшипников насосных установок и состояние воздушной среды в помещении?	П. 397					
793		Снабжаются ли мобильные насосные установки, предназначенные для ведения работ на скважинах, запорными и предохранительными устройствами, имеют ли приборы, контролирующие основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления?	П. 398					
794		Производится ли эксплуатация средств измерения и систем автоматизации в соответствии с инструкциями по эксплуатации и действующей нормативно-технической документацией?	П. 399					
795		Производятся ли ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем по графикам, утвержденным техническим руководителем организации?	П. 400					
796		Выполняется ли запрет на установку и пользование контрольно-измерительными приборами, не имеющими клейма или свидетельства о поверке, с просроченным клеймом или свидетельством о поверке?	П. 401					
797		Выполняется ли запрет на установку и пользование контрольно-измерительными приборами без свидетельств об аттестации (для контрольно-измерительных приборов, подлежащих аттестации)?	П. 401					
798		Выполняется ли запрет на установку и пользование контрольно-измерительными приборами, отработавшими установленный срок эксплуатации?	П. 401					
799		Выполняется ли запрет на установку и пользование контрольно-измерительными приборами, поврежденными и нуждающимися в ремонте и внеочередной поверке?	П. 401					
800		Манометры должны выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. На циферблате манометров должна быть нанесена красная черта или укреплена на корпусе манометра красная пластинка, прилегающая к стеклу манометра через деление шкалы, соответствующее разрешенному рабочему давлению. Манометр, установленный на высоте от 2 до 3 м от уровня площадки для наблюдения за ним, должен быть диаметром не менее 160 мм?	П. 402					
801		Выполняется ли требование о том, что воздух КИП, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно очищен и осушен?	П. 403					
802		Имеет ли система сжатого воздуха рабочий и резервный ресиверы? 	П. 404					
803		Обеспечивает ли каждый ресивер запас сжатого воздуха для работы всех контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств и средств автоматики в течение не менее одного часа?	П. 404					
804		Заземляются ли независимо от применяемого напряжения все контрольно-измерительные приборы, щиты управления, защитные металлорукава подводящих кабельных линий? 	П. 405					
805		Имеют ли все контрольно-измерительные приборы надписи с указанием измеряемых параметров?	П. 406					
806		Выполняются ли все мероприятия по утеплению производственных помещений, аппаратуры, технических устройств, трубопроводов, арматуры и КИПиА до наступления отопительного сезона?	П. 407					
807		Разрабатывает ли предприятие мероприятия по подготовке ОПО к работе в зимний период? 	П. 408					
808		Обеспечивают ли мероприятия по подготовке к зиме нормальную работу ОПО и обеспечивают ли возможность контроля за технологическим процессом в зимний период?	П. 408					
809		Приняты ли при эксплуатации установок, резервуарных парков и сливоналивных эстакад меры по предотвращению замерзания влаги в трубопроводах и арматуре?	П. 409					
810		Выполняется ли требование о том, что на трубопроводах должна быть проверена теплоизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены, дренажные трубопроводы и вентили утеплены?	П. 410					
811		Выполняется ли запрет на включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами?	П. 411					
812		Утеплены ли все водяные стояки, в том числе и пожарные? 	П. 412					
813		Выполняется ли требование о том, что калориферы вентиляционных систем и отопление всех помещений должны быть своевременно проверены и находиться в исправном состоянии?	П. 413					
814		При эксплуатации установок по подготовке нефти с высоким содержанием парафинов, смол и асфальтенов предусматриваются ли мероприятия по ремонту тепловой изоляции трубопроводов?	П. 414					
815		При эксплуатации установок по подготовке нефти с высоким содержанием парафинов, смол и асфальтенов предусматриваются ли мероприятия по недопущению снижения температуры нефти в трубопроводах и аппаратуре?	П. 414					
816		При эксплуатации установок по подготовке нефти с высоким содержанием парафинов, смол и асфальтенов предусматриваются ли мероприятия по постоянному обогреву трубопроводов?	П. 414					
817		При эксплуатации установок по подготовке нефти с высоким содержанием парафинов, смол и асфальтенов предусматриваются ли мероприятия по непрерывной перекачке нефти?	П. 414					
818		Промываются ли по окончании перекачки трубопроводы с высоковязкой или парафинистой нефтью путем прокачки маловязкого незастывающего нефтепродукта?	П. 415					
819		Принимаются ли при замерзании влаги в трубопроводе меры по наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден?	П. 416					
820		Принимаются ли при замерзании влаги в трубопроводе меры по отключению трубопровода от общей системы?	П. 416					
821		Выполняется ли требование о том, что в случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки?	П. 416					
822		Производится ли разогрев ледяной пробки в трубопроводе паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка? 	П. 417					
823		Выполняется ли запрет на отогревание замерзших спусков (дренажей) трубопроводов, аппаратов при открытой задвижке, а также открытым огнем?	П. 417					
824		Выполняется ли запрещение пользоваться крюками, ломами и трубами для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений?	П. 418					
825		Выполняется ли требование о том, что из отключенных аппаратов, емкостей, водопроводов и паропроводов должны быть спущены вода и конденсат, а дренажные краны (задвижки) оставлены открытыми?	П. 419					
826		Оборудуется ли искрогасителями вся специальная техника с ДВС, которая осуществляет работы при открытом устье скважины? 	П. 420					
XXX. Требования к проектированию и эксплуатации скважин	
Проектирование и эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин	
827		Производится ли опрессовка фонтанной арматуры в собранном виде до установки на устье на рабочее давление, предусмотренное паспортом, с выдержкой под внутренним давлением 30 минут, а после установки на устье скважины - на давление опрессовки эксплуатационной колонны?	П. 421					
828		Оформляются ли результаты опрессовки актом комиссии, в состав которой включается представитель эксплуатирующей организации?	П. 421					
829		Оснащается ли фонтанная арматура заводом-изготовителем дросселями с ручным, а по требованию заказчика - с дистанционным управлением, запорной арматурой с дистанционным и (или) ручным управлением и обеспечивает ли возможность замены манометров с использованием трехходового крана или вентиля с разрядным устройством без снижения давления до атмосферного?	П. 422					
830		Применяется ли при эксплуатации скважины с температурой на устье свыше 200 °C соответствующая фонтанная арматура, конструкция и термостойкость которой обеспечивают безопасность технологического процесса и обслуживающего персонала?	П. 423					
831		Оснащаются ли фонтанные скважины с дебитом 400 т/сут. нефти или 500 тыс. м3/сут. газа и более, расположенные на расстоянии менее 500 м от населенного пункта, внутрискважинным оборудованием (пакер и клапан-отсекатель, циркуляционный клапан, станция управления)?	П. 424					
832		Проверяется ли периодически в процессе эксплуатации скважины внутрискважинный клапан-отсекатель на срабатывание в соответствии с инструкцией завода-изготовителя? 	П. 425					
833		Оформляются ли актом эксплуатирующей организации установка клапана- отсекателя и проверка его на срабатывание? 	П. 425					
834		Располагаются ли на кусте скважин газопроводы газлифта, станки-качалки, станции управления, трансформаторные подстанции, кабельные эстакады по одну сторону от оси куста скважин? 	П. 426					
835		Выполняется ли запрет на проезд транспорта (кроме технологического) на территорию куста скважин? 	П. 426					
836		Обоснована ли проектными решениями подземная прокладка кабельных линий КЭЦН и СКН по другую сторону от оси куста скважин? 	П. 426					
837		Соответствует ли устройство шахтных колодцев на устье скважин рабочему проекту на бурение скважин с учетом конкретных габаритов колонных головок, противовыбросового оборудования и условий данного региона, в зависимости от категории скважины?	П. 427					
838		Установлены ли температурные компенсаторы на выкидных линиях и манифольдах скважин, работающих с температурой рабочего тела 80 °C и более? 	П. 428					
839		Выполняется ли запрет на устранение неисправностей, замена быстроизнашивающихся и сменных деталей фонтанной арматуры под давлением? 	П. 429					
840		Выполняется ли требование о том, что в отдельных случаях при аварийных ситуациях эти работы могут производиться персоналом штатных или внештатных аварийно- спасательных формирований?	П. 429					
841		После монтажа манифольда и соединения его с отводами фонтанной арматуры и трубной головки производится  ли гидроиспытание системы на рабочее давление?	П. 430					
842		Выполняется ли требование о том, что станцию управления фонтанной арматурой газлифтной скважины следует устанавливать на расстоянии 30 - 35 м от устья в специальном помещении, надежно укреплять и заземлять? 	П. 431					
843		Обеспечивает ли температура в помещении безотказную работу станции?	П. 431					
844		Проложены ли на эстакадах воздухопроводы и кабели, соединяющие станцию управления с фонтанной арматурой? 	П. 432					
845		Осуществляется ли перевод скважины на газлифтную эксплуатацию в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем организации?	П. 433					
846		Опрессовываются ли на максимальное (пусковое) давление перед переводом скважины на газлифтную эксплуатацию эксплуатационная колонна, устьевое оборудование и насосно-компрессорные трубы? 	П. 434					
847		Используются ли для обвязки скважины бесшовные стальные трубы, соединенные сваркой? 	П. 435					
848		Выполняется ли требование о том, что фланцевые соединения допускаются только в местах установки задвижек и другой арматуры?	П. 435					
849		Обеспечивается ли при монтаже и эксплуатации трубопроводов обвязки устья скважины требование о том, что трубопроводы должны плотно, без зазоров и перекосов укладываться на подушки неподвижных опор, крепление труб хомутами должно исключать возможность их перемещения?	П. 436					
850		Обеспечивается ли при монтаже и эксплуатации трубопроводов обвязки устья скважины требование о том, что верхние плоскости опор должны быть выверены по уровню, если это требование предусмотрено документацией?	П. 436					
851		Обеспечивается ли при монтаже и эксплуатации трубопроводов обвязки устья скважины требование о том, что опорные поверхности должны прилегать по всей площади соприкосновения без перекосов?	П. 436					
852		Обеспечивается ли при монтаже и эксплуатации трубопроводов обвязки устья скважины требование о том, что запрещается установка прокладок между трубой и подушкой опор для обеспечения необходимого уклона трубопровода?	П. 436					
853		Обеспечивается ли при монтаже и эксплуатации трубопроводов обвязки устья скважины требование о том, что при укладке трубопроводов сварные швы необходимо располагать от края опоры на расстоянии 50 мм для труб диаметром менее 50 мм и не менее 200 мм для труб диаметром свыше 50 мм?	П. 436					
854		Выполняется ли требование о том, что газораспределительные трубопроводы после монтажа должны быть продуты сжатым воздухом, опрессованы жидкостью на давление, превышающее на 25% максимальное рабочее?	П. 437					
855		Имеет ли газораспределительные устройства системы индивидуального автоматического замера расхода газа с выводом системы управления на диспетчерский пункт, свечи для продувки и устройства для подачи ингибитора?	П. 437					
856		Оборудовано ли устье газлифтной скважины фонтанной арматурой с манифольдом, имеющим продувочные линии с выводом на свечу, удаленную не менее чем на 20 м, при этом на манифольде устанавливается обратный клапан?	П. 438					
857		Предусматривает ли подготовка рабочего агента (газа) при газлифтной эксплуатации его осушку от водяных паров до точки росы минус 10 °C для южных районов и минус 20 °C для средних и северных широт?	П. 439					
858		Выполняется ли требование о том, что при ликвидации гидратных пробок давление в газопроводе следует снизить до атмосферного, а подогрев этих участков осуществлять паром? 	П. 440					
859		Выполняется ли требование о том, что при сохранении пропускной способности разрешается предварительная подача ингибитора без остановки газопровода?	П. 440					
860		Проводится ли в процессе работы компрессорной станции газлифтной системы ежесменный осмотр всех внутриплощадочных технологических трубопроводов, сепараторов, емкостей, запорно-регулирующей арматуры с записью результатов в соответствии с процедурами работы эксплуатирующей организации? 	П. 441					
861		Проводится ли в процессе работы компрессорной станции газлифтной системы контроль работоспособности систем пожаротушения, осушки газа, освещения, вентиляции и аварийной сигнализации, молниезащиты, защиты от статического электричества, связи и телемеханизации по утвержденному графику?	П. 441					
Проектирование и эксплуатация скважин штанговыми насосами	
862		Оборудуется ли устье скважины запорной арматурой и сальниковым устройством для герметизации штока?	П. 442					
863		Позволяет ли обвязка устья скважины смену набивки сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого давления, температуры при необходимости?	П. 443					
864		Выходит ли в подвеске устьевого штока канат за нижнюю траверсу на длину, не допускающую контакта с элементами устьевой арматуры?	П. 444					
865		Выполняется ли требование о том, что до начала ремонтных работ, при остановке на длительный срок или перед осмотром оборудования периодически работающей скважины с автоматическим, дистанционным или ручным пуском электродвигатель должен отключаться; должны быть приняты меры, предотвращающие случайное приведение его в движение вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, контргруз должен быть опущен в нижнее положение и заблокирован тормозным устройством, а на кнопке пускового устройства вывешен плакат "Не включать! Работают люди"	П. 445					
866		Имеется ли на скважинах с автоматическим и дистанционным управлением станков-качалок вблизи пускового устройства на видном месте надпись "Внимание! Пуск автоматический"?	П.446					
867		Выполняется ли требование о том, что кривошипно-шатунный механизм станка-качалки, площадка для обслуживания электропривода и пускового устройства должны быть окрашены и иметь ограждения?	П. 447					
868		Имеют ли системы замера дебита, системы контроля пуска, остановки скважины выход на диспетчерский пункт?	П. 448					
869		Установлен ли станок-качалка так, чтобы исключалось соприкосновение движущихся частей с фундаментом или грунтом?	П. 449					
870		Устроена ли для обслуживания тормоза станка-качалки площадка с ограждением?	П. 450					
871		Выполняется ли требование о том, что при крайнем нижнем положении головки балансира расстояние между траверсой подвески сальникового штока или штангодержателем и устьевым сальником должно быть не менее 20 см?	П. 451					
872		Связан ли кондуктор (промежуточная колонна) с рамой станка-качалки не менее чем двумя заземляющими стальными проводниками, приваренными в разных местах к кондуктору (технической колонне) и раме? 	П. 452					
873		Связаны ли при наличии подрамника рама станка-качалки и подрамник между собой стальными, не менее двух, круглыми проводниками диаметром не менее 10 мм, приваренными в разных местах подрамника и рамы при условии соединения подрамника и свайного поля на сварке?	П. 452					
874		Выполняется ли требование о том, что сечение прямоугольного проводника должно быть не менее 48 мм2, толщина стенок угловой стали не менее 4 мм, диаметр круглых заземлителей - 10 мм?	П. 452					
875		Выполняется ли требование о том, что заземляющие проводники, соединяющие раму станка-качалки с кондуктором (технической колонной), должны быть заглублены в землю не менее чем на 0,5 м?	П. 452					
876		Применяется ли в качестве заземляющих проводников сталь: круглая, полосовая, угловая или другого профиля?	П. 452					
877		Выполняется ли запрет на применение для этих целей (пп 875, 876) стального каната? 	П. 452					
878		Доступны ли для осмотра соединения заземляющих проводников? 	П. 452					
Проектирование и эксплуатация скважин центробежными, диафрагменными, винтовыми погружными электронасосами	
879		Выполняется ли требование о том, что скважины, эксплуатируемые с использованием погружных насосов, могут оборудоваться забойными клапанами-отсекателями, позволяющими производить замену внутрискважинного оборудования и проведение технологических операций без глушения?	П. 453					
880		Заглушается ли при отсутствии клапана-отсекателя или его отказе скважина перед ремонтом технологической жидкостью, не содержащей твердых взвесей и не ухудшающей фильтрационные свойства призабойной зоны?	П. 453					
881		Указываются ли параметры технологической жидкости глушения в планах производства ремонтных работ?	П. 453					
882		Оборудуется ли устье скважины фонтанной арматурой либо специальным устьевым устройством, обеспечивающим герметизацию трубного и затрубного пространств, возможность их сообщения, проведения глубинных исследований? 	П. 454					
883		Позволяет ли обвязка выкидных линий трубного и затрубного пространств проводить разрядку скважины, подачу газа, технологических жидкостей, химических реагентов в затрубное пространство, выполнение технологических операций, включая глушение скважины?	П. 454					
884		Имеет ли проходное отверстие для силового кабеля в устьевой арматуре герметичное уплотнение?	П. 454					
885		Проложен ли силовой кабель от станции управления или от ближайшей клеммной коробки к устью скважины на эстакаде? 	П. 455					
886		Выполняется ли требование о том, что разрешается прокладка кабеля на специальных стойках-опорах? 	П. 455					
887		Выполняется ли требование о том, что силовой кабель не должен касаться фонтанной арматуры и обвязки скважины? 	П. 455					
888		Производится ли заземление брони силового кабеля на кондуктор скважины или на болтовое соединение нижнего фланца колонной головки?	П. 455					
889		Защищены ли кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле?	П. 455					
890		Подвешивается ли кабельный ролик на мачте подъемного агрегата при помощи цепи или на специальной канатной подвеске и страхуется ли тросом диаметром не менее 8 мм?	П. 456					
891		Выполняется ли требование о том, что кабель, пропущенный через ролик, при спускоподъемных операциях не должен касаться элементов конструкции грузоподъемных механизмов и земли?	П. 457					
892		Отводится ли при свинчивании и развинчивании труб кабель за пределы рабочей зоны с таким расчетом, чтобы он не был помехой работающему персоналу?	П. 458					
893		Выполняется ли требование о том, что скорость спуска (подъема) погружного оборудования в скважину не должна превышать 0,25 м/с в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах с набором кривизны более 1,5 градуса на 10 м скорость спуска не должна превышать 0,1 м/с в интервалах искривления?	П. 459					
894		Проверяется ли эксплуатационная колонна скважины, в которую погружной электронасос спускается впервые, а также при увеличении габарита насоса шаблоном в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации погружного электронасоса?	П. 460					
Проектирование и эксплуатация скважин гидропоршневыми и струйными насосами	
895		Имеет ли помещение технологического блока установки постоянную принудительную вентиляцию, обеспечивающую восьмикратный воздухообмен по полному внутреннему объему помещения в течение часа?	П. 461					
896		Имеет ли помещение технологического блока установки температуру в блоках не ниже 5 °C, уровень шума не более 85 дБ, скорость вибрации не более 2 мм/с?	П. 461					
897		Оборудована ли при использовании в качестве рабочей жидкости продукции скважины установка системой автоматического объемного газового пожаротушения?	П. 462					
898		Выполняется ли требование о том, что перед входом в помещение технологического блока необходимо:
проверить загазованность помещения и состояние системы вентиляции;
включить освещение;
переключить систему газового пожаротушения с режима автоматического пуска на ручной?	П. 463					
899		Выполняется ли требование о том, что при возникновении в блоке пожара необходимо покинуть помещение, закрыть все двери и включить кнопкой, расположенной у входной двери, систему автоматического пожаротушения?	П. 464					
900		Выполняется ли требование о том, что перед спуском пакера эксплуатационная колонна должна быть прошаблонирована, при необходимости прорайбирована, промыта до забоя и опрессована?	П. 465					
901		Производится ли извлечение гидропоршневого насоса, скребка и другого оборудования с применением специального лубрикатора, имеющегося в комплекте установки?	П. 466					
902		Производится ли монтаж и демонтаж лубрикатора с использованием мачты при закрытой центральной задвижке с соблюдением инструкции на проведение работ данного вида?	П. 467					
903		Оборудована ли каждая нагнетательная линия манометром и регулятором расхода рабочей жидкости?	П. 468					
904		Оборудованы ли силовые насосы электроконтактными показывающими манометрами, а также предохранительными клапанами? 	П. 469					
905		Соединен ли отвод от предохранительного клапана силового насоса с приемом насоса?	П. 469					
906		Проверяется ли исправность системы автоматики и предохранительных устройств в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации?	П. 470					
907		Запускается ли силовая установка в работу после проверки исправности системы автоматики при открытых запорных устройствах на линиях всасывания, нагнетания и перепуска рабочей жидкости силового насоса? 	П. 471					
908		Создается ли давление в напорной системе после установления нормального режима работы наземного оборудования?	П. 471					
909		Снижается ли при остановке силового насоса давление в нагнетательном трубопроводе до атмосферного?	П. 472					
910		Имеет ли выход на диспетчерский пункт система замера дебита скважин, показания работы силовых насосов? 	П. 473					
Эксплуатация нагнетательных скважин	
911		Соответствует ли оборудование устья нагнетательной скважины рабочему проекту на бурение скважины, при разработке которого должны быть учтены состав, физико-химические свойства нагнетаемого агента и максимальное ожидаемое давление нагнетания?	П. 474					
912		Оборудованы ли нагнетательные скважины, независимо от физико-химических свойств закачиваемого агента, колонной насосно-компрессорных труб и пакерующим устройством, обеспечивающими защиту и изоляцию эксплуатационной колонны от воздействия на нее закачиваемого агента?	П. 475					
913		Предусматривается ли для исключения замерзания воды в арматуре скважины и системе нагнетания при остановках полное удаление воды из арматуры и системы подачи рабочего агента?	П. 476					
Исследование скважин	
914		Предусмотрены ли проектной документацией площадки для размещения установок по исследованию скважин, а также решения по их электроснабжению и заземлению?	П. 477					
915		Устанавливаются ли периодичность и объем исследований эксплуатационных скважин на основании утвержденных планов работ, разработанных в соответствии с проектной документацией разработки данного месторождения?	П. 478					
916		Осуществляется ли спуск глубинных приборов и инструментов, спускаемых на канате, только при установленном на устье скважины лубрикаторе с герметизирующим сальниковым устройством?	П. 479					
917		Проводятся ли спускоподъемные операции с применением лебедки, обеспечивающей вращение барабана с канатом в любых желаемых диапазонах скоростей и с фиксированной нагрузкой на канат (проволоку)? 	П. 480					
918		Выполняется ли требование о том, что разрешается применение подъемников с механическим приводом при контролируемой нагрузке на канат?	П. 480					
919		Подвергается ли перед установкой на скважину лубрикатор гидравлическому испытанию на давление, ожидаемое на устье скважины? 	П. 481					
920		Проверяется ли после установки и перед каждой операцией лубрикатор на герметичность постепенным повышением давления продукции скважины?	П. 481					
921		Выполняется ли требование о том, что проволока, применяемая для глубинных исследований, должна быть цельной, без скруток, а для работы с содержанием сернистого водорода более 6% - выполнена из материала, стойкого к коррозии сернистого водорода?	П. 482					
922		Выполняется ли запрет на исследование разведочных и эксплуатационных скважин в случае отсутствия возможности утилизации жидкого продукта?	П. 483					
XXXI. Повышение нефтегазоотдачи пластов и производительности скважин	
923		Проводятся ли работы по нагнетанию в скважину газа, пара, химических и других агентов в соответствии с планом работ, утвержденным пользователем недр (заказчиком)? 	П. 484					
924		Указаны ли в плане порядок подготовительных работ, схема размещения оборудования, технология проведения процесса, меры безопасности, ответственный руководитель работ?	П. 484					
925		Проводится ли перед проведением работ по повышению нефтегазоотдачи пластов опрессовка эксплуатационной колонны на давление, установленное планом работ? 	П. 485				Колонна считается герметичной, если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кгс/см2 (0,5 МПа).	
926		Выполняется ли требование о том, что присутствие представителя заказчика на опрессовке обязательно? 	П. 485					
927		Оформляются ли актом результаты опрессовки? 	П. 485					
928		Устанавливается ли в случае производства работ (гидроразрыв пласта, кислотные обработки, различные заливки и так далее), требующих давлений, превышающих давления опрессовки обсадной колонны, на устье специальная арматура, а эксплуатационная колонна защищается ли установкой пакера?	П. 486					
929		Устанавливается ли обратный клапан при закачке газа, пара, химических и других агентов на нагнетательной линии у устья скважины? 	П. 487					
930		Опрессовывается ли нагнетательная система после сборки до начала закачки на полуторакратное ожидаемое рабочее давление?	П. 488					
931		Удаляется ли при гидравлических испытаниях нагнетательных систем обслуживающий персонал за пределы опасной зоны, устанавливаемой планом работ? 	П. 489					
932		Выполняется ли запрет на ликвидацию утечек под давлением в системе?	П. 489					
933		Выполняется ли требование о том, что перед началом технологического процесса на скважине с применением передвижных агрегатов руководитель работ обязан убедиться в наличии двусторонней переговорной связи?	П. 490					
934		Выполняется ли требование о том, что перед началом работы по закачке газа, пара, химических и других агентов и после временной остановки в зимнее время необходимо убедиться в отсутствии в коммуникациях насосных установок и в нагнетательных линиях ледяных пробок?	П. 491					
935		Выполняется ли запрет на обогрев трубопроводов открытым огнем?	П. 491					
936		Выполняется ли запрет на обработку призабойной зоны и интенсификацию притока в скважинах с негерметичными колоннами и заколонными перетоками?	П. 492					
937		Устанавливается ли на период тепловой и комплексной обработки вокруг скважины и применяемого оборудования опасная зона радиусом не менее 50 м?	П. 493					
938		Располагают ли передвижные насосные установки на расстоянии не менее 10 м от устья скважины, при расстоянии между ними не менее 1 м? 	П. 494					
939		Размещаются ли другие установки для выполнения работ (компрессор, парогенераторная установка) на расстоянии не менее 25 м от устья скважины? 	П. 494					
940		Устанавливаются ли агрегаты кабинами от устья скважины?	П. 494					
941		Исключают ли технологические режимы ведения работ и конструктивное исполнение агрегатов и установок возможность образования взрывопожароопасных смесей внутри аппаратов и трубопроводов?	П. 495					
942		Выполняется ли запрет на всех объектах (скважинах, трубопроводах, замерных установках) на образование взрывоопасных смесей? 	П. 496					
943		Предусматривается ли в планах проведения работ систематический контроль газовоздушной среды в процессе работы?	П. 496					
944		Выполняется ли требование о том, что выкидная линия от предохранительного устройства насоса должна быть жестко закреплена и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса?	П. 497					
945		Выполняется ли требование о том, что вибрация и гидравлические удары в нагнетательных коммуникациях не должны превышать показатели, установленные в планах работ?	П. 498					
Закачка химреагентов	
946		Выполняются ли работы с применением необходимых средств индивидуальной защиты и в соответствии с требованиями инструкций по применению используемых реагентов?	П. 499					
947		Имеется ли на месте проведения работ по закачке агрессивных химреагентов (серной, соляной, фторной кислоты) аварийный запас спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты?	П. 500					
948		Имеется ли на месте проведения работ по закачке агрессивных химреагентов (серной, соляной, фторной кислоты) запас чистой пресной воды?	П. 500					
949		Имеется ли на месте проведения работ по закачке агрессивных химреагентов (серной, соляной, фторной кислоты) нейтрализующие компоненты для раствора (мел, известь, хлорамин)?	П. 500					
950		Собираются ли и доставляются остатки химреагентов в специально отведенное место, оборудованное для утилизации или уничтожения?	П. 501					
951		Прокачивается ли после закачки химреагентов или других вредных веществ до разборки нагнетательной системы агрегата инертная жидкость объемом, достаточным для промывки нагнетательной системы? 	П. 502					
952		Производится ли сброс жидкости после промывки в сборную емкость?	П. 502					
953		Обеспечивается ли бригада газоанализаторами для определения концентрации паров серной кислоты и серного ангидрида? 	П. 503					
954		Проводится ли загрузка термореактора непосредственно перед спуском его в скважину?	П. 504					
955		Располагают ли загруженный термореактор, емкости и места работы на расстоянии не менее 10 м от нагнетательных трубопроводов и емкостей с кислотами?	П. 505					
Нагнетание диоксида углерода	
956		Защищены ли оборудование и трубопроводы от коррозии?	П. 506					
957		Выполняется ли запрещение при продувке скважины или участка нагнетательного трубопровода находиться ближе 20 м от указанных участков?	П. 507					
958		Ведется ли постоянный контроль воздушной среды рабочей зоны?	П. 508					
959		Прекращаются ли работы при содержании в воздухе закрытого помещения диоксида углерода выше ПДК (0,5 (объемных) %) и нарушении герметичности системы распределения и сбора диоксида углерода? 	П. 508					
Внутрипластовое горение	
960		Осуществляется ли процесс внутрипластового горения в соответствии с планом работ?	П. 509					
961		Выполняется ли требование о том, что система сбора нефти и газа должна быть закрытой и предусматривать использование газообразных продуктов технологического процесса? 	П. 509					
962		Осуществляются ли при наличии в продукции углекислого газа сбор и сепарация по отдельной системе? 	П. 509					
963		Выполняется ли запрет на сброс углекислоты в атмосферу?	П. 509					
964		Оборудовано ли устье нагнетательной скважины на период инициирования горения фонтанной арматурой с дистанционно управляемой задвижкой, предотвращающей возможность выброса и обеспечивающей спуск и подъем электронагревателя и герметизацию устья в период нагнетания воздуха?	П. 510					
965		Установлена ли вокруг нагнетательной скважины на период инициирования внутрипластового горения опасная зона радиусом не менее 25 м, обозначенная предупредительными знаками?	П. 511					
966		Выполняется ли запрет на установку различного оборудования, емкостей, щитов КИП в пределах опасной зоны?	П. 511					
967		Осуществляется ли включение электронагревателя только после подачи в скважину воздуха в объеме, предусмотренном планом работ?	П. 512					
968		Оснащен ли электронагреватель устройством, автоматически отключающим его при прекращении подачи воздуха?	П. 513					
Тепловая обработка	
969		Оснащены ли парогенераторные и водонагревательные установки приборами контроля и регулирования процессов приготовления и закачки теплоносителя, средствами по прекращению подачи топливного газа в случаях нарушения технологического процесса?	П. 514					
970		Осуществляется ли прокладка трубопроводов от стационарных установок к скважине для закачки влажного пара или горячей воды и их эксплуатации с соблюдением требований Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденных постановлением Государственного горного и промышленного надзора Российской Федерации от 11 июня 2003 г. N 90 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4719; Российская газета, 2003, N 120/1)?	П. 515					
971		Выполняется ли требование о том, что расстояние от парораспределительного пункта или распределительного паропровода до устья нагнетательной скважины должно быть не менее 25 м?	П. 516					
972		Осуществляется ли управление запорной арматурой скважины, оборудованной под нагнетание пара или горячей воды, дистанционно? 	П. 517					
973		Закрыты ли кожухами фланцевые соединения? 	П. 517					
974		Выполняется ли требование о том, что в аварийных случаях работа парогенераторной и водогрейной установок должна быть остановлена, персонал должен действовать в соответствии с ПЛА?	П. 518					
975		Предусматривается ли на линии подачи топлива в топку парогенератора автоматическая защита, прекращающая подачу топлива при изменении давления в теплопроводе ниже или выше допустимого, а также при прекращении подачи воды?	П. 519					
976		Ограждена ли и обозначена предупредительными знаками территория скважин, оборудованных под нагнетание пара или горячей воды? 	П. 520					
977		Проводится ли закачка теплоносителя в пласт после установки термостойкого пакера при давлении, не превышающем максимально допустимое давление для эксплуатационной колонны?	П. 521					
978		Направлен ли отвод от затрубного пространства в сторону, свободную от техники и обслуживающего персонала?	П. 522					
979		Открыта ли задвижка на отводе от затрубного пространства при закачке теплоносителя (с установкой пакера)? 	П. 522					
980		Выполняется ли требование о том, что после обработки скважины должны быть проверены соединительные устройства, арматура должна быть покрашена?	П. 523					
Обработка горячими нефтепродуктами	
981		Располагается ли установка для подогрева нефтепродукта не ближе 25 м от емкости с горячим нефтепродуктом?	П. 524					
982		Во взрывозащищенном ли исполнении электрооборудование, используемое на установке для подогрева нефтепродукта? 	П. 525					
983		Устанавливается ли емкость с горячим нефтепродуктом на расстоянии не менее 10 м от устья скважины с подветренной стороны?	П. 526					
984		Предусмотрены ли в плане производства работ меры, обеспечивающие безопасность работающих? 	П. 527					
985		Проводятся ли работы в строгом соответствии с действующими в организации инструкциями?	П. 527					
Обработка забойными электронагревателями	
986		Во взрывозащищенном ли исполнении забойные электронагреватели? 	П. 528					
987		Проводится ли сборка и опробование забойного электронагревателя путем подключения к источнику тока в электроцехе?	П. 528					
988		Выполняется ли запрет на разборку, ремонт забойных электронагревателей и опробование их под нагрузкой в полевых условиях?	П. 528					
989		Механизированы ли спуск и подъем забойного электронагревателя в скважину? 	П. 529					
990		Проводятся ли спуск и подъем забойного электронагревателя в скважину при герметизированном устье с использованием специального лубрикатора?	П. 529					
991		Выполняется ли требование о том, что перед установкой опорного зажима на кабель-трос электронагревателя устье скважины должно быть закрыто?	П. 530					
992		Выполняется ли требование о том, что сетевой кабель разрешается подключать к пусковому оборудованию электронагревателя только после подключения кабель- троса к трансформатору и заземления электрооборудования, проведения всех подготовительных работ в скважине, на устье и удаления людей?	П. 531					
Термогазохимическая обработка	
993		Хранятся ли и перевозятся пороховые заряды (пороховые генераторы давления или аккумуляторы давления) для комплексной обработки призабойной зоны скважины в соответствии с требованиями Единых правил безопасности при взрывных работах (ПБ 13-407-01), утвержденных постановлением Государственного горного и промышленного надзора Российской Федерации от 30 января 2001 г. N 3 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2001 г., регистрационный N 2743; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2001, N 29)?	П. 532					
994		Выполняется ли требование о том, что пороховые генераторы (аккумуляторы) давления должны устанавливаться в спускаемую гирлянду зарядов только перед ее вводом в лубрикатор?	П. 533					
995		Хранятся ли ящики с пороховыми зарядами в помещении, запираемом на замок и расположенном на расстоянии не менее 50 м от устья скважины?	П. 534					
996		Устанавливается ли гирлянда пороховых зарядов в лубрикатор только при закрытой центральной задвижке? 	П. 535					
997		Выполняется ли требование о том, что спускаемое устройство не должно касаться плашек задвижек? 	П. 535					
998		Выполняется ли работа двумя рабочими?	П. 535					
999		Осуществляется ли подключение спущенного на забой скважины порохового генератора или аккумулятора давления к приборам управления и электросети в следующей последовательности:
герметизация устья скважины;
подключение электрокабеля гирлянды зарядов к трансформатору (распределительному щитку);
удаление членов бригады и других лиц, находящихся на рабочей площадке (кроме непосредственных исполнителей), на безопасное расстояние от устья скважины - не менее 50 м;
установка кода приборов подключения в положение "выключено";
подключение кабеля электросети к трансформатору или приборам управления;
проведение мер, исключающих наведение посторонних токов;
подача электроэнергии на приборы управления;
включение электроэнергии на гирлянду с зарядом (производится только по команде ответственного руководителя работ)?	П. 536					
1000		Выполняются ли при использовании во время комбинированной обработки призабойной зоны скважины пороховых зарядов или других элементов гидравлического разрыва пласта требования, обеспечивающие сохранность эксплуатационной колонны?	П. 537					
Гидравлический разрыв пласта	
1001		Проводится ли гидравлический разрыв пласта под руководством ответственного инженерно-технического работника по плану работ, утвержденному техническим руководителем организации?	П. 538					
1002		Выполняется ли запрещение во время проведения гидроразрыва пласта находиться персоналу возле устья скважины и у нагнетательных трубопроводов?	П. 539					
1003		Оборудован ли напорный коллектор блока манифольдов датчиками контрольно-измерительных приборов, предохранительными клапанами и линией сброса жидкости, а нагнетательные трубопроводы - обратными клапанами? 	П. 540					
1004		Согласовывается ли схема обвязки устья скважины перед проведением ГРП с противофонтанной службой?	П. 540					
1005		Опрессовываются ли после обвязки устья скважины нагнетательные трубопроводы на ожидаемое давление при гидравлическом разрыве пласта с коэффициентом запаса не менее 1,25?	П. 541					
1006		Применяются ли ингибиторы коррозии при проведении гидрокислотных разрывов? 	П. 542					
Депарафинизация скважин, труб и оборудования	
1007		Оборудованы ли нагнетательные трубопроводы теплогенерирующих установок предохранительным и обратным клапанами?	П. 543					
1008		Опрессованы ли нагнетательные трубопроводы теплогенерирующих установок перед проведением работ в скважине на полуторакратное давление от ожидаемого максимального давления, но не превышающее давление, указанное в паспорте установок?	П. 543					
1009		Выполняется ли требование о том, что передвижные установки депарафинизации разрешается устанавливать на расстоянии не менее 25 м от устья скважины и 10 м от другого оборудования?	П. 544					
1010		При пропаривании выкидного трубопровода выполняется ли запрещение подходить к нему и к устью скважины на расстояние менее 10 м?	П. 545					
1011		Проводится ли розжиг парового котла и нагревателя нефти в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя?	П. 546					
1012		Выполняется ли запрещение для подачи теплоносителя под давлением применять резиновые рукава?	П. 547					
XXXII. Требования к эксплуатации объектов сбора, подготовки, хранения и транспорта нефти и газа	
1013		Учитываются ли технологические процессы добычи, сбора, подготовки нефти и газа, их техническое оснащение, выбор систем управления и регулирования, места размещения средств контроля, управления и противоаварийной защиты в проектной документации на обустройство и обеспечивают ли безопасность обслуживающего персонала и населения?	П. 548					
1014		Имеют ли закрытые помещения объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата (УПНГ, УППН, ДНС, КНС, ПСП, КСП) систему контроля состояния воздушной среды и аварийной вентиляции, сблокированную с системой звуковой и световой аварийной сигнализации? 	П. 549					
1015		Определены ли в ПЛА действия персонала при возникновении аварийных сигналов? 	П. 549					
1016		Имеют ли все закрытые помещения постоянно действующую систему приточно-вытяжной вентиляции с естественным или механическим побуждением? 	П. 549					
1017		Определяется ли интенсивность воздухообмена проектной документацией?	П. 549					
1018		Выведены ли основные технологические параметры указанных объектов (п. 1014) и данные о состоянии воздушной среды на пункт управления (диспетчерский пункт)?	П. 549					
1019		Имеют ли системы управления сигнальные устройства предупреждения отключения объектов и двустороннюю связь с диспетчерским пунктом?	П. 550					
1020		Имеет ли каждый управляемый с диспетчерского пункта объект (техническое устройство) также ручное управление непосредственно на объекте?	П. 551					
1021		Выполняется ли требование о том, что система сбора нефти и газа должна быть закрытой, а устья нагнетательных, наблюдательных и добывающих скважин герметичными?	П. 552					
1022		Размещена ли на объектах сбора и подготовки нефти и газа (ЦПС, УПНГ, УКПГ, УППГ, НПС, ПСН, УПСВ, ТВО), насосных и компрессорных станциях (ДНС, КС, АГЗУ, КНС, БКНС) схема технологического процесса, утвержденная техническим руководителем организации, с указанием номеров задвижек, аппаратов, направлений потоков, полностью соответствующих их нумерации в проектной документации? 	П. 553				Схема технологического процесса является частью ПЛА.	
1023		Вывешена ли схема технологического процесса на рабочем месте обслуживающего персонала?	П. 553					
1024		Выполняется ли требование о том, что изменения в технологический процесс, схему, регламент, аппаратурное оформление и систему противопожарной защиты могут вноситься только при наличии нормативно-технической и/или проектной документации, согласованной с организацией - разработчиком технологического процесса и/или организацией - разработчиком изменяемой документации?	П. 553					
1025		Выполняется ли запрет на реконструкцию, замену элементов схемы технологического процесса без наличия утвержденной проектной документации?	П. 553					
1026		Выполняется ли требование о том, что оборудование, контактировавшее с сернистой нефтью и не используемое в действующей схеме технологического процесса, должно быть отключено, освобождено от продукта, промыто (пропарено), заполнено инертной средой и изолировано от задействованного в технологическом процессе оборудования установкой заглушек? 	П. 554					
1027		Фиксируется ли установка заглушек в журнале установки-снятия заглушек?	П. 554					
1028		При наличии в продукции, технологических аппаратах, резервуарах и других емкостях сернистого водорода или возможности образования вредных веществ при пожарах, взрывах, нарушении герметичности емкостей и других аварийных ситуациях обеспечен ли персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты от воздействия этих веществ?	П. 555					
1029		Устанавливаться ли скорость изменения технологических параметров инструкциями по пуску, эксплуатации и остановке установок, утвержденными техническим руководителем организации в соответствии с технологическим регламентом и заводскими инструкциями по эксплуатации оборудования?	П. 556					
1030		Выполняется ли требование о том, что в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны необходимо незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности?	П. 557					
1031		Принимаются ли в случае неисправности системы пожаротушения и приборов определения взрывоопасных концентраций немедленные меры к восстановлению их работоспособности, а на время проведения ремонтных работ по восстановлению их работоспособности проводятся ли мероприятия, обеспечивающие безопасную работу установки?	П. 558					
1032		Выполняется ли запрет на эксплуатацию установок с неисправными системами противопожарной защиты?	П. 559					
1033		Выполняется ли запрет на эксплуатацию аппаратов, сосудов и другого оборудования, работающего под давлением, при неисправных предохранительных клапанах, отключающих и регулирующих устройствах, при отсутствии или неисправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики?	П. 560					
1034		Производится ли дренирование воды из аппаратов и емкостей вручную или автоматически в закрытую систему (емкость)?	П. 561					
1035		Обслуживается ли электрооборудование установки электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к работе?	П. 562					
1036		Выполняется ли запрет на эксплуатацию компрессоров и насосов при отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте и заводской инструкции по эксплуатации?	П. 563					
1037		Имеются ли на трубопроводах стрелки, указывающие направление движения по ним рабочей среды?	П. 564					
1038		Применяется ли масло для смазки компрессора и насоса только при наличии на него заводской документации (паспорта, сертификата)?	П. 565					
Эксплуатация установок и оборудования для сбора и подготовки нефти, газа и конденсата	
1039		Удовлетворяет ли оборудование для сбора нефти, газа и конденсата требованиям стандартов и технических условий на их изготовление, монтироваться в соответствии с проектной документацией и действующими нормами технологического проектирования и обеспечивать полную герметичность и сохранность продукции (закрытая система сбора и подготовки нефти и газа)?	П. 566					
1040		Оснащено ли оборудование приборами контроля (с выводом показаний на пульт управления), регулирующими и предохранительными устройствами?	П. 567					
1041		Проходят ли агрегаты с вращающимися элементами (например, насосы) вибродиагностический контроль при вводе в эксплуатацию из монтажа, перед выводом в ремонт и после капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации в соответствии с графиком, утвержденным эксплуатирующей организацией?	П. 568					
1042		Проверяется ли периодически исправность предохранительной, регулирующей и запорной арматуры, установленной на аппаратах и трубопроводах, в соответствии с графиком, утвержденным эксплуатирующей организацией?	П. 569					
1043		Оснащаются ли аппараты, работающие под давлением, манометрами, указателями уровня, запорной и предохранительной аппаратурой, люками для внутреннего осмотра, а также дренажной линией для удаления жидкости?	П. 570					
1044		Во взрывозащищенном ли исполнении электрические датчики систем контроля и управления технологическим процессом и рассчитываются ли они на применение в условиях вибрации, образования газовых гидратов, отложений парафина, солей и других веществ?	П. 571					
1045		Окрашиваются ли и обеспечиваются технологические трубопроводы и арматура предупреждающими знаками и надписями, указателями направления потока газа, воздуха и других продуктов?	П. 572					
1046		Выполнены ли помещения насосных и компрессорных станций в соответствии с требованиями сводов правил в строительстве?	П. 573					
1047		Находятся ли резервные насосы в постоянной готовности к пуску? 	П. 574					
1048		Заполнены ли насосы, перекачивающие сернистую нефть, перекачиваемой жидкостью во избежание образования пирофорных отложений?	П. 574					
1049		Проверяются ли систематически разъемные соединения компрессоров и их газопроводы на герметичность в соответствии со сроками, установленными инструкцией по эксплуатации завода- изготовителя?	П. 575					
1050		Выполняется ли запрещение оставлять работающие компрессоры, кроме полностью автоматизированных, без надзора лиц, их обслуживающих?	П. 576					
1051		Оборудованы ли газокомпрессорные станции приборами контроля за технологическими параметрами (давление, расход, температура) транспортируемого продукта?	П. 577					
1052		Оборудованы ли газокомпрессорные станции системой приборов по диагностике компрессорного оборудования (вибрация, температура подшипников)?	П. 577					
1053		Оборудованы ли газокомпрессорные станции системой контроля воздушной среды в помещении компрессорной?	П. 577					
1054		Оборудованы ли газокомпрессорные станции системой вентиляции?	П. 577					
1055		Оборудованы ли газокомпрессорные станции системой предупредительной сигнализации о нарушении технологических параметров?	П. 577					
1056		Оборудованы ли газокомпрессорные станции блокировками остановки компрессора при превышении предельно допустимых значений технологических параметров, загазованности воздушной среды выше 40% нижнего концентрационного предела распространения пламени на одном датчике или 20% на двух и более датчиках, неисправности вентиляционной системы, срабатывании системы сигнализации в помещении компрессорной?	П. 577					
1057		Оборудованы ли газокомпрессорные станции пультами управления в компрессорном помещении и в операторном зале?	П. 577					
1058		Оборудованы ли газокомпрессорные станции системой радио- или телефонной связи?	П. 577					
1059		Оборудованы ли газокомпрессорные станции системами противопожарной защиты?	П. 577					
Эксплуатация установок подготовки нефти	
1060		Осуществляется ли ведение технологического процесса подготовки нефти в соответствии с технологическим регламентом?	П. 578					
1061		Ведется ли проверка исправности перед пуском комплекса УПН, входящих в его состав технических устройств, трубопроводов, арматуры, металлоконструкций, заземляющих устройств, систем КИПиА, блокировок, вентиляции, связи, пожаротушения, наличия средств индивидуальной защиты и других систем по плану, утвержденному техническим руководителем организации?	П. 579					
Эксплуатация электрообессоливающих установок УПН	
1062		Обслуживается ли электрическая часть установки электротехническим персоналом, имеющим допуск на проведение работ с электроустановками напряжением выше 1000 В?	П. 580					
1063		Обозначен ли на корпусе каждого электродегидратора, вблизи лестницы, его номер, который указывается также на соответствующей панели щита управления электродегидратором (на лицевой и обратной сторонах)?	П. 581					
1064		Имеет ли верхняя площадка, на которой расположены трансформаторы и реактивные катушки, сетчатое или решетчатое ограждение с вывешенными на нем предупреждающими плакатами "Стой, напряжение"?	П. 582					
1065		Имеет ли ограждение площадки электродегидратора блокировку, снимающую напряжение при открывании дверцы ограждения?	П. 583					
1066		Выполняется ли запрещение входить за ограждение во время работы электродегидратора?	П. 584					
1067		Имеет ли электродегидратор устройство, отключающее напряжение при понижении уровня продукта в аппарате? 	П. 585					
1068		Проводится ли проверка всех блокировок дегидратора по графику, утвержденному эксплуатирующей организацией, но не реже одного раза в год?	П. 585					
1069		Удаляются ли после заполнения электродегидратора продуктом, перед подачей напряжения, скопившиеся в нем газы и пары?	П. 586					
1070		Подается ли напряжение на установку дежурным электроперсоналом по указанию начальника установки или лица, его заменяющего?	П. 587					
1071		Выполняется ли требование о том, что при возникновении огня на электродегидраторе напряжение немедленно должно быть снято?	П. 588					
1072		Выполняется ли требование о том, что дренирование воды из электродегидраторов и отстойников должно быть автоматизированным и осуществляться в закрытую дренажную систему?	П. 589					
Эксплуатация нагревательных печей УПН	
1073		Выбираются ли для УПН печи для нагрева нефти полностью автоматизированные, с программным запуском (кроме печей с панельными горелками) и экстренным выводом ее из эксплуатации при отклонении технологических параметров на установленную величину?	П. 590					
1074		Оснащено ли оборудование с огневым подогревом техническими средствами, исключающими возможность образования взрывоопасных смесей в нагреваемых элементах, топочном пространстве и рабочей зоне печи?	П. 591					
1075		Выполняется ли запрет на эксплуатацию нагревательных печей при отсутствии либо неисправности систем регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара?	П. 592					
1076		Выполняется ли запрет на эксплуатацию нагревательных печей при отсутствии либо неисправности блокировок, прекращающих поступление газообразного топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров, а также при прекращении электро- и пневмопитания приборов КИПиА?	П. 592					
1077		Выполняется ли запрет на эксплуатацию нагревательных печей при отсутствии либо неисправности средств сигнализации о прекращении поступления топлива и воздуха при их принудительной подаче в топочное пространство?	П. 592					
1078		Выполняется ли запрет на эксплуатацию нагревательных печей при отсутствии либо неисправности средств контроля уровня тяги и автоматического прекращения подачи топливного газа в зону горения при остановке дымососа или недопустимом снижении разряжения в печи, а при компоновке печных агрегатов с котлами-утилизаторами - систем перевода агрегатов в режим работы без дымососов?	П. 592					
1079		Выполняется ли запрет на эксплуатацию нагревательных печей при отсутствии либо неисправности системы освобождения змеевиков печи от нагреваемого жидкого продукта при повреждении труб или прекращении его циркуляции?	П. 592					
1080		Выполняется ли запрет на эксплуатацию нагревательных печей при отсутствии либо неисправности средств дистанционного отключения подачи сырья и топлива в случаях аварий в системах змеевиков?	П. 592					
Эксплуатация печей с панельными горелками и форсунками УПН	
1081		Производится ли розжиг панельных горелок при давлении газа в коллекторах, соответствующих нормам, заданным технологическим регламентом?	П. 593					
1082		Производится ли розжиг блока панельных горелок не менее чем двумя рабочими?	П. 594					
1083		Следят ли при эксплуатации печи за температурой наружных стенок распределительных камер горелок, и при опасном ее повышении (более 60 °C) отключают ли горелку?	П. 595					
1084		Выполняется ли требование о том, что при появлении "хлопков" следует отключить горелку и прочистить сопло?	П. 596					
1085		Обеспечивается ли во время работы печи с форсунками периодический визуальный контроль состояния труб змеевика, трубных подвесок и кладки печи?	П. 597					
1086		Выполняется ли запрет на эксплуатацию печи с форсунками при наличии деформации труб, деформации кладки или подвесок, других видимых неисправностей?	П. 598					
1087		Прекращается ли при прогаре труб печи с форсунками ее эксплуатация согласно режиму аварийной остановки?	П. 599					
1088		Установлены ли на паропроводе или трубопроводе инертного газа, служащего для продувки змеевика печи с форсунками при остановках или аварии, обратные клапаны и по две запорные задвижки? 	П. 600					
1089		Предусматривается ли между задвижками пробный (продувочный) краник для контроля герметичности задвижки и спуском конденсата?	П. 600					
1090		Располагаются ли вентили трубопроводов системы паротушения камеры сгорания печи с форсунками и коробки двойников в удобном для подхода и в безопасном месте на расстоянии не менее 10 м от печи?	П. 601					
1091		Заглушены ли трубопроводы подачи газа к неработающим форсункам? 	П. 602					
Эксплуатация установок комплексной подготовки газа
(групповые и газосборные пункты)	
1092		Обеспечивают ли установки комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пункты) полное и эффективное использование ресурсов природного и нефтяного газа?	П. 603					
1093		Разрабатываются ли для установок комплексной подготовки газа, газосборных пунктов, головных сооружений и других объектов и утверждаются ли руководителем эксплуатирующей организации технологические регламенты?	П. 604					
1094		Отвечают ли газопроводы установок комплексной подготовки газа, газосборных пунктов, головных сооружений и других объектов требованиям, предъявляемым к трубопроводам первой категории (при 2,5 < Ру <= 10 МПа)?	П. 605					
1095		Установлены ли на каждом паропроводе при входе в аппарат обратный клапан и отключающее устройство, рассчитанные на рабочее давление в аппарате?	П. 607					
1096		Имеют ли УКПГ системы очистки, осушки, подогрева и ингибирования газа?	П. 608					
1097		Выполняется ли требование о том, что гидратные пробки в газопроводе, арматуре, оборудовании, приборах следует ликвидировать введением ингибиторов гидратообразования, теплоносителей (пара, горячей воды), понижением давления в системе?	П. 608					
1098		Выполняется ли запрет на использование открытого огня для обогрева оборудования?	П. 608					
1099		Выполняется ли запрещение подтягивать (производить регулировку) и заглушать предохранительные клапаны, если в них обнаруживается утечка?	П. 609					
1100		Указан ли в технологическом регламенте установки перечень технологических параметров и их предельных значений? 	П. 610					
1101		Останавливается ли при отклонении параметров от предельных значений установка? 	П. 610					
1102		Проверяется ли перед пуском установки исправность оборудования, трубопроводов, арматуры, металлоконструкций, заземляющих устройств, КИПиА, блокировок, вентиляции, канализации, СИЗ и средств пожаротушения, вытесняется ли при этом воздух из системы инертным газом на свечу, а в конце продувки производится ли анализ выходящего газа? 	П. 611				Содержание кислорода не должно превышать 1% (объемного).	
1103		Выполняется ли запрет на вытеснение воздуха из аппаратов и емкостей в общую факельную систему?	П. 611					
1104		Выполняется ли запрет на пуск установки при неисправных системах контроля опасных параметров процесса и системах защиты?	П. 612					
1105		Производится ли отбор проб газа, конденсата и других технологических сред с помощью пробоотборников, рассчитанных на максимальное давление в оборудовании? 	П. 613					
1106		Выполняется ли запрещение пользоваться пробоотборниками с неисправными игольчатыми вентилями и с просроченным сроком их проверки.? 	П. 613					
1107		Проводится ли проверка вентилей на герметичность не реже одного раза в шесть месяцев?	П. 613					
1108		Исключают ли работы по наладке, ремонту и испытанию оборудования, систем контроля, управления противоаварийной автоматической защиты оборудования, трубопроводов, связи и оповещения искрообразование? 	П. 614					
1109		Оформляется ли на проведение таких работ (п. 1108) во взрывоопасных зонах наряд-допуск, разрабатываются ли меры, обеспечивающие безопасность организации и проведения работ?	П. 614					
1110		Постоянно ли включены в работу предупредительная и аварийная сигнализации? 	П. 615					
1111		Разрешается ли сменному технологическому персоналу производить только аварийные отключения отдельных приборов и средств автоматизации в порядке, установленном производственными инструкциями?	П. 616					
1112		Производится ли ревизия КИПиА, а также блокировочных и сигнализирующих устройств по графикам, составленным и утвержденным техническим руководителем организации?	П. 617					
Эксплуатация насосного оборудования	
1113		Предусматривается ли для насосов (группы насосов), перекачивающих горючие продукты, их дистанционное отключение и установка на линиях входа и нагнетания запорных или отсекающих устройств?	П. 618					
1114		Оснащены ли насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в расходных емкостях от предельно допустимых значений?	П. 619					
1115		Оснащены ли насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, средствами предупредительной сигнализации о нарушении параметров работы, влияющих на безопасность эксплуатации?	П. 619					
1116		Применяются ли для перекачки ЛВЖ и сжиженных углеводородных газов безсальниковые насосы с двойным торцевым, а в обоснованных случаях - с одинарным торцевым дополнительным уплотнением? 	П. 619				Тип торцевого уплотнения выбирается в зависимости от зоны установки и свойств перекачиваемого продукта.	
1117		Предусмотрено ли на насосе, подающем масло на торцевые уплотнения, блокировочное устройство, включающее резервный масляный насос при падении давления масла?	П. 620					
1118		Установлен ли на напорном (нагнетательном) трубопроводе центробежного насоса обратный клапан, на всасывающем трубопроводе – фильтр? 	П. 621					
1119		Выполняется ли запрет на пуск и остановку центробежного насоса при открытой задвижке на напорном (нагнетательном) трубопроводе?	П. 621					
1120		Заземлены ли корпусы насосов, перекачивающих легковоспламеняющиеся и горючие продукты, независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами?	П. 622					
1121		Снабжены ли все насосы дренажными устройствами со сбросом дренируемого продукта в закрытую систему утилизации?	П. 623					
1122		Отводится ли при освобождении и продувке насосов сбрасываемый продукт за пределы помещений: жидкий - по трубопроводам в специально предназначенную емкость, а пары и газы - на факел или свечу?	П. 624					
1123		Обеспечивает ли расположение трубопроводов в насосных станциях удобство их обслуживания? 	П. 625					
1124		Перекрыты ли лотки рифлеными металлическими сланями? 	П. 625					
1125		Имеют ли слани западающие ручки для подъема?	П. 625					
1126		Указано ли на трубопроводах, расположенных в насосных станциях, их назначение и направление движения продуктов, на насосах - индексы согласно схеме технологического процесса, а на двигателях - направление вращения ротора?	П. 626					
1127		Обеспечен ли во время эксплуатации насосов контроль давления нагнетания? 	П. 627					
1128		Выполняется ли запрет на работу насоса с неисправными или не прошедшими своевременную проверку манометрами?	П. 627					
1129		Выполняется ли запрет на смазку движущихся частей, устранение течей в сальниках, торцевых уплотнениях и в соединениях трубопроводов при работающем насосе?	П. 628					
1130		Выполняется ли требование о том, что в случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы насоса, последний необходимо остановить, проверить и устранить неисправность? 	П. 629					
1131		Выполняется ли запрещение производить ремонт насоса во время его работы?	П. 629					
1132		Находится ли резервный насос всегда в постоянной готовности к пуску? 	П. 630					
1133		Используются ли для отключения резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов только задвижки? 	П. 630					
1134		Выполняется ли запрет на применение для указанной цели (п. 1133) заглушек?	П. 630					
1135		Перекрывается ли при остановке насоса поступление воды, служащей для охлаждения сальников насоса? 	П. 631					
1136		Выполняется ли запрет на пуск паровых насосов без предварительного спуска конденсата пара и прогрева паровых цилиндров, при этом задвижка на выкидном трубопроводе насоса должна быть открыта?	П. 632					
1137		Выполняется ли запрещение размещать на горячих частях насоса и трубопроводов ветошь или какие-либо другие предметы?	П. 632					
1138		Выполняется ли требование о том, что при необходимости сдвига поршня парового насоса с мертвого положения вручную задвижки на всасывающем и нагнетательном продуктопроводах, а также паровые вентили на паропроводах поступающего и отработанного пара, должны быть закрыты, а давление стравлено?	П. 633					
Эксплуатация компрессорного оборудования	
1139		Снабжены ли компрессоры исправными арматурой, КИПиА, системами защиты и блокировками согласно паспорту завода-изготовителя и требованиям проектной документации, с учетом свойств перемещаемых продуктов?	П. 634					
1140		Проводится ли эксплуатация компрессоров в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации?	П. 635					
1141		Выполняется ли запрещение использовать компрессоры для компримирования газа, не соответствующего их паспортным данным?	П. 636					
1142		Вырезаны ли при применении запорных кранов со съемными рукоятками на квадратном хвостовике указатели направления прохода в пробках?	П. 637					
1143		Выполняется ли требование о том, что запорная арматура, устанавливаемая на нагнетательном и всасывающем трубопроводах компрессора, должна быть максимально приближена к нему и находиться в зоне, удобной для обслуживания?	П. 638					
1144		Проверяются ли систематически соединения компрессоров и их газопроводы на герметичность в соответствии со сроками, установленными инструкциями завода-изготовителя и технологическим регламентом?	П. 639					
1145		Очищается ли всасываемый воздух от механических примесей фильтрами?	П. 640					
1146		Осуществляется ли подача газа на прием компрессора через отделители жидкости (сепараторы), оборудованные световой и звуковой сигнализацией, а также блокировкой, производящей остановку компрессора при достижении предельно допустимого уровня жидкости в сепараторе? 	П. 641					
1147		Имеет ли помещение компрессорной станции постоянно действующую систему приточно-вытяжной вентиляции, а также систему аварийной вентиляции, сблокированную с приборами контроля состояния воздушной среды?	П. 641					
1148		Оборудованы ли компрессоры, перекачивающие углеводородные газы, системой автоматического отключения компрессоров при достижении концентрации углеводородных газов в помещении 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени?	П. 642					
1149		Останавливают ли немедленно в случае нарушения работы системы смазки, превышения предельно допустимых значений рабочих параметров, появления вибрации и стуков компрессор для выявления неисправностей и устранения их причин?	П. 643					
1150		Осматриваются ли после каждой остановки компрессора недоступные к осмотру во время его работы движущиеся детали и убедиться в отсутствии превышения допустимых температур нагрева? 	П. 644					
1151		Немедленно ли устраняются замеченные неисправности (п. 1150)? 	П. 644					
1152		Производится ли пуск компрессора после ревизии, ремонта и длительного вынужденного отключения (кроме резервного) только с разрешения начальника компрессорной станции или механика?	П. 645					
1153		Отключаются ли компрессоры, находящиеся в резерве, запорной арматурой, как по линии приема, так и по линии нагнетания?	П. 646					
1154		Имеет ли воздушная компрессорная установка резервные компрессоры, а также резервное питание электроэнергией?	П. 647					
1155		Выполняется ли запрет на соединение трубопроводов подачи воздуха или импульсного газа для контрольно-измерительных приборов и средств автоматики с трубопроводами подачи импульсного газа или воздуха для технических целей?	П. 648					
1156		Производится ли забор воздуха компрессором вне помещения в зоне, не содержащей примеси горючих газов и пыли?	П. 649					
1157		Установлены ли при работе нескольких компрессоров в общую сеть на каждом воздухопроводе для каждого из них обратный клапан и отсекающая задвижка или вентиль?	П. 650					
1158		Выводится ли показатель давления воздуха, подаваемого в систему, автоматически в диспетчерский пункт?	П. 651					
Дополнительные требования к эксплуатации установок низкотемпературной сепарации газа	
1159		Ограждена ли территория установки и обозначена ли предупредительными знаками?	П. 652					
1160		Продувается ли оборудование установок низкотемпературной сепарации в закрытую емкость с отводом газа в систему его утилизации?	П. 653					
1161		Выполняется ли запрещение сбрасывать в атмосферу газы, содержащие сернистый водород и другие вредные вещества, без нейтрализации или сжигания?	П. 654					
1162		Устанавливаются ли на каждом газосепараторе не менее двух предохранительных устройств, каждое из которых должно обеспечивать безаварийную работу аппарата?	П. 655					
1163		Установлены ли предохранительные устройства на конденсатосборнике в верхней части аппарата?	П. 656					
1164		Отводится ли сбрасываемый предохранительными устройствами газ в систему или на факел (свечу), установленные за пределами территории установки или на расстоянии не менее 25 м от ограждения?	П. 657					
Дополнительные требования при добыче и хранении природного газа	
1165		Соответствуют ли конструкция газовых скважин, обвязка их устья, порядок испытания на прочность и герметичность, освоение скважины требованиям глав XII, XIX, XX, XXIII настоящих Правил?	П. 658					
1166		Предусматривает ли система автоматизации сбора, промыслового и межпромыслового транспорта и подготовки природного газа и газового конденсата систему ингибирования трубопроводного транспорта?	П. 659					
1167		Предусматривает ли система автоматизации сбора, промыслового и межпромыслового транспорта и подготовки природного газа и газового конденсата автоматическое отключение отдельного оборудования, технологической линии, установки, скважины при аварийных отклонениях параметров?	П. 659					
1168		Предусматривает ли система автоматизации сбора, промыслового и межпромыслового транспорта и подготовки природного газа и газового конденсата соединения, выполняемые при монтаже оборудования и трубопроводов, должны подвергаться 100%-ному контролю качества соединений способами, регламентированными изготовителями в инструкциях по монтажу и наладке оборудования?	П. 659					
1169		Предусматривает ли система автоматизации сбора, промыслового и межпромыслового транспорта и подготовки природного газа и газового конденсата системы ввода ингибиторов коррозии и другие устройства для обеспечения возможности реализации антикоррозионных мероприятий, предусмотренных технологическими регламентами. Все системы должны быть герметичными?	П. 659					
1170		Предусматривает ли система автоматизации сбора, промыслового и межпромыслового транспорта и подготовки природного газа и газового конденсата дистанционную аварийную остановку технологической линии установки с пульта дежурного оператора и перевод технологических сред на факельную линию или аварийную емкость?	П. 659					
1171		Предусматривает ли система автоматизации сбора, промыслового и межпромыслового транспорта и подготовки природного газа и газового конденсата дистанционный контроль величин технологических параметров и регистрацию основных параметров технологического процесса?	П. 659					
1172		Предусматривает ли система автоматизации сбора, промыслового и межпромыслового транспорта и подготовки природного газа и газового конденсата автоматическое регулирование давления среды в технологическом оборудовании при отклонениях параметров технологического процесса?	П. 659					
1173		Предусматривает ли система автоматизации сбора, промыслового и межпромыслового транспорта и подготовки природного газа и газового конденсата автоматическую сигнализацию при выходе технологических параметров (давления, температуры и других параметров) за пределы допустимых с подачей предупредительных сигналов оповещения на место установок и пульт оператора?	П. 659					
1174		Предусматривает ли система автоматизации сбора, промыслового и межпромыслового транспорта и подготовки природного газа и газового конденсата контроль состояния воздушной среды на объектах?	П. 659					
1175		Оборудованы ли газовые и газоконденсатные скважины автоматическим клапаном-отсекателем, устанавливаемым на выкидной линии? 	П. 660					
1176		Выполняется ли требование о том, что в случае наличия подземного клапана-отсекателя в составе комплекса подземного оборудования скважины, установка клапана-отсекателя на выкидной линии не требуется?	П. 660					
1177		Оборудуются ли промысловые (дожимные) компрессорные станции на объектах добычи природного газа дополнительно автоматизированной системой регулирования работы оборудования в заданных параметрах?	П. 660					
1178		Оборудуются ли промысловые (дожимные) компрессорные станции на объектах добычи природного газа дополнительно автоматизированной системой аварийной разгрузки оборудования с подачей технологических сред в системы утилизации?	П. 660					
1179		Оборудуются ли промысловые (дожимные) компрессорные станции на объектах добычи природного газа дополнительно автоматическими установками раннего обнаружения и тушения пожаров?	П. 661					
1180		Обеспечивает ли уровень автоматизации компрессорных станций ь регистрацию основных технологических параметров, включая:
давление, расход, температуру перекачиваемой среды;
состояние воздушной среды в помещении (концентрацию взрывоопасных и вредных веществ)?	П. 661					
1181		Обозначены ли на местности указательными знаками трассы газопроводов и газоконденсатопроводов (по каждой нитке в отдельности)? 	П. 662					
1182		Выставляются ли предупредительные знаки и надписи в местах пересечения газопроводов и газоконденсатопроводами дорог, водных преград, оврагов, железнодорожных путей, на углах поворотов, местах возможного скопления людей, технологических узлах трубопроводов? 	П. 663					
1183		Предусматриваются ли для перечисленных и подобных мест (п. 1182) проектной документацией мероприятия, исключающие (уменьшающие) опасность выбросов? 	П. 663					
1184		Включены ли в ПЛА указанные проектные решения (п. 1183)?	П. 663					
1185		Проведено ли перед вводом в эксплуатацию трубопровода для транспорта природного газа вытеснение из трубопровода воздуха газом при давлении не более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в месте его подачи? 	П. 664				Вытеснение воздуха газом признается законченным, когда содержание кислорода в газе, выходящем из газопровода, составляет не более 1% по показаниям газоанализатора.	
Эксплуатация электростанций с газотурбинным приводом	
1186		Отвечают ли стационарные и передвижные электростанции, находящиеся в ведении организаций и используемые ими в качестве основных, резервных, аварийных источников электроэнергии, требованиям промышленной безопасности, предъявляемым настоящими Правилами?	П. 665					
1187		Осуществляется ли проектирование, строительство, эксплуатация системы газоснабжения электростанции с газотурбинным приводом в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 18 марта 2003 г. N 9 (зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2003 г., регистрационный N 4376)?	П. 666					
1188		Соответствует ли природный газ, подаваемый на электростанцию, требованиям производителя оборудования, для электростанций энергоснабжения собственных нужд, питающихся попутным нефтяным газом в рамках его утилизации? 	П. 666				Способность работы данных станций на газе с переменным компонентным составом (различной теплотворной способностью и содержанием сернистого водорода) должна быть предусмотрена заводом-изготовителем.	
1189		Выполняется ли требование о том, что подготовка энергоблока к пуску из холодного состояния не должна превышать двух часов во всем эксплуатационном диапазоне температур наружного воздуха?	П. 667					
1190		Смонтированы ли и оснащены газопроводы от пункта газоснабжения до электростанции арматурой и приборами в соответствии с требованиями настоящих Правил? 	П. 668					
1191		Имеется ли отключающее устройство на вводе газопровода внутрь помещения? 	П. 668					
1192		Оборудованы ли закрытые помещения электростанций с газотурбинным приводом принудительной вентиляцией, средствами контроля загазованности воздушной среды, системой автоматического объемного газового пожаротушения, автоматической системой аварийного отключения подачи газа (стопорные клапана нормально закрытого исполнения), сблокированной с газотурбинным приводом? 	П. 669					
1193		Отводятся ли отработанные выхлопные газы на высоту, обеспечивающую допустимую концентрацию вредных веществ в рабочей зоне? 	П. 669					
1194		Производится ли забор воздуха для вентиляции помещений и на "горение" двигателя за пределами помещений электростанции в зоне чистого воздуха? 	П. 669					
1195		Руководствуются ли при открытом исполнении (отсутствии) укрытия требованиями настоящих Правил, как для установок, использующих газ в качестве топлива?	П. 669					
1196		Выполняется ли требование о том, что оборудование и аппаратура электроустановки должны быть во взрывозащищенном исполнении и заземлены?	П. 670					
1197		Выполняется ли запрет на разборку газотурбинной установки до отключения топливной системы и энергопитания пускового двигателя?	П. 671					
1198		Выполняется ли запрет на подогрев масла в маслосистеме газотурбинного привода открытым огнем?	П. 672					
1199		Осуществляется ли эксплуатация электростанции с газотурбинным приводом в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя? 	П. 673					
1200		Разработано ли положение (инструкция) о порядке взаимоотношения сторон при работе электростанции параллельно с сетью энергоснабжающей организации? 	П. 673					
Химические лаборатории	
1201		Располагаются ли химические лаборатории в отдельно стоящих зданиях или пристраиваться к зданиям в соответствии с требованиями взрывопожарной и пожарной безопасности?	П. 674					
1202		Включается ли приточно-вытяжная вентиляция во всех помещениях лаборатории перед началом работы и выключается ли по окончании работ? 	П. 675					
1203		Работает ли круглосуточно при круглосуточном проведении анализов приточно-вытяжная вентиляция? 	П. 675					
1204		Выполняется ли запрещение производить работы при неисправной вентиляции?	П. 675					
1205		Имеет ли газовая сеть лаборатории, помимо вентилей и кранов на рабочих местах, общий запорный вентиль, расположенный вне помещения?	П. 676					
1206		Является ли руководитель лаборатории ответственным за соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в лаборатории?	П. 677					
1207		Находится ли при работе в лаборатории не менее двух человек?	П. 678					
1208		Разработаны ли по всем видам работ, проводимым в лаборатории, инструкции по безопасности, которые должны находиться на рабочих местах?	П. 679					
1209		Удостоверяются ли перед началом работ, что воздух в помещении не содержит газа, проникшего через незакрытый или неисправный кран газопровода?	П. 680					
1210		Выполняется ли требование о том, что при обнаружении утечки газа через неисправные соединения или краны и вентиль газопровода должен быть закрыт общий вентиль газовой сети, а помещение – проветрено?	П. 680					
1211		Находится ли на рабочем месте всегда не менее двух противогазов, готовых к применению?	П. 680					
1212		Проводится ли проверка исправности газовых кранов и вентилей не менее одного раза в месяц?	П. 681					
1213		Выполняется ли требование о том, что в здании лаборатории разрешается хранить запас легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ) и газов, не превышающий суточной потребности? 	П. 682					
1214		Выполняется ли требование о том, что хранение установленного запаса ЛВЖ и ГЖ разрешается в специальном помещении (кладовой) или в специальных металлических ящиках, находящихся в помещении лаборатории, при этом емкости, содержащие ЛВЖ и ГЖ, должны быть плотно закупорены?	П. 682					
1215		Выполняется ли запрещение в помещении лаборатории работать без спецодежды и СИЗ?	П. 683					
1216		Выполняется ли запрещение в помещении лаборатории мыть пол бензином, керосином и другими ЛВЖ и ГЖ?	П. 683					
1217		Выполняется ли запрещение в помещении лаборатории оставлять пропитанные ЛВЖ и ГЖ тряпки, полотенца, одежду?	П. 683					
1218		Выполняется ли запрещение в помещении лаборатории сушить что-либо на отопительных трубопроводах и батареях?	П. 683					
1219		Выполняется ли запрещение в помещении лаборатории оставлять неубранными разлитые ЛВЖ и ГЖ?	П. 683					
1220		Выполняется ли запрещение в помещении лаборатории 	П. 683					
1221		производить уборку разлитого продукта при горящих горелках?	П. 683					
1222		Выполняется ли требование о том. что в помещениях, в которых производится работа с особо вредными и ядовитыми веществами, вентиляционная система должна быть индивидуальной, не связанной с вентиляцией других помещений?	П. 684					
1223		Проводятся ли работы, сопровождающиеся выделением вредных паров и газов, в вытяжных шкафах, оснащенных вытяжной вентиляцией?	П. 685					
1224		Выполняется ли требование о том, что светильники, установленные внутри вытяжных шкафов, должны быть во взрывозащищенном исполнении?	П. 686					
1225		Располагаются ли выключатели и штепсельные розетки вне вытяжного шкафа?	П. 686					
1226		Заземлен ли вытяжной шкаф с выводом заземлителя на общий контур заземления?	П. 686					
1227		Оборудованы ли вытяжные шкафы водопроводом и канализацией?	П. 687					
1228		Выполняется ли запрещение загромождать вытяжные шкафы посудой, приборами и лабораторным оборудованием, не связанным с проводимыми в данное время работами?	П. 688					
1229		Защищены ли стеклянные сосуды, в которых возможно образование давления или вакуума, чехлом от осколков (при разрыве сосудов)?	П. 689					
1230		Покрыты ли столы, на которых производятся нагревание открытым пламенем и разгонка продуктов, несгораемым материалом и снабжены зонтом вытяжной вентиляции?	П. 690					
1231		Выполняется ли запрет на столах во время перегонки или нагрева продуктов (газом, электрическим током) на хранение и переливание их, а также на загрузку аппаратуры горючими веществами?	П. 691					
1232		Производятся ли кипячение и нагревание легковоспламеняющихся продуктов в водяной бане или на электрической плитке закрытого типа?	П. 692					
1233		Выполняется ли запрещение при проведении работ, связанных с огневым или электрическим нагревом горючих веществ, оставлять рабочее место без присмотра?	П. 693					
1234		Сливаются ли в предназначенную для этой цели емкость остатки горючих веществ после анализа, отработанные реактивы и другие вещества? 	П. 694					
1235		Выполняется ли запрет на слив указанных продуктов (п. 1234) в раковины хозяйственно-бытовой канализации?	П. 694					
1236		Выполняется ли требование о том, что в случае появления резкого запаха при проведении работ с ЛВЖ необходимо потушить все горелки и немедленно принять меры к выявлению и устранению причины появления газа, а разлитые продукты удалить, промыв залитые места водой?	П. 695					
1237		Выполняется ли требование о том, что мытье посуды разрешается только в специально оборудованном месте помещения?	П. 696					
1238		Содержатся ли нефтепродукты, необходимые для мойки посуды, в герметичных емкостях? 	П. 697					
1239		Выполняется ли запрет на хранение нефтепродуктов в стеклянных сосудах?	П. 697					
1240		Производятся ли хранение и выдача ядовитых и вредных веществ и работа с ними в соответствии с правилами и инструкциями для каждого вещества?	П. 698					
1241		Выполняется ли требование о том, что в помещении лаборатории допускается размещать баллоны только с инертными газами (азот, углекислота, гелий, аргон) в местах, исключающих их нагрев?	П. 699					
1242		Установлены ли все емкости со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами под давлением вне здания лаборатории в металлических шкафах с прорезями или жалюзийными решетками для проветривания?	П. 700					
Эксплуатация сливоналивных эстакад	
1243		Фиксируются ли колеса цистерн при "сливе и наливе" на рельсовом пути башмаками из металла, не дающего искр?	П. 701					
1244		Выполняется ли запрет на выполнение огневых работ на расстоянии менее 100 м от эстакады во время подачи железнодорожных цистерн и слива и налива горючих продуктов?	П. 702					
1245		Выполняется ли требование о том, что операции по сливу и наливу железнодорожных цистерн могут проводиться после удаления локомотива с территории эстакады на расстояние не менее 100 м от эстакады?	П. 703					
1246		Вывешены ли на железнодорожных путях и дорогах к участку "слива-налива" предупреждающие надписи: "Стоп", "Проезд запрещен", "Производится налив (или слив) цистерн"? 	П. 704					
1247		Оборудованы ли кроме того (п. 1246), железнодорожные пути сливоналивных эстакад устройством, исключающим возможность захода подвижного состава на тот путь, где выполняются сливоналивные операции?	П. 704					
1248		Предусматриваются ли для безопасного проведения операций налива (слива) сжиженных газов и низкокипящих горючих жидкостей (с температурой кипения ниже температуры окружающей среды) в цистерны (из цистерн) меры, исключающие возможность парообразования в трубопроводах, кавитации, гидравлических ударов и других явлений, способных привести к механическому разрушению элементов системы "слива-налива"?	П. 705					
1249		Выполняется ли требование о том, что для проведения операций слива и налива в железнодорожные цистерны сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей разрешается применение гибких шлангов (рукавов) при соответствии качества шлангов условиям эксплуатации?	П. 706					
1250		Осматриваются ли ежедневно рукава в целях выявления трещин, надрезов, потертостей и других повреждений не реже одного раза в три месяца? 	П. 706					
1251		Подвергаются ли рукава гидравлическому испытанию на прочность давлением, превышающим на 25% рабочее давление?	П. 706					
1252		Выполняется ли запрет на применение гибких шлангов в качестве стационарных трубопроводов?	П. 707					
1253		Находится ли работник с наветренной стороны при открывании и закрывании крышек люка у цистерн? 	П. 708					
1254		Выполняется ли требование о том, что открывать или закрывать крышки люков цистерн, присоединять шланги, телескопические трубы и другие приборы следует осторожно, не допуская ударов?	П. 709					
1255		Выполняется ли требование о том, что налив в цистерны должен производиться равномерной струей под уровень жидкости, для чего конец шланга, опущенный в цистерну, должен доходить до ее нижней образующей?	П. 710					
1256		Выполняется ли запрет на проведение сливоналивных операций во время грозы?	П. 710					
1257		Выполняется ли запрет на налив сжиженного газа и нестабильного продукта путем выпуска паровой фазы в атмосферу или на факел?	П. 711					
1258		Выполняется ли запрет на налив в цистерны, если остаточное давление паров продукта менее 0,05 МПа (0,5 атм), кроме цистерн, наливаемых впервые или после ремонта?	П. 712					
1259		Проводится ли слив и налив цистерн под руководством ответственного лица?	П. 713					
1260		Выполняют ли работу по сливу-наливу не менее двух работников? 	П. 714					
1261		Пользуются ли работники, производящие слив и налив цистерн, а также дренирование их, перчатками и имеют ли на рабочем месте (на эстакаде) соответствующие СИЗОД? 	П. 714					
1262		Используют ли работники, производящие слив и налив цистерн, а также дренирование их, инструменты, изготовленные из материалов, и защитную обувь не дающих искр?	П. 714					
1263		Заземлены ли резиновые шланги с металлическими наконечниками, предназначенные для налива в автомобильные или железнодорожные цистерны, проволокой, обвитой по шлангу снаружи или пропущенной внутри, с припайкой одного конца ее к металлическим частям трубопровода, а другого к наконечнику шланга?	П. 715					
1264		Изготовлены ли наконечники шлангов и проволока из металла, не дающего искр?	П. 715					
1265		Имеют ли стояки для налива автомобильных или железнодорожных цистерн заземляющие устройства, представляющие собой металлические проводники, электрически присоединенные одним концом к заземлителю, другим к наливному стояку? 	П. 716					
1266		Имеют ли они (п. 1265) также устройство контроля цепи заземления, которое должно срабатывать на отключение насосов в случае разрыва цепи заземления?	П. 716					
1267		Заземляются ли корпусы автомобильных или железнодорожных цистерн перед проведением слива и налива? 	П. 716					
1268		Соединены электрически рельсы железнодорожных путей в пределах сливоналивной эстакады между собой и присоединены ли к заземляющему устройству?	П. 717					
Эксплуатация промысловых трубопроводов	
1269		Устанавливаются ли материал и способ (конструкция) соединения промысловых трубопроводов проектной документацией?	П. 718					
1270		Разработан ли на каждый промысловый трубопровод по окончании строительства технический паспорт, в котором отражаются основные технические характеристики, параметры эксплуатации, результаты испытаний? 	П. 719					
1271		Вносятся ли в процессе эксплуатации в паспорт сведения о ревизии и ремонте трубопровода, изменения допустимых параметров его эксплуатации и другие сведения?	П. 719					
1272		Устойчивы ли промысловые трубопроводы для транспортировки пластовых жидкостей и газов к ожидаемым механическим, термическим напряжениям (нагрузкам) и химическому воздействию? 	П. 720					
1273		Защищены ли трубопроводы от наружной коррозии?	П. 720					
1274		В коррозионностойком ли исполнении трубопроводы, транспортирующие коррозионно-агрессивные агенты (скорость коррозии более 0,5 мм/год)? 	П. 720					
1275		Применяются ли для присоединения запорной арматуры, регуляторов давления и другой аппаратуры, а также контрольно-измерительных приборов фланцевые и резьбовые соединения?	П. 721					
1276		Выполняется ли запрет на присоединение труб к фланцам запорной арматуры сваркой?	П. 721					
1277		Установлены ли в начале и конце каждого трубопровода запорные устройства для экстренного вывода трубопроводов из эксплуатации?	П. 721					
1278		Установлены ли запорные устройства также (п. 1277) на опасных участках?	П. 721					
1279		Допускаются ли к сварочным работам на промысловых трубопроводах только специально подготовленные сварщики, аттестованные в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденных постановлением Государственного горного и промышленного надзора Российской Федерации 30 октября 1998 г. N 63 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 1999 г., регистрационный N 1721; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1999, N 11 - 12; Российская газета от 07.12.2012)?	П. 722					
1280		Проводится ли контроль качества сварных соединений трубопроводов в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов?	П. 723					
1281		Подвергнуты ли напорные нефтепроводы и газопроводы диаметром 159 мм и выше, имеющие участки, относящиеся к особо опасным (пересечение с водными преградами, автомобильными и железными дорогами, технологическими коммуникациями), предпусковой внутритрубной приборной диагностике либо внутритрубной приборной диагностике в составе всего трубопровода?	П. 723					
1282		Выполняется ли требование о том, что нефтегазопроводы и водопроводы, имеющие участки, относящиеся к особо опасным (пересечение с водными преградами, автомобильными и железными дорогами, технологическими коммуникациями), разрешается подвергать иной (п. 1281) предпусковой приборной диагностике?	П. 723					
1283		Уложены ли участки промысловых трубопроводов в местах их пересечения рек, автомобильных, железных дорог в защитные кожухи из стальных или железобетонных труб? 	П. 724					
1284		Согласована ли необходимость установки защитных кожухов в местах прокладки промысловых трубопроводов через ручьи, болота и озера с владельцами данных участков?	П. 724					
1285		Выполняется ли запрет на прокладку наземных и подземных нефтегазоконденсатопроводов через населенные пункты?	П. 725					
1286		Выполняется ли требование о том, что профиль прокладки должен быть самокомпенсирующимся, либо трубопроводы оборудуются компенсаторами, число и тип которых определяется расчетом и указывается в проектной документации?	П. 726					
1287		Предусмотрены ли в районах, где могут возникнуть перемещения земляных масс под воздействием природно-климатических особенностей, меры по защите трубопроводов от этого явления?	П. 727					
1288		Предотвращают ли при почвах с недостаточной несущей способностью компенсирующие мероприятия повреждения трубопровода от оседания или поднятия?	П. 727					
1289		Предусмотрена ли при скалистой почве соответствующая оболочка (обшивка) либо укладка балластных слоев, при этом, в случае резко изменяющегося профиля в горных условиях, необходимо предусмотреть прокладку трубопроводов в лотках для максимальной утилизации возможных аварийных выбросов углеводородов и снижения техногенного воздействия на окружающую среду?	П. 727					
1290		Выполняется ли требование о том, что запорную арматуру на трубопроводах следует открывать и закрывать медленно во избежание гидравлического удара?	П. 728					
1291		Имеются ли на всей запорной арматуре трубопроводов, в том числе имеющей редуктор или запорный орган со скрытым движением штока, указатели, показывающие направление их вращения: "Открыто", "Закрыто"? 	П. 729					
1292		Пронумерована ли вся запорная арматура согласно схеме промыслового трубопровода?	П. 729					
1293		Имеет ли запорная арматура промысловых трубопроводов, располагаемая под землей, дистанционное управление или удлиненные штоки для ее открытия-закрытия без спуска человека в колодец?	П. 730					
1294		Установлена ли на поверхности запорная арматура нефтегазоконденсатопроводов, предназначенных для транспортировки продукции, содержащей сернистый водород? 	П. 730					
1295		Оборудованы ли выкидные трубопроводы, непосредственно связанные со скважинами, запорными устройствами, перекрывающими поток жидкости из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазоконденсатопровода?	П. 731					
1296		Выполняется ли требование о том, что разрешается применение дистанционно управляемых запорных устройств, если параметры работы скважины контролируются дистанционно и запорные устройства могут быть закрыты с пульта управления?	П. 731					
1297		Подвергается ли перед вводом в эксплуатацию участок трубопровода или весь трубопровод очистке полости и испытаниям на прочность и герметичность?	П. 732					
1298		Проводятся ли эти операции (п. 1297) после полной готовности участка или всего трубопровода (полной засыпки, обвалования или крепления на опорах, установки арматуры и приборов, катодных выводов, представления исполнительной документации на испытываемый объект)?	П. 732					
1299		Осуществляется ли очистка полости и испытание нефтегазосборных трубопроводов (от скважин до дожимных насосных установок или до центрального пункта сбора) в соответствии с проектной документацией, технологическим регламентом либо инструкцией по очистке полости и испытанию трубопроводов?	П. 733					
1300		Установлены ли способы испытания и очистки полости трубопроводов в проектной документации?	П. 734					
1301		Определены ли и обозначены перед началом продувки и испытания трубопровода газом или воздухом знаками опасные зоны, в которых запрещено находиться людям во время указанных работ, согласно таблице N 1 приложения N 7 настоящих Правил?	П. 735					
1302		Установлены ли при гидравлических испытаниях и удалении воды из трубопроводов после испытаний опасные зоны согласно таблице N 2 приложения N 7 настоящих Правил и обозначены ли на местности предупредительными знаками?	П. 736					
1303		Предусмотрены ли при проведении испытаний места для безопасного удаления жидкости из трубопровода и ее утилизации?	П. 736					
1304		Принимаются ли при продувке трубопровода минимальные расстояния от места выпуска газа до сооружений, железных и шоссейных дорог, населенных пунктов согласно таблице приложения N 7 настоящих Правил?	П. 737					
1305		Выполняется ли запрет на продувку и испытание трубопроводов газом, содержащим сернистый водород?	П. 738					
1306		Проводятся ли пневматические испытания трубопроводов воздухом или инертным газом, пневматические испытания трубопроводов, ранее транспортировавших углеводородные взрывоопасные среды, - инертным газом? 	П. 739					
1307		Выполняется ли запрет на пневматические испытания вновь построенных трубопроводов с рабочим давлением выше 11,8 Мпа?	П. 739					
1308		Выделяются ли для наблюдения за состоянием трубопровода во время продувки или испытания обходчики, обеспеченные двусторонней связью с руководителем работ, которые обязаны:
вести наблюдение за закрепленным за ними участком трубопровода;
не допускать нахождение людей, животных и движение транспортных средств в опасной зоне и на дорогах, закрытых для движения при испытании наземных или подземных трубопроводов;
немедленно оповещать руководителя работ обо всех обстоятельствах, препятствующих проведению продувки и испытания или создающих угрозу для людей, животных, сооружений и транспортных средств, находящихся вблизи трубопровода?	П. 740					
1309		Проводится ли подвод инертного газа или пара к трубопроводам для продувки с помощью съемных участков трубопроводов или гибких шлангов, с установкой запорной арматуры с обеих сторон съемного участка: по окончании продувки эти участки трубопроводов или шланги должны быть сняты, а на запорной арматуре установлены заглушки?	П. 741					
1310		Проводятся ли испытания газопровода газом в зоне пересечения им железной, автомобильной дорог или вблизи населенного пункта, хозяйственного объекта в соответствии с проектной или иной документацией и технологическим регламентом, согласованным с организацией эксплуатирующей участок железной, автомобильной дороги в местах их пересечения с газопроводом или администрацией населенного пункта, хозяйственного объекта?	П. 742					
1311		Имеет ли линейная часть промысловых трубопроводов охранную зону, размеры которой устанавливаются проектной документацией?	П. 743					
1312		Выполняется ли запрет на территории охранной зоны нефтегазопроводов на устройство колодцев и других заглублений, не предусмотренных проектной документацией, за исключением: углублений, выполняемых при ремонте или реконструкции по плану производства работ эксплуатирующей организации, вспашка и обработка земли при ведении сельскохозяйственных работ? 	П. 744					
1313		Выполняется ли запрет на размещение объектов капитального строительства, временных зданий и сооружений в охранных зонах? 	П. 744					
1314		Производятся ли проектирование, строительство, реконструкция, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты, консервация и ликвидация сетей инженерно-технического обеспечения, линейных объектов на участках пересечения охранных зон по согласованию с организацией, эксплуатирующей трубопроводы?	П. 744					
1315		Устанавливается ли периодичность испытания трубопроводов эксплуатирующей организацией с учетом свойств транспортируемой среды, условий ее транспортировки и скорости коррозионных процессов?	П. 745					
1316		Осуществляется ли эксплуатация трубопроводов при параметрах, предусмотренных проектной документацией и отраженных в техническом паспорте?	П. 746					
1317		Выполняется ли запрет на эксплуатацию трубопроводов, предназначенных для перекачки взрыво-, пожароопасных и агрессивных газов и продуктов при наличии "хомутов" и других устройств, применяемых для герметизации трубопроводов в полевых условиях? 	П. 747				Разрешается временная установка хомутов на трубопроводах для предотвращения растекания жидкости до начала ремонта.
	
1318		Выполняются ли перед выполнением ремонтных работ на действующих трубопроводах мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения ремонтных работ?	П. 747					
1319		Выполняется ли запрещение при профилактических осмотрах нефтегазопроводов обходчиком спускаться в колодцы и другие углубления на территории охранной зоны?	П. 748					
1320		Устанавливаются ли сроки проведения ревизии нефтегазосборных трубопроводов эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов наружного осмотра, предыдущей ревизии и необходимости обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации трубопроводов в период между ревизиями, но не реже чем 1 раз в 8 лет?	П. 749					
1321		Проводится ли первая ревизия вновь введенных в эксплуатацию нефтегазосборных трубопроводов не позже чем через один год после начала эксплуатации?	П. 749					
1322		Проводятся ли ревизии нефтегазосборных трубопроводов в соответствии с графиком, разработанным эксплуатирующей организацией?	П.750					
1323		Проводятся ли периодические испытания трубопроводов на прочность и герметичность во время проведения ревизии трубопроводов?	П. 751					
1324		Проводится ли периодический контроль состояния изоляционного покрытия трубопроводов существующими методами диагностирования, позволяющими выявлять повреждения изоляции без вскрытия грунта, по графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации?	П. 752					
1325		Выполняется ли запрет на заделку сварных швов, фланцевых и резьбовых соединений технологических трубопроводов в стены, перекрытия, фундаменты?	П. 753					
1326		Имеют ли места прохода трубопроводов через внутренние стены помещений патроны и уплотнительные устройства?	П. 753					
1327		Защищены ли трубопроводы от замерзания тепловой изоляцией, а при необходимости оборудованы ли обогревом?	П. 754					
1328		Принимаются ли при обнаружении участков изоляции, пропитанной горючим веществом, меры по предотвращению ее самовоспламенения (снять пропитанную изоляцию, подвести водяной пар)?	П. 755					
1329		Выполняется ли требование о том, что неработающие (выключенные из схемы технологического процесса) трубопроводы должны быть отключены, освобождены от продукта и заглушены?	П. 756					
1330		Установлена ли запорная арматура на наполнительном и расходном трубопроводах непосредственно у емкостей?	П. 757					
1331		Установлены ли задвижки на всех трубопроводах перед вводом их в парк емкостей сжиженного газа? 	П. 758					
1332		Установлены ли вдоль трассы подземного трубопровода сжиженного газа опознавательные знаки через 50 м на прямых участках трубопровода и на каждом его повороте?	П. 759					
1333		Выполняется ли требование о том, что трубопроводы сжиженного газа не должны иметь соединений с трубопроводами, по которым транспортируются какие-либо другие жидкости и газы?	П. 760					
1334		Производится ли подвод пара к трубопроводам сжиженного газа для продувки их с помощью съемных участков трубопроводов или гибких шлангов, с установкой запорной арматуры с обеих сторон съемного участка? 	П. 761					
1335		Выполняется ли требование о том, что по окончании продувки эти участки трубопроводов или шланги должны быть сняты, а на запорной арматуре установлены заглушки?	П. 761					
Эксплуатация резервуаров	
1336		Применяются ли настоящие Правила для резервуаров вертикальных стальных сварных цилиндрических вместимостью от 100 до 50000 м3, предназначенных для сбора, хранения и подготовки сырой и товарной нефти, а также сбора и очистки воды перед ее закачкой в пласты?	П. 762					
1337		Обосновывается ли выбор типа резервуара, его внутренней оснащенности, противокоррозионного покрытия, способа монтажа проектной документацией в зависимости от емкости, назначения, климатических условий, характеристики сред, а также с учетом максимального снижения потерь?	П. 763					
1338		Оснащены ли резервуары:
дыхательными клапанами, предохранительными клапанами, огнепреградителями, уровнемерами, пробоотборниками, сигнализаторами уровня, устройствами для предотвращения слива (хлопушами), средствами противопожарной защиты, приемо-раздаточными патрубками, зачистным патрубком, вентиляционными патрубками, люками (люк световой, люк замерный) в соответствии с проектной документацией и технологическим регламентом на данный ОПО?	П. 764					
1339		Соответствует ли дыхательная арматура, установленная на крыше резервуара, проектным избыточному давлению и вакууму?	П. 765					
1340		Оснащены ли резервуары, в которые при отрицательной температуре окружающего воздуха поступают нефть, вода с температурой выше 0 °C, непримерзающими дыхательными клапанами?	П. 766					
1341		Выполняется ли требование о том, что вертикальные швы первого пояса стенки резервуара не должны быть расположены между приемо-раздаточными патрубками; швы приварки отдельных элементов оборудования должны располагаться не ближе 500 мм один от другого и от вертикальных соединений стенки, не ближе 200 мм от горизонтальных соединений?	П. 767					
1342		Ограждены ли резервуары или группы резервуаров сплошным валом или стенами, рассчитанным на гидростатическое давление разлившейся жидкости при разрушении резервуара? 	П. 768					
1343		Выполняется ли требование о том, что свободный от застройки объем внутри ограждения (п. 1342) должен быть не менее объема наибольшего резервуара в группе?	П. 768					
1344		Выполняется ли запрет на размещение задвижек внутри обвалования, кроме запорных и коренных, установленных непосредственно у резервуара и предназначенных только для обслуживания данного резервуара?	П. 768					
1345		Располагаются ли колодцы и камеры управления задвижками с внешней стороны обвалования?	П. 768					
1346		Выполняется ли требование о том, что территория резервуарных парков и площадки внутри обвалования должны быть чистыми, очищенными от земли, пропитанной продуктами, и сухой травы?	П. 769					
1347		Выполняется ли требование о том, что на территории резервуарного парка разрешается пользоваться только взрывозащищенными переносными светильниками (аккумуляторными и батарейными)?	П. 770					
1348		Производится ли включение и выключение светильников вне обвалования резервуарного парка?	П. 770					
1349		Разрешается ли одновременное автоматическое переключение задвижек в резервуарном парке только при условии защиты трубопроводов от превышения давления?	П. 771					
1350		Предусмотрена ли при наличии электроприводных задвижек с местным или дистанционным управлением сигнализация, указывающая положение запорного устройства задвижки?	П. 772					
1351		Выполняется ли запрещение закачивать в емкости (резервуары) продукт с упругостью паров большей, чем та, на которую они рассчитаны (разрешенное рабочее давление)?	П. 773					
1352		Проводится ли внешний осмотр заземляющих устройств вместе с осмотром оборудования емкостей (резервуаров), но не реже 1 раза в 6 месяцев?	П. 774					
1353		Производятся ли осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет? 	П. 774					
1354		Определяется ли величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию, решением технического руководителя организации?	П. 774					
1355		Предусмотрена ли для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте возможность отсоединения заземляющего проводника? 	П. 774					
1356		Выполняется ли требование о том, что отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента?	П. 774					
1357		Выполняется ли запрещение эксплуатировать емкости (резервуары) с неисправными лестницами и площадками обслуживания?	П. 775					
1358		Производится ли включение в работу емкостей (резервуаров) после освидетельствований, ревизий и ремонта должно производиться с письменного разрешения ответственного лица, в ведении которого находится резервуарный парк?	П. 776					
1359		Выполняется ли требование о том. что объемная скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать пропускной способности дыхательных клапанов, указанных в технологической карте резервуара?	П. 777					
1360		Предусмотрено ли при расположении внутри резервуара парового змеевика устройство для спуска из него конденсата? 	П. 778					
1361		Укреплены ли паровые змеевики на опорах? 	П. 778					
1362		Производится ли соединение труб змеевиков только сваркой?	П. 778					
1363		Выполняется ли требование о том, что замеры уровня нефти и нефтепродукта и отбор проб в резервуарах с избыточным давлением в газовом пространстве до 200 мм водяного столба могут производиться вручную через открытый замерный люк?	П. 779					
1364		Пользуются ли при ручном отборе проб пробоотборниками, не дающими искр? 	П. 780					
1365		Выполняется ли требование о том, что пробоотборник должен быть сертифицирован и иметь заземляющий многожильный медный тросик? 	П. 780					
1366		Расположен ли замерный люк на расстоянии не более 0,5 м от края площадки? 	П. 780					
1367		Оборудована ли на площадке точка заземления пробоотборника?	П. 780					
1368		Снабжен ли замерный люк на резервуарах герметичной крышкой с педалью для открывания ногой? 	П. 781					
1369		Имеют ли крышки прокладки из материалов, не дающих искр (например, медь, свинец, резина)?	П. 781					
1370		Выполняется ли требование о том, что при открывании замерного люка, замере уровня, отборе проб, а также при дренировании резервуаров следует становиться с наветренной стороны? 	П. 782					
1371		Выполняется ли запрещение заглядывать в открытый замерный люк?	П. 782					
1372		Выполняется ли требование о том, что во избежание искрообразования при замерах стальной лентой отверстие замерного люка по внутреннему периметру должно иметь кольцо из материала, не дающего искр при движении замерной ленты?	П. 783					
1373		Изготовлен ли лот мерной ленты для замера уровня из металла, не дающего искр?	П. 784					
1374		Выполняется ли требование о том, что после окончания замера уровня или отбора проб крышку замерного люка следует закрывать осторожно, не допуская падения крышки и удара ее о горловину люка?	П. 785					
1375		Имеют ли маршевые лестницы резервуаров уклон не более 50 град., ширина лестниц - не менее 65 см? 	П. 786					
1376		Выполняется ли требование о том, что расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см? 	П. 786					
1377		Имеют ли ступени уклон вовнутрь 2 - 5 град?	П. 786					
1378		Имеют ли с обеих сторон ступени боковые планки или бортовую обшивку высотой не менее 15 см, исключающую возможность проскальзывания ног человека? 	П. 786					
1379		Оборудованы ли лестницы с двух сторон перилами высотой 1 м? 	П. 786					
1380		Находится ли верхняя площадка лестницы на одном уровне с верхним уголком или швеллером резервуара?	П. 786					
1381		Устраиваются ли на резервуарах, не имеющих перильных ограждений по всей окружности крыши, по краю последней до мест расположения оборудования резервуара, перила высотой не менее 1 м, примыкающие к перилам лестницы?	П. 787					
1382		Оборудованы ли резервуары нефти и нефтепродуктов стационарными системами пожаротушения?	П. 788					
1383		Защищается ли основание резервуара от размыва поверхностными водами, для чего должен быть обеспечен постоянный отвод вод по канализации к очистным устройствам?	П. 789					
1384		Выполняется ли запрет на сброс загрязнений после зачистки резервуаров в канализацию? 	П. 790					
1385		Отводятся ли сточные воды, образующиеся при зачистке резервуаров, по сборно-разборным трубопроводам в шламонакопители?	П. 790					
1386		Размещаются ли резервуары со стационарной крышей при температуре вспышки нефти и нефтепродуктов 45 °C и ниже группой общей вместимостью до 80000 м3 с общим обвалованием для группы и с разделением внутри группы земляным валом резервуаров суммарной вместимостью 20000 м3?	П. 791					
1387		Проводятся ли перед вводом резервуара в эксплуатацию гидравлические испытания, а также проверяется ли горизонтальность наружного контура днища и геометрическая форма стенки резервуара?	П. 792					
1388		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, техническим паспортом резервуара?	П. 793					
1389		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, техническим паспортом на понтон?	П. 793					
1390		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, градуировочной таблицей резервуара?	П. 793					
1391		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, технологической картой резервуара?	П. 793					
1392		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, журналом текущего обслуживания?	П. 793					
1393		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, журналом контроля состояния устройств молниезащиты, защиты от проявления статического электричества?	П. 793					
1394		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, схемой нивелирования основания?	П. 793					
1395		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, схемой молниезащиты и защиты резервуара от проявлений статического электричества?	П. 793					
1396		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, распоряжениями, актами на замену оборудования резервуаров?	П. 793					
1397		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, технологическими картами на замену оборудования резервуаров?	П. 793					
1398		Обеспечены ли резервуары, находящиеся в эксплуатации, исполнительной документацией на строительство резервуара?	П. 793					
1399		Выполняется ли требование о том, что резервуары, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодическому обследованию, диагностике, позволяющей определить необходимость и вид ремонта, а также остаточный срок службы резервуара?	П. 794					
1400		Проводится ли диагностика специализированной организацией?	П. 795					
1401		Предусмотрены ли для перехода через обвалование лестницы-переходы (на противоположных сторонах) в количестве четырех для группы резервуаров и не менее двух для отдельно стоящих резервуаров?	П. 796					
1402		Установлена ли на входе в резервуарный парк (на площадку отдельно стоящего резервуара) табличка с указанием категории наружных установок по пожарной опасности?	П. 797					
1403		Устроены ли для обслуживания дыхательных и предохранительных клапанов, люков и другой арматуры, расположенной на крыше резервуара, металлические площадки, соединенные между собой переходами (трапами) шириной не менее 0,65 м? 	П. 798					
1404		Выполняется ли запрет на хождение непосредственно по кровле резервуара при его обслуживании?	П. 798					
Эксплуатация емкостей для хранения сжиженных газов и нестабильного конденсата	
1405		Осуществляются ли операции по хранению и перемещению сжиженных углеводородных газов и нестабильного конденсата, заполнению и опорожнению емкостей и резервуаров в соответствии с требованиями технологического регламента?	П. 799					
1406		Выполняется ли требование о том, что величина максимального заполнения емкостей продуктом не должна превышать 83% геометрического объема?	П. 800					
1407		Выполняется ли запрещение наливать продукт в емкость свободно падающей струей?	П. 801					
1408		Контролируют ли уровень жидкости, температуру и давление продукта в ходовых (мерных) емкостях через каждые 2 часа, а в товарных (складских) - не реже одного раза в смену?	П. 802					
1409		Регистрируются ли в вахтенном журнале результаты контроля (п. 1408)?	П. 802					
1410		Проводится ли отбор проб из емкостей оператором, имеющим допуск на право отбора проб, под наблюдением химлаборанта и при соблюдении требований безопасности при выполнении газоопасных работ?	П. 803					
Эксплуатация системы утилизации промышленных стоков	
1411		Подвергаются ли промышленные стоки установок подготовки нефти, газа и газового конденсата нейтрализации, очистке и утилизации согласно технологическому регламенту?	П. 804					
1412		Осуществляется ли контроль за сбором сточных вод, степенью их загрязненности, эффективностью работы очистных сооружений и систем утилизации? 	П. 805					
1413		Выполняется ли требование о том, что содержание нефтепродуктов и вредных веществ в стоках не должно превышать установленных норм?	П. 805					
1414		Выполняется ли запрет на эксплуатацию канализации с неисправными или неправильно выполненными гидравлическими затворами? 	П. 806					
1415		Выполняется ли требование о том, что в каждом гидрозатворе слой воды, образующий затвор, должен быть высотой не менее 0,25 м?	П. 806					
1416		Содержатся ли колодцы промышленной канализации (и другого назначения) на территории промысловой установки и за ее пределами постоянно закрытыми? 	П. 807					
1417		Засыпаны ли крышки колодцев слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце?	П. 807					
1418		Выполняется ли запрещение располагать колодцы под эстакадами технологических трубопроводов и в пределах обвалований оборудования наружных установок, содержащих взрывоопасные продукты?	П. 807					
1419		Ограждены ли колодцы, в которых проводится работа, и вывешены ли около них предупредительные знаки и плакаты с надписью: "Ведутся работы"?	П. 808					
1420		Выполняется ли запрет на эксплуатацию промышленной канализации при неисправных или загрязненных очистных устройствах, не обеспечивающих необходимую очистку сточных вод?	П. 809					
XXXIII. Требования к профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых трубопроводов	
1421		Проходят ли инструктаж все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и другого оборудования, о возможных опасностях, мерах безопасности, правилах оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях?	П. 810					
1422		Выполняется ли подготовка замкнутого пространства к работам внутри него технологическим персоналом под руководством инженерно-технического работника, хорошо осведомленного о возможных опасностях?	П. 811					
1423		Проводятся ли работы в замкнутом пространстве в светлое время суток? 	П. 812					
1424		Выполняется ли требование о том, что в темное время суток работы могут проводиться только в аварийных случаях? 	П. 812					
1425		Имеется ли на каждой установке перечень возможных аварийных случаев, требующих работ в замкнутом пространстве в темное время суток, утвержденный руководством организации? 	П. 812					
1426		Осуществляется ли проведение профилактических работ в замкнутом пространстве в темное время суток в условиях полярной ночи в соответствии с технологическим регламентом?	П. 812					
1427		Оформляется ли наряд-допуск перед выполнением работ в замкнутом пространстве и работ повышенной опасности?	П. 813					
1428		Утверждаются ли лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности и в замкнутом пространстве, руководством организации, причем эти лица назначаются из числа руководящих работников?	П. 814					
1429		Ложится ли на лицо, выдавшее наряд-допуск, ответственность за безопасность, как при входе в замкнутое пространство, так и во время работы, при этом в его обязанности входит принятие мер по предупреждению возможных опасностей? 	П. 815					
1430		Включаются ли в наряд-допуск следующие сведения:
а) лицо, ответственное за проведение работ в замкнутом пространстве;
б) оценка возможных опасностей;
в) состав бригады (не менее трех человек);
г) необходимые средства индивидуальной защиты;
д) потребность в спасательных средствах и специальном инструменте;
е) меры безопасности, принимаемые в замкнутом пространстве;
ж) периодичность и результаты отбора проб воздушной среды в замкнутом пространстве;
з) срок действия наряда-допуска;
и) схема установки заглушек;
к) применяемые светильники;
л) отметка о прохождении инструктажа?	П. 816					
1431		Заземлены ли оборудование и емкости во избежание накопления статического электричества? 	П. 817					
1432		Удаляются ли шлам и отработанные моющие жидкости в отведенное для этого место?	П. 818					
1433		Если замкнутое пространство имеет дверцу или люк, остаются ли они открытыми после продувки, а само пространство проветривается ли с помощью механической системы принудительной вентиляции, рассчитанной на пропускание больших объемов свежего воздуха?	П. 819					
1434		Продолжает ли работать после того как замкнутое пространство очищено и проветрено, механическая вентиляционная система, чтобы исключить случайное попадание в него вредных примесей, а также для удаления загрязняющих веществ или тепла, возникающих в результате выполняемых работ (например, сварки и резки, покраски, нанесения покрытия)?	П. 820					
1435		Проводится ли анализ воздушной среды перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве? 	П. 821					
1436		Проводится ли отбор проб воздуха (для определения концентрации горючих газов, нехватки кислорода, присутствия опасных химикатов и физических примесей) в замкнутом пространстве персоналом, имеющим допуск и обученным в этих целях, причем используемые при этом приборы должны быть во взрывозащищенном исполнении и поверены?	П. 822					
1437		Используют ли лица, входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха перед началом работы, дыхательный аппарат автономного действия или шланговый противогаз (в зависимости от конкретных условий)? 	П. 823					
1438		Определяет ли порядок применения и вид дыхательного аппарата лицо, выдавшее наряд-допуск? 	П. 823					
1439		Выполняется ли запрет на использование фильтрующих противогазов?	П. 823					
1440		Определен ли порядок отбора проб воздушной среды в наряде-допуске, а результаты качества воздушной среды в замкнутом пространстве заносятся ли в наряд-допуск и подтверждаться подписью лица, проводившего анализ?	П. 824					
1441		Выполняется ли требование о том, что перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве все работающее от приводов оборудование в замкнутом пространстве (например, мешалки) и источники питания должны быть выключены, а соответствующие выключатели на распределительном щите заблокированы и снабжены предупреждающими знаками?	П. 825					
1442		Выполняется ли требование о том, что непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство лицо, ответственное за проведение работ, должно проверить (путем опроса) состояние здоровья работников, повторно проинструктировать весь состав бригады о безопасных методах работы, проверить качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов, убедиться в том, что каждый работник знает свои функции и обязанности?	П. 826					
1443		Разрешается ли в замкнутом пространстве работать только одному человеку?	П. 827					
1444		Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, разрабатываются ли дополнительные меры безопасности и указываются ли в наряде-допуске?						
1445		После входа работника в замкнутое пространство он должен застопорить, по возможности, все вращающиеся и движущиеся части механизмов во избежание их случайного приведения в действие?	П. 828					
1446		Находятся ли при работе в замкнутом пространстве для подстраховки на случай аварийной ситуации снаружи у входа (люка, лаза), аппарата (резервуара) не менее двух наблюдающих работников в таком же снаряжении, как и работающий?	П. 829					
1447		Поддерживают ли находящиеся снаружи наблюдающие постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве, следят ли за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка, держат ли в готовности дыхательные аппараты?	П. 830					
1448		Надевают ли лица, входящие в замкнутое пространство, на себя разрешенные к применению спасательные пояса с лямками с присоединенной сигнально-спасательной веревкой?	П. 831					
1449		Выполняется ли требование о том, что при обнаружении наблюдающим каких-либо неисправностей в защитных средствах или плохого самочувствия работника в замкнутом пространстве работа должна быть немедленно прекращена, а работник выведен из замкнутого пространства?	П. 832					
1450		Прекращаются ли немедленно при обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов работы? 	П. 833					
1451		Разработан ли по каждой установке и объекту порядок подготовки аппаратов, резервуаров и оборудования, включая схемы освобождения от продуктов, вредных веществ, схемы их пропарки, промывки, проветривания и другие меры, обеспечивающие безопасность работающих?	П. 834					
1452		Выполняется ли требование о том, что аппараты, резервуары и оборудование, подлежащие вскрытию для внутреннего осмотра и очистки, должны быть остановлены, освобождены от продукта, отключены и заглушены от действующей аппаратуры, пропарены и проветрены? 	П. 835				Продолжительность пропарки, продувки, необходимость промывки водой, проветривания определяются для каждого случая в отдельности.	
1453		Отключаются ли при помощи задвижек и заглушек все трубопроводы, связанные с подлежащими вскрытию аппаратами, резервуарами и оборудованием? 	П. 836					
1454		Выполняется ли запрет на сброс нефти и нефтепродуктов из аппаратов, резервуаров и оборудования при их подготовке в производственную канализацию? 	П. 837					
1455		Производится ли сброс в специальные (аварийные) емкости?						
1456		Производится ли пропарка резервуара при одном открытом верхнем люке?	П. 838					
1457		Выполняется ли требование о том, что пар должен подаваться через нижний люк по шлангу, выходное отверстие которого должно быть расположено на расстоянии 1/4 диаметра резервуара по направлению к центру?	П. 839					
1458		Выполняется ли требование о том, что температура внутри резервуаров во время пропаривания должна быть не выше плюс 60 °C? 	П. 840					
1459		Пропариваются ли самостоятельно при наличии плавающего металлического понтона верхняя и нижняя части резервуара (над понтоном и под ним)? 						
1460		Заполняют ли водой резервуар с синтетическим понтоном для вытеснения паров? 	П. 841					
1461		Открывают ли боковые люки для проветривания после спуска воды из резервуара? 						
1462		Заземлены ли металлические наконечники резиновых шлангов и паропроводы? 	П. 842					
1463		Изготовлены ли наконечники шлангов из металла, не дающего искр?						
1464		Прикреплены ли крышки открытых люков к люкам одним-двумя болтами, закрепленными гайками?	П. 843					
1465		Проводится ли после окончания подготовительных мероприятий (пропарки, промывки и проветривания) анализ воздуха из резервуара или аппарата на содержание паров, газов и кислорода с записью в наряде-допуске?	П. 844					
1466		Производится ли отбор воздуха для анализа из резервуаров с плавающей крышей или понтоном из нижней части резервуара под крышей (понтоном) и из верхней - над крышей (понтоном)?	П. 845					
1467		Механизированы ли работы по очистке резервуаров и аппаратов от грязи и отложений? 	П. 846					
1468		Выполняется ли требование о том, что работники, выполняющие указанные работы, обязаны быть в шланговых противогазах?						
1469		Разрешается ли производить вскрытие резервуаров, аппаратов и оборудования для внутреннего осмотра и очистки только в присутствии ответственного лица за подготовку и проведение работ?	П. 847					
1470		Производится ли отвертывание и завертывание гаек на фланцевых соединениях люков аппаратов, резервуаров (емкостей), трубопроводов и арматуры гайковертами с пневматическим или гидравлическим приводом или искробезопасными гаечными ключами? 	П. 848					
1471		Производится ли при свинчивании контроль величины крутящего момента, установленной документацией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту изготовителя оборудования?						
1472		Производится ли вскрытие люков на аппаратах колонного типа по порядку сверху вниз, чтобы не создать через аппарат ток воздуха?	П. 849					
1473		Охлаждаются ли резервуар и аппарат, нагретые в процессе подготовки, перед спуском в них людей до температуры, не превышающей 30 °C? 	П. 850					
1474		Разрабатываются ли в случае необходимости проведения работ при более высокой температуре дополнительные меры безопасности (непрерывная продувка свежим воздухом, применение асбестовых костюмов, теплоизолирующей обуви, частые перерывы в работе)? 						
1475		Выполняется ли запрет на работу внутри резервуара и аппарата при температуре, превышающей 30 °C?						
1476		Выполняется ли запрещение сбрасывать с высоты вниз грязь, твердые отложения, извлекаемые из резервуаров и аппаратов во время их очистки? 	П. 851					
1477		Применяются ли для этой цели (п. 1476) устройства малой механизации?						
1478		Предусмотрена ли специальная площадка при очистке аппарата через нижний люк? 	П. 852					
1479		Оборудованы ли при работе на высоте резервуары и аппараты сплошными перекрытиями для предотвращения падения деталей или инструмента на работающих внизу?	П. 853					
1480		Применяются ли при очистке резервуаров и аппаратов инструменты (средства очистки), изготовленные из материалов, не дающих искр?	П. 854					
1481		Применяются ли для освещения внутри аппаратов и резервуаров переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с лампами напряжением не выше 12 В? 	П. 855					
1482		Производится ли включение и выключение светильников снаружи?						
1483		Выполняется ли требование о том, что если на дне резервуара, подлежащего очистке, остается часть продукта, резервуар необходимо заполнить водой и откачать всплывший продукт?	П. 856					
1484		Производятся ли работы по очистке от отложений блочного горизонтально- цилиндрического аппарата и отстойников гидромеханическим способом при помощи малогабаритного гидромонитора, исключающего пребывание работника внутри аппарата в период очистки? 	П. 857					
1485		Промываются ли водой после очистки резервуары и аппараты? 						
1486		Выполняется ли требование о том, что после окончания работы внутри резервуара или аппарата работник должен проверить отсутствие посторонних предметов, передать наблюдающим инструмент, светильник и только после этого выйти наружу?	П. 858					
1487		Выполняется ли требование о том, что при очистке теплообменника или конденсатора механическим способом необходимо с противоположной стороны сделать ограждение и вывесить предупреждающую надпись: "Опасная зона"?	П. 859					
1488		Проходят ли предварительно при очистке гидравлическим или химическим способом работники специальный инструктаж по безопасности труда и применяют ли соответствующие средства защиты?	П. 860					
1489		Одеты ли работники, производящие химическую очистку, в спецодежду, резиновые перчатки и защитные очки?	П. 861					
1490		Выполняется ли требование о том, что для удаления бензиновых паров из ящика погружного конденсатора-холодильника необходимо открыть люк и проветрить ящик?	П. 862					
1491		Очищается ли наружная поверхность труб и стенки ящика (п. 1490) от ила и грязи струей воды под давлением?						
1492		Выполняется ли запрещение спускаться в неочищенный от грязи ящик конденсатора- холодильника без шлангового противогаза?	П. 863					
1493		Производится ли работа по очистке ящика конденсатора-холодильника в присутствии не менее двух наблюдающих?	П. 864					
1494		Выполняется ли требование о том, что при спуске в ящик конденсатора-холодильника необходимо пользоваться внутренней лестницей ящика? 	П. 865					
1495		Выполняется ли запрещение спускаться в ящик по трубам змеевика?						
Общие правила безопасности при ремонтных работах	
1496		Установлена ли для обеспечения надежной работы установок и оборудования в организации система технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в соответствии с инструкциями изготовителя и требованиями действующих норм и правил?	П. 866					
1497		Подготавливаются ли и очищаются перед проведением ремонтных работ аппараты, резервуары и оборудование с соблюдением требований пунктов 853 - 864 настоящих Правил?	П. 867					
1498		Назначаются ли перед ремонтом оборудования ответственные лица за организацию и проведение ремонта, подготовку к нему аппаратуры, оборудования и коммуникаций, выполнение мероприятий по безопасности, предусматриваемых планом организации и проведения работ?	П. 868					
1499		Приступают ли к проведению ремонтных работ аппаратов, резервуаров и оборудования, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность, только после оформления наряда-допуска с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение ремонтных работ?	П. 869					
1500		Выполняется ли требование о том, что ремонтные работы разрешается проводить после сдачи в ремонт по акту отдельного оборудования или технологических блоков?	П. 870					
1501		Вывешиваются ли перед началом ремонтных работ на рабочих местах плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению данных работ?	П. 871					
1502		Обеспечивается ли при проведении ремонтных работ персонал средствами индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями в соответствии с условиями труда?	П. 872					
1503		Предусматриваются ли для проведения ремонтных работ на высоте временные подмости и леса? 	П. 873					
1504		Прилегают ли плотно доски настилов одна к другой? 						
1505		Применяются ли для устройства подмостей доски толщиной не менее 5 см?						
1506		Выполняются ли работы на высоте при отсутствии огражденного рабочего настила работниками, снабженными предохранительными поясами с карабинами для закрепления к надежным конструкциям?	П. 874					
1507		Выполняется ли запрещение при производстве ремонтных работ на высоте складывать инструмент у края площадки? 	П. 875					
1508		Хранится ли инструмент в специальной сумке или ящике?						
1509		Выполняется ли требование о том. что если анализ пробы воздуха, взятого из аппарата, подготовленного и очищенного к ремонту, показывает, что концентрация вредных паров и газов не превышает допустимые санитарные нормы, а содержание кислорода не менее 20% (объемных) и исключена возможность попадания в аппарат извне вредных паров и газов, то работы разрешается проводить без средств защиты органов дыхания?	П. 876					
1510		Выдается ли на такие работы письменное разрешение технического руководителя организации или участка или установки?						
1511		Прекращаются ли немедленно при появлении газа, а также при аварии на соседней установке или объекте ремонтные работы, а рабочие выводятся из опасной зоны?	П. 877					
1512		Применяется ли при разборке и ремонте деталей оборудования для промывки керосин или специальная негорючая промывочная жидкость?	П. 878					
1513		Работает ли во время проведения ремонта оборудования во взрывоопасных помещениях постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция?	П. 879					
1514		Производятся ли ремонтные работы в светлое время суток? 	П. 880					
1515		Допускаются ли ремонтные работы в темное время суток только в исключительных аварийных случаях по письменному распоряжению технического руководителя организации или участка или установки? 						
1516		Хорошо ли освещается в случае проведения ремонта в ночное время место проведения работ?						
1517		Выполняется ли запрещение для устранения дефектов подчеканивать сварные швы аппаратов, емкостей и трубопроводов?	П. 881					
1518		Производят ли при ремонте колонных аппаратов разборку тарелок сверху вниз? 	П. 882					
1519		Складывают ли детали тарелок вне колонны?						
1520		Производятся ли работы по вскрытию и ремонту любого электрооборудования и освещения только электротехническим персоналом?	П. 883					
1521		Опрессовываются ли после ремонта все аппараты, емкости и трубопроводы, при этом испытание следует производить до полного устранения всех утечек?	П. 884					
1522		Производится ли запись в паспорте оборудования о проведенном ремонте оборудования? 	П. 885					
Ремонт насосов	
1523		Выполняется ли запрет на всякое исправление или ремонт движущихся частей насоса во время его работы?	П. 886					
1524		Производится ли ремонт насоса, связанный с разборкой, в том числе и торцевых уплотнений, только после его остановки, снятия давления, подготовки к ремонту, отключения задвижками и установки заглушек?	П. 887					
1525		Выполняется ли запрещение производить смену набивки сальников без остановки и отключения насоса?	П. 888					
1526	п	Обесточивается ли электродвигатель насоса после его отключения в распределительном устройстве с обеспечением видимого разрыва электрической цепи (отключением рубильника, снятием плавкой вставки предохранителя, установкой выкатного элемента в ремонтное положение)?	П. 889					
1527		Вывешиваются ли на кнопке пускателя электродвигателя и в распределительном устройстве запрещающие плакаты: "Не включать! Работают люди"?	П. 890					
1528		Снимаются ли запрещающие плакаты только после полного окончания работ по указанию лица, ответственного за проведение работ?	П. 891					
1529		Выполняется ли требование о том, что при текущем ремонте, не требующем вскрытия насоса, и при исправных задвижках отключать насос от трубопроводов путем установки заглушек не обязательно? 	П. 892					
1530		Вывешивается ли в таких случаях (п. 1529) на кнопке пускателя электродвигателя и на закрытых задвижках предупреждающая надпись: "Не включать - работают люди", а на задвижках: "Не открывать - работают люди"?						
1531		Начинают ли ремонт насоса после его остановки, когда температура насоса не будет превышать 30 °C?	П. 893					
1532		Выполняется ли требование о том, что все детали торцевого уплотнения перед сборкой следует очистить, промыть в керосине или в специальной негорючей промывочной жидкости и тщательно осмотреть?	П. 894					
1533		Выполняется ли запрет на удары по деталям уплотнения в процессе сборки и разборки?						
1534		Производится ли ремонт насоса инструментом, не дающим искр?	П. 895					
1535		Выполняется ли требование о том. что если насос перекачивал вредные вещества и щелочь, то перед ремонтом его следует промыть водой? 	П. 896					
1536		Применяют ли во время разборки насоса работники закрытые защитные очки, перчатки, специальную обувь, спецодежду, СИЗ и (или) СИЗОД, обеспечивающие защиту от воздействия химических веществ?						
1537		Выполняется ли запрещение загромождать проходы между насосами материалами, а также снимаемыми деталями насоса при ремонте?	П. 897					
Ремонт печей и подогревателей	
1538		Выполняется ли требование о том, что после подготовки змеевика печи (освобождения от продукта, продувки паром или инертным газом), глушения всех технологических трубопроводов, в том числе подачи жидкого или газообразного топлива к форсункам, перед открытием пробок двойников необходимо убедиться в отсутствии продукта в трубах печи путем открытия контрольных двойников: одного в потолочном экране и второго - внизу печи?	П. 898					
1539		Выполняется ли требование о том, что при открытии контрольных двойников работник должен стоять сбоку соответствующего двойника печи?						
1540		Выполняется ли требование о том, что если через открытый контрольный двойник вытекает нефть, то его нужно закрыть и продолжить продувку змеевика печи?	П. 899					
1541		Глушится ли после полного освобождения змеевика печи от нефти аварийный трубопровод?	П. 900					
1542		Выполняется ли запрет на очистку труб печи одной и той же секции с двух сторон?	П. 901					
1543		Выполняется ли запрещение производить продувку труб печи воздухом одновременно с другими работами, производимыми на печи?	П. 902					
1544		Выполняется ли требование о том, что проверка действия воздушной турбины не должна производиться вблизи работающих людей? 	П. 903					
1545		Выполняется ли запрещение вынимать из трубы работающую турбину?						
1546		Выполняется ли требование о том, что работники, производящие очистку труб, должны быть в защитных очках?	П. 904					
1547		Выполняется ли требование о том, что лазы в печь при производстве ремонтных работ должны быть свободными?	П. 905					
1548		Следит ли дежурный работник, находящийся снаружи у печи, за тем, чтобы все лазы для входа и выхода из печи и отверстия вентиляции были открыты?	П. 906					
1549		Выполняется ли запрещение при работе внутри печей разбирать кладку большими глыбами?	П. 907					
1550		Выполняется ли запрещение при работе внутри печей вырубать шлак на стенках печи без защитных очков?						
1551		Выполняется ли запрещение при работе внутри печей производить очистку труб печи?						
1552		Прекращается ли работа в печи, если есть опасность обрушения кладки или в печи обнаружено присутствие газа?	П. 908					
1553		Продуваются ли после ремонта печей обвязочные трубопроводы, форсунки или панельные горелки паром или инертным газом?	П. 909					
1554		Выполняется ли требование о том, что заполнение топливным газом газопроводов разрешается после окончания всех ремонтных работ и опрессовки рабочего змеевика печи?	П. 910					
Ремонт электродегидраторов	
1555		Осуществляется ли ремонт электрооборудования электрообезвоживающей и обессоливающей установок электротехническим персоналом, допущенным к работам на электроустановках напряжением выше 1000 В?	П. 911					
1556		Разрешается ли к проведению ремонтных работ на электродегидраторах приступать только при наличии наряда-допуска, подписанного начальником установки и персоналом, обслуживающим электрическую часть установки, и последовательного выполнения следующих действий:
снятия напряжения в главной цепи, а также в цепи оперативного напряжения; принятия мер, препятствующих подаче напряжения на место производства работ вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;
вывешивания на местных кнопках и ключах дистанционного управления запрещающих плакатов "Не включать! Работают люди";
проверки отсутствия напряжения и установки заземлений на внутренней части электрооборудования;
вывешивания предупредительной надписи на лестнице электродегидратора: "Входить здесь"?	П. 912					
1557		Осуществляется ли проведение работ, связанных с ремонтом электрооборудования внутри электродегидратора, электротехническим персоналом?	П. 913					
1558		Снимаются ли предупредительные надписи только после окончания ремонтных работ по указанию лица, ответственного за проведение работ?	П. 914					
Ремонт технологических трубопроводов	
1559		Освобождается ли перед проведением ремонтных работ трубопровод от нефти, конденсата и газа, продувается ли паром или инертным газом, при этом температура трубопровода должна быть не выше 30 °C? 	П. 915					
1560		Отключается ли участок трубопровода, подлежащий ремонту, задвижками и заглушками от других трубопроводов, аппаратов и оборудования?	П. 916					
1561		Освобождаются ли при разъединении фланцев в первую очередь нижние болты?	П. 917					
1562		Принимаются ли при разъединении фланцев трубопроводов для перекачки вредных веществ соответствующие меры предосторожности против попадания этих продуктов на тело, особенно в глаза?	П. 918					
1563		Применяют ли работники, выполняющие эти работы, соответствующую спецодежду, перчатки, специальную обувь и закрытые СИЗ и (или) СИЗОД, обеспечивающие защиту от воздействия химических веществ?						
1564		Ограждается ли при проведении ремонтных работ, связанных с вероятностью выделения газа, место работ, а вблизи него вывешиваются ли предупреждающие надписи: "Газоопасно"?	П. 919					
1565		Выполняется ли запрет на проведение сварки и газовой резки на технологических трубопроводах без их отключения и продувки инертным газом в колодцах, имеющих перекрытия, тоннелях, коллекторах, технических подпольях? 	П. 920					
1566		Устанавливаются ли заглушки при отключении трубопроводов после запорных устройств? 						
1567		Выполняется ли требование о том, что в колодцах сварка и резка допускаются только после полного снятия перекрытий?	П. 921					
1568		Проводится ли перед началом сварки или газовой резки в колодцах и котлованах проверка воздуха на загазованность? 	П. 922					
1569		Выполняется ли требование о том, что объемная доля газа в воздухе не должна превышать 20% нижнего предела воспламеняемости или ПДК продукта, а пробы должны отбираться в наиболее плохо вентилируемых местах?						
1570		Классифицируются ли ремонтные работы на трубопроводах в колодцах, траншеях и других аналогичных местах как газоопасные, кроме работ на трубопроводах пресной технической воды?	П. 923					
1571		Продувается ли после ремонта трубопровод инертным газом, воздухом или промывается ли?	П. 924					
1572		Закрываются ли после ремонта трубопроводов, запорных устройств, расположенных в лотках и колодцах, крышки? 	П. 925					
1573		Проводится ли о проведенном ремонте трубопровода запись в паспорте и журнале ремонта трубопроводов?	П. 926					
Установка заглушек	
1574		Разрабатывается ли перед установкой заглушек ответственным за подготовку аппаратуры, резервуаров, оборудования и трубопроводов к осмотру, очистке и ремонту схема их установки, которая утверждается лицом, ответственным за подготовку аппаратуры, резервуаров, оборудования и трубопроводов?	П. 927					
1575		Указывается ли в этой же схеме (п. 1574) также запорная арматура, подлежащая опломбированию?						
1576		Освобождается ли аппарат (трубопровод) перед установкой заглушки от нефти, нефтепродукта или газа? 	П. 928					
1577		Выполняется ли требование о том, что после установки заглушек, в зависимости от свойств находившихся в них химических продуктов, аппарат (трубопровод) должен быть промыт, пропарен, продут инертным газом и (или) чистым воздухом и охлажден до температуры не выше 30 °C?						
1578		Имеют ли заглушки хвостовики? 	П. 929					
1579		Выбиваются ли на хвостовике заглушек номер, марка стали, условный диаметр и давление? 						
1580		Выбиваются ли на заглушках, устанавливаемых на фланцевом соединении типа шип-паз без хвостовика, номер и давление на их поверхности?	П. 930					
1581		Подбирается ли толщина заглушек из расчета на максимально возможное давление, но не менее 3 мм?	П. 931					
1582		Смонтированы ли на прокладках заглушки со стороны возможного поступления газа или продукта? 	П. 932					
1583		Снимаются ли все временные заглушки после окончания ремонтных работ?	П. 933					
1584		Регистрируются ли установка и снятие заглушек в специальном журнале за подписью лиц, проводивших их установку и снятие, и проверяются ли лицами, ответственными за подготовку и проведение ремонта?	П. 934					
XXXIV. Требования к организации рабочих мест и оснащению работников средствами индивидуальной защиты	
1585		Пользуются ли при опасности попадания в глаза инородных тел, вредных жидкостей, паров или газов, раздражения глаз сильным световым излучением работающие защитными очками или противогазами?	П. 935					
1586		Обеспечены ли работающие с едкими щелочами или кислотами защитными очками, перчатками и соответствующей спецодеждой, резиновыми сапогами и резиновыми фартуками?	П. 936					
1587		Обеспечены ли работающие с радиоактивными веществами средствами индивидуальной защиты от ионизирующих излучений в соответствии с санитарными правилами проведения работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений?	П. 937					
1588		Обеспечиваются ли при работе в местах, где возможно образование концентрации вредных газов, паров и пыли в воздухе выше допустимых санитарных норм, работники соответствующими СИЗОД?	П. 938					
1589		Обоснованы ли типы СИЗОД на каждом опасном производственном объекте с учетом его специфики и представлены ли в проектной документации?						
1590		Подбираются ли СИЗОД, выдаваемые рабочим, по размерам и хранятся ли на рабочих местах в специальных шкафах (ячейках)? 	П. 939					
1591		Укреплена ли на каждой ячейке и на сумке противогаза бирка с указанием фамилии, инициалов владельца, марки и размера маски, марки фильтрующей коробки?						
1592		Проверяются ли СИЗОД и заменяются ли в сроки, указанные в инструкциях по их эксплуатации?						
1593		Разработана ли в организации инструкция по применению соответствующих СИЗОД на рабочих местах, определению исправности их отдельных частей, а также по уходу, хранению и дезинфекции СИЗОД?	П. 940					
1594		Включены ли требования инструкции в программы обучения и инструктажа работников, применяющих СИЗОД?						
1595		Осуществляются ли периодические проверки, ремонт и отбраковка СИЗОД в соответствии с инструкцией по эксплуатации?	П. 941					
1596		Работают ли работники при работе в условиях пылеобразования в противопылевых респираторах, защитных очках и комбинезонах?	П. 942					
1597		Обучены ли работники правилам пользования, проверки и хранения СИЗОД? 	П. 943					
1598		Проводятся ли тренировочные занятия по правилам их применения (п. 1597) и проверки по графику, утвержденному техническим руководителем организации, но не реже одного раза в квартал?						
1599		Имеется ли на каждом опасном производственном объекте аварийный запас СИЗОД соответствующих типов и марок? единиц, укомплектованных согласно паспорту изготовителя	П. 944					
1600		Комплектуется ли количество фильтрующих аварийных противогазов для каждого объекта из расчета 3 - 5 комплектов соответствующих марок, при этом в каждом комплекте должен быть набор шлем-масок всех размеров? 						
1601		Выполняется ли требование о том, что количество шланговых аварийных противогазов должно быть не менее двух?						
1602		Хранится ли аварийный запас фильтрующих и шланговых противогазов в шкафу (ящике) под пломбой?	П. 945					
1603		Выполняется ли запрещение запирать на замки аварийный запас противогазов?						
1604		Проверяется ли целостность пломб аварийного запаса при приеме и сдаче смены обслуживающим персоналом? 						
1605		Проверяется ли наличие и состояние аварийного запаса не реже одного раза в месяц руководителем объекта? 						
1606		Знает ли персонал объекта места хранения рабочих и аварийных СИЗОД?						
1607		Обеспечивает ли организация представителей государственных надзорных органов СИЗОД для беспрепятственного доступа на участки, цеха, площадки ОПО для проведения проверок?	П. 946					
1608		Несет ли ответственность за готовность к применению средств индивидуальной защиты технический руководитель организации, а за правильность их использования непосредственно на месте проведения работ - исполнитель работ?	П. 947					
1609		Обозначаются ли газоопасные места и места проведения газоопасных работ предупредительными знаками: "Газоопасно", "Проезд запрещен"?	П. 948					
1610		Обозначены ли опасные зоны мест проведения газоопасных работ дополнительно сигнальными ограждениями?						
1611		Отражены ли в наряде-допуске на проведение газоопасных работ меры по обеспечению безопасных условий работы персонала, мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, состав бригады, прохождение инструктажа и фамилии лиц, ответственных за подготовку и проведение работ?	П. 949					
1612		Проверяет ли перед началом работ ответственное лицо за их проведение выполнение всех подготовительных работ, результаты анализа воздушной среды, состояние здоровья рабочих и знание ими правил ведения работ?	П. 950					
1613		Допускаются ли рабочие к газоопасным работам только после проведения соответствующего инструктажа, получения наряда-допуска на данные виды работ?	П. 951					
1614		Проводятся ли газоопасные работы в соответствии с требованиями инструкции по организации газоопасных работ на опасном производственном объекте, разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией?	П. 952					
1615		Пользуются ли при проведении газоопасных работ газозащитными средствами (шланговыми противогазами или изолирующими дыхательными аппаратами)?	П. 953					
1616		Выполняется ли требование о том, что фильтрующие противогазы допускается применять, если содержание кислорода в воздухе не ниже 19% объемных, а фильтры противогазов гарантируют поглощение паров и газов, концентрация которых не превышает 0,5% объемных?	П. 954					
1617		Производится ли работа в плохо проветриваемых газоопасных местах с применением шланговых противогазов?	П. 955					
1618		Пользуются ли при необходимости применения дыхательных шлангов длиной более 10 м шланговым противогазом с принудительной подачей воздуха?	П. 956					
1619		Выполняется ли требование о том, что срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе определяется лицом, ответственным за проведение газоопасных работ, записывается в наряде-допуске, но не должен превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут?	П. 957					
1620		Находится ли открытый конец приемного воздушного шланга противогаза в зоне чистого воздуха, для чего он должен быть закреплен на заранее выбранном месте?	П. 958					
1621		Следят ли рабочие, выполняющие газоопасную работу (работающий и наблюдающие), за тем, чтобы шланг не имел изломов и крутых изгибов?	П. 959					
1622		Надет ли поверх спецодежды на рабочем предохранительный пояс, к лямкам которого прикрепляется сигнально- спасательная веревка? 	П. 960					
1623		Имеет ли выведенный наружу конец сигнальной веревки длину не менее 5 м?						
1624		Имеется ли в местах проведения газоопасных работ резервный комплект шлангового противогаза?	П. 961					
1625		Производятся ли работы во взрывогазоопасных местах инструментом, изготовленным из металлов, не дающих искр?	П. 962					
1626		Принимаются ли оперативные решения о порядке выполнения газоопасных работ только лицом, ответственным за их проведение?	П. 963					
1627		Допускаются ли к работам с использованием ХВ лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, в том числе для работы в изолирующих противогазах, дыхательных аппаратах и других средствах индивидуальной защиты?	П. 964					
1628		Знает ли персонал свойства и вредные действия ХВ на организм человека, признаки отравления ими, меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшим?	П. 965					
1629		Производится ли хранение ХВ в зависимости от их физико-химических свойств на открытых, хорошо проветриваемых площадках или в закрытых помещениях, оборудованных соответствующими системами вентиляции и освещения?	П. 966					
1630		Выполняется ли требование о том, что полы помещений или площадок для хранения химических веществ должны быть из твердых покрытий и оснащены устройствами для смыва разлитых химреагентов водой, ее сбора для утилизации?	П. 967					
1631		Выполняется ли требование о том, что тара, в которой хранились ХВ, после ее опорожнения должна быть предварительно пропарена и промыта водой?	П. 968					
1632		Обеспечены ли склады ХВ первичными средствами пожаротушения согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности?	П. 969					
1633		Проинструктирован ли персонал, работающий с ХВ, о мерах предупреждения отравления данными веществами и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при отравлении?	П. 970					
1634		Защищаются ли бочки с ХВ от действия солнечных лучей и отопительных приборов? 	П. 971					
1635		Работают ли при вскрытии бочек рабочие с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты?						
1636		Закрывается ли помещение или огражденная площадка, где хранятся ХВ, на замок, и, кроме того, на них должны быть вывешены предупредительные надписи: "Огнеопасно", "Яд"?	П. 972					
1637		Проверяется ли периодически герметичность бочек путем тщательного осмотра? 	П. 973					
1638		Освобождаются ли немедленно бочки, имеющие пропуск, от продукта?						
1639		Механизировано ли максимально приготовление растворов ХВ? 	П. 974					
1640		Выполняется ли запрещение для перевозки и хранения ХВ использовать неисправные и несоответствующие тару и емкости?	П. 975					
1641		Проверяются ли до слива и перекачки ХВ все фланцевые соединения, арматура, манометры и другое оборудование? 	П. 976					
1642		Устраняются ли немедленно все выявленные неисправности? 						
1643		Переливают ли ХВ закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях?	П. 977					
1644		Выполняется ли запрещение на использование трубопроводов, насосов и шлангов, предназначенных для одного ХВ, для перекачки других продуктов?	П. 978					
1645		Выполняется ли требование о том, что фланцевые соединения оборудования, трубопроводов при работе со щелочью кожухами должны быть закрыты кожухами?	П. 979					
1646		Выполняется ли требование о том, что замер уровня щелочи, кислоты в емкости должен быть дистанционным?	П. 980					
1647		Подвергаются ли емкости для хранения ХВ регулярному осмотру?						
XXXV. Общие требования безопасности при ремонте и реконструкции скважин	
1648		Соответствует ли в организации понятие «текущий ремонт скважин» следующему определению: текущий ремонт скважин - комплекс работ по восстановлению работоспособности внутрискважинного оборудования и работ по изменению режима и способа эксплуатации скважины?	П. 981					
1649		Относятся ли в организации к текущему ремонту такие виды работ, как:
оснащение скважин скважинным оборудованием при вводе в эксплуатацию;
перевод скважин на другой способ эксплуатации;
оптимизация режима эксплуатации скважин;
ремонт скважин, оборудованных погружными насосами;
ремонт фонтанных скважин (ревизия, смена НКТ, устьевого оборудования);
ремонт газлифтных скважин;
ревизия и смена оборудования артезианских, поглощающих и стендовых скважин;
очистка, промывка забоя и ствола скважины;
опытные работы по испытанию новых видов подземного оборудования?						
1650		Проводятся ли работы по текущему ремонту скважин по планам, утвержденным руководителем организации, проводящей данные работы, и согласованным с заказчиком?						
1651		Соответствует ли в организации понятие «капитальный ремонт скважин» следующему определению: капитальный ремонт скважин - комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин и повышению нефтеотдачи пластов, промышленной, экологической безопасности и безопасности пользования недрами, в том числе:
восстановление технических характеристик обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, интервала перфорации;
восстановление работоспособности скважины, утраченной в результате аварии или инцидента;
спуск и подъем оборудования для раздельной эксплуатации пластов и закачки различных агентов в пласты;
воздействие на продуктивный пласт физическими, химическими, биохимическими и другими методами (гидроразрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, гидромеханическая щелевая перфорация, солянокислотная обработка пласта и другие технологические операции);
зарезка боковых стволов и проводка горизонтальных участков в продуктивном пласте (без полной замены обсадной колонны и с полной заменой обсадной колонны без изменения ее диаметра, толщины стенки, механических свойств);
изоляция одних и приобщение других горизонтов;
перевод скважин по другому назначению;
исследование скважин?	П. 982					
1652		Проводятся ли работы по капитальному ремонту скважин по планам, утвержденным техническим руководителем организации и согласованным с заказчиком в соответствии с документацией на капитальный ремонт фонда скважин месторождения, площади, куста?						
1653		Соответствует ли в организации понятие «реконструкция скважин» следующему определению: реконструкция скважин - комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин, связанный с изменением их конструкции (полная замена эксплуатационной колонны с изменением ее диаметра, толщины стенки, механических свойств)?	П. 983					
1654		Проводятся ли работы по реконструкции скважин по планам, утвержденным техническим руководителем организации и согласованным с заказчиком в соответствии с проектной документацией на реконструкцию фонда скважин месторождения, площади, куста?						
1655		Устанавливается ли порядок разработки и условия согласования плана работ по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин пользователем недр (заказчиком)?	П. 984					
1656		Содержит ли план работ сведения о конструкции и состоянии скважины?						
1657		Содержит ли план работ пластовые давления и дату их последнего замера?						
1658		Содержит ли план работ сведения о внутрискважинном оборудовании?						
1659		Содержит ли план работ сведения о наличии давления в межколонных пространствах?						
1660		Содержит ли план работ перечень планируемых технологических операций?						
1661		Содержит ли план работ режимы и параметры технологических процессов?						
1662		Содержит ли план работ сведения о категории скважины?						
1663		Содержит ли план работ газовый фактор?						
1664		Содержит ли план работ схему и тип противовыбросового оборудования?						
1665		Содержит ли план работ плотность жидкости глушения и параметры промывочной жидкости?						
1666		Содержит ли план работ объем запаса раствора, условия его доставки с растворного узла?						
1667		Содержит ли план работ мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнений?						
1668		Производится ли забуривание новых (боковых) стволов в обсаженных скважинах в следующих случаях:
ликвидация аварий, инцидентов и осложнений (смятие эксплуатационной колонны, заклинивание инструмента, незапланированное цементирование колонны бурильных или лифтовых труб и другие), возникших в процессе бурения, эксплуатации скважины или при проведении ремонтных работ;
вскрытие дополнительных продуктивных мощностей путем проводки ответвлений (в том числе горизонтальных) из пробуренных стволов скважин;
восстановление бездействующего фонда скважин, в том числе ранее ликвидированных по техническим или иным причинам (при достаточной сохранности крепи скважины и экономической целесообразности), с целью вскрытия новым стволом участков с неизвлеченными запасами углеводородного сырья?	П. 985					
1669		При ведении работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых стволов, включают ли планы работ дополнительно интервал вырезки "окна" в эксплуатационной колонне?	П. 986					
1670		При ведении работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых стволов, включают ли планы работ дополнительно технические средства и режимы работ по вырезке "окна"?						
1671		При ведении работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых стволов, включают ли планы работ дополнительно компоновки колонны труб и низа бурильной колонны?						
1672		При ведении работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых стволов, включают ли планы работ дополнительно тип породоразрушающего инструмента и его привода?						
1673		При ведении работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых стволов, включают ли планы работ дополнительно навигационное обеспечение траектории бокового ствола или горизонтального ответвления?						
1674		При ведении работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых стволов, включают ли планы работ дополнительно режимы проходки бокового ствола и утилизации выбуренной породы?						
1675		При ведении работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых стволов, включают ли планы работ дополнительно крепление пробуренного ствола (спуск фильтра, технологическая оснастка, сочленение фильтра с эксплуатационной колонной и другие технологические операции)?						
1676		Составляются ли кроме основного плана работ дополнительные планы работ на крепление боковых стволов, которые составляются по результатам интерпретации данных геофизического каротажа в процессе бурения или окончательного каротажа?						
1677		Производится ли передача скважин для ремонта или реконструкции подрядчику и приемка скважин после завершения работ в порядке, установленном эксплуатирующей организацией?	П. 987					
1678		Находятся ли мачты смонтированных агрегатов для ремонта скважин (вышки мобильных буровых установок) на расстоянии не менее высоты вышки от охранной зоны воздушных линий электропередач, которая ограничивается двумя параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних проводов линии, и определяется в соответствии с таблицей N 3 приложения N 6?	П. 988					
1679		Выполняется ли требование о том, что разрешается установка и работа подъемного агрегата на расстоянии менее высоты вышки от охранной зоны воздушной линии электропередач или воздушной электрической сети напряжением более 42 В только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия проведения работ?						
1680		Начинаются ли транспортировка оборудования на скважину и строительно-монтажные работы при выполнении следующих условий:
проверки готовности трассы передвижения агрегатов (установок) и наличии согласования с соответствующими организациями условий пересечения линий электропередач, железнодорожных магистралей, магистральных трубопроводов и прочих природных и техногенных препятствий;
заключение договоров на производство работ с подрядчиками (субподрядчиками)?	П. 989					
1681		Обеспечено ли на всех этапах работ, связанных с ремонтом и реконструкцией скважин, наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля, предусмотренных планами работ, инструкциями по эксплуатации оборудования, настоящими Правилами безопасности?	П. 990					
1682		Проводится ли при реконструкции и ремонте скважин на рабочей площадке контроль состояния газовоздушной среды с регистрацией в журнале контроля?	П. 991					
1683		Производится ли освоение и пуск в работу отремонтированной скважины в порядке, установленном главой XXIII настоящих Правил?	П. 992					
XXXVI. Требования к подготовительным и монтажным работам по ремонту и реконструкции скважин	
1684		Проводится ли передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину под руководством ответственного лица?	П. 993					
1685		Проводится ли ознакомление работников, принимающих участие в транспортировке оборудования, с трассой передвижения, опасными участками и мерами безопасности при их преодолении?						
1686		Выполняется ли запрет на передвижение оборудования при снегопадах, тумане, пылевых бурях при видимости менее 50 м и порывах ветра более 30 м/с?						
1687		Проводится ли ознакомление перед началом работ по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин бригады с планом работ, ПЛА и возможными осложнениями и авариями?	П. 994					
1688		Выполняется ли требование о том, что территория вокруг ремонтируемой скважины должна быть спланирована, освобождена от посторонних предметов? 	П. 995					
1689		Выполняется ли требование о том, что подземные коммуникации должны быть четко обозначены, а газопроводы газлифтной скважины заключены в патрон?						
1690		Выдается ли схема расположения подземных и наземных коммуникаций бригаде не менее чем за трое суток до начала производства работ?						
1691		Соответствуют ли расположение агрегатов, оборудования, вспомогательных объектов на территории ремонтируемой скважины и ее размеры типовой схеме, утвержденной техническим руководителем пользователя недр (заказчика)? 	П. 996					
1692		Располагаются ли бытовые помещения на расстоянии не менее высоты мачты (вышки) агрегата плюс 10 м от устья скважины?						
1693		Устанавливаются ли агрегаты для ремонта скважин, оборудование на передвижные или стационарные фундаменты, выполненные в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации или документацией по обустройству кустов скважин?	П. 997					
1694		Соответствует ли порядок передвижения транспортных средств на кустовых площадках установленным маршрутам и контролироваться ответственным руководителем работ? 	П. 998					
1695		Установлены ли на территории скважины, кустовой площадке пути эвакуации персонала и транспортных средств при возникновении аварийных ситуаций?						
1696		Выполняется ли запрещение работы на высоте при монтаже и ремонте вышек (мачт) проводить при скорости ветра более 15 м/с, во время грозы, ливня, снегопада и при гололедице, а также в темное время суток без искусственного освещения, обеспечивающего безопасное ведение работ?	П. 999					
1697		Соответствуют ли оттяжки агрегатов по ремонту скважин (установок) требованиям инструкции по эксплуатации и иметь натяжение не менее 400 - 500 кгс? 	П. 1000					
1698		Выполняется ли запрет на использование оттяжек, состоящих из отдельных частей и имеющих узлы?						
1699		Располагаются ли якоря оттяжек в соответствии со схемой, указанной в паспорте агрегата по ремонту скважин (установки)? 						
1700		Соответствует ли соединение оттяжек с якорями требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя?						
1701		Собираются ли нагнетательные линии из труб с быстросъемными соединительными гайками и шарнирными коленями (угольниками) и опрессовываются ли на полуторакратное давление от максимального рабочего давления, предусмотренного планом работ?	П. 1001					
1702		Обмотан ли промывочный шланг стальным мягким канатом диаметром не менее 8 мм с петлями через каждые 1,0 - 1,5 м по всей длине шланга? 	П. 1002					
1703		Крепятся ли концы каната к ответным элементам шланга или к конструкции оборудования, технического устройства, на котором установлены ответные элементы трубопровода? 						
1704		Устанавливается ли во избежание разрыва шланга при работе с ним на насосном агрегате предохранительный клапан на давление ниже допустимого на шланг на 25%?						
1705		Исключают ли болтовые соединения, расположенные на высоте, возможность самопроизвольного развинчивания (должны быть установлены контргайки или установлены и зашплинтованы корончатые гайки)?						
1706		Выполняется ли условие о том. что рабочая площадка для ремонта или освоения скважины должна быть размером не менее 3 x 4 метра и иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения, или досок толщиной не менее 40 мм? 	П. 1003					
1707		Выполняется ли условие о том, что при невозможности размещения площадки данных размеров, с разрешения технического руководителя организации, разрешается установка рабочей площадки размером 2 x 3 метра?						
1708		Выполняется ли условие о том, что если рабочая площадка расположена на высоте 0,75 м и более от уровня земли, необходимо устанавливать перильные ограждения высотой не менее 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, и бортом высотой не менее 15 см? 						
1709		Выполняется ли условие о том, что рабочая площадка, расположенная на высоте до 75 см, оборудуется ступенями, на высоте более 75 см - лестницами с перилами, при этом ширина лестницы должна быть не менее 65 см, расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см, а ступени должны иметь уклон вовнутрь 2 - 5 градусов?						
1710		Установлены ли приемные мостки-стеллажи горизонтально или с уклоном не более 1:25?	П. 1004					
1711		Обеспечивает ли длина мостков-стеллажей укладку труб и штанг с выступанием их концов за стеллаж не более, чем на 1 м с каждой стороны? 						
1712		Выполняется ли требование о том. что стеллажи во время транспортировки задвигаются в исходное положение и закрепляются, желоб предназначен для направления конца трубы при спускоподъемных операциях, стеллажи должны иметь концевые (откидные) стойки, мостки должны иметь откидной козырек с трапом? 						
1713		Выполняется ли условие о том, что разрешается выполнять настил приемных мостков из рифленого железа или досок толщиной не менее 40 мм, при этом ширина настила приемных мостков должна быть не менее 1 м?						
1714		Выполняется ли требование о том, что деревянный настил мостков и рабочей площадки не должен быть сработан более чем на 15% от первоначальной толщины? 						
1715		Используется ли для опускания труб на мостки подставка, закрепленная на мостках и регулируемая по высоте?						
1716		Обеспечивают ли стеллажи передвижных или стационарных приемных мостков при ремонте скважин возможность укладки труб и штанг не более чем в шесть рядов, при этом должны быть установлены все стойки-опоры стеллажа и стеллаж не должен иметь прогиба?	П. 1005					
1717		Используются ли для исключения возможности скатывания труб на мостки деревянные подкладки или металлические стойки?						
1718		Обвязана ли емкость долива (хранения) с устьем скважины с таким расчетом, чтобы в процессе производства ремонтных работ и освоения скважины обеспечивался постоянный долив жидкости в скважину самотеком или принудительно с использованием насоса? 	П. 1006					
1719		Выполняется ли требование о том, что объем емкости долива должен быть не менее 4,5 м3? 						
1720		Выполняется ли требование о том, что емкость долива может быть стационарной или передвижной (автоцистерна любого типа) и должна устанавливаться на расстоянии не менее 10 метров от устья ремонтируемой скважины, в зоне видимости бурильщика КРС (оператора ТРС)?						
1721		Оборудована ли емкость (автоцистерна) показывающим замерным устройством (уровнемером), имеющим градуировку с ценой деления 0,2 м3?						
1722		Соответствует ли плотность жидкости, находящейся в емкости долива, в процессе производства ремонтных работ и освоения скважины, плотности жидкости глушения, указанной в плане работ?						
1723		Выполняется ли требование о том. что для предотвращения и ликвидации возможных газонефтеводопроявлений емкость долива (автоцистерна) во время ремонта скважины должна быть постоянно обвязана с затрубным пространством?						
1724		Оснащается ли при проведении текущих и капитальных ремонтов скважин с возможным газонефтеводопроявлением устье на период ремонта противовыбросовым оборудованием? 	П. 1007					
1725		Согласовывается ли схема установки и обвязки противовыбросового оборудования противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью)? 						
1726		Опрессовывается ли после установки противовыбросового оборудования скважина на максимально ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки эксплуатационной колонны?						
1727		Выполняется ли условие о том, что производство ремонтных работ на скважинах, где исключена возможность газонефтепроявления (месторождение на поздней стадии разработки, аномально низкие пластовые давления на нефтяных месторождениях с незначительным газовым фактором и др.), разрешается без установки превенторной установки? 	П. 1008					
1728		Согласовывается ли типовая схема оборудования устья таких скважин (п. 1727) (подвесной фланец с прикрепленным уплотнительным кольцом с задвижкой и патрубком или другие варианты) с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью)?						
1729		Выполняется ли требование о том, что при использовании агрегатов по ремонту скважин для текущего и капитального ремонтов освещенность рабочих мест должна быть не менее указанных в п. 1009 настоящих Правил?	П. 1009					
1730		Осуществляется ли энергообеспечение электрооборудования агрегатов для ремонта скважин напряжением не более 400 В от кустовой КТПН, через станцию управления электрооборудованием, входящую в комплект установки?	П. 1010					
1731		Осуществляется ли подключение станции управления к нефтепромысловой сети напряжением 400 В или передвижной электростанции от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем с гибким пятипроводным кабелем посредством четырехконтактного разъема с заземляющим контактом?	П. 1011					
1732		Доступны ли открыто проложенные кабели для осмотра? 	П. 1012					
1733		Устанавливаются ли в местах возможных перемещений спецтехники и прохода людей предупредительные знаки?						
1734		Выполняется ли требование о том, что расстояние между проложенными кабелями и трубопроводами должно быть не менее 0,5 м? 	П. 1013					
1735		Выполняется ли запрет на совместную прокладку трубопроводов и электрокабелей?						
1736		Разрешается ли пересечение электрокабелем внутрипромысловых дорог только в трубах на глубине не менее 0,5 метра от полотна дороги? 	П. 1014					
1737		Установлены ли в данных местах (п. 1736) знаки, предупреждающие об опасности повреждения подземного кабеля?						
1738		Производят ли подключение переносных светильников и разводку кабелей, оснащенных стационарными разъемами, в полевых условиях двое рабочих: электромонтер и рабочий бригады или двое рабочих бригады, прошедшие соответствующий инструктаж, при условии, что один из них имеет квалификационную группу не ниже второй?	п. 1015					
1739		При ведении ремонтных работ заземляются ли  корпусы генераторов передвижных электростанций, ключей-автоматов, светильников, электрических плит, раций и другого электрического оборудования?	П. 1016					
1740		При ведении ремонтных работ заземляются ли каркасы распределительных щитов станций управления, щитов и пультов управления, магнитных пускателей?						
1741		При ведении ремонтных работ заземляются ли металлические основания всех мобильных зданий, инструментальная тележка, электростанция, передвижные агрегаты для ремонта скважин, приемные мостки-стеллажи, емкости под раствор для глушения или долива скважины, емкости горюче-смазочных материалов, желобная система и другое оборудование, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрических кабелей?						
1742		Осуществляется ли на скважинах, где отсутствует электроэнергия, питание электрооборудования от передвижной электростанции, мощность которой устанавливается планом работ?	П. 1017					
1743		Проводится ли перед началом работ по ремонту скважины (до подъема мачты) испытание якорей для оттяжек мачты (вышки), при этом усилие испытания устанавливается для конкретного типа агрегатов в соответствии с паспортными данными, рекомендуемыми заводом-изготовителем? 	П. 1018					
1744		Изменяют ли в случаях, когда якорь не выдержал положенные нагрузки (п. 1743), его конструкцию, величину заглубления или диаметр?						
1745		Выполняется ли условие о том, что в качестве якорей, при невозможности их установки или в случае производства ремонта (освоении) скважины на кустовых площадках месторождений, имеющих гидроизоляционный слой, по согласованию с пользователем недр (заказчиком), разрешается использование железобетонных конструкций при условии проведения вышеуказанных расчетов и испытаний?						
1746		Обозначены ли все якоря и оттяжки хорошо видимыми опознавательными знаками (красными флажками, красными лентами)? 						
1747		Имеют ли якоря ограждение, препятствующее наезду автотранспорта?						
1748		При замене агрегата по ремонту скважины (установки), а также при затяжном ремонте (более 2-х месяцев) производится ли повторное испытание каждого якоря?						
1749		Производится ли пуск в работу смонтированной установки и оборудования комиссией, состав и порядок работы которой устанавливается техническим руководителем заказчика?	П. 1019					
1750		Производится ли на кустах скважин с любым основанием (лежневым, насыпным, намывным и другим) с расположенными на поверхности грунта нефтегазопроводами ремонт скважин при условии их отключения со стороны скважин и замерного устройства и разряжения избыточного давления?	П. 1020					
1751		Выполняется ли требование о том, что при работе на кустах скважин, оборудованных центробежными насосами, электрокабели, попадающие в зону перемещения и монтажа оборудования ремонтных бригад и освоения, должны быть обесточены, сняты с эстакад (стоек) и закрыты кожухами, обеспечивающими сохранность изоляции и безопасность работающего персонала, а пуск скважин в работу производится по окончанию перемещений и монтажа оборудования?	П. 1021					
1752		Производится ли до монтажа оборудования, если это предусмотрено планом, глушение скважины раствором и составляется акт? 	П. 1022					
1753		Определяются ли плотность и количество раствора, цикличность глушения заказчиком и отражаются ли в плане работ?						
1754		Проверяется ли до начала ремонтных работ функционирование установленных контрольно-измерительных приборов?	П. 1023					
XXXVII. Требования к применению технических устройств для проведения работ по ремонту и реконструкции скважин	
1755		Применяются ли все технические устройства, используемые во взрывоопасных зонах, во взрывозащищенном исполнении, оснащаются ли аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения?	1024					
1756		Соответствуют ли грузоподъемность агрегата по ремонту скважин (установки), вышки, мачты, допустимая ветровая нагрузка максимальным нагрузкам, ожидаемым в процессе ремонта?	П. 1025					
1757		Механизированы ли агрегаты по ремонту скважин (установки) и оснащены ли самостоятельным пультом управления спускоподъемными операциями и контрольно-измерительными приборами, в т.ч. индикатором веса с записью нагрузки на крюке? 						
1758		Осуществляются ли с пульта управления агрегатом все технологические процессы и операции на скважине при обеспечении в ходе их выполнения видимости мачты, лебедки и устья скважины?						
1759		Укрепляются ли вышки и мачты агрегатов оттяжками из стального каната, при этом число, диаметр и место крепления оттяжек должны соответствовать технической документации агрегата?						
1760		Оснащается ли агрегат искрогасителями двигателей внутреннего сгорания и заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель (воздухозаборник)?						
1761		Выполняется ли требование о том, что мачта агрегата должна иметь приспособление для подвешивания ролика кабеля ЭЦН, ролик должен быть застрахован тросом диаметром 8 - 10 мм, на мачте должна быть размещена металлическая табличка, укрепленная на видном месте? 						
1762		Указаны ли на табличке (п. 1761):
дата изготовления;
завод-изготовитель;
заводской номер установки;
грузоподъемность (номинальная) мачты;
сроки следующей проверки технического освидетельствования агрегата?						
1763		Проводятся ли оценка технического состояния агрегатов по ремонту скважин, в том числе освидетельствование и испытание мачт, в сроки и в соответствии с требованиями нормативных технических документов?						
1764		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что в трансмиссии привода лебедки должен быть предусмотрен ограничитель грузоподъемности на крюке?	П. 1026					
1765		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что агрегат должен иметь автоматический ограничитель высоты подъема талевого блока с блокировкой движения барабана лебедки (противозатаскиватель талевого блока под кронблок)?						
1766		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что агрегат должен иметь приборы, позволяющие устанавливать шасси в горизонтальное положение?						
1767		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что агрегат должен иметь устройство для фиксации талевого блока и защиты мачты от повреждений при передвижении?						
1768		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что система подъема мачты должна иметь дистанционное управление и обеспечивать безопасность при отказе элементов гидрооборудования?						
1769		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что уровни шума на постоянных рабочих местах не должны превышать предельно допустимые?						
1770		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что агрегат должен быть оснащен устройством аварийного отключения двигателя?						
1771		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что агрегат должен быть оснащен всем необходимым для освещения рабочих мест, трансформатором-выпрямителем постоянного тока на 24 В, устройством для подзарядки аккумуляторов и цепью постоянного тока на 24 В для аварийного освещения?						
1772		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что агрегат должен быть оборудован лестницей, оснащенной приспособлением для безопасного подъема по ней верхового рабочего, и устройством для его аварийной эвакуации?						
1773		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что агрегат должен быть оснащен гидравлическими опорными домкратами с механическими замками и фундаментными балками под них?						
1774		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что агрегат, если это предусмотрено конструкцией, должен быть оснащен укрытием рабочей площадки высотой 2,5 м с одинарными дверьми с каждой стороны платформы, двустворчатой дверью со стороны рабочей площадки. Укрытие рабочей площадки верхового рабочего следует производить с использованием прочного, плотного материала?						
1775		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что кронблок должен иметь 1 ролик под канат диаметром 13 мм вспомогательной лебедки, два ролика под канат диаметром не менее 10 мм для подвески машинных ключей и приспособление для подвески гидравлического ключа?						
1776		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что агрегат должен иметь звуковую и визуальную сигнализацию выдвижения и посадки второй секции мачты?						
1777		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что пневмосистема агрегата должна быть оснащена осушителем воздуха?						
1778		Отвечают ли агрегаты по ремонту скважин (установки) грузоподъемностью свыше 40 т требованию о том, что агрегат, если это предусмотрено техническим заданием на разработку и изготовление, должен обеспечивать возможность вертикальной установки труб и включать комплект оборудования и инструмента для работы с насосно-компрессорными, бурильными трубами диаметром 60; 73; 89 мм и насосными штангами диаметром 19; 22; 25 мм при установке их за "палец" балкона?						
1779		Крепится ли ходовой конец талевого каната на барабане лебедки с помощью специального приспособления таким образом, чтобы исключить деформацию и истирание каната в месте его крепления? 	П. 1027					
1780		Остается ли на барабане лебедки при нижнем рабочем положении талевого блока не менее шести-семи витков каната?						
1781		Закреплен ли неподвижный конец ветви талевого каната на специальном приспособлении, надежно соединенным с металлоконструкциями платформы агрегата?	П. 1028					
1782		Снабжаются ли передвижные насосные установки, предназначенные для работы на скважинах, запорными и предохранительными устройствами, имеют ли приборы, контролирующие основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления?	П. 1029					
1783		Оборудованы и оснащены ли колтюбинговые установки с гибкими непрерывными трубами следующими контрольно-измерительными системами контроля и регистрации:
нагрузок, возникающих при спускоподъемных операциях;
глубины спуска;
наработки гибкой трубы;
давления при прокачивании через гибкую трубу жидкостей в процессе технологических операций;
давления на устье скважины;
расхода промывочной жидкости;
совмещенного мониторинга нагрузок и давлений в реальном режиме времени;
автоматического отключения привода в случае превышения допустимых нагрузок?	П. 1030					
1784		Оборудованы ли колтюбинговые установки с гибкими трубами:
комплектом устройств на устье скважины для спуска труб под давлением, рассчитанным на максимально возможное устьевое давление;
системой контроля утонения труб?						
1785		Производится ли подготовка площадки, монтаж и эксплуатация колтюбинговых установок в соответствии с техническими условиями и инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя?	П. 1031					
XXXVIII. Требования к ведению работ по ремонту скважин	
1786		Устанавливаются ли агрегаты для ремонта скважин на приустьевой площадке и центрируются ли относительно устья скважины в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя? 	П. 1032					
1787		Оформляется ли ввод агрегата в эксплуатацию актом комиссии эксплуатирующей организации?						
1788		Заглушается ли перед началом работ по ремонту скважина в порядке, установленном планом работ? 	П. 1033					
1789		Определяются ли плотность и количество раствора, цикличность глушения заказчиком и отражаются ли в плане работ? 						
1790		Выполняется ли требование о том. что глушению подлежат все скважины с пластовым давлением выше гидростатического и скважины, в которых (согласно выполненным расчетам) сохраняются условия фонтанирования или газонефтеводопроявлений при пластовых давлениях ниже гидростатического?						
1791		Заглушаются ли скважины, в продукции которых содержится сернистый водород, создающий угрозу сульфидно-коррозионного растрескивания металла обсадных труб, оборудования и лифтовых колонн, жидкостью, содержащей нейтрализатор сернистого водорода?						
1792		Выполняется ли условие о том, что проведение текущих и капитальных ремонтов скважин без их предварительного глушения разрешается на скважинах, оборудованных клапанами-отсекателями и на месторождениях с горно-геологическими условиями, исключающими возможность самопроизвольного поступления пластового флюида к устью скважины?)	П. 1034					
1793		Утверждается ли перечень таких скважин (п. 1792) по месторождениям (или их отдельным участкам) пользователем недр (заказчиком)?						
1794		Выполняется ли требование о том, что перед разборкой устьевой арматуры скважины давление в трубном и затрубном пространствах должно быть снижено до атмосферного? 	П. 1035					
1795		Выполняется ли требование о том, что скважину, оборудованную забойным клапаном- отсекателем, в которой не предусмотрено проведение предварительного глушения, необходимо остановить, стравить давление до атмосферного и выдержать в течение не менее трех часов, промыть с целью выхода на поверхность газированной пачки раствора?						
1796		Производится ли разборка устьевой арматуры после визуально установленного прекращения выделения газа из скважины и проверки постоянства уровня в ней?						
1797		Выполняется ли запрет на проведение спускоподъемных операций, а также ведение ремонтных работ, связанных с нагрузкой на мачту (вышку), независимо от глубины скважины, без исправного индикатора веса?	П. 1036					
1798		Проводится ли ремонт скважин с использованием оборудования и приборов, спускаемых на канатах и геофизических кабелях, при обеспечении следующих условий:
работы по профилактическому ремонту скважин должны проводиться по планам, утвержденным пользователем недр (заказчиком);
работы по ревизии клапана-отсекателя, их периодичность выполняются в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя и требованиями заказчика?	П. 1037					
1799		Выполняется ли запрет на спускоподъемные операции при ветре со скоростью 15 м/с и более, во время ливня, сильного снегопада и тумана с видимостью менее 50 м, а также при неполном составе вахты? 	П. 1038				Если паспортом агрегата предусмотрена меньшая скорость ветра, то следует руководствоваться паспортной величиной.	
1800		Выполняется ли требование о том, что скорость подъема и спуска НКТ и скважинного оборудования с закрытым проходным сечением не должна превышать 0,25 м/с?						
1801		Выполняется ли запрещение при перерывах в работе, независимо от их продолжительности, оставлять устье скважины незагерметизированным?						
1802		Выполняется ли условие о том, что подъем труб из скважины проводится с доливом и поддержанием уровня на устье, а при разнице между объемом доливаемого раствора и объемом металла поднятых труб более 0,2 м3 подъем должен быть прекращен и приняты меры по герметизации устья?	П. 1039					
1803		Обеспечивается ли скважина запасом жидкости соответствующей плотности в количестве: непосредственно на скважине в блоке долива не менее 4,5 м3 и не менее двух объемов скважины, находящихся непосредственно на скважине или на узле приготовления раствора?						
1804		Выполняется ли требование о том, что при обнаружении газонефтеводопроявлений устье скважины должно быть загерметизировано, а бригада должна действовать в соответствии с ПЛА, разработанным в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил?	П. 1040					
1805		Обесточивается ли кабель перед ремонтом скважины, оборудованной погружным центробежным электронасосом? 	П. 1041					
1806		Механизированы ли намотка и размотка кабеля на барабан, установленный в одной вертикальной плоскости с кабельным роликом и устьем скважины, при этом витки кабеля должны укладываться на барабан правильными рядами?						
1807		Находится ли барабан с кабелем погружного электронасоса в зоне видимости с рабочей площадки? 	П. 1042					
1808		Выполняется ли запрет на нахождение людей между устьем скважины и барабаном при спуске (подъеме) насоса?						
1809		Выполняется ли запрет на чистку песчаных пробок желонкой в фонтанных скважинах, в скважинах с возможными газонефтеводопроявлениями, а также в скважинах с наличием сернистого водорода?	П. 1043					
1810		Выполняется ли запрет при проведении ремонтно-изоляционных работ на перфорацию обсадных колонн в интервале возможного разрыва пластов давлением газа, нефти (после вызова притока), а также в интервале проницаемых непродуктивных пластов?	П. 1044					
1811		Ликвидируются ли перед началом работ по забуриванию бокового ствола все перетоки в затрубном пространстве, выявленные в ходе исследования скважины? 	П. 1045					
1812		Выполняется ли требование о том, что перед зарезкой бокового ствола в обсадной колонне должен быть установлен цементный мост, наличие моста проверяется разгрузкой бурильного инструмента с усилием, не превышающим предельно допустимой нагрузки на цементный камень, и кроме того, цементный мост испытывается методом гидравлической опрессовки совместно с обсадной колонной и установленным на ней противовыбросовым оборудованием на давление, превышающее не менее чем на 10% возможное давление, возникающее при ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, а также при опробовании и эксплуатации скважины?	П. 1046					
1813		Производится ли вырезка "окон" в обсадных колоннах специальными техническими средствами (вырезающие устройства, уипстоки и другое специализированное оборудование)?	П. 1047					
1814		Исключает ли пространственное положение бокового ствола возможность вредного влияния на другие скважины месторождения (действующие, законсервированные, ликвидированные), расположенные вблизи проектной траектории бокового ствола скважины?	П. 1048					
1815		Производится ли освоение скважин после завершения ремонтных работ с участием представителя заказчика?	П. 1049					
1816		Принимаются ли при освоении и ремонте скважин меры по предотвращению разлива нефти, жидкости, находящейся в стволе скважины? 	П. 1050					
1817		Выполняется ли требование о том, что при необходимости подъема лифтовых (бурильных) труб с сифоном (не снят клапан, "шламование" лифтовых колонн и другие возможные причины) следует производить постоянный долив скважины с поддержанием уровня жидкости на устье?						
1818		Устанавливается ли на время прострелочных работ вокруг устья скважины опасная зона радиусом не менее 10 м?	П. 1051					
1819		Выполняется ли требование о том. что ремонт скважин на кусте без остановки соседней скважины разрешается при условии осуществления и использования мероприятий и технических средств, предусмотренных планом?	П. 1052					
1820		Выполняется ли условие о том. что допускается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие скважин с одновременным бурением на кусте и одновременная работа бригад по ремонту скважин? 						
1821		Выполняется ли требование о том. что в таких условиях (п. 1820) каждый производитель работ должен немедленно оповестить остальных участников работ на кусте о возникновении на его участке нестандартной ситуации (например, признаки газонефтеводопроявлений, отклонение от технологического регламента), и в таких случаях все работы на кусте приостанавливаются до устранения причин возникновения нестандартной ситуации?						
1822		Согласовывается ли положение по одновременному ведению работ на кусте с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью) и утверждается пользователем недр (заказчиком)?						
1823		Прекращается ли при ремонте скважин на газлифтных кустах перед расстановкой оборудования нагнетание газа в ремонтируемую скважину, а также в соседние скважины слева и справа (на период расстановки), а избыточное давление газа в газопроводах и обвязке устья скважины разряжается до атмосферного? 	П. 1053					
1824		Выполняется ли запрет на установку оборудования и спецтехники на действующих шлейфах газопроводов?						
1825		Выполняется ли требование о том, что при ремонте механизированных скважин на кусте с расстоянием между центрами устьев 1,5 м и менее соседние скважины должны быть остановлены и при необходимости заглушены?						
1826		Выполняется ли требование о том, что при капитальном ремонте или освоении скважин соседние с ремонтируемой скважиной (по одной слева и справа), находящиеся под давлением, закрываются экранирующим устройством, обеспечивающим защиту устьевого оборудования от механического повреждения падающими предметами? 	П. 1054					
1827		Определяется ли необходимость установки экранирующих устройств планом работ на ремонт скважины?						
1828		Выполняется ли условие о том, что соседние с ремонтируемой, эксплуатирующиеся глубинными штанговыми насосами, скважины могут быть остановлены или работать с соответствующими мерами предосторожности, определенными планом работ?	П. 1055					
1829		Исключает ли конструкция экранирующего устройства или ограждения возможность образования непроветриваемых зон?
	П. 1056					
1830		Обеспечивает ли конструкция экранирующего устройства или ограждения свободный доступ к узлам управления арматуры скважины?						
1831		Предоставляется ли при передаче газлифтной скважины в текущий, капитальный ремонт, кроме плана работ по ремонту скважины, план- схема газонефтепроводных коммуникаций и обвязки всех скважин куста с нанесенными размерами и порядком отключения газонагнетательных скважин?	П. 1057					
1832		Производит ли отключение газопроводов и демонтаж газовой обвязки передаваемой в ремонт газлифтной скважины служба заказчика (подразделения, эксплуатирующего скважины)?	П. 1058					
1833		Прекращается ли перед расстановкой оборудования для подземного или капитального ремонта скважин нагнетание газа в ремонтируемую скважину и по одной слева и справа, избыточное давление газа в газопроводах и обвязке разряжается до атмосферного, а после расстановки оборудования и монтажа подъемной установки скважины по одной слева и справа пускают в работу?	П. 1059					
1834		Выполняется ли требование о том, что перед демонтажем оборудования и подъемной установки (ремонт скважин закончен) скважины по одной слева и справа останавливаются и избыточное давление разряжается? 						
1835		Выполняют ли все работы по остановке действующих скважин и их пуску в работу соответствующие службы заказчика?						
1836		Определяются ли требования к монтажу и эксплуатации ПВО при производстве работ по ремонту скважин руководством по эксплуатации, инструкциями завода изготовителя, планами и программами производства работ?	П. 1060					
XXXIX. Требования к ведению работ по реконструкции скважин	
1837		Устанавливается ли целесообразность и возможность использования ранее ликвидированных скважин путем их реконструкции комиссией, создаваемой пользователем недр?	П. 1061					
1838		Являются ли основанием для принятия решения результаты предварительного исследования состояния скважины и оценки надежности, используемой части ее крепи, в процессе дальнейшей эксплуатации?	П. 1062					
1839		Оборудуется ли перед началом работ по реконструкции скважины, в том числе исследовательских работ, устье скважины противовыбросовым оборудованием? 	П. 1063					
1840		Опрессовывается ли устье скважины вместе с противовыбросовым оборудованием на давление, превышающее не менее чем на 10% возможное давление, возникающее при ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, а также при опробовании и эксплуатации скважины?						
1841		Устанавливаются ли выбор оборудования, уровень его комплектации техническими средствами, оснащенность КИП проектной документацией применительно к характеру и видам планируемых работ и операций, с учетом обеспечения безопасности?	П. 1064					
1842		Производится ли приемка в эксплуатацию реконструированной скважины в порядке, установленном для приемки вновь построенных скважин?	П. 1065					
XXXX. Общие требования к ведению геофизических работ в нефтяных и газовых скважинах	
1843		Выполняются ли геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах геофизическими организациями?	П. 1066					
1844		Проводятся ли геофизические работы в объеме и с периодичностью, предусмотренными геолого-техническим нарядом на производство буровых работ, планом проведения ремонтно-восстановительных работ и мероприятиями по контролю разработки пластов, состоянием и эксплуатацией скважин и скважинного оборудования?	П. 1067					
1845		Проводятся ли геофизические работы после специальной подготовки территории и ствола скважины, обеспечивающей удобную и безопасную эксплуатацию наземного оборудования, беспрепятственный спуск (подъем) скважинных приборов и аппаратов на кабеле до интервала исследований или до забоя? 	П. 1068					
1846		Подтверждается ли готовность территории и скважины для проведения геофизических работ двусторонним актом?						
1847		Проводятся ли геофизические работы в присутствии представителя организации, в ведении которого находится скважина? 	П. 1069					
1848		Выполняется ли условие о том. что к геофизическим работам может привлекаться рабочий персонал заказчика и его оборудование, если это необходимо для осуществления технологии исследований?						
1849		Возлагается ли общее руководство работами, в том числе при привлечении работников заказчика к производству геофизических работ, на представителя геофизической организации?	П. 1070					
1850		Получают ли привлекаемые работники инструктаж по безопасному ведению работ?						
1851		Руководствуются ли геофизические организации, деятельность которых связана с освоением нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, требованиями и положениями настоящих Правил, Единых правил безопасности при взрывных работах (ПБ 13-407-01), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30 января 2001 г. N 3 (зарегистрировано Минюстом России 7 июня 2001 г., регистрационный N 2743; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2001, N 29) и иными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности?	П. 1071					
XLI. Требования к применению технических устройств, аппаратуры и инструмента для ведения геофизических работ	
1852		Проводятся ли геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах с применением оборудования, кабеля и аппаратуры, технические характеристики которых соответствуют геолого-техническим условиям бурения и эксплуатации скважин?	П. 1072					
1853		Укомплектованы ли каротажные подъемники:
подвесными и направляющими блоками, упорными башмаками и приспособлением для рубки кабеля;
средствами визуального контроля глубины спуска и подъема кабеля, скоростью его продвижения и натяжения;
соединительными кабелями с прочным электроизоляционным покрытием;
автоматизированным кабелеукладчиком?	П. 1073					
1854		Входят ли для проведения геофизических работ в скважинах под давлением в комплект наземного оборудования лубрикаторные устройства, испытанные на давление, ожидаемое на устье скважины?	П. 1074					
1855		Проводятся ли гидравлические испытания лубрикаторов на рабочее давление не реже 1 раза в шесть месяцев?						
1856		Допускаются ли к геофизическим работам оборудование, кабель и аппаратура, имеющие подтверждение соответствия и свидетельство о поверке приборов и средств измерения, входящих в их состав?	П. 1075					
1857		Допускаются ли опытные и экспериментальные образцы геофизической техники к применению только при наличии разрешения организации, в ведении которой находится скважина?	П. 1076					
1858		Обеспечивается ли при спуске геофизических приборов в скважину возможность сборки компоновок комплексной или комбинированной многопараметровой аппаратуры и присоединение к унифицированным кабельным наконечникам? 	П. 1077					
1859		Обеспечивается ли при проведении ловильных работ возможность захвата кабельного наконечника?						
1860		Выполняется ли условие о том, что прочность крепления прибора к кабелю с помощью кабельных наконечников должна быть ниже разрывного усилия соответствующего типа кабеля?	П. 1078					
1861		Применяется ли при геофизических работах кабель, не имеющий нарушений броневого покрытия? 	П. 1079					
1862		Проверяется ли периодически сохранность брони, а после работ в агрессивных средах испытывается ли кабель на разрывное усилие?						
1863		Устанавливаются ли средства инициирования в прострелочный или взрывной аппарат только непосредственно у устья скважины перед спуском аппарата?	П. 1080					
1864		Выполняется ли условие о том, что разрешается установка средств инициирования в прострелочный (взрывной) аппарат в лаборатории перфораторной станции (передвижной зарядной мастерской) при применении блокировочного устройства, исключающего случайное срабатывание прострелочно-взрывной аппаратуры, а также в случаях использования защищенных от воздействия блуждающих токов средств инициирования?						
1865		Выполняется ли требование о том, что в процессе установки электрических средств инициирования в прострелочно-взрывной аппаратуре необходимо не допускать случайных касаний проводников средств инициирования окружающих металлических предметов?						
XLII. Ведение геофизических работ при бурении скважин	
1866		Устанавливается ли станция геолого-технических исследований по типовой схеме привязки ее к буровой установке? 	П. 1081					
1867		Подвешены ли соединительные кабели и газовоздушная линия на опорах или размещены ли в охранных приспособлениях?						
1868		Освещен ли участок желобной системы, где устанавливаются дегазатор и датчики контроля параметров промывочной жидкости, в темное время суток?	П. 1082					
1869		Проходят ли члены буровой бригады инструктажи по методам безопасной работы с геофизическим оборудованием и взаимодействию во время проведения геолого-технологических исследований?	П. 1083					
1870		Информирует ли буровой мастер (бурильщик) начальника партии (отряда) об отклонениях от проектного технологического режима бурения и физико-химического состава промывочной жидкости? 	П. 1084					
1871		Выполняется ли требование о том, что газовый каротаж не должен проводиться при добавках в буровой раствор нефти?						
1872		Выполняется ли требование о том, что по окончании бурения перед геофизическими исследованиями циркуляция должна быть продолжена до выхода забойной порции промывочной жидкости на поверхность?	П. 1085					
1873		Подготавливается ли до начала проведения геофизических исследований скважина таким образом, чтобы обеспечивалось свободное прохождение скважинных приборов по ее стволу без помех? 	П. 1086					
1874		Выполняется ли требование о том, что при этом (п. 1873) перед проведением работ с применением источников ионизирующего излучения ствол скважины должен быть прошаблонирован скважинным прибором без источника или шаблоном с габаритно-массовыми характеристиками, соответствующими этому прибору?						
1875		Информирует ли оперативно начальник партии (отряда) бурового мастера (бурильщика) и фиксирует ли в буровом журнале возможность возникновения осложнения или аварийной ситуации?	П. 1087					
1876		Устанавливаются ли при каротаже пробуренного ствола скважины подъемник и лаборатория так, чтобы обеспечивались хороший обзор устья, свободный проход работников на мостки и сигнализационная связь между ними и устьем скважины?	П. 1088					
1877		Закрепляется ли надежно подвесной блок на талевой системе буровой установки и поднимается ли над устьем скважины на высоту, обеспечивающую спуск кабеля с приборами в скважину по ее оси?	П. 1089					
1878		Проверяется ли перед началом геофизических работ исправность тормозной системы каротажного подъемника, кабелеукладчика, защитных заграждений, целостности заземляющего провода и соединительных кабелей?	П. 1090					
1879		Проводится ли спуск и подъем кабеля с контролем глубины, натяжения и со скоростями, рекомендованными для соответствующих типов аппаратуры и аппаратов?	П. 1091					
1880		Проводится ли при опробовании и испытании скважин ОПК, а также при гидродинамических исследованиях подготовка к спуску ОПК на мостках буровой на специальных подкладках?	П. 1092					
1881		Выполняется ли условие о том, что разгерметизация пробоотборников ОПК на скважине разрешается только с применением специальных устройств, обеспечивающих безопасность выполняющего данные работы персонала?						
1882		Обеспечивают ли геофизические исследования в обсаженном стволе скважины получение информации о способности крепи заколонного пространства исключить возможность перетока между пластами и выход флюида на поверхность?	П. 1093					
XLIII. Ведение геофизических работ при эксплуатации скважин	
1883		Проводятся ли геофизические исследования в процессе эксплуатации скважин в соответствии с планами геолого-технических мероприятий?	П. 1094					
1884		Оборудован ли воронкой низ колонны при спуске и подъеме скважинных приборов через колонну насосно-компрессорных труб? 	П. 1095					
1885		Обеспечивает ли в вертикальных скважинах, эксплуатирующихся насосным способом при эксцентричной подвеске насосно-компрессорных труб, зазор между эксплуатационной колонной и НКТ беспрепятственный проход скважинного прибора до интервала исследования?	П. 1096					
1886		Крепится ли оттяжной ролик таким образом, чтобы ось его вращения была параллельна оси лебедки, а плоскость вращения ролика проходила через середину барабана лебедки?	П. 1097					
1887		Выполняется ли требование о том, что с рабочего места оператора подъемника каротажной станции должны быть хорошо видны все элементы оборудования герметизации устья?						
1888		Выполняется ли условие о том, что при исследованиях в нагнетательных скважинах для спуска и подъема приборов разрешается кратковременное стравливание давления? 	П. 1098					
1889		Отводится ли сбросовая вода, используемая в качестве рабочего агента, в специально подготовленный приемник?						
1890		Отводится ли при исследованиях в добывающих скважинах жидкость, просачивающаяся через герметизатор кабеля, в емкость, установленную около устья скважины?	П. 1099					
1891		Исследуются ли скважины с высоким давлением на устье с применением лубрикаторного оборудования? 	П. 1100					
1892		Проводятся ли монтаж и работа с этим оборудованием (п. 1891) при предоставлении геофизической партии (отряду) специального грузоподъемного агрегата?						
1893		Проводится ли исследование скважин при их освоении после бурения и капитального ремонта до и после вывода их на рабочий режим эксплуатации?	П. 1101					
1894		Снижается ли во всех случаях исследования скважины через НКТ и по межтрубному пространству скорость подъема кабеля при подходе к воронке НКТ, глубинному насосу и устью скважины?	П. 1002					
1895		Выполняется ли запрет работникам геофизической партии (отряда) на управление центральной задвижкой фонтанной (запорной) арматуры при нахождении геофизического кабеля в скважине, за исключением случаев, связанных с угрозой возникновения газонефтеводопроявлений?	П. 1103					
1896		Выполняется ли требование о том, открывать и закрывать задвижки необходимо медленно, не допуская гидроударов при изменении давления?						
1897		Осуществляется ли проведение работ с применением геофизических методов воздействия на призабойную зону, как в рабочем режиме скважины, так и при нахождении ее в капитальном ремонте, по планам работ?	П. 1104					
XLIV. Ведение прострелочно-взрывных работ в скважинах	
1898		Проводятся ли прострелочно-взрывные работы (далее - ПВР) в скважинах в соответствии с "Техническим проектом на производство ПВР"?	П. 1105					
1899		Разрабатывается ли "Технический проект на производство ПВР" геофизической организацией (подрядчиком) и согласовывается с буровой организацией и пользователем недр (заказчиком)?	П. 1106					
1900		Выполняются ли при выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения скважин, требующих непосредственного взаимодействия персонала подрядчика и заказчика, работы по планам, совместно утверждаемым их руководителями?	П. 1107					
1901		Выполняется ли требование о том, что руководитель подразделения по выполнению ПВР (начальник партии, отряда) должен иметь право ответственного руководства взрывными работами? 	П. 1108					
1902		Выполняется ли требование о том, что руководитель взрывных работ, выполняемых с применением электровзрывания, должен пройти обучение электробезопасности с присвоением квалификационной группы не ниже III по электробезопасности?						
1903		Выполняют ли непосредственную работу с взрывчатыми материалами только взрывники (каротажники, имеющие Единую книжку взрывника)? 	П. 1109					
1904		Выполняется ли требование о том, что отдельные операции по работе с прострелочно-взрывной аппаратурой (далее - ПВА), не связанные с обращением со средствами инициирования, монтажом и проверкой электровзрывной сети, обращением с отказавшими ПВА, могут выполнять проинструктированные рабочие геофизических организаций под непосредственным руководством взрывника или руководителя взрывных работ?						
1905		Инструктируется ли обслуживающий не геофизическое оборудование персонал, привлекаемый для выполнения спускоподъемных операций и задействования аппаратов, спускаемых на насосно-компрессорных или бурильных трубах, руководителем взрывных работ в части мер безопасности и работать под его наблюдением?	П. 1110					
1906		Имеют ли геофизические организации эксплуатационную документацию на все применяемые ими ПВА, изделия из взрывчатых веществ, приборы взрывного дела и руководствуются ли ими на всех стадиях обращения с ними?	П. 1111					
1907		Соответствуют ли строго условия применения ПВА в скважинах (максимальные температура и гидростатическое давление, минимальный проходной диаметр и другие параметры) допускаемым эксплуатационной документацией на конкретную ПВА? 	П. 1112					
1908		Выполняется ли требование о том, что в скважинах с температурой и давлением в интервале перфорации (интенсификации) на уровне предельно допустимых (+/- 10%) для применяемой аппаратуры обязательно проведение замеров этих параметров перед спуском ПВА?						
1909		Выполняется ли требование о том, что приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке ее территории, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного "Актом готовности скважины для производства ПВР", подписанным представителями заказчика и подрядчика?	П. 1113					
1910		Оборудуется ли при выполнении ПВР устье скважины запорной арматурой и лубрикаторными устройствами, обеспечивающими герметизацию устья при спуске, срабатывании и подъеме ПВА?	П. 1114					
1911		Оборудуется ли при выполнении ПВР в процессе ремонта скважин с пластовым давлением, превышающим гидростатическое, устье скважины противовыбросовым оборудованием?						
1912		Согласовываются ли монтаж и схема обвязки этого оборудования (п. 1911) с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью)? 						
1913		Указывается ли необходимость монтажа ПВО в плане работ на производство капитального ремонта скважины?						
1914		Выполняется ли условие о том, что допускается проведение ПВР в ремонтируемых скважинах без установки противовыбросового оборудования на устье при:
величине пластового давления вскрываемого (вскрытого) нефтеносного пласта, исключающего возможность самопроизвольного притока нефти из пласта в скважину и отсутствии заколонных перетоков во всех вышележащих зонах;
ведении взрывных работ (например, отсоединение от аварийного инструмента) при наличии цементного моста в обсадной колонне, перекрывающего продуктивные горизонты?						
1915		Выполняется ли контрольное шаблонирование ствола скважины посредством спуска на кабеле шаблона, диаметр, масса и длина которого должны соответствовать габаритно-массовым техническим характеристикам применяемых ПВА?	П. 1115				При использовании ПВА нежесткой конструкции (бескорпусных перфораторов, пороховых генераторов давления, шнуровых торпед и других видов аппаратуры) ограничения по длине шаблона не устанавливаются.	
1916		Имеют ли независимо от наличия электроустановок все металлоконструкции скважины надежную металлическую связь между собой и заземлены ли на единый заземлитель (контур заземления скважины)?	П. 1116					
1917		Выполняется ли требование о том, что на скважине должны быть подготовлены площадки для работ по снаряжению и заряжанию ПВА? 	П. 1117					
1918		Выполняется ли требование о том, что эти площадки должны быть удалены от жилых и бытовых помещений не менее чем на 100 м, от устья скважины - 50 м, а при зарядке ПВА в лаборатории перфораторной станции - 20 м от устья скважины?						
1919		Выбирается ли в случаях невозможности обеспечения указанных расстояний (п. 1918) размещение площадки с учетом минимального риска, обосновано и указано в проекте на производство ПВР?						
1920		Выставляются ли вокруг мест работы с ВМ и ПВА знаки обозначения границ опасных зон взрывных работ:
мест снаряжения ПВА - радиусом не менее 20 м;
устья скважины - радиусом не менее 50 м?	П. 1118					
1921		Обозначена ли точка подключения для подсоединений отдельных заземляющих проводников геофизического оборудования на контур заземления скважины или металлоконструкции скважины в легкодоступном, хорошо видимом месте знаком "Земля"? 	П. 1119					
1922		Имеется ли при выполнении ПВР в темное время суток на скважине освещение? 	П. 1120					
1923		Обеспечивает ли освещенность полов рабочих мест на всех местах хранения взрывчатых материалов нормальные условия работы и при обращении со средствами инициирования составлять не менее 30 лк?						
1924		Выполняются ли при использовании электрического метода взрывания меры по защите от блуждающих токов? 	П. 1121					
1925		Ведется ли в особых случаях, при невозможности их выполнения, работа со средствами инициирования и по монтажу электровзрывной сети при соблюдении специальных мер, разрабатываемых геофизическими организациями и отражаемых в "Техническом проекте на производство ПВР", при этом в первую очередь должно предусматриваться применение технических средств защиты от блуждающих токов - защищенных систем электровзрывания, блокировок и другого оборудования?						
1926		Выполняется ли проверка исправности полностью смонтированной электровзрывной сети замером сопротивления при проводимости прибором после спуска аппарата на глубину не менее 50 м? 	П. 1122				После этого радиус опасной зоны вокруг устья скважины может быть уменьшен по указанию руководителя взрывных работ.	
1927		Сохраняется ли режим опасной зоны вокруг устья скважины при подъеме задействованного ПВА в случае отсутствия аппаратурного контроля за фактом и полнотой взрывания, вплоть до осмотра ПВА взрывником? 	П. 1123					
XLV. Ликвидация аварий при геофизических работах	
1928		Ликвидируются ли возникающие в процессе проведения геофизических работ осложнения, связанные с прихватом кабеля, скважинного прибора или груза, под руководством лица, ответственного за проведение геофизических работ, при участии работников буровой бригады?	П. 1124					
1929		Составляется ли акт при невозможности ликвидации прихвата расхаживанием кабеля и ставится ли в известность техническое руководство организации, в ведении которого находится скважина, и геофизической организации?	П. 1125					
1930		Ликвидируются ли аварии в соответствии с составленным совместно организацией-заказчиком, буровым подрядчиком и исполнителем геофизических работ планом с использованием технических средств обеих сторон?	П. 1126					
1931		Составляются ли до спуска в скважину на все нестандартные сборки рабочего и аварийного инструмента эскизы?	П. 1127					
1932		Применяется ли для извлечения из скважины прибора, аппарата, груза ловильный инструмент, соответствующий конструкции защитного колпака кабельного наконечника? 	П. 1128					
1933		Разрешается ли при оставлении в скважине кабеля его разбуривание только после того, как все другие возможные методы его извлечения не дали результата и дальнейшие ловильные работы нецелесообразны?						
1934		Обеспечивает ли ловильный инструмент буровой подрядчик по согласованию с геофизической организацией?						
1935		Выполняется ли требование о том, что при невозможности извлечения из скважины прибора с радиоактивным источником последний, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, должен быть сбит на забой и зацементирован? 	П. 1129					
1936		Ведутся ли дальнейшие операции по проводке ствола скважины при дозиметрическом контроле промывочной жидкости?						
1937		Информируется ли немедленно обо всех случаях оставления в скважине ПВА со взрывчатым материалом территориальный орган Ростехнадзора?	П. 1130					
1938		Возвращается ли поднятая из скважины ПВА, не подлежащая разряжанию вследствие деформации корпуса, на склад взрывчатых материалов с соблюдением мер безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией?	П. 1131					
1939		Выполняется ли требование о том, что в случаях появления признаков газонефтеводопроявления скважина должна быть незамедлительно загерметизирована?	П. 1132					
XLVI. Требования к безопасному ведению работ на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода	
1940		Выполняется ли условие о том, что данные требования распространяются на организации, деятельность которых связана с проектированием, разведкой, обустройством и разработкой нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих в продукции свыше 6% (объемных) сернистого водорода?	П. 1133					
1941		Установлена ли для всех ОПО, связанных с освоением таких месторождений (п. 1940) и содержащих источники возможных выбросов и утечек в атмосферу вредных веществ и смесей, буферная (защитная) зона?	П. 1134					
1942		Имеется ли на каждом ОПО ПЛА, а в организацях, ведущих работы на месторождении - план совместных действий при возникновении аварийных ситуаций?	П. 1135					
1943		Определяется ли организация охраны ОПО и контрольно-пропускного режима на их территорию проектной документацией на основании действующих нормативных правовых актов?	П. 1136					
1944		Обеспечивают ли устройство периметральной охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка возможность оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра?	П. 1137					
1945		Выполняется ли условие о том. что все транспортные средства могут быть допущены на территорию взрывопожароопасных объектов при наличии искрогасителя, а спецтехника, перевозящая легковоспламеняющиеся жидкости, дополнительно устройствами для снятия статического электричества?	П. 1138					
1946		Выполняется ли запрет на ввоз на территорию объектов токсичных, пожароопасных веществ, не используемых на данном объекте, а также применяемых опасных веществ в количестве, превышающем установленные нормативы единовременного хранения?	П. 1139					
1947		Ограждены ли взрывопожароопасные объекты без постоянного обслуживающего персонала (например, площадки скважин) и оснащены ли соответствующими знаками безопасности и предупредительными надписями? 	П. 1140					
1948		Контролируются ли такие объекты (п. 1947), а также отдаленные зоны производственных объектов с постоянным персоналом, трассы коммуникаций путем регламентных обследований и осмотров?						
1949		Выполняется ли требование о том, что работники подрядных, обслуживающих и других организаций, допущенные на территорию объекта:
должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты и средствами защиты органов дыхания изолирующего типа и автоматическими газосигнализаторами;
проинструктированы под роспись о правилах безопасного ведения работ и нахождения в рабочей зоне?	П. 1141					
1950		Проводятся ли работы по вскрытию продуктивного пласта, перфорации, вызову притока, гидродинамические исследования и другие операции, связанные с вероятностью появления сернистого водорода в воздушной среде, по плану под руководством ответственного специалиста, назначенного техническим руководителем организации?	П. 1142					
XLVII. Требования к проектной документации на разведку, разработку и обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений
с высоким содержанием сернистого водорода и бурение скважин	
1951		Имеет ли проектная документация обустройства месторождения раздел "Охрана труда, промышленная безопасность, обеспечение газовой и пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации производственных объектов", содержащий основные организационные, технические решения по обеспечению газо- и пожарной безопасности производственного персонала и населения, проживающего в зоне возможной загазованности, при аварийных ситуациях?	П. 1143					
1952		Предусмотрены ли в проектной документации обустройства месторождения места расположения островков газовой безопасности, средств коллективной защиты работающих и населения, станций контроля загазованности окружающей среды, постов газовой безопасности, ветровых конусов, контрольно-пропускных пунктов?	П. 1144					
1953		Предусматривают ли проектные решения рациональное использование природных ресурсов, исключение возможности необратимых техногенных изменений природной среды, в том числе и при возможных аварийных выбросах вредных веществ, обоснование оценки надежности и безаварийности производственных процессов и оборудования, оценку риска возникновения и возможных последствий прогнозируемых аварийных ситуаций, связанных с выбросом вредных веществ, а также решения, направленные на предотвращение, локализацию, ликвидацию аварии и защиту работающих и населения от опасных производственных факторов?	П. 1145					
1954		Представлены ли в составе проектной документации на обустройство месторождения в полном объеме расчеты и обоснование размеров буферной зоны, исключающие возможность превышения на ее границах значений пороговых токсодоз вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха при неблагоприятных метеоусловиях?	П. 1146					
1955		Выполнены ли расчеты и обоснование буферной зоны с учетом максимальных (по объему и длительности) прогнозируемых аварийных выбросов вредных веществ?						
1956		Выполняется ли на территории буферной зоны запрет на проживание населения (при вахтовом методе разрешается работающим на месторождении размещаться в вахтовых поселках, расположенных в буферной зоне, при условии выполнения всех проектных решений по обустройству месторождения)?						
1957		Выполняется ли на территории буферной зоны запрет на функционирование спортивных сооружений, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, мест отдыха и других мест массового пребывания людей общего пользования?						
1958		Выполняется ли на территории буферной зоны запрет на строительство производственных и иных объектов, не связанных с разработкой месторождения?						
1959		Выполняется ли на территории буферной зоны запрет на остановка и стоянка транзитного пассажирского железнодорожного и любого автомобильного транспорта на дорогах общего пользования?						
1960		Выполняется ли на территории буферной зоны запрет на пребывание лиц без средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), не прошедших соответствующего обучения по применению СИЗОД, инструктажа о правилах безопасного нахождения в буферной зоне?						
1961		Определены ли в проектной документации принципиальные решения по организации буферной зоны, пропускного режима, порядку безопасного нахождения людей и производства работ, предусмотрены ли мероприятия и средства по выносу населенных пунктов, объектов и мест массового пребывания людей общего пользования, инженерному обустройству границы буферной зоны контрольно-пропускными пунктами, специальными информационными знаками? 						
1962		Определены ли данные решения (п. 1961) с учетом развития работ по вовлечению в разработку новых участков месторождения?						
1963		Отображается ли граница буферной зоны на картографических материалах в составе проектной документации на обустройство месторождения (подключение дополнительных скважин?						
1964		Обозначается ли граница буферной зоны на местности организацией, для ОПО которой она установлена?						
1965		Осуществляется ли изменение местоположения границы буферной зоны на местности в соответствии с проектной документацией по мере вовлечения в добычу новых участков месторождения?						
1966		Информирует ли организация, для объектов которой установлена буферная зона, систематически (один раз в год) и по мере изменения местоположения ее границы на местности население через средства массовой информации о целевом назначении буферной зоны, ее границах, пропускном режиме, порядке безопасного нахождения, других условиях и ограничениях, определенных проектными решениями?						
1967		Обоснованы ли и определены по каждому из основных организационно-технических решений, направленных на обеспечение газовой безопасности персонала и населения на период возможных аварийных выбросов, в проектной документации конкретные типы и количество необходимых приборов, материалов и оборудования, а также места (сооружения) для их хранения и подготовки к работе?	П. 1147					
1968		Проводится ли в случае обнаружения в пластовом флюиде первой разведочной скважины более 6% (объемных) сернистого водорода, что не предусматривалось рабочим проектом на бурение скважины, дальнейшее ее бурение с соблюдением требований глав XLVI - LV настоящих Правил?	П. 1148					
1969		Приведены ли в проектной документации на разработку месторождения:
конструкции скважин, диаметры и глубины спуска эксплуатационных и лифтовых колонн;
требования к ингибиторной защите оборудования и труб;
основные решения по безопасному пользованию недрами;
требования по использованию попутных продуктов (сернистый водород, конденсат, гелий и другие возможные газы)?	П. 1149					
1970		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин условия расчета обсадных и насосно-компрессорных (лифтовых) колонн исходя из порогового напряжения сталей труб, принимаемых не выше 0,75 от предела текучести?	П. 1150					
1971		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин методы и периодичность проверки износа и контроля коррозионного состояния бурильных, ведущих, НКТ и элементов трубных колонн?						
1972		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин типы колонных головок, методы их испытания и монтажа (без применения сварных соединений)?						
1973		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин типы нейтрализаторов, методы и технология нейтрализации сернистого водорода в буровом растворе, а также расход реагентов для этих целей на весь процесс бурения скважины?						
1974		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин методы контроля содержания сернистого водорода и реагента- нейтрализатора в буровом растворе?						
1975		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин методы и средства проветривания рабочей зоны площадки буровой, подвышечного пространства и помещений буровой, включая помещения насосного блока и очистки бурового раствора?						
1976		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин мероприятия по защите людей и окружающей среды при процессах бурения, испытания и освоения скважины?						
1977		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин методы и средства контроля содержания сернистого водорода в воздухе рабочей зоны?						
1978		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин технология отделения газа от бурового раствора с последующим отводом на сжигание?						
1979		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин типы ингибиторов, их потребный объем при работах по освоению и испытанию скважин?						
1980		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению газонефтеводопроявлений?						
1981		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин порядок сбора и хранения жидких продуктов в закрытых емкостях до нейтрализации и дальнейшей утилизации?						
1982		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин метод контроля заполнения скважины при подъеме инструмента?						
1983		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин метод контроля вытесненного из скважины раствора при спуске инструмента?						
1984		Указаны ли в рабочем проекте на бурение скважин тампонажные смеси, стойкие к действию сернистого водорода, для цементирования обсадных колонн?						
XLVIII. Требования к строительству, территориям, объектам обустройства месторождений с высоким содержанием сернистого водорода	
1985		Для обеспечения строительства опасного производственного объекта пользователь недрами (заказчик) передает ли подрядчику в производство работ утвержденную им проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу, на электронном и бумажном носителях, в составе, необходимом для выполнения работ подрядчиком и субподрядчиками?	П. 1151					
1986		Для обеспечения строительства опасного производственного объекта пользователь недрами (заказчик) проверяет ли наличие необходимых разрешительных документов у исполнителей работ, поставщиков оборудования и материалов?						
1987		При обнаружении отступлений от проектной документации, использования непроектных материалов, нарушений порядка ведения и качества выполнения работ приостанавливает ли заказчик (строительный контроль заказчика) строительно-монтажные работы и выдать предписание исполнителям работ (подрядчику) на исправление обнаруженных нарушений?						
1988		Выполняется ли запрещение территории горных отводов под нефтяные, газовые и газоконденсатные месторождения с высоким содержанием сернистого водорода застраивать производственными и другими объектами, не связанными с добычей нефти, газа и газоконденсата?	П. 1152					
1989		Имеют ли производственные объекты, газоопасные места, трассы газо- и нефтеконденсатопроводов указатели, надписи и необходимые знаки?	П. 1153					
1990		Установлены ли на территории буровых и промышленных площадок устройства (например, конус, флюгер) для определения направления ветра и указатели сторон света? 	П. 1154					
1991		Освещаются ли эти устройства (п. 1990) в темное время? 						
1992		Вывешены ли в помещениях операторной и вагонах-домиках технологическая схема (мнемосхема) расположения оборудования и трубопроводов с указанием на них КИПиА, предохранительных, запорных регулировочных устройств, а также схемы установки датчиков сернистого водорода и расположения точек контроля воздушной среды?	П. 1155					
1993		Вывешена ли в помещениях операторной и вагонах-домикахсхема объекта с указанием расположения аварийных складов, пунктов сбора, островков газовой безопасности, основных и запасных маршрутов движения людей и транспорта, преимущественных направлений распространения и мест возможного скопления сернистого водорода в аварийной ситуации, средств связи и оповещения? 						
1994		Вывешена ли в помещениях операторной и вагонах-домиках схема оповещения с указанием номеров телефонов газоспасательной и других аварийных служб, пожарной охраны, медсанчасти?						
1995		Вывешена ли в помещениях операторной и вагонах-домиках оперативная часть ПЛА?						
1996		Выполняется ли требование о том, что расстояние от устья скважины до буровых насосов на месторождениях с объемным содержанием сернистого водорода более 6% должно быть не менее 30 м? 	П. 1156					
1997		Располагаются ли открытые участки циркуляционной системы вне пределов помещения насосной?						
1998		Оборудованы ли помещения производственных объектов постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, а также системой аварийной вентиляции, сблокированной с приборами контроля состояния воздушной среды?	П. 1157					
1999		Установлены ли в помещениях с периодическим пребыванием обслуживающего персонала газосигнализаторы и вентиляционные установки с ручным включением с наружной стороны помещения?						
2000		Обеспечены ли бригады, вахты, работающие в пределах месторождения, надежной двусторонней телефонной или радиосвязью (с постоянным вызовом) с диспетчером организации, а работающие непосредственно на газоопасном объекте - дополнительной телефонной связью с диспетчером организации и транспортной организацией?	П. 1158					
2001		Размещаются ли помещения для приготовления и приема пищи, отдыха вахты, узел связи на расстоянии не менее 200 м от устья скважины?	П. 1159					
2002		Осуществляется ли на установках, в помещениях и на промышленных площадках, где возможно выделение сернистого водорода в воздух рабочей зоны (буровая установка, добывающая скважина, установки по замеру дебита нефти и газа и другое оборудование, участвующее в технологическом процессе), постоянный контроль воздушной среды и сигнализация опасных концентраций сернистого водорода?	П. 1160					
2003		Определяются ли места установки датчиков стационарных автоматических газосигнализаторов проектной документацией обустройства месторождения с учетом плотности газов, параметров применяемого оборудования, его размещения и рекомендаций поставщиков?	П. 1161					
2004		Размещены ли на буровых установках датчики у основания вышки, ротора, в начале желобной системы, у вибросит, в насосном помещении (2 штуки), у приемных емкостей (2 штуки) и в служебном помещении?	П. 1162					
2005		Установлены ли стационарные газосигнализаторы на высоте не более 50 см от поверхности земли или пола и имеют ли звуковой и световой сигналы с выходом на диспетчерский пункт (пульт управления) и по месту установки датчиков, проходят ли проверку в соответствии с пунктом 400 настоящих Правил?	П. 1163					
2006		Осуществляется ли контроль воздушной среды в населенном пункте в стационарных точках и передвижными лабораториями согласно графику, утвержденному техническим руководителем организации?	П. 1164					
2007		Заносятся ли результаты анализов:
в журнал регистрации анализов;
в карту проб (фиксируются необходимые данные отбора проб: место, процесс, направление и сила ветра, другие метеорологические условия), а также передаваться по назначению заинтересованным организациям, в том числе местным органам власти?						
2008		Проводятся ли замеры концентрации сернистого водорода газоанализаторами на объекте по графику организации, а в аварийных ситуациях - газоспасательной службой с занесением результатов замеров в журнал?	П. 1165					
2009		Производит ли обслуживающий персонал наряду с автоматическим контролем контроль воздушной среды переносными газоанализаторами в помещениях, где перекачиваются газы и жидкости, содержащие вредные вещества, - через каждые четыре часа?	П. 1166					
2010		Производит ли обслуживающий персонал наряду с автоматическим контролем контроль воздушной среды переносными газоанализаторами в помещениях, где возможно выделение и скопление вредных веществ, и на наружных установках в местах их возможного выделения и скопления - не реже одного раза за смену?						
2011		Производит ли обслуживающий персонал наряду с автоматическим контролем контроль воздушной среды переносными газоанализаторами в помещениях, где не имеется источников выделения, но возможно попадание вредных веществ извне, - не реже одного раза в сутки?						
2012		Производит ли обслуживающий персонал наряду с автоматическим контролем контроль воздушной среды переносными газоанализаторами в местах постоянного нахождения обслуживающего персонала, там, где нет необходимости установки стационарных газосигнализаторов, - не реже двух раз за смену?						
2013		Производит ли обслуживающий персонал наряду с автоматическим контролем контроль воздушной среды переносными газоанализаторами в местах, обслуживаемых периодически, - перед началом работ и в процессе работы?						
2014		Производит ли обслуживающий персонал наряду с автоматическим контролем контроль воздушной среды переносными газоанализаторами в резервуарном парке, в центре каждого каре резервуаров, а также вокруг обваловки на расстоянии 5 - 10 м от него на осевых линиях резервуара с подветренной стороны - не реже одного раза за смену?						
2015		Производит ли обслуживающий персонал наряду с автоматическим контролем контроль воздушной среды переносными газоанализаторами при аварийных работах в загазованной зоне - не реже одного раза в 30 мин?						
2016		Проводится ли дополнительно после ликвидации аварийной ситуации в соответствии с ПЛА анализ воздуха в местах возможного скопления вредных веществ?						
XLIX. Требования к производству буровых работ на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода	
2017		Выполняется ли требование о том, что перед вскрытием (за 50 - 100 м до кровли) пластов с флюидами, содержащими сернистый водород, и на весь период их вскрытия необходимо:
установить станцию геолого-технического контроля при бурении на месторождениях с концентрацией сернистого водорода более 6%;
установить предупредительные знаки вокруг территории буровой (на путях, в местах возможного прохода на территорию буровой);
проверить исправность приборов контроля содержания сернистого водорода в воздухе рабочей зоны, наличие и готовность средств индивидуальной защиты (СИЗ);
обработать буровой раствор нейтрализатором;
провести проверку состояния противовыбросового оборудования;
иметь на буровой запас материалов и химических реагентов, в том числе нейтрализующих сернистого водород, достаточный для обработки бурового раствора в количестве не менее двух объемов скважины;
на месторождениях с объемным содержанием сернистого водорода более 6% организовать круглосуточное дежурство транспорта для эвакуации;
обеспечить наличие цементировочного агрегата на буровой и постоянную его готовность к работе;
определить маршруты для выхода работников из опасной зоны при аварийных ситуациях?	П. 1167					
2018		Проходят ли рабочие и специалисты бригады инструктаж по ПЛА, проводится ли их ознакомление с маршрутами выхода из опасной зоны, что должно быть удостоверено их подписями в личных картах инструктажа?						
2019		Производится ли вскрытие пластов, содержащих сернистый водород, после проверки и установления готовности буровой и персонала к вскрытию пласта, проверки выполнения мероприятий по защите работающих и населения в зоне возможной загазованности в случае аварийного выброса нефти и газа (открытого фонтана) под руководством лица, ответственного за проведение работ?	П. 1168					
2020		Осуществляет ли проверку (п. 2019) комиссия буровой организации под председательством ответственного лица, утвержденного руководителем организации, при участии специалистов службы охраны труда и техники безопасности, других специалистов и представителей противофонтанной службы (противофонтанной военизированной части)?						
2021		Оформляются ли результаты проверки актом?						
2022		Контролируется ли при бурении пластов, содержащих сернистый водород, наличие сернистого водорода и сульфидов в буровом растворе, а при их появлении обрабатывается ли дополнительно буровой раствор нейтрализатором?	П. 1169					
2023		Ведется ли бурение продуктивных горизонтов на объектах месторождений, соответствующих пункту 1133 настоящих Правил, с установкой над и под ведущей трубой шаровых кранов в коррозионностойком исполнении?	П. 1170					
2024		Имеется ли на мостках буровой опрессованная специальную труба, по диаметру и прочностным характеристикам соответствующая верхней секции бурильной колонны? 						
2025		Окрашена ли труба (п. 2024) в желтый цвет и снабжена ли шаровым краном, находящимся в открытом положении? 						
2026		Включается ли в манифольдную линию противовыбросового оборудования факельная установка?						
2027		Ведется ли с целью раннего обнаружения газопроявлений контроль изменения:
уровня бурового раствора в скважине при отсутствии циркуляции;
механической скорости проходки и давления в нагнетательной линии;
уровня раствора в приемных емкостях;
газосодержания в растворе, содержания сульфидов и плотности бурового раствора?	П. 1171					
L. Требования к освоению и гидродинамическим исследованиям в скважинах, вскрывших пласты, содержащие в продукции сернистый водород	
2028		Производится ли освоение скважин при обязательном присутствии представителя пользователя недр (заказчика)?	П. 1172					
2029		Составляется ли перед проведением освоения и исследования нефтяных, газовых, газоконденсатных скважин план работы, утверждаемый техническими руководителями пользователя недр (заказчиком) и организации, уполномоченной на проведение этих работ?	П. 1173					
2030		Указываются ли в плане работ число работающих, мероприятия и средства обеспечения их безопасности, включая дыхательные аппараты, меры по предупреждению аварий, средства и график контроля содержания сернистого водорода в воздухе рабочей зоны и мероприятия на случай превышения ПДК?						
2031		Проходят ли ознакомление с планом все работники, связанные с освоением и исследованием скважин?						
2032		Прилагается ли к плану работ схема расположения оборудования, машин, механизмов с указанием маршрутов выхода из опасной зоны в условиях возможной аварии и загазованности при любом направлении ветра, а также схема расположения объектов в санитарно-защитной зоне и близлежащих населенных пунктах?						
2033		Соединена ли фонтанная арматура с продувочными отводами, направленными в противоположные стороны? 	П. 1174					
2034		Имеет ли каждый отвод длину не менее 100 м и соединяется ли с факельной установкой с дистанционным зажиганием?						
2035		Соответствуют ли типы резьбовых соединений труб для отводов ожидаемым давлениям, смонтированы ли и испытаны на герметичность опрессовкой на величину 1,25 от максимального давления?						
2036		Выполняется ли требование о том, что отводы следует крепить к бетонным или металлическим стойкам, при этом не должно быть поворотов и провисаний, а способ крепления отвода должен исключать возможность возникновения местных напряжений?						
2037		Подсоединены ли к фонтанной арматуре линии для глушения скважины через трубное и затрубное пространства?	П. 1175					
2038		Снабжены ли линии глушения обратными клапанами? 						
2039		Выполняется ли требование о том, что для нефтяных скважин с газовым фактором менее 200 м3/т длина линии должна быть не менее 50 м, а во всех других случаях длина линии глушения должна быть не менее 100 м?						
2040		Соединен ли предохранительный клапан установки (разрывная диафрагма) индивидуальным трубопроводом с факельной установкой через узел улавливания нефти, конденсата и других жидкостей? 	П. 1176					
2041		Исключен ли при этом (п. 2040) обратный переток нефти, конденсата через узел улавливания при срабатывании одного из клапанов? 						
2042		Смонтирована ли при содержании сернистого водорода в газе более 6% специальная факельная система?						
2043		Имеет ли перед освоением скважины запас бурового раствора в количестве не менее одного объема скважины соответствующей плотности без учета объема раствора, находящегося в скважине, а также запас материалов и химических реагентов для оперативного приготовления бурового раствора в еще одном объеме?	П. 1177					
2044		Выполняется ли в случае отсутствия возможности утилизации продукта запрет на освоение и исследование эксплуатационных скважин? 	П. 1178					
2045		Выполняется ли условие о том, что разрешается освоение разведочных скважин при нейтрализации продукции со сжиганием газа, не более 45 часов на один объект?						
2046		Обеспечены ли при сжигании газа с наличием сернистого водорода условия, при которых концентрация вредных веществ в приземном слое атмосферы населенных пунктов или объектов народного хозяйства не превысит санитарных норм?	П. 1179					
2047		Проводится ли вызов притока и исследования скважины только в светлое время при направлении ветра от ближайших населенных пунктов?	П. 1180					
2048		Обеспечивается ли на время вызова притока из пласта и глушения  постоянное круглосуточное дежурство ответственных лиц по графику, утвержденному техническим руководителем организации, уполномоченного заказчиком на проведение этих работ?	П. 1181					
2049		Обеспечивается ли на время вызова притока из пласта и глушения круглосуточное дежурство транспорта для эвакуации?	П. 1182					
2050		Обеспечивается ли на время вызова притока из пласта и глушения постоянную готовность к работе цементировочных агрегатов?						
2051		Обеспечивается ли на время вызова притока из пласта и глушения готовность населения и работающих к защите в случае аварийного выброса?						
2052		Проводится ли при отсутствии притока освоение скважины с использованием:
природного или попутного нефтяного газа;
двух- и многофазных пен, инертных к сернистому водороду и к углекислому газу;
инертных газов;
жидкости меньшей плотности, инертной к сернистому водороду и углекислому газу?	П. 1182					
2053		Выполняется ли запрет на использование воздуха для этих целей?						
2054		Выполняется ли запрещение при исследовании и освоении скважины подходить к устью, трубопроводам, распределительным пультам, сепарационным установкам без изолирующего дыхательного аппарата?	П. 1183					
2055		Выполняется ли запрещение производить освоение скважин, расположенных в пойменных зонах рек, в период паводка?	П. 1184					
2056		Выполняется ли требование о том, что проволока, применяемая для глубинных исследований, должна быть коррозионностойкой, цельной, а при подъеме проволока должна проходить через герметичное устройство с нейтрализатором сернистого водорода?	П. 1185					
2057		Удаляются ли перед открытием задвижки на узле отвода, а также при спуске (подъеме) глубинного прибора в скважину работники, не связанные с этими операциями, на безопасное расстояние в наветренную сторону?	П. 1186					
2058		Выполняется ли требование о том, что открывать задвижки на узле отвода и извлекать приборы из лубрикатора, разбирать их следует в изолирующих дыхательных аппаратах?	П. 1187					
2059		Проходит ли по окончании освоения или исследования скважины приборы, аппаратура, спецодежда специальную обработку по нейтрализации сернистого водорода?	П. 1188					
2060		Проводится ли контроль по завершении работ воздуха рабочей зоны на наличие сернистого водорода и проверку герметичности устьевой арматуры?	П. 1189					
LI. Эксплуатация и ремонт скважин, вскрывших пласты, содержащие в продукции сернистый водород	
2061		Имеет ли наземное оборудование продувочную и аварийную (для глушения скважины) линии длиной не менее 100 м, опрессованные с коэффициентом запаса, равным 1,25 от ожидаемого максимального давления? 	П. 1190					
2062		Оборудованы ли линии (п. 2061) обратными клапанами и имеют ли возможность подключения контрольно-регистрирующей аппаратуры?						
2063		Выполняется ли запрет на эксплуатацию скважины фонтанным способом без забойного скважинного оборудования, включающего:
посадочный ниппель для приемного клапана и глухой пробки;
пакер для предохранения эксплуатационной колонны, клапан циркуляционный, клапан ингибиторный, приустьевой клапан-отсекатель?	П. 1191					
2064		Испытывается ли после установки пакер на герметичность, а затрубное пространство скважины над пакером заполняется лираствором ингибиторной жидкости?						
2065		Выполняется ли условие о том, что в разведочных скважинах допускаются освоение и исследование скважин без забойного скважинного оборудования при обязательном ингибировании эксплуатационной и лифтовой колонн?						
2066		Выполняется ли требование о том, что управление центральной задвижкой, первыми от устья боковыми задвижками, установленными на струнах фонтанной арматуры, приустьевым клапаном-отсекателем должно быть дистанционным и автоматическим?	П. 1192					
2067		Проводится ли периодически в процессе эксплуатации проверка клапана-отсекателя на срабатывание в соответствии с рекомендациями (инструкцией) завода-изготовителя?	П. 1193					
2068		Осматриваются ли скважины и шлейфы ежедневно при объезде мобильной бригадой в составе не менее двух операторов, имеющих при себе дыхательные аппараты, средства контроля воздуха и связи? 	П. 1194					
2069		Регистрируются ли результаты осмотров (п. 2068) в специальном журнале?						
2070		Выполняется ли требование о том, что при обнаружении в устьевой арматуре утечки нефти, газа, содержащих сернистый водород, скважину необходимо немедленно закрыть с помощью соответствующей задвижки или приустьевого клапана-отсекателя с пульта управления? 	П. 1195					
2071		Выполняется ли требование о том, что при обнаружении утечки сернистого водорода из выкидной линии скважины необходимо закрыть с пульта управления задвижку на выкидной линии, а также входную задвижку на замерном устройстве? 						
2072		Сообщается ли об этих случаях (пп 2070, 2071) оперативно руководителю объекта и работникам противофонтанной службы (противофонтанной военизированной части)?						
2073		Осуществляется ли в процессе эксплуатации скважины контроль межколонного давления?	П. 1196					
2074		Прекращается ли эксплуатация скважины при обнаружении давления в межколонном пространстве? 						
2075		Принимается ли решение о дальнейшей эксплуатации скважины пользователем недр на основании результатов исследований и принятию мер по выявлению и устранению причин возникновения межколонного давления?						
2076		Выполняется ли требование о том, что перед началом ремонтных работ (смены устьевой арматуры, ремонта подземного оборудования и других внутрискважинных операций), связанных с разгерметизацией устья, в скважину должна быть закачана жидкость с плотностью, соответствующей рабочему проекту на бурение скважины или плану работ, обработанная нейтрализатором сернистого водорода? 	П. 1197					
2077		Проводится ли ремонт на скважине в соответствии с утвержденным планом?						
2078		Устанавливается ли на устье фонтанной скважины на период ремонта, связанного с разгерметизацией устья, противовыбросовое оборудование, в состав которого входит превентор со срезающими плашками?	П. 1198					
2079		Прекращаются ли немедленно при появлении признаков нефтегазоводопроявления ремонтные работы на скважине и принимаются ли меры по ликвидации осложнения?	П. 1199					
2080		Выполняется ли запрещение при перерывах в работе по переоборудованию устья скважины, смене крестовин, противовыбросового оборудования, фонтанной арматуры оставлять открытым устье скважины?	П. 1200					
2081		Обеспечивает ли система автоматизации добывающих скважин и прискважинного оборудования подачу реагента в скважину и прекращение его подачи при возможных аварийных ситуациях, сигнализацию об аварийных отклонениях технологических параметров?	П. 1201					
2082		Обеспечивает ли система автоматизации добывающих скважин и прискважинного оборудования автоматическое отключение скважин при нарушении режима?						
2083		Обеспечивает ли система автоматизации добывающих скважин и прискважинного оборудования контроль состояния воздушной среды на объектах промысла с дистанционным их отключением при разгерметизации технологического оборудования (трубопроводов)?						
LII. Сбор и подготовка нефти, газа и газоконденсата, содержащих сернистый водород	
2084		Проводится ли в организации проверка герметичности фланцевых соединений, арматуры, люков и других источников возможных выделений сернистого водорода? 	П. 1202					
2085		Проводится ли проверка посредством ежедневного обхода (объезда) каждого опасного объекта? 						
2086		Отражаются ли результаты обхода (объезда) в соответствующем журнале?						
2087		Используются ли для перекачки сред, содержащих сернистый водород, насосы с бессальниковым исполнением или снабженные электромагнитными муфтами?	П. 1203					
2088		Подвергаются ли сточные воды установок подготовки нефти, газа и газового конденсата очистке, а при содержании сернистого водорода и других вредных веществ выше ПДК – нейтрализации?	П. 1204					
2089		Осуществляются ли до вскрытия и разгерметизации технологического оборудования мероприятия по дезактивации пирофорных отложений?	П. 1205					
2090		Пропариваются ли и промываются ли водой перед осмотром и ремонтом емкости и аппараты для предотвращения самовозгорания пирофорных отложений? 						
2091		Осуществляются ли по дезактивации пирофорных соединений мероприятия с применением пенных систем на основе ПАВ либо других методов, отмывающих стенки аппаратов от этих соединений?						
2092		Выполняется ли требование о том, что к работе внутри емкости и аппарата можно приступать, если содержание в них сернистого водорода, нефтяных газов и паров нефти не превышает ПДК, и только в дыхательных аппаратах?	П. 1206					
2093		Изложен ли порядок безопасного проведения работ по очистке, дезактивации пирофорных отложений, осмотру и ремонту такого оборудования в специальной инструкции, утвержденной техническим руководителем организации?						
2094		Смачиваются ли техническими моющими составами во избежание самовозгорания пирофорных отложений при ремонтных работах все разбираемые узлы и детали технологического оборудования?	П. 1207					
2095		Заполняются ли для предотвращения возгорания пирофорных отложений на стенках емкостей и аппаратов перед подготовкой к осмотру и ремонту последние паром или водой по мере их освобождения?	П. 1208					
2096		Производится ли подача пара с такой интенсивностью, чтобы в емкостях и аппаратах все время поддерживалось давление несколько выше атмосферного? 						
2097		Контролируется ли расход пара по выходу сверху емкости и аппарата?						
2098		Выполняется ли требование о том, что во время пропарки аппаратов, емкостей, резервуаров температура поверхностей должна быть не выше 60 °C?						
2099		Устанавливается ли продолжительность пропарки соответствующими инструкциями для каждого типоразмера оборудования индивидуально, при этом она должна быть не менее 24 ч? 	П. 1209					
2100		Производится ли пропарка аппаратов при закрытых люках, резервуаров - при открытом дыхательном клапане?						
2101		Осуществляется ли в конце периода пропарки дезактивация пирофорных отложений (контролируемое окисление их кислородом воздуха) путем подачи в оборудование с помощью дозировочных устройств (контрольных расходомеров) дозированной паровоздушной смеси с содержанием кислорода 3 - 8% объемных (15 - 40% объемных воздуха) в течение 3 - 6 часов соответственно? 	П. 1210					
2102		Выполняется ли требование о том, что по завершении пропарки оборудование должно быть заполнено водой до верхнего уровня, а после заполнения для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений уровень воды необходимо снижать со скоростью не более 0,5 м/ч?						
2103		Производится ли при отрицательной температуре окружающего воздуха промывка (заполнение) оборудования подогретой водой или водой с паром?						
2104		Предусмотрены ли для промывки оборудования и пропарки стационарные или передвижные штатные устройства и коммуникации для подачи пара и воды?	П. 1211					
2105		Проветривается ли по завершении промывки оборудование воздухом (первоначально при небольшом поступлении пара)? 	П. 1212					
2106		Выполняется ли требование о том, что открывать люки для проветривания оборудования необходимо начиная с верхнего, чтобы избежать интенсивного движения в нем атмосферного воздуха?						
2107		Выполняется ли условие о том, что работы по очистке оборудования от пирофорных отложений, осуществляемые механизированным способом (например, через нижний люк-лаз с помощью скребка с заборным и отсасывающим устройством), не требующим присутствия рабочих внутри оборудования, разрешается проводить без его предварительной пропарки и дегазации согласно специальной инструкции, утвержденной техническим руководителем организации, при этом оборудование освобождают от горючего продукта, отключают от всех трубопроводов заглушками, внутреннее пространство заполняют воздушно-механической пеной средней или высокой кратности и в процессе производства очистных работ обеспечивают постоянство заполнения оборудования пеной? 	П. 1213					
2108		Обеспечиваются ли при выполнении работ (п. 2107)  условия, исключающие возникновение разряда статического электричества?						
2109		Находятся ли отложения, извлекаемые из оборудования, под слоем воды или во влажном состоянии в специальных емкостях, установленных вдали от мест возможного выделения и скопления горючих паров и газов?	П. 1214					
2110		Удаляются ли по завершении очистки оборудования пирофорные отложения с территории объекта во влажном состоянии в специально отведенное для этого место либо захоронены в землю в местах, согласно лимитам на размещение отходов?	П. 1215					
2111		Секционируют ли при наличии на объектах добычи газо- и продуктопроводов с большим геометрическим объемом их путем установки автоматических задвижек, обеспечивающих наличие в каждой секции при нормальном рабочем режиме не более 2000 - 4000 нм3 сернистого водорода?	П. 1216					
LIII. Требования к ведению промыслово-геофизических работ в скважинах, вскрывших пласты, содержащие в продукции сернистый водород	
2112		Проводятся ли промыслово-геофизические работы (далее - ПГР) в скважинах, где вскрыты пласты, содержащие сернистый водород, по плану работ, утвержденному техническими руководителями геофизической и буровой организации и пользователем недр (заказчиком), согласованному с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью)?	П. 1217					
2113		Проводятся ли ПГР только после проверки состояния скважины, оборудования и средств связи с оформлением акта?	П. 1218					
2114		Определяется ли перед проведением ПВР во время шаблонирования скважины гидростатическое давление в интервале прострела? 						
2115		Выполняется ли условие о том. что проведение ПВР разрешается только в случае, если замеренное гидростатическое давление превышает пластовое не менее чем на 5 - 10%?						
2116		Проводятся ли работы по испытанию пластов, содержащих сернистый водород, трубными испытателями в процессе бурения скважин по планам, утвержденным пользователем недр?	П. 1219					
2117		Обеспечивает ли состояние окон салонов геофизических лабораторий и подъемника хороший обзор рабочей площадки и возможность быстрого проветривания салона?	П. 1220					
2118		Выполняется ли требование о том, что при работе в условиях, затрудняющих сигнализацию о наличии сернистого водорода (ветер, снег, туман, сложные метеорологические условия), руководителем ПГР должен быть выделен работник для наблюдения за этими устройствами, который должен быть проинструктирован и обеспечен необходимым СИЗ и средством связи?	П. 1221					
2119		Выполняются ли ПГР в осложненных условиях, а также ПВР по ликвидации аварий в скважинах под непосредственным руководством ответственного лица геофизической организации?	П. 1222					
LIV. Требования к применению технических устройств и инструмента для работы в средах с повышенным содержанием сернистого водорода	
2120		Выбираются ли оборудование, аппаратура, трубопроводы, а также внутрискважинное оборудование, бурильные, обсадные и лифтовые трубы, подверженные воздействию сернистого водорода, с учетом параметров технологических процессов и характеристики коррозионно-агрессивной среды? 	П. 1223				Области использования оборудования в стандартном и устойчивом к сульфидно-коррозионному растрескиванию исполнениях указаны в таблицах N 1 и N 2 приложения N 6 настоящих Правил.	
2121		Обеспечивается ли при эксплуатации оборудования ингибиторная защита?						
2122		Выполняется ли условие о том, что при отклонениях от установленных критериев выбора оборудования, по согласованию с пользователем недр (заказчиком), разрешается использование стандартного оборудования в коррозионно- агрессивной среде с обязательной подачей ингибитора коррозии и сокращения сроков проведения контрольных испытаний (проверок)?	П. 1224					
2123		Оборудована ли емкость (резервуар) для жидкости, содержащей сернистый водород, сигнализатором верхнего предельного уровня жидкости и нижним пробоотборником?	П. 1225					
2124		Применяются ли для защиты от коррозии технологического оборудования и трубопроводов систем добычи, сбора, подготовки и транспорта нефти, газа и конденсата, эксплуатационной и лифтовой колонн, внутрискважинного и другого оборудования, эксплуатируемого в условиях воздействия сернистого водорода, ингибиторы коррозии, специальные покрытия и технологические методы уменьшения коррозионной активности продукции?	П. 1226					
2125		Подвергаются ли дефектоскопии и опрессовке манифольд противовыбросового оборудования, бурильные трубы, лифтовые трубы, трубопроводы, находившиеся в контакте с сернистым водородом, после их демонтажа перед повторным использованием? 	П. 1227					
2126		Проходят ли применяемые трубы обсадных и лифтовых колонн проверку по химическому составу и другим показателям качества стали проводится в лабораторных условиях?	П. 1228					
2127		Осуществляется ли контроль коррозионного состояния оборудования помимо визуального осмотра следующими методами:
установкой контрольных образцов;
по датчикам скорости коррозии;
по узлам контроля коррозии;
по водородным зондам;
ультразвуковой и магнитной толщинометрией?	П. 1229				Методы, периодичность и точки контроля коррозии для каждого вида оборудования и трубопроводов устанавливаются в соответствии с рекомендациями научно-исследовательских и проектных организаций и утверждаются техническим руководителем организации.	
2128		Применяется ли в зависимости от абсолютного давления (), парциального давления сернистого водорода (P) и его концентрации (C) для многофазного флюида "нефть - газ - вода" с газовым фактором менее и более 890 нм3/м3 оборудование в стандартном и стойком к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР) исполнении в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам?						
LV. Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода	
2129		Допускаются ли к работам на объектах месторождений с высоким содержанием сернистого водорода лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания?	1230					
2130		Выполняется ли запрет на пребывание на газоопасном объекте лиц, не имеющих соответствующего дыхательного аппарата и не прошедших соответствующего инструктажа по безопасности?	П. 1231					
2131		Проводятся ли не реже одного раза в месяц на объектах учебно-тренировочные занятия с обслуживающим персоналом по выработке практических навыков выполнения действий по ПЛА?	П. 1232					
2132		Имеют при работе в дыхательном аппарате на устье скважины или у другого источника выделения сернистого водорода исполнители и руководитель работ радиопереговорное устройство, во взрывобезопасном исполнении?	П. 1233					
2133		Выполняется ли требование о том, что при срабатывании газосигнализаторов (газоанализаторов) о превышении содержания сернистого водорода выше ПДК необходимо немедленно:
надеть изолирующий дыхательный аппарат (противогаз);
оповестить руководителя работ (объекта) и находящихся в опасной зоне людей;
принять первоочередные меры по ликвидации загазованности в соответствии с ПЛА;
лицам, не связанным с принятием первоочередных мер, следует покинуть опасную зону и направиться в место сбора, установленное планом эвакуации?	П. 1234					
2134		Выполняется ли требование о том, что при срабатывании газосигнализаторов (газоанализаторов) о превышении содержания сернистого водорода выше ПДК руководитель работ (объекта) или ответственный исполнитель должен подать сигнал тревоги и оповестить вышестоящие организации?						
2135		Выполняется ли требование о том, что дальнейшие работы по ликвидации аварии (пп 2133, 2134) проводятся специально подготовленным персоналом с привлечением рабочих бригады и специалистов?						
2136		Проходит ли привлекаемый к работам на газоопасных объектах персонал сторонних организаций обучение и проверку знаний в объеме, утвержденном главным инженером организации-заказчика, с учетом места и вида работ, в порядке, установленном в организации-заказчике, и имеет ли индивидуальные сигнализаторы?	П. 1235					
2137		Определяются ли количество и типы средств индивидуальной защиты, средств индивидуальной защиты органов дыхания на каждом объекте проектной документацией, рабочим проектом на бурение скважины с учетом специфики работ и отраслевых норм обеспечения работников спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ? 	П. 1236					
2138		Выполняется ли условие о том, что в случае производственной необходимости, с учетом особенностей производства, условий труда и видов выполняемых работ, а также особенностей климатической зоны работодатель имеет право выдавать работникам сертифицированные специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ сверх установленных норм или изменять сроки их носки в целях обеспечения безопасности трудового процесса?						
2139		Определяются ли средства коллективной и индивидуальной защиты работников строительных и других организаций, находящихся в пределах буферных зон, и порядок обеспечения ими на случай аварийного выброса газа проектной документацией, рабочим проектом на бурение скважины?						
2140		Применяются ли изолирующие дыхательные аппараты обслуживающим персоналом при выполнении операций, предусмотренных технологией производства работ в условиях возможного выделения сернистого водорода, принятии первоочередных мер при возникновении аварийной ситуации?	П. 1237					
2141		Выполняется ли требование о том. что дыхательные аппараты должны быть подобраны по размерам, к каждому аппарату прикладывается паспорт и прикрепляется этикетка с надписью фамилии и инициалов работника, в паспорте должна быть запись об исправности дыхательного аппарата и сроках его следующего испытания?	П. 1238					
2142		Проверяет ли эксплуатирующая организация газозащитные средства на предмет их соответствия показателям, установленным изготовителем?	П. 1239					
2143		Имеется ли на рабочих местах инструкция по проверке, эксплуатации и хранению средств защиты?	П. 1240					
2144		Имеется ли на газоопасном объекте аварийный запас газозащитных средств, количество и типы которых определяются с учетом численности работающих, удаленности объекта, специфики выполняемых работ и согласовываются со службой газовой безопасности?	П. 1241					
2145		Проходят ли помимо аттестации по промышленной безопасности руководители и специалисты проверку знаний требований нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и охраны труда?	П. 1242					
2146		Осуществляется ли внутренний контроль соблюдения требований промышленной безопасности организацией с учетом специфических условий производства?	П. 1243					
2147		Предусматривает ли дополнительно программа обучения персонала объектов подготовки нефти и газа, содержащих сернистый водород, в числе основных разделов следующее:
свойства и действие сернистого водорода и других вредных веществ на организм человека;
СИЗ, их назначение, устройство, правила пользования;
знаки безопасности, цвета сигнальные, сигналы аварийного оповещения;
порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны;
безопасные приемы и методы работы;
меры безопасности и порядок действий при возможных аварийных ситуациях и угрозе их возникновения;
методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим?	П. 1244					
LVI. Требования к разработке технологического регламента	
LVI.I. Общие положения	
2148		Выполняется ли условие о том, что технологический регламент (далее - ТР) распространяется на разработку мероприятий и выполнение работ, направленных на безопасную эксплуатацию ОПО?	П. 1245					
2149		Выполняется ли условие о том. что ТР на стадии проектирования и строительства, а также реконструкции разрабатывается проектной организацией. ТР на ОПО, находящийся в эксплуатации, может разрабатываться эксплуатирующей организацией?	П. 1246					
2150		Выполняется ли положение о том, что ТР является основным технологическим документом и определяет технологию ведения процесса или отдельных его стадий (операций), режимы и рецептуру производства продукции, показатели качества продукции, безопасные условия работы в соответствии с действующими нормативными техническими документами?	П. 1247					
2151		Обеспечивает ли ТР безопасные условия работы, эксплуатацию оборудования в паспортном режиме, экономичное ведение процесса, заданное качество продукции?	П. 1248					
2152		Является ли ответственным за соблюдение требований ТР главный инженер (технический руководитель) организации?	П. 1249					
LVI.II. Разработка, согласование и утверждение технологического регламента	
2153		Разрабатывается ли ТР на каждый технологический процесс? 	П. 1250				Допускается разрабатывать технологический регламент на ОПО в целом.	
2154		Разрабатывается ли при проведении опытной эксплуатации, опробования нового оборудования на действующем ОПО с утвержденными ТР отдельный ТР?	П. 1251				Разрешается разработка дополнений к действующему ТР. Вопрос разработки отдельного ТР или дополнения к действующему ТР решает организация, утверждающая ТР.	
2155		Согласовывается ли ТР, разработанный в организации, с соответствующими техническими службами и утверждается главным инженером (техническим руководителем) организации?	П. 1253					
LVI.III. Срок действия технологического регламента	
2156		Разрабатывается ли ТР на срок, равный 5 годам?	П. 1254					
2157		Ограничивается ли в случае разработки ТР, указанного в пункте 1251 настоящих Правил, срок действия ТР двумя годами?						
2158		Продлевается ли при наличии изменений и дополнений, внесение которых не затрудняет пользование ТР, или при их отсутствии срок действия ТР еще на 5 лет, но не более одного раза?	П. 1255					
2159		Выполняется ли требование о том, что по истечении двух пятилетних сроков ТР подлежит обязательному пересмотру, при этом согласование пересмотренного ТР проводится в организации в соответствующих технических службах и утверждается главным инженером (техническим директором) организации?	П. 1256					
2160		Пересматривается ли ТР досрочно в случае:
введения в действие федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации новых положений и ограничений, которые противоречат пунктам или разделам ТР;
аварий, происшедших по причине недостаточного отражения в ТР безопасных условий эксплуатации;
наличия принципиальных изменений в технологии, аппаратурном оформлении, внесение в ТР которых потребует изменения значительного количества разделов и пунктов ТР?	П. 1257					
LVI.IV. Порядок оформления и хранения технологического регламента	
2161		Оформляется ли текстовая часть ТР на формате A4?	П. 1258					
2162		Присваивается ли каждому ТР номер или обозначение в порядке, принятом в организации?	П. 1259					
2163		Хранится ли утвержденный ТР в техническом отделе организации, а копии и выписки из ТР, заверенные техническим отделом организации, передаются ли для руководства и ведения технологического режима руководителям установок, а также другим заинтересованным организациям?	П. 1260					
LVI.V. Порядок внесения изменений и дополнений в технологический регламент	
2164		Выполняется ли условие о том, что в действующий ТР могут вноситься изменения и дополнения, связанные с изменением качества сырья, необходимостью изменения нагрузок, режимов, замены оборудования?	П. 1261					
2165		Разрабатывается ли новый ТР при реконструкции и техническом перевооружении? 						
2166		Согласовываются ли изменения и дополнения с теми техническими службами организации, которые имеют непосредственное отношение к ним, и утверждаются ли главным инженером (техническим руководителем) организации? 	П. 1262					
2167		Производится ли изменение (п. 2166) и их регистрация в соответствии приложением N 9 к настоящим Правилам?						
LVI.VI. Содержание технологического регламента	
2168		Соответствует ли содержание разделов технологического регламента приведенным в приложении N 10 к настоящим Правилам?	П. 1263					
LVII. Ликвидация и консервация скважин, оборудования их устьев и стволов	
LVII.I. Общие положения	
2169		Обеспечивает ли пользователь недр ликвидацию скважин, не подлежащих использованию, а также сохранность скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождения и (или) в иных хозяйственных целях?	П. 1264					
2170		Осуществляются ли консервация, ликвидация скважин в соответствии с документацией, которая разрабатывается:
в составе проектов поисков, разведки и разработки месторождений, подземных хранилищ нефти и газа, мощностей по использованию теплоэнергетических ресурсов термальных вод; рабочих проектов производства буровых работ и реконструкции скважин;
в индивидуальной, групповой (группа скважин на одном месторождении) и зональной (группа скважин на нескольких площадях и месторождениях с идентичными горно-геологическими и экологическими характеристиками) документации на ликвидацию и консервацию скважин;
в индивидуальной документации для месторождений со сложным геологическим строением или с высоким содержанием агрессивных и токсичных компонентов?	П. 1265					
2171		Определяются ли в документации на ликвидацию и консервацию скважин для регионов и месторождений с однотипными горно-геологическими и экологическими условиями определяются общие требования по ликвидации и консервации скважин данного месторождения (площади) или нескольких однотипных месторождений? 						
2172		Приводится ли детальное проведение работ по каждой конкретной скважине в плане изоляционно-ликвидационных работ?						
2173		Включаются ли в состав документации на ликвидацию скважин следующие разделы:
общая пояснительная записка, включающая обоснование критериев и варианта ликвидации скважин, вариант ликвидации (в зависимости от этапа бурения или эксплуатации скважин);
технологические и технические решения по ликвидации скважин, оборудования ствола скважин и устья;
порядок организации работ по ликвидации скважин;
мероприятия по безопасному пользованию недрами, безопасности жизни и здоровью населения, охраны окружающей среды, зданий и сооружений?	П. 1266					
2174		Проводятся ли работы по консервации и ликвидации скважин (с учетом результатов проверки технического состояния скважин) пользователем недр или его представителем (далее - пользователь недрами)?	П. 1267					
2175		Выполняется ли условие о том. что ликвидация и консервация скважин считается завершенной после подписания акта ликвидации или консервации пользователем недр и территориальным органом Ростехнадзора?	П. 1268					
2176		Представляются ли акты на ликвидацию, консервацию скважин в территориальный орган Ростехнадзора?	П. 1269					
2177		Выполняются ли дополнительные требования консервации и ликвидации скважин, пробуренных в морских условиях, которые устанавливаются Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса", утвержденными приказом Ростехнадзора от 18 марта 2014 г. N 105 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный N 34077)?	П. 1270					
2178		Выполняется ли ликвидация скважин на затапливаемой территории (за исключением водно-болотных угодий) и в русле больших (судоходных) рек с учетом требований пункта 1297 Правил?	П. 1271					
2179		Применяется ли оборудование, используемое при ликвидации и консервации скважин, на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и в области промышленной безопасности?	П. 1272					
2180		Осуществляет ли контроль за состоянием устьев ликвидированных и законсервированных скважин пользователь недрами или уполномоченный им представитель в соответствии с действующими лицензиями на пользование недрами?	П. 1273					
LVII.II. Порядок ликвидации скважин	
Категории скважин, подлежащих ликвидации	
2181		Соответствуют ли ликвидируемые скважины в зависимости от причин ликвидации четырем категориям:
I - скважины, выполнившие свое назначение;
II - скважины, ликвидируемые по геологическим причинам;
III - скважины, ликвидируемые по техническим причинам;
IV - скважины, ликвидируемые по технологическим, экологическим и другим причинам?	П. 1274					
2182		Соответствует ли скважины I категории положению о том, что скважины I - скважины или часть их стволов, выполнившие свое назначение, и к ним относятся:
I-а) скважины, выполнившие задачи согласно проектным технологическим документам на разработку месторождений и рабочим проектам на производство буровых работ или реконструкции скважин;
I-б) скважины, достигшие нижнего предела дебитов, установленных проектным технологическим документом на разработку месторождения или иному обоснованию нижнего предела рентабельности эксплуатационных скважин, обводнившиеся пластовой, закачиваемой водой, не имеющие объектов возврата или приобщения, в случае отсутствия необходимости их перевода в контрольный (наблюдательный, пьезометрический) фонд;
I-в) скважины или часть их стволов, пробуренные для проведения опытных и опытно-промышленных работ по испытанию различных технологий и объектов эксплуатации, ликвидации пожаров, фонтанов и грифонов, после выполнения установленных проектным технологическим документом задач;
I-г) скважины, пробуренные как добывающие, а после обводнения переведенные в контрольные, нагнетательные и другие, при отсутствии необходимости их дальнейшего использования;
I-д) скважины, выполнившие свое назначение на подземных хранилищах нефти и газа и месторождениях термальных и промышленных вод?	П. 1275					
2183		Соответствует ли скважины II категории положению о том, что скважины II - скважины или часть их ствола, ликвидируемые по геологическим причинам, и к ним относятся:
II-а) скважины, доведенные до проектной глубины, но оказавшиеся в неблагоприятных геологических условиях - в зонах отсутствия коллекторов, законтурной области нефтяных и газовых месторождений, давшие непромышленные притоки нефти, газа, воды, в том числе после интенсификации;
II-б) скважины, бурение которых прекращено из-за нецелесообразности дальнейшего ведения работ по результатам бурения предыдущих скважин;
II-в) скважины, не вскрывшие проектный горизонт и не доведенные до проектной глубины из-за несоответствия фактического геологического разреза проектному, вскрытия в разрезе непреодолимых препятствий (катастрофические зоны поглощения, обвалы, высокопластичные породы, зоны аномально низкого пластового давления (АНПД) и аномально высокого пластового давления (АВПД);
II-г) скважины, законченные бурением на подземных хранилищах нефти, газа и месторождениях теплоэнергетических и промышленных вод и оказавшиеся в геологических условиях, не соответствующих их назначению;
II-д) скважины нагнетательные, наблюдательные, эксплуатационные, йодобромные, теплоэнергетические, бальнеологические, а также скважины, пробуренные для закачки в пласт промысловых вод, утилизации промышленных отходов, для эксплуатации подземных хранилищ нефти и газа, оказавшиеся в неблагоприятных геологических условиях, при отсутствии необходимости их использования в иных хозяйственных целях?	П. 1276					
2184		Соответствует ли скважины III категории положению о том, что скважины III - скважины или часть их ствола, где прекращены бурение, работы по капитальному ремонту или эксплуатация вследствие аварий, инцидентов и осложнений, устранить которые существующими методами невозможно или экономически нецелесообразно, и к ним относятся:
III-а) скважины, на которых возникли открытые фонтаны, пожары, следствием которых явилась потеря ствола скважины, а также аварии с бурильным инструментом и его элементами, аварии с обсадными трубами и их элементами, прихваты бурильных и обсадных колонн, аварии с долотами и бурголовками, аварии с забойными двигателями и турбобурами, внутрискважинным и устьевым оборудованием, геофизическими приборами и кабелем, аварии из-за некачественного цементирования (в случаях, когда в исправной части ствола скважины выше аварийной части имеются продуктивные горизонты промышленного значения, подлежащие в соответствии с проектным технологическим документом на разработку месторождения отработке этой скважиной, ликвидируется только аварийная часть ствола, а исправная передается добывающему предприятию);
III-б) скважины, где произошел приток пластовых вод при освоении, испытании или эксплуатации, изолировать который не представляется возможным;
III-в) скважины, на которых выявлена негерметичность эксплуатационной колонны и на которых отсутствуют техническая возможность и экономическая целесообразность их восстановления;
III-г) скважины с разрушенными в результате стихийных бедствий (землетрясения, оползни) устьями или возникновением опасности оползневых явлений или затопления;
III-д) скважины при смятии, сломе обсадных колонн в интервалах залегания солей, глин, многолетнемерзлых пород и на которых отсутствуют техническая возможность и экономическая целесообразность их восстановления;
III-е) скважины, пробуренные на морских месторождениях в случае аварийного ухода буровых установок, разрушения гидротехнических сооружений, технической невозможности и экономической нецелесообразности их восстановления;
III-ж) скважины, пробуренные с недопустимыми отклонениями от проектной точки вскрытия пласта?	П. 1277					
2185		Соответствует ли скважины IV категории положению о том, что скважины IV – скважины, ликвидируемые по технологическим, экологическим и другим причинам, и к ним относятся:
IV-а) скважины, законченные бурением и непригодные к эксплуатации из-за несоответствия прочностных и коррозионностойких характеристик эксплуатационной колонны фактическим условиям;
IV-б) скважины, не пригодные к эксплуатации в условиях проведения тепловых и газовых методов воздействия на пласт;
IV-в) скважины, законсервированные в ожидании организации добычи, если срок консервации составляет 10 и более лет, но не более 15 лет от общего срока консервации, или по данным контроля за техническим состоянием колонны и цементного камня дальнейшая консервация нецелесообразна;
IV-г) скважины, расположенные в санитарно-защитных зонах населенных пунктов, водоохранных зонах рек, водоемов, запретных зонах, по обоснованным требованиям уполномоченных органов;
IV-д) нагнетательные скважины при прекращении их приемистости, скважины на подземных хранилищах и скважины, предназначенные для сброса промысловых вод и отходов производства при невозможности или экономической нецелесообразности восстановления их приемистости;
IV-е) скважины - специальные объекты, ликвидация которых по мере выполнения поставленных задач проводится в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Правил;
IV-ж) скважины, расположенные в зонах, где изменилось представление о геологической обстановке, повлекшее за собой изменение экологических, санитарных требований и мер безопасности, и возникло несоответствие эксплуатации скважин статусу этих зон;
IV-з) скважины, не вскрывшие проектный горизонт и не доведенные до проектной глубины из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств длительного действия, банкротства предприятия, отсутствия финансирования, прекращения деятельности предприятия, окончания срока действия лицензии на пользование недр?	П. 1278					
2186		Определяется ли организацией (пользователем недрами) категория, по которой ликвидируется скважина?	П. 1279					
Оборудование устьев и стволов скважин при их ликвидации.	
Общие положения	
2187		Допускается ли ликвидация скважин с негерметичными обсадными колоннами, заколонными перетоками, грифонами только после их устранения? 	П. 1280					
2188		Указываются ли в акте на ликвидацию скважины перечень выполненных работ, результаты исследований по проверке надежности этих работ и вывод о непригодности скважины к ее дальнейшей безопасной эксплуатации? 						
2189		Составляется ли акт комиссией пользователя недрами с участием представителя территориального органа Ростехнадзора?						
2190		Достигается ли при сложных горно-геологических условиях разреза или наличия в нем источников МПП и МКД, ликвидация скважин созданием системы флюидоупорных тампонажных экранов и мостов, изолирующих источники МПП и МКД и восстанавливающих разобщенность вскрытых пород или их комплексов друг от друга, нарушенную в процессе бурения скважины?	П. 1281					
2191		Выполняется ли требование о том, что ствол скважины между цементными мостами и выше последнего моста заполняется нейтральной жидкостью, при этом верхняя часть ствола заполняется нейтральной незамерзающей жидкостью, высота столба которой определяется с учетом местоположения скважины и решаемых технических задач?	П. 1282					
2192		Проводится ли до проведения ликвидационных работ диагностика технического состояния скважины по имеющейся геолого-промысловой информации с учетом последнего комплекса ГИС, выделяются ли потенциально опасные пласты-источники МПП и МКД во вскрытом разрезе, изоляция которых должна быть предусмотрена в документации на ликвидацию скважины?	П. 1283					
2193		Ликвидируются ли МКД и МПП пластовых флюидов в процессе проведения работ по ликвидации, начиная с нижней части ствола скважины? 	П. 1284					
2194		Ликвидируются ли осложнения и аварии, возникшие в процессе изоляционно-ликвидационных работ в скважине, по дополнительным планам на ликвидацию скважин?						
2195		Проводится ли установка флюидоупорных экранов, покрышек и цементных мостов, направленных на ликвидацию МКД, ликвидацию и предупреждение возникновения МПП, восстановление герметичности геологического разреза, под избыточным давлением, величина которого принимается с учетом остаточной прочности колонны?	П. 1285					
2196		Проверяется ли наличие мостов проверяется разгрузкой бурильного инструмента или насосно-компрессорных труб с усилием, не превышающим предельно допустимую удельную нагрузку на цементный камень? 	П. 1286					
2197		Проводится ли испытание устанавливаемых цементных мостов избыточным давлением согласно пункту 1285 настоящих Правил?						
2198		Производятся ли при наличии в разрезе ликвидируемой скважины перспективных не опробованных ранее интервалов или необходимости дренирования источника МПП и МКД по решению недропользователя их вскрытие, опробование и дренаж? 	П. 1287					
2199		Производится ли изоляция вскрытых интервалов путем создания флюидоупорного изоляционного экрана и его закрепления закачкой тампонажного раствора в пласт под давлением?						
2200		Обеспечивается ли разобщение комплексов горных пород, имеющих различные коэффициенты аномальности пластового давления, предотвращение возникновения или ликвидации перетоков пластовых флюидов из одного комплекса горных пород в другой установкой изоляционных экранов в интервалах пород-покрышек, залегающих в подошве и кровле различных комплексов пород, отличающихся друг от друга величиной коэффициента аномальности пластового давления или содержащимися в их составе пластовыми флюидами?	П. 1288					
2201		Устанавливаются ли дополнительно при расположении скважины в любой технологической зоне, связанной с воздействием на подземные резервуары (подземные хранилища газа, полигоны по закачке промышленных стоков, химических отходов, агрессивных и токсичных компонентов и других) или в зоне их влияния, изоляционные тампонажные экраны в интервалах подошвенных и кровельных пород-покрышек, ограничивающих вертикальную мощность технологической зоны?	П. 1289					
2202		Создаются ли при наличии в разрезе осадочного чехла месторождения зоны слабоминерализованных и питьевых верхних вод или многолетнемерзлых пород в процессе ликвидации скважин изоляционные экраны (не менее одного) в подошвенных водоупорах и ниже интервала залегания многолетнемерзлых пород?	П. 1290					
2203		Предусматривается ли документацией на ликвидацию скважин полное извлечение внутрискважинного оборудования и бурового инструмента из ствола скважины до пробуренного забоя? 	П. 1291					
2204		Разрабатывается ли при отсутствии технической возможности извлечения внутрискважинного оборудования и бурового инструмента из ствола скважины дополнение к плану изоляционно-ликвидационных работ?						
2205		Выполняется ли требование о том, что на устье скважины устанавливается бетонная тумба размером 1.0 x 1.0 x 1.0 м (допускается применение металлической опалубки диаметром не менее 0.5 м и высотой 1.0 м), на тумбе устанавливается репер высотой не менее 0.5 м с металлической таблицей (далее - таблица), на которой электросваркой указываются: номер скважины, дата ее ликвидации, месторождение (площадь), организации - пользователь недр?	П. 1292					
2206		Углубляются ли при расположении скважины на землях, используемых для сельскохозяйственных целей, и на землях непромышленных категорий, устья скважины не менее чем на 2 м от поверхности, оборудуются ли заглушкой, установленной на кондукторе (технической колонне) и таблицей с указанием номера скважины, месторождения (площади), организация - пользователя недр и даты ее ликвидации? 	П. 1293					
2207		Покрывается ли заглушка материалом, предотвращающим ее коррозию, и устье скважины засыпается землей? 						
2208		Передается ли выкопировка плана местности с указанием местоположения устья ликвидированной скважины землепользователю, о чем делается соответствующая отметка в деле скважины и акте на рекультивацию земельного участка?						
2209		Переоборудуются ли при переводе земель из одной категории в другую (из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель поселений, земель особо охраняемых природных территорий) устья скважин в соответствии с пунктами 1292 и 1296 настоящих Правил?	П. 1294					
2210		Устанавливаются ли по скважинам, ликвидированным по III категории, а также скважинам всех категорий, пробуренным в пределах внешнего контура нефтегазоносности и максимального размера искусственной залежи газохранилища, цементные мосты в интервале и на 20 м ниже и выше мощности всех продуктивных горизонтов, продуктивность которых установлена в процессе бурения скважин, разработки месторождения, эксплуатации хранилища?	П. 1295					
2211		Выполняется ли требование о том, что при расположении скважин на затапливаемой территории и в русле больших (судоходных) рек колонна, кондуктор и направление извлекаются с глубины 10 метров ниже дна реки, а если на затапливаемой территории исключена возможность прохождения судов и планируется ведение сельскохозяйственных работ после окончания половодья, то колонна, кондуктор и направление извлекаются с глубины не менее 2 метра от поверхности земли?	П. 1296					
Ликвидация скважин без эксплуатационной колонны	
2212		Производится ли ликвидация скважины без эксплуатационной колонны в зависимости от горно-геологических условий вскрытого разреза путем установки в открытом стволе цементных мостов в интервалах залегания высоконапорных минерализованных вод с коэффициентом аномальности больше 1.1 и низкопродуктивных, не имеющих промышленного значения залежей углеводородов?	П. 1297					
2213		Выполняется ли требование о том, что высота цементного моста (п. 2212) должна быть на 20 м ниже подошвы и на столько же выше кровли каждого такого горизонта?						
2214		Устанавливается ли над кровлей верхнего пласта с минерализованной водой, а также на границе залегания пластов с пресными и минерализованными водами (если они не перекрыты технической колонной) цементный мост высотой 50 м?	П. 1298					
2215		Устанавливается ли в башмаке последней технической колонны цементный мост с перекрытием башмака колонны не менее чем на 50 м выше и на 20 м ниже башмака колонны?	П. 1299					
2216		Проверяется ли наличие мостов разгрузкой бурильного инструмента или насосно-компрессорных труб с усилием, не превышающим предельно допустимую удельную нагрузку на цементный камень? 	П. 1300					
2217		Испытывается ли установленный в башмаке последней технической колонны цементный мост опрессовкой на давление, указанное в плане работ?						
2218		Оформляются ли результаты работ (пп 2216, 2217) соответствующими актами?						
2219		Заполняется ли открытый ствол между мостами и колонное пространство заполняются нейтральным буровым раствором плотностью, установленной документацией на ликвидацию скважины, верхняя часть колонного пространства нейтральной незамерзающей жидкостью?						
2220		Выполняется ли требование о том, что извлечение верхней части технической колонны с не зацементированным затрубным пространством допускается при отсутствии в разрезе напорных и продуктивных горизонтов, и в этом случае в оставшейся части технической колонны устанавливается цементный мост высотой на 50 м выше и 20 м ниже места извлечения колонны?	П. 1301					
2221		Заполняется ли оставшаяся часть технической колонны (п. 2220) нейтральной жидкостью, кондуктор - нейтральной незамерзающей жидкостью?						
2222		Производится ли при ликвидации скважин в результате аварии с бурильным инструментом (категория III-а) в не обсаженной части ствола и невозможности его извлечения торпедирование или отворот не прихваченной части инструмента и его извлечение?	П. 1302					
2223		Устанавливается ли при нахождении верхней части оставшегося в скважине инструмента ниже башмака технической колонны или кондуктора цементный мост под давлением с перекрытием головы оставшегося инструмента на 50 м? 						
2224		Выполняется ли требование о том, что после ожидания затвердения цемента (п. 2223) следует определить разгрузкой бурильного инструмента или насосно-компрессорных труб верхний уровень цементного моста; в башмаке технической колонны необходимо также установить цементный мост высотой 50 м и проверить его наличие разгрузкой бурильного инструмента или насосно-компрессорных труб, провести гидравлические испытания снижением уровня или заменой на жидкость меньшей плотности; выше моста колонное пространство заполняется глинистым раствором, над которым верхняя часть колонны заполняется нейтральной незамерзающей жидкостью?						
2225		Производится ли при аварии с колонной бурильных труб, когда ее верхняя часть осталась в интервале ствола, перекрытого технической колонной или кондуктором, извлечение части бурильной колонны, находящейся выше башмака технической колонной или кондуктора, цементирование под давлением с установкой цементного моста на уровне не менее 100 м над башмаком технической колонны, оставшаяся часть технической колонны заполняется ли глинистым раствором, а верхняя часть колонны заполняется ли нейтральной незамерзающей жидкостью?	П. 1303					
Оборудование устьев и стволов при ликвидации скважин со спущенной эксплуатационной колонной	
2226		Выполняется ли требование о том, что если по решению пользователя недр производится отворот не зацементированной части эксплуатационной колонны, то устанавливается цементный мост высотой не менее 50 м над головой оставшейся части колонны, оставшаяся часть скважины заполняется незамерзающей нейтральной жидкостью; при отсутствии цементного камня за эксплуатационной колонной ниже башмака кондуктора или технической колонны, если в этот промежуток попадают пласты-коллекторы, содержащие минерализованную воду или углеводороды, то производится перфорация колонны и цементирование под давлением, в колонне устанавливается цементный мост в интервале на 20 м ниже и выше интервала перфорации с последующей опрессовкой, проведением исследований по определению высоты подъема цемента и его затвердения?	П. 1304					
2227		Проводятся ли при ликвидации скважин с нарушенной колонной из-за аварии или коррозии эксплуатационной колонны вследствие длительных сроков эксплуатации исследования по определению наличия и качества цементного камня за колонной, цементирование в интервалах его отсутствия и установка цементного моста в интервале на 20 м выше и ниже части колонны, подверженной коррозии или нарушениям из-за аварии, с последующим испытанием оставшейся части колонны и моста снижением уровня или заменой на жидкость меньшей плотности, при этом верхняя часть ствола заполняется нейтральной незамерзающей жидкостью?	П. 1305					
2228		Выполняется ли требование о том, что ликвидация скважин со смятой или смещенной эксплуатационной колонной производится путем установки цементных мостов в интервалах перфорации, смещения и смятия колонн на 20 м ниже и на 50 м выше последнего интервала перфорации, смещения или смятия колонн; предыдущие интервалы перфорации перекрываются цементными мостами с перекрытием на 20 м выше и ниже; ствол скважины между мостами и выше заполняется нейтральной жидкостью, верхняя часть ствола заполняется нейтральной незамерзающей жидкостью?	П. 1306					
2229		Выполняется ли условие о том, что при нахождении скважины на территории подземного газового хранилища допускается (с целью контроля за межколонными пространствами) оборудование устья ликвидированных скважин без установки тумбы по схеме, согласованной с территориальным органом Ростехнадзора?	П. 1307					
2230		Выполняется ли условие о том, что по скважинам, вскрывшим малодебитные, низконапорные пласты с коэффициентом аномалии давления менее 1,1, допускается принимать консервационные цементные мосты в качестве ликвидационных при условии, что мост перекрывает весь интервал перфорации и не менее чем на 50 м выше его, испытания моста проводят снижением уровня скважины или заменой на жидкость меньшей плотности, а ствол скважины выше моста заполняется нейтральной жидкостью, верхняя часть кондуктора заполняется нейтральной незамерзающей жидкостью?	П. 1308					
2231		Производится ли при ликвидации скважины с аварийным оборудованием в стволе скважины установка цементного моста под давлением в интервалах перфорации и с перекрытием головы оставшегося инструмента на 20 м, а после ожидания затвердения цемента определяется ли разгрузкой бурильного инструмента или насосно-компрессорных труб верхний уровень цементного моста?	П. 1309					
2232		Оборудуется ли устье скважины заглушкой (или глухим фланцем с вваренным патрубком и вентилем), установленной на кондукторе (технической колонне)?	П. 1310					
2233		Производится ли после установки верхнего моста опрессовка межколонного пространства давлением 5 Мпа?	П. 1311					
2234		Устанавливается ли над кровлей верхнего пласта с рапой (если он не перекрыт кондуктором) цементный мост высотой 50 м?	П. 1312					
2235		Производится ли при ликвидации скважин в результате аварии с внутрискважинным оборудованием (категория III-а) и невозможности его извлечения торпедирование или отворот не прихваченной части инструмента?	П. 1313					
2236		Выполняется ли требование о том. что при нахождении верхней части оставшегося в скважине оборудования ниже башмака кондуктора необходимо произвести установку цементного моста под давлением с перекрытием головы оставшегося инструмента на 50 м, после ожидания затвердения цемента следует определить разгрузкой бурильного инструмента или насосно-компрессорных труб верхний уровень цементного моста, в башмаке кондуктора необходимо также установить цементный мост высотой 50 м и проверить его наличие разгрузкой бурильного инструмента или насосно-компрессорных труб и опрессовкой, а дальнейшие работы проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил?						
2237		Производится ли при аварии с внутрискважинным оборудованием, когда его верхняя часть осталась в интервале ствола, перекрытого кондуктором, его торпедирование или отворот на уровне башмака колонны и цементирование под давлением с установкой цементного моста на уровне не менее 100 м над башмаком кондуктора?						
Порядок оформления документов на ликвидацию скважины	
2238		Создает ли для оформления комплекта документов на ликвидацию скважины пользователь недрами или его представитель комиссию, в которую включаются представители геологической службы, службы бурения, главного инженера, службы промышленной и экологической безопасности, председателем комиссии назначается главный инженер или главный геолог пользователя недр, а дополнительно в комиссию могут привлекаться необходимые специалисты (геолог, экономист, главный бухгалтер)? 	П. 1314					
2239		Является ли решение комиссии о ликвидации группы скважин (скважины) основанием для подготовки плана изоляционно-ликвидационных работ на конкретную скважину?						
2240		Разрабатывает ли в случаях отсутствия решений в документации на ликвидацию скважин по категории III-а, а также последующего перебуривания аварийной части ствола скважины пользователь недр план изоляционно-ликвидационных работ, который прикладывается к делу скважины?	П. 1315					
2241		Составляется ли в соответствии с решениями документации на ликвидацию скважин, ликвидируемых согласно категориям I-б, I-в, IV-б, IV-д, план изоляционно-ликвидационных работ, предусматривающий мероприятия по безопасному пользованию недрами, безопасности жизни и здоровью населения, охраны окружающей среды, на основании:
а) справки, содержащей сведения об истории бурения (с обязательным указанием дат начала и прекращения бурения, испытания, работ по ликвидации аварии, а для скважин IV категории - консервации), эксплуатации, включая основные величины, характеризующие эксплуатацию скважины (дебиты, давления, накопленные отборы нефти, газа, воды), проводимых капитальных ремонтах, переводах и приобщениях, проектной, фактической конструкции, причинах отступления от проекта, причинах ликвидации скважин (с обоснованием);
б) выкопировки из структурной карты с указанием проектного и фактического положения устья и забоя, а для эксплуатационных скважин - карты текущего состояния разработки месторождения;
в) сведений о том, когда и кем составлена проектная документация на бурение этой скважины (проектный технологический документ на разработку месторождения или другой проектный документ, на основании которого производилось бурение скважины), кто его утверждал, о фактической и остаточной стоимости скважины;
г) диаграмм стандартного каротажа с разбивкой на горизонты и заключением по всем вскрытым продуктивным пластам, а также заключения по проверке качества цементирования (акустическими или иными методами);
д) результатов опрессовки колонн и цементных мостов на основании актов за подписью исполнителей;
е) результатов проверки технического состояния обсадных колонн на основании актов за подписью исполнителей;
ж) заключения проектной организации, осуществляющей разработку документации на ликвидацию?	П. 1316					
2242		Представляются ли в территориальный орган Ростехнадзора акт ликвидации скважины (оформленный согласно приложению N 11 к настоящим Правилам) совместно с актами выполненных работ за подписью их исполнителей, заверенные пользователем недр, а также акты (в зимний период - графики и обязательства) на проведенные работы по рекультивации земель и акты расследования аварий с копиями приказов по результатам расследования причин аварий с мероприятиями по их устранению и предупреждению для скважин, ликвидированных по техническим причинам (кроме категории III-в)? 	П. 1317				Учет актов о ликвидации скважин осуществляют территориальные органы Ростехнадзора.
Номер и дата акта о ликвидации проставляются территориальным органом Ростехнадзора после его подписания.	
2243		Выполняется ли требование о том, что все материалы по ликвидированной скважине, включая подписанный сторонами акт на ликвидацию, должны быть сброшюрованы, заверены печатью и подписями, а материалы хранятся у пользователя недр?	П. 1318					
2244		Осуществляет ли учет, ежегодный контроль за состоянием устьев ликвидированных скважин пользователь недр? 	П. 1319					
2245		Устанавливается ли периодичность проверок пользователем недр, но не реже одного раза в два года (для скважин, ликвидированных после окончания бурения) и одного раза в год (для скважин, ликвидированных в процессе эксплуатации)? 						
2246		Осуществляются ли необходимые ремонтные работы при обнаружении неисправностей и нарушений требований по безопасному пользованию недрами, безопасности жизни и здоровью населения, охраны окружающей среды пользователем недр на основании планов работ, составленных исполнителем работ и утвержденных пользователем недр?						
2247		Производится ли восстановление ранее ликвидированных скважин по соответствующей документации и планам работ?	П. 1320					
2248		Производится ли повторная ликвидация восстановленных скважин (части ствола) и оформление материалов на ликвидацию согласно настоящим Правилам в соответствии с документацией на повторную ликвидацию и обоснованием на восстановительные работы?	П. 1321					
2249		Проводятся ли при необходимости повторной ликвидации скважин все работы пользователем недр или его представителем в соответствии с документацией по планам изоляционно-ликвидационных работ?	П. 1322					
LVII.III. Порядок консервации скважин	
Общие положения	
2250		Выполняется ли условие о том, что консервация скважин производится в процессе бурения, после его окончания и в процессе эксплуатации?	П. 1323					
2251		Осуществляется ли оборудование устья и ствола, срок консервации, порядок контроля за техническим состоянием законсервированных скважин в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и документации, разработанной пользователями недр или их уполномоченными представителями исходя из конкретных горно-геологических условий?	П. 1324					
2252		Устанавливается ли периодичность проверок состояния законсервированных скважин пользователем недр по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора, но не реже одного раза в год (для скважин, законсервированных в процессе бурения, после окончания бурения и в процессе эксплуатации если в них установлены цементные мосты) и одного раза в квартал (для скважин, законсервированных в процессе эксплуатации если в них не установлены цементные мосты)? 	П. 1325					
2253		Отражаются ли результаты проверок в специальных журналах по произвольной форме?						
2254		Выводится ли скважина из консервации при обнаружении в ходе проверок или в других случаях недостатков (устьевое давление, межколонные проявления, грифоны и другие)? 	П. 1326					
2255		Выполняется ли требование о том, что пользователь недр обязан выяснить причины недостатков (п. 2254), разработать и реализовать мероприятия по их устранению по планам, согласованным с территориальными органом Ростехнадзора?						
2256		Выполняется ли условие о том, что дальнейшая консервация скважины может быть продлена после устранения причин появления неисправностей и по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора?						
2257		Выполняется ли условие о том, что временная приостановка скважин в связи с экономическими причинами (до строительства системы сбора и подготовки добываемой жидкости, отсутствие спроса на сырье, нерентабельность эксплуатации) может осуществляться без консервации на срок до 6 месяцев с последующим продлением по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора, при условии выполнения мероприятий по безопасному пользованию недрами, безопасности жизни и здоровью населения, охране окружающей среды на срок приостановки скважин?	П. 1327					
2258		Выполняется ли требование о том, что если длительность консервации скважины по той или иной причине превысила (или может превысить) проектные сроки или превысила 15 лет (срок нахождения скважины в бездействии при этом не учитывается) и по результатам наблюдения за ее состоянием (производственного контроля, экспертизы промышленной безопасности, государственного экологического контроля) может возникнуть угроза нанесения вреда жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, имуществу, то по требованию соответствующего органа государственного надзора и контроля или самостоятельно пользователь недр обязан разработать и реализовать дополнительные меры безопасности, исключающие риск аварий, или ликвидировать скважину в порядке, установленном настоящими Правилами?	П. 1328					
2259		Укреплены ли на устье законсервированных скважин и временно приостановленных таблички с указанием номера скважины, месторождения, времени начала и окончания консервации скважины (приостановки) и пользователя недр?	П. 1329					
2260		Производится ли вывод скважин из консервации на основании плана работ, согласованного пользователем недр с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью)?	П. 1330					
Консервация скважин в процессе бурения	
2261		Выполняется ли условие о том, что консервация скважин в процессе бурения производится в случаях:
консервации части ствола скважины, защищенного обсадной колонной, при сезонном характере работ - на срок до возобновления бурения;
разрушения подъездных путей в результате стихийных бедствий - на срок, необходимый для восстановления путей;
несоответствия фактических геолого-технических условий проектным - на срок до уточнения проектных показателей и утверждения нового (измененного) рабочего проекта производства буровых работ?	П. 1331					
2262		Выполняется ли условие о том, что порядок проведения работ устанавливается для случаев консервации скважин с открытым стволом и консервации скважин со спущенной (неперфорированной) колонной?	П. 1332					
2263		Выполняется ли условие о том, что для консервации скважин с открытым стволом необходимо:
а) спустить бурильные или насосно-компрессорные (НКТ) трубы до забоя скважины, промыть скважину и довести параметры бурового раствора до значений, регламентированных рабочим проектом производства буровых работ;
б) поднять бурильные трубы или НКТ до уровня башмака последней обсадной колонны, верхнюю часть колонны заполнить незамерзающей жидкостью;
в) загерметизировать трубное и затрубное пространство скважины;
г) провести консервацию бурового оборудования;
д) на устье скважины укрепить металлическую табличку с указанием номера скважины, времени начала и окончания консервации скважины и организации-владельца;
е) при наличии в интервале необсаженного ствола доказанных или потенциально возможных источников МПП их изоляция на период консервации ведется согласно требованиям пунктов 1302 и 1303 Правил. В башмаке последней колонны устанавливается цементный мост высотой не менее 20 м?	П. 1333					
2264		Выполняется ли требование о том. что для консервации скважин со спущенной (неперфорированной) колонной необходимо:
а) спустить в скважину бурильные трубы или НКТ до глубины искусственного забоя;
б) обработать буровой раствор с доведением его параметров в соответствии с рабочим проектом производства буровых работ, добавить ингибитор коррозии;
в) приподнять колонну труб на 50 м от забоя, верхнюю часть скважины (0 - 50 м) заполнить незамерзающей жидкостью;
г) дальнейшие работы проводить согласно подпунктам "в", "г" пункта 1336 настоящих Правил?	П. 1334					
Консервация скважин по окончании бурения	
2265		Выполняется ли условие о том, что консервации подлежат все категории скважин по окончании бурения на срок до их передачи заказчику для дальнейшей организации добычи нефти, газа, эксплуатации подземных хранилищ, месторождений теплоэнергетических, промышленных минеральных и лечебных вод, закачки воды в соответствии с проектной документацией строительства системы сбора и подготовки нефти, газа, воды?	П. 1335					
2266		Выполняется ли требование о том, что для консервации скважин по окончании бурения необходимо:
а) заглушить скважину жидкостью, обработанную ингибиторами коррозии с параметрами, установленными документацией, и спустить НКТ с "воронкой";
б) в интервал перфорации при необходимости закачивается специальная жидкость, обеспечивающая сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта;
в) установить цементный мост в интервале, установленном документацией на консервацию, опрессовать его избыточным давлением на давление опрессовки эксплуатационной колонны;
г) поднять НКТ выше кровли консервационного моста (интервала перфорации), верхнюю часть скважины заполнить незамерзающей жидкостью;
д) устьевое оборудование защитить от коррозии (метод защиты определяется планом работ на консервацию);
е) при коэффициенте аномалии давления равном или выше 1,1 в компоновку НКТ включить пакер и клапан-отсекатель, НКТ оставляется в скважине;
ж) с устьевой арматуры снять штурвалы, манометры, установить на арматуре заглушки;
з) оградить устье скважины (кроме скважин на кустовых площадках); на ограждении укрепить табличку с указанием номера скважины, месторождения, пользователя недр, срока консервации; выполнить планировку около скважинной площадки;
и) необходимость установки цементного моста над интервалом перфорации устанавливается документацией на консервацию?	П. 1336					
Консервация скважины в процессе эксплуатации	
2267		Выполняется ли условие о том, что в процессе эксплуатации подлежат консервации:
эксплуатационные скважины на нефтяных и газовых месторождениях после того, как величина пластового давления в них достигает давления насыщения или начала конденсации - на срок до восстановления пластовых давлений, позволяющих вести их дальнейшую эксплуатацию, что устанавливается техническим проектом разработки месторождения (залежи);
эксплуатационные скважины в случае прорыва газа из газовых шапок к забоям - на срок до проведения ремонтно-изоляционных работ;
эксплуатационные скважины при снижении дебитов до величин, предусмотренных техническим проектом разработки месторождения (залежи), а также нагнетательные скважины при снижении приемистости - на срок до организации их перевода или приобщения другого горизонта, а также изоляции или разукрупнения объекта эксплуатации под закачку газа (воды) в соответствии с техническим проектом разработки месторождения (залежи) или проведения работ по увеличению приемистости;
эксплуатационные и нагнетательные скважины в случае прорыва пластовых или закачиваемых вод - на срок до проведения работ по изоляции, до выравнивания фронта закачиваемой воды или продвижения водонефтяного контакта при наличии заключения проектной организации;
скважины, эксплуатация которых экономически неэффективна, но может стать эффективной при изменении цены на нефть (газ, конденсат и других) или изменении системы налогообложения, если временная консервация, по заключению проектной организации, не нарушает процесса разработки месторождения;
эксплуатационные скважины, подлежащие ликвидации по категории I-б, если они в перспективе могут быть рационально использованы в системе разработки месторождения или иных целях - на срок, согласованный территориальным органом Ростехнадзора;
эксплуатационные скважины, эксплуатация которых прекращена по требованию государственных органов надзора и контроля - на срок до проведения необходимых мероприятий по охране недр, окружающей среды;
эксплуатационные скважины до строительства системы сбора и подготовки нефти, газа, воды;
скважины, подлежащие капитальному ремонту путем забуривания боковых стволов?	П. 1337					
2268		Выполняется ли требование о том, что до ввода эксплуатационных скважин в консервацию необходимо:
а) поднять из скважины оборудование (при консервации сроком более одного года по скважинам, оборудованным глубинным скважинным оборудованием, поднимается подземное оборудование);
б) спустить НКТ, промыть ствол скважины, очистить интервал перфорации, при наличии аварийного оборудования нормализовать забой до головы аварийного оборудования;
в) проверить герметичность осадных колонн и отсутствие заколонной циркуляции, при наличии негерметичности, заколонной циркуляции ликвидировать их с восстановлением забоя или установить и оставить цементные мосты с перекрытием на 20 метров ниже и выше интервалов негерметичности;
г) ствол скважины заполнить нейтральной жидкостью, исключающей коррозионное воздействие на колонну и обеспечивающей сохранение коллекторских свойств продуктивного горизонта и необходимое противодавление на пласт; верхнюю часть скважины заполнить незамерзающей жидкостью;
д) при консервации нагнетательных скважин срок повторных проверок герметичности эксплуатационных колонн не должен превышать трех лет, а эксплуатационных скважин, отработавших амортизационный срок, - не более пяти лет?	П. 1338					
2269		Устанавливаются ли схема обвязки устья скважины, установка цементных мостов выше интервалов перфорации, возможность извлечения из скважины НКТ планом работ на консервацию скважины?	П. 1339					
2270		Выполняется ли требование о том, что срок консервации скважин после эксплуатации без установки консервационного моста над интервалом перфорации - 3 года; срок консервации скважин после эксплуатации с установкой консервационного моста над интервалом перфорации - 5 лет; срок нахождения в бездействии скважины перед консервацией при этом не учитывается; продление срока консервации скважин устанавливается пользователем недр или его представителем по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора?	П. 1340					
2271		Проводятся ли в скважинах, эксплуатирующих два и более горизонта с разными пластовыми давлениями, необходимые разобщения этих горизонтов?	П. 1341					
2272		Предусматривается ли при наличии в продукции скважины агрессивных компонентов защита колонн и устьевого оборудования от их воздействия?	П. 1342					
2273		Осуществляется ли прекращение (в том числе досрочное) консервации скважин в процессе бурения или эксплуатации на основании плана работ по выводу скважины из консервации?	П. 1343					
2274		Включает ли в себя план работ:
цель вывода из консервации;
геолого-технические характеристики скважины, в том числе сведения о соответствии устьевого оборудования требованиям промышленной безопасности;
мероприятия по приведению устьевого оборудования в соответствие с требованиями промышленной безопасности;
геолого-технологическое задание на производство работ;
порядок производства работ;
мероприятия по охране окружающей среды?						
2275		Представляется ли в территориальный орган Ростехнадзора акт на вывод скважины из консервации? 						
LVII.IV. Дополнительные требования к ликвидации и консервации скважин
на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода (более 6%)	
2276		Перекрывается ли при ликвидации скважин (с эксплуатационной колонной или без нее) продуктивный пласт цементным мостом по всей его мощности и на 100 м выше кровли?	П. 1344					
2277		Выполняется ли требование о том, что если эксплуатационная колонна в ликвидированную скважину не спущена, то в башмаке последней промежуточной колонны дополнительно должен устанавливаться цементный мост высотой не менее 100 м?						
2278		Выполняется ли требование о том, что изоляция продуктивного горизонта производится устанавливаемым в стволе тампонажным мостом по всей его мощности, а также на 50 м выше кровли и 20 м ниже его подошвы, с предварительной кольматацией и продавкой тампонажного высокопроникающего материала в пласт в объеме, обеспечивающем заполнение трещин каверн и пустот, образованных в процессе эксплуатации за счет обработок призабойной зоны пласта (гидроразрыв пласта, кислотные и прочие обработки), с оттеснением пластового флюида от ствола скважины на расстояние не менее 5-кратного начального диаметра скважины?	П. 1345					
2279		Устанавливается ли в случае, когда по техническим причинам невозможна установка тампонажного моста в интервале продуктивного горизонта выше продуктивного горизонта не менее 2-х флюидоупорных изоляционных экранов и тампонажных мостов?	П. 1346					
2280		При наличии в разрезе скважины второстепенных залежей, линзообразных скоплений углеводородов и рапоносных линз с аномально высоким пластовым давлением, доказанных общеизвестными методами и способами в процессе бурения, геофизического исследования, испытания или эксплуатации скважины, проводятся ли работы по их изоляции установкой цементного моста в интервале залегания такой залежи, а также на 50 м выше кровли и 20 м ниже его подошвы?	П. 1347					
2281		Устанавливается ли при наличии муфт ступенчатого цементирования или стыковочных устройств в последней спущенной в скважину колонне (эксплуатационной или промежуточной) в интервале муфт или стыковки секций цементный мост на 50 м ниже и выше места стыковки?	П. 1348					
2282		Производятся ли при наличии в конструкции скважины аварийного ствола (стволов) работы по его (их) изоляции, при этом создается ли флюидоупорная покрышка (в основном стволе) выше зарезки основного рабочего ствола в интервале породы-покрышки, расположенной в непосредственной к нему близости, а сообщение заколонного пространства с его колонным пространством достигается ли технологическим окном в обсадной колонне (колоннах)?	П. 1349					
2283		Заполняется ли при проведении работ в интервале продуктивного пласта и иных, в продукции которых содержится сероводород, скважина обработанным буровым раствором-нейтрализатором плотностью, обеспечивающей безопасное ведение работ?	П. 1350					
2284		Выполняется ли требование о том, что материал, используемый для тампонажных растворов, должен быть коррозионностойким и соответствовать требованиям, предусмотренным рабочим проектом производства буровых работ для цементирования обсадных колонн в интервалах пласта, содержащего сероводород?	П. 1351					
2285		Обладают ли растворы, используемые для установки тампонажных покрышек и экранов, повышенной стойкостью в условиях агрессивных сред (пластовая вода, рапа) и проникающей способностью, обеспечивающей проникновение в микрозазоры, микротрещины и в пласты с низкой проницаемостью, при этом тампонажный камень должен обладать флюидоупорными свойствами?	П. 1352					
2286		Выполняется ли требование о том, что по окончании ликвидационных работ устье скважины должно оборудоваться колонной головкой и задвижкой высокого давления в коррозионностойком исполнении, а также отводами для контроля давлений в трубном и межколонном пространствах, вокруг устья скважины оборудуется площадка размером 2 x 2 м с ограждением, а на ограждении устанавливается металлическая табличка, на которой обозначается номер скважины, наименование месторождения, пользователь недр, дата окончания бурения, а также надпись "Опасно, сероводород!"?	П. 1353					
2287		Проводится ли после проведения ликвидационных работ через месяц, 6 месяцев и далее с периодичностью не реже одного раза в год пользователем недр контроль давлений в трубном и межколонном пространствах, а также контроль воздуха вокруг устья скважины и в близлежащих низинах на содержание сероводорода, с оформлением результатов замеров соответствующими актами?	П. 1354					
2288		Проводятся ли при появлении давления на устье скважины дополнительные изоляционные работы по специальному плану, согласованному с проектной организацией и утвержденному пользователем недр?	П. 1355					
2289		Выполняется ли требование о том, что консервация скважин достигается установкой тампонажных мостов, а интервалы установки тампонажных мостов, количество мостов и требования к их прочности и другим свойствам определяются документацией на консервацию скважин и планами консервационных работ, составленными с учетом конкретных геолого-эксплуатационных характеристик и исходного технического состояния скважин?	П. 1356					
2290		Выполняется ли требование о том. что при консервации скважины интервал перфорации или открытого ствола заполняется нейтральной жидкостью, не приводящей к кольматации продуктивного пласта, а после установки цементного моста трубное и затрубное пространства скважины должны быть заполнены раствором, обработанным нейтрализатором?	П. 1357					
2291		Выполняется ли требование о том, что штурвалы задвижек арматуры консервируемой скважины должны быть сняты, крайние фланцы задвижек оборудованы заглушками, манометры сняты и патрубки загерметизированы?	П. 1358					
2292		Выполняется ли требование о том, что устье законсервированной скважины должно быть ограждено, на ограждении установлена металлическая табличка в соответствии с указанием месторождения (участка, пощади) и номера скважины?	П. 1359					
2293		Применяется ли при ликвидации скважины (или части ствола скважины) с буровой установки противовыбросовое оборудование, тип которого указан в рабочем проекте производства буровых работ?	П. 1360