Приложение № 2
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
от ___________ 2017 г. № ______
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
по проверке исполнения требований взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
1. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности	
(вид государственного контроля (надзора) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки)	
2. 	
(наименование органа государственного контроля (надзора))	
3. 	
(вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя)	
4. 	
(опасный производственный объект (опасные производственные объекты) в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки с указанием класса (классов) опасности)	
5. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист (список контрольных вопросов)	
(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено положением о виде федерального государственного контроля (надзора))	
6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. № 96 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2013 г., регистрационный № 28138), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2015 г. № 480 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный № 41130)	
(реквизиты нормативного правового акта (нормативных правовых актов), которым (которыми) установлены обязательные требования)	
7. 	
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки)	
8. 	
(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа)	
9. 	
(реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки)	
10. 	
(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок)	
11. 	
(должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего плановую проверку в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки и заполняющего проверочный лист)	
	
12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, и ответы на вопросы, которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки в соответствии с приказом (распоряжением) о проведении проверки

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Структурные элементы нормативного правового акта	Ответы на вопросы	Примечания	
			да	нет	не требуется		
II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
1		Разработка технологического процесса, разделение технологической схемы производства на отдельные технологические блоки, применение технологического оборудования, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты обоснованы в проектной документации результатами анализа опасностей технологических процессов, проведенного в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, с использованием методов анализа риска аварий на опасных производственных объектах, и обеспечивают взрывобезопасность технологического блока?	П. 2.1					
2		Производится оценка энергетического уровня каждого технологического блока и определяется расчетом категория его взрывоопасности в проектной документации в соответствии с приложением № 2 к настоящим Правилам?	П. 2.2					
3		Категории взрывоопасности технологических блоков устанавливаются по расчетным значениям относительных энергетических потенциалов и приведенной массе парогазовой среды?	П. 2.2					
4		В проектной документации дается обоснование по применению эффективности и надежности мер и технических средств противоаварийной защиты, направленных на обеспечение взрывобезопасности данного блока и в целом всей технологической системы, исходя из категорий взрывоопасности технологических блоков?	П. 2.2					
5		Категория взрывоопасности блоков, определяемая расчетом, принята на одну выше, если обращающиеся в технологическом блоке опасные вещества относятся к токсичным, высокотоксичным веществам?	П. 2.3					
6		Повышение категории взрывоопасности технологических блоков, определяемое количеством токсичных, высокотоксичных веществ, опасностью причинения ими вреда обслуживающему персоналу при вероятностных сценариях развития аварийной ситуации, обосновывается в проектной документации?	П. 2.3					
7		Эксплуатирующей организацией разрабатываются необходимые меры защиты персонала от воздействия опасных веществ при взрывах, пожарах и других авариях при наличии этих веществ в технологическом оборудовании или возможности их образования?	П. 2.4					
8		Ведение технологических процессов осуществляется в соответствии с технологическими регламентами на производство продукции, утвержденными эксплуатирующей организацией?	П. 2.5					
9		Технологический регламент на производство продукции химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств определяет оптимальный технологический режим процесса, содержит описание технологического процесса и технологической схемы производства, физико-химические и взрывопожароопасные свойства сырья, полупродуктов и готовой продукции, контроль и управление технологическим процессом, безопасные условия эксплуатации производства, перечень обязательных производственных инструкций и чертеж технологической схемы производства (графическая часть) и разрабатывается на основании проектной документации?	П. 2.5					
10		Внесение изменений в технологическую схему, аппаратурное оформление, в системы контроля, связи, оповещения и противоаварийной автоматической защиты осуществляется после внесения изменений в проектную документацию (документацию), согласованную с разработчиком проектной документации или с организацией, специализирующейся на проектировании аналогичных объектов, или при наличии положительного заключения экспертиз по проектной документации (документации)?	П. 2.5					
11		Отрицательное влияние внесенных изменений в технологическую схему, аппаратурное оформление, в системы контроля, связи, оповещения и противоаварийной автоматической защиты на работоспособность и безопасность всей технологической системы отсутствует?	П. 2.5					
12		Меры взрывозащиты и взрывопредупреждения для производств и отдельных технологических процессов, связанных с получением, переработкой и применением конденсированных взрывчатых веществ в жидкой или твердой фазе, разрабатываются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации?	П. 2.6					
13		Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для опасных производственных объектов, указанных в пункте 1.2 Правил, I, II и III классов опасности разработаны и утверждены?	П. 2.7					
14		Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, указанных в пункте 1.2 Правил, I, II и III классов опасности разработаны и утверждены в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 730 для таких планов?	П. 2.7					
15		Для опасных производственных объектов, на которых обращаются (перерабатываются, хранятся, транспортируются) нефть и нефтепродукты, при наличии риска распространения разливов нефти и нефтепродуктов за пределы блока (цеха, установки, производственного участка) объекта разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов?	П. 2.7					
16		Для опасных производственных объектов, на которых обращаются (перерабатываются, хранятся, транспортируются) нефть и нефтепродукты, при наличии риска распространения разливов нефти и нефтепродуктов за пределы блока (цеха, установки, производственного участка) объекта планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов разработаны, утверждены и введены в действие в порядке, установленном Правительством Российской Федерации?	П. 2.7					
17		В производствах, имеющих в своем составе технологические блоки любых категорий взрывоопасности, опытные работы по отработке новых технологических процессов или их отдельных стадий, испытанию головных образцов вновь разрабатываемого оборудования, опробованию опытных средств и систем автоматизации проводятся при наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта по изменению технологической схемы производства для проведения опытных работ (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности)?	П. 2.8					
18		На проведение опытных работ эксплуатирующая организация разрабатывает и утверждает техническую документацию и план мероприятий по безопасному проведению указанных работ?	П. 2.8					
19		Расследование аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, анализ причин опасных отклонений от норм технологического режима и контроля за соблюдением этих норм осуществляются в соответствии с требованиями нормативного правового акта Ростехнадзора?	П. 2.9					
20		Персонал, связанный с эксплуатацией опасного производственного объекта, обучен и аттестован в области промышленной безопасности?	П. 2.10					
21		Персонал, связанный с эксплуатацией опасного производственного объекта, обучен и аттестован в области промышленной безопасности в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Ростехнадзора?	П. 2.10					
22		На технологических объектах с блоками I и II категории взрывоопасности все рабочие и инженерно-технические работники, непосредственно занятые ведением технологического процесса и эксплуатацией оборудования на этих объектах, прошли ли курс подготовки с использованием современных технических средств обучения и отработки таких навыков (компьютерные тренажеры, учебно-тренировочные полигоны)?	П. 2.11					
23		Содержат ли компьютерные тренажеры максимально приближенные к реальным динамические модели процессов и реальные средства управления (функциональные клавиатуры, графические экранные формы)?	П. 2.11					
24		Обеспечивают ли обучение и отработка практических навыков на компьютерных тренажерах освоение технологического процесса и системы управления, пуска, плановой и аварийной остановки в типовых и специфических нештатных ситуациях и авариях?	П. 2.11					
25		Программы для отработки навыков пуска, нормального функционирования, плановой и аварийной остановки производства (объекта) создаются на основании технологических регламентов на производство продукции и других технологических нормативов, включая планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов?	П. 2.11					
26		Обучение рабочих и инженерно-технических работников, эксплуатирующих технологические блоки III категории взрывоопасности, проводится по программам и технической документации (планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, технологические регламенты на производство продукции, технологические инструкции по ведению и аварийной остановке технологических процессов)?	П. 2.11					
27		Организация работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта технологического и вспомогательного оборудования, трубопроводов и арматуры, систем контроля, противоаварийной защиты, средств связи и оповещения, энергообеспечения, а также зданий и сооружений; распределение обязанностей и границ ответственности между техническими службами (технологической, механической, энергетической, контрольно-измерительных приборов и автоматики) за обеспечением требований технической безопасности, а также перечень и объем эксплуатационной, ремонтной и другой технической документации определяются внутренними распорядительными документами организации, устанавливающими требования безопасного проведения работ на опасном производственном объекте?	П. 2.12					
28		В производствах, имеющих в своем составе технологические блоки любых категорий взрывоопасности, разрабатываются меры по предотвращению постороннего несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов?	П. 2.13					
III. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	
29		Для каждой технологической системы предусматриваются меры по максимальному снижению взрывоопасности технологических блоков, входящих в нее, направленные на предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования?	П. 3.1					
30		Для каждой технологической системы предусматриваются меры по максимальному снижению взрывоопасности технологических блоков, входящих в нее, направленные на защиту технологического оборудования от разрушения и максимальное ограничение выбросов из него горючих веществ в атмосферу при аварийной разгерметизации?	П. 3.1					
31		Для каждой технологической системы предусматриваются меры по максимальному снижению взрывоопасности технологических блоков, входящих в нее, направленные на исключение возможности взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных установок?	П. 3.1					
32		Для каждой технологической системы предусматриваются меры по максимальному снижению взрывоопасности технологических блоков, входящих в нее, направленные на снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных установок?	П. 3.1					
33		Технологические процессы организуются так, чтобы исключить возможность взрыва в технологической системе при регламентированных значениях их параметров?	П. 3.2					
34		В исходных данных на проектирование разработчиком процесса устанавливаются регламентированные значения параметров, определяющих взрывоопасность процесса, допустимый диапазон их изменений, организация проведения процесса (аппаратурное оформление и конструкция технологических аппаратов, фазовое состояние обращающихся веществ, гидродинамические режимы)?	П. 3.2					
35		Регламентированные значения параметров по ведению технологического процесса указываются в технологических регламентах на производство продукции как оптимальные нормы ведения технологического режима?	П. 3.2					
36		Регламентированные значения параметров по ведению технологического процесса контролируются и регулируются в заданном диапазоне?	П. 3.2					
37		Разработчиком процесса определяется совокупность регламентированных значений параметров для каждого технологического процесса?	П. 3.3					
38		Допустимый диапазон изменения параметров устанавливается с учетом характеристик технологического процесса?	П. 3.3					
39		Технические характеристики системы управления и противоаварийной автоматической защиты соответствуют скорости изменения значений параметров процесса в требуемом диапазоне (класс точности приборов, инерционность систем измерения, диапазон измерения)?	П. 3.3					
40		Способы и средства, исключающие выход параметров за установленные пределы, приводятся в исходных данных на проектирование, а также в проектной документации и технологическом регламенте на производство продукции?	П. 3.4					
41		Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечиваются рациональным подбором взаимодействующих компонентов исходя из условия максимального снижения или исключения образования взрывопожароопасных смесей или продуктов?	Пп. 3.4.1					
42		Рациональный подбор взаимодействующих компонентов, исходя из условия максимального снижения или исключения образования взрывопожароопасных смесей или продуктов устанавливается в исходных данных?	Пп. 3.4.1					
43		Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечиваются выбором рациональных режимов дозирования компонентов, предотвращением возможности отклонения их соотношений от регламентированных значений и образования взрывоопасных концентраций в системе?	Пп. 3.4.1					
44		Рациональные режимы дозирования компонентов, предотвращением возможности отклонения их соотношений от регламентированных значений и образования взрывоопасных концентраций в системе, устанавливается в проектной документации?	Пп. 3.4.1					
45		Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечиваются введением в технологическую среду исходя из физико-химических условий процесса дополнительных веществ: инертных разбавителей-флегматизаторов, веществ, приводящих к образованию инертных разбавителей или препятствующих образованию взрывопожароопасных смесей?	Пп. 3.4.1					
46		Введение в технологическую среду исходя из физико-химических условий процесса дополнительных веществ: инертных разбавителей-флегматизаторов, веществ, приводящих к образованию инертных разбавителей или препятствующих образованию взрывопожароопасных смесей, устанавливается в исходных данных?	Пп. 3.4.1					
47		Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечиваются рациональным выбором гидродинамических характеристик процесса (способов и режима перемещения среды и смешения компонентов, напора и скорости потока) и теплообменных характеристик (теплового напора, коэффициента теплопередачи, поверхности теплообмена), а также геометрических параметров аппаратов?	Пп. 3.4.1					
48		Рациональный выбор гидродинамических характеристик процесса (способов и режима перемещения среды и смешения компонентов, напора и скорости потока) и теплообменных характеристик (теплового напора, коэффициента теплопередачи, поверхности теплообмена), а также геометрических параметров аппаратов устанавливается в исходных данных и проектной документации?	Пп. 3.4.1					
49		Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечиваются применением компонентов в фазовом состоянии, затрудняющем или исключающем образование взрывоопасной смеси?	Пп. 3.4.1					
50		Применение компонентов в фазовом состоянии, затрудняющем или исключающем образование взрывоопасной смеси, устанавливается в исходных данных?	Пп. 3.4.1					
51		Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечиваются выбором значений параметров состояния технологической среды (состава, давления, температуры), снижающих ее взрывопожароопасность?	Пп. 3.4.1					
52		Выбор значений параметров состояния технологической среды (состава, давления, температуры), снижающих ее взрывопожароопасность, устанавливается в исходных данных?	Пп. 3.4.1					
53		Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечиваются надежным энергообеспечением?	Пп. 3.4.1					
54		Надежное энергообеспечение устанавливается в проектной документации?	Пп. 3.4.1					
55		Оптимальные условия взрывопожаробезопасности технологической системы обеспечиваются рациональным выбором технологической системы с учетом относительных энергетических потенциалов входящих в нее технологических блоков?	П. 3.4.2					
56		Относительные энергетические потенциалы технологических блоков, входящих в технологическую систему, учитываемые при рациональном выборе технологической системы для обеспечения оптимальных условий ее взрывопожаробезопасности, определяются на стадии проектирования?	Пп. 3.4.2					
57		Оптимальные условия взрывопожаробезопасности технологической системы обеспечиваются разделением отдельных технологических операций на ряд процессов или стадий (смешение компонентов в несколько стадий, разделение процессов на реакционные и массообменные) или совмещением нескольких процессов в одну технологическую операцию (реакционный с реакционным, реакционный с массообменным), позволяющим снизить уровень взрывоопасности?	Пп. 3.4.2					
58		Оптимальные условия взрывопожаробезопасности технологической системы обеспечиваются введением в технологическую систему дополнительного процесса или стадии очистки от примесей, способных образовывать взрывопожароопасные смеси или повышать степень опасности среды на последующих стадиях?	Пп. 3.4.2					
59		Для технологических систем непрерывного действия, в состав которых входят отдельные аппараты периодического действия, предусматриваются меры, обеспечивающие взрывобезопасное проведение регламентированных операций отключения (подключения) периодически действующих аппаратов от (к) непрерывной технологической линии, а также операций, проводимых в них после отключения?	П. 3.5					
60		Технологические системы (технологическое оборудование, трубопроводы, аппараты, технологические линии), в которых при отклонениях от регламентированного режима проведения технологического процесса возможно образование взрывопожароопасных смесей, обеспечиваются системами подачи в них инертных газов (инертных сред), флегматизирующих добавок или другими техническими средствами, предотвращающими образование взрывоопасных смесей или возможность их взрыва при наличии источника инициирования?	П. 3.6					
61		Управление системами подачи инертных газов и флегматизирующих добавок осуществляется дистанционно (вручную или автоматически) в зависимости от особенностей проведения технологического процесса?	П. 3.6					
62		Для производств, имеющих в своем составе технологические блоки I и II категории взрывоопасности, предусматривается автоматическое управление подачей инертных сред?	П. 3.6					
63		Дистанционное, неавтоматическое управление системами подачи инертных газов и флегматизирующих добавок осуществляется только для производств с технологическими блоками III категории?	П. 3.6					
64		Ручное управление системами подачи инертных газов и флегматизирующих добавок осуществляется только для технологических блоков с относительным энергетическим потенциалом ≤ 10?	П. 3.6					
65		Предусматриваются специальные меры (в том числе продувка инертными газами), предотвращающие образование в системе взрывоопасных смесей, для обеспечения взрывобезопасности технологической системы при пуске в работу или остановке технологического оборудования (аппаратов, участков трубопроводов)?	П. 3.7					
66		В проектной документации разрабатываются с учетом особенностей технологического процесса и регламентируются режимы и порядок пуска и остановки технологического оборудования, способы его продувки инертными газами, исключающие образование застойных зон?	П. 3.7					
67		Осуществляется контроль эффективности продувки по содержанию кислорода и (или) горючих веществ в отходящих газах (с учетом конкретных условий проведения процесса продувки в автоматическом режиме или методом периодического отбора проб)?	П. 3.7					
68		Количество инертных газов для каждого технологического объекта, система их транспортирования и место ввода в технологическую систему, выбранные с учетом особенностей работы технологической системы и одновременности загрузки, определяются проектом?	П. 3.8					
69		Параметры инертной среды определяются исходя из условия обеспечения взрывобезопасности технологического процесса?	П. 3.8					
70		Технологические системы оснащаются средствами контроля параметров, определяющих взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний и предаварийной (при необходимости ‑ предупредительной) сигнализацией их значений, средствами автоматического регулирования и противоаварийной защиты?	П. 3.9					
71		Для взрывоопасных технологических процессов предусматриваются системы противоаварийной автоматической защиты, предупреждающие возникновение аварии при отклонении от предусмотренных технологическим регламентом на производство продукции предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе?	П. 3.10					
72		Энергетическая устойчивость технологической системы с учетом категории взрывоопасности входящих в нее блоков, особенностей технологического процесса, обеспечиваемая выбором рациональной схемы энергоснабжения, количеством источников электропитания (основных и резервных), их надежностью, исключает возможностьнарушения герметичности системы (разгерметизации уплотнений подвижных соединений, разрушения оборудования от превышения давления)?	П. 3.13					
73		Энергетическая устойчивость технологической системы с учетом категории взрывоопасности входящих в нее блоков, особенностей технологического процесса, обеспечиваемая выбором рациональной схемы энергоснабжения, количеством источников электропитания (основных и резервных), их надежностью, исключает возможностьобразования в системе взрывоопасной среды (за счет увеличения времени пребывания продуктов в реакционной зоне, нарушения соотношения поступающих в нее продуктов, развития неуправляемых процессов)?	П. 3.13					
74		Параметры, характеризующие энергоустойчивость технологического процесса, средства и методы обеспечения этой устойчивости определяются при разработке исходных данных и устанавливаются в проектной документации и технологическом регламенте на производство продукции?	П. 3.13					
75		Средства обеспечения энергоустойчивости технологической системы обеспечивают способность функционирования средств противоаварийной автоматической защиты в течение времени достаточного для исключения опасной ситуации?	П. 3.13					
76		Выполняется запрет на проведение технологических процессов в области взрываемости или саморазложения (химически нестабильные вещества) обращающихся в технологическом процессе веществ и вновь образующихся продуктов с учетом возможного образования, в том числе и побочных продуктов?	П. 3.14					
77		Технологические системы с взрывоопасной средой, в которых предусмотрены меры, исключающие наличие или предотвращающие возникновение источников инициирования взрыва внутри оборудования, но в которых полностью невозможно исключение опасных источников зажигания (вероятность появления источников зажигания остается высокой), оснащаются средствами взрывопредупреждения и защиты оборудования и трубопроводов от разрушений (мембранными предохранительными устройствами, взрывными клапанами, системами флегматизации инертным газом, средствами локализации пламени)?	П. 3.15					
78		Технологические системы, в которых обращаются горючие продукты (газообразные, жидкие, твердые), способные образовывать взрывоопасные смеси с воздухом, герметичны и исключают создание опасных концентраций этих веществ в окружающей среде во всех режимах работы?	П. 3.16					
79		Мероприятия по предотвращению взрывов и пожаров в оборудовании разрабатываются с учетом показателей взрывопожароопасности обращающихся веществ при регламентированных параметрах процесса?	П. 3.17					
80		При разработке мероприятий по предотвращению взрывов и пожаров в оборудовании учитываются технические требования к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах?	П. 3.17					
81		При разработке мероприятий по предотвращению взрывов и пожаров в объеме зданий и сооружений учитываются нормы Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?	П. 3.18					
82		Для технологических систем на стадиях, связанных с применением твердых пылящих и дисперсных веществ, предусматриваются меры и средства, максимально снижающие попадание горючей пыли в атмосферу производственного помещения (рабочей зоны), наружных установок и накопление ее на оборудовании и строительных конструкциях, а также средства пылеуборки, ее периодичность и контроль запыленности воздуха?	П. 3.19					
83		Твердые дисперсные горючие вещества загружаются в аппаратуру и перерабатываться в виде гранул, растворов, паст или в увлажненном состоянии?	П. 3.19					
84		Для каждого технологического блока с учетом его энергетического потенциала проектной организацией разрабатываются меры и предусматриваются средства, направленные на предупреждение выбросов горючих продуктов в окружающую среду или максимальное ограничение их количества, а также предупреждение взрывов и предотвращение травмирования производственного персонала?	П. 3.20					
85		Достаточность выбранных мер и средств, направленных на предупреждение выбросов горючих продуктов в окружающую среду или максимальное ограничение их количества, а также предупреждение взрывов и предотвращение травмирования производственного персонала, обосновывается в проекте в каждом конкретном случае?	П. 3.20					
86		Для производств, имеющих в своем составе технологические блоки I и II категории взрывоопасности, разрабатывается размещение технологического оборудования в специальных взрывозащитных конструкциях?	Пп. 3.20.1					
87		Для производств, имеющих в своем составе технологические блоки I и II категории взрывоопасности, разрабатывается оснащение производства автоматизированными системами управления и противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающей автоматическое регулирование процесса и безаварийную остановку производства по специальным программам, определяющим последовательность и время выполнения операций отключения при аварийных ситуациях в технологической системе (технологическом блоке, техническом устройстве), а также снижение или исключение возможности ошибочных действий производственного персонала при ведении процесса, пуске и остановке производства и другие меры?	Пп. 3.20.1					
88		Производства, имеющие в своем составе технологические блоки III категории взрывоопасности, оснащаются системами автоматического (с применением вычислительной техники или без нее) регулирования, средствами контроля параметров, значения которых определяют взрывоопасность процесса, эффективными быстродействующими системами, обеспечивающими приведение технологических параметров к регламентированным значениям или остановке процесса?	Пп. 3.20.2					
89		Рредусматривают установку запорных и (или) отсекающих устройств для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и взрывопожароопасных веществ при аварийной разгерметизации системы?	Пп. 3.20.3					
90		Места расположения запорных и (или) отсекающих устройств устанавливаются в проектной документации?	Пп. 3.20.3					
91		Время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств определяется расчетом, обосновывается в проектной документации и регламентируется?	Пп. 3.20.3					
92		Обеспечены условия безопасного отсечения потоков и исключены гидравлические удары при определении расчетом, обосновании в проектной документации и регламентации времени срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств?	Пп. 3.20.3					
93		Оборудование технологических установок или специальные системы аварийного освобождения учитывается для аварийного освобождения технологических блоков от обращающихся продуктов при проектировании технологических схем для новых производств?	П. 3.21					
94		Специальные системы аварийного освобождения находятся в постоянной готовности?	П. 3.21					
95		Специальные системы аварийного освобождения исключают образование взрывоопасных смесей как в самих системах, так и в окружающей их атмосфере, а также развитие аварий?	П. 3.21					
96		Специальные системы аварийного освобождения обеспечивают минимально возможное время освобождения?	П. 3.21					
97		Специальные системы аварийного освобождения оснащаются средствами контроля и управления?	П. 3.21					
98		Специальные системы аварийного освобождения используются только для целей аварийного освобождения?	П. 3.21					
99		Вместимость системы аварийного освобождения (специальной или в виде оборудования технологических установок, предназначенного для аварийного освобождения технологических блоков) рассчитывается на прием продуктов в количествах, определяемых условиями безопасной остановки технологического процесса?	П. 3.21					
100		Сбрасываемые горючие газы, пары и мелкодисперсные материалы направляются в закрытые системы для дальнейшей утилизации, обезвреживания, в системы организованного сжигания?	П. 3.23					
101		Для обезвреживания сбрасываемых сред (локальные системы) применяются различные методы (термокаталитическое окисление, адсорбция, абсорбция, химическое комплексообразование, плазменное разложение)?	П. 3.23					
102		Обосновано ли в проектной документации принятое техническое решение об организации сброса и утилизация чистого водорода и газов, содержащих вещества (полимеры), способные забивать факельные коллекторы и/или снижать пропускную способность факельного коллектора, путем их направления на свечу рассеивания?	П. 3.23					
103		Выполняется запрет объединять газовые выбросы, содержащие вещества, способные при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения?	П. 3.24					
104		Предусматриваются меры, предотвращающие переток сред из аппаратов с высоким давлением в аппараты с низким давлением, при объединении газовых линий сбросов парогазовых сред из аппаратов с различными параметрами давлений?	П. 3.24					
105		При наличии жидкой фазы в газовом потоке на линиях сброса газов предусматриваются устройства, исключающие ее унос?	П. 3.25					
106		Устанавливается обратный клапан на линию подачи инертных сред (пар, азот и другие среды) в процессах, в которых при отклонении от заданных технологических режимов возможно попадание в нее взрывопожароопасных продуктов?	П. 3.26					
IV. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПОВЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ	
4.1. Перемещение горючих парогазовых сред, жидкостей и мелкодисперсных твердых продуктов	
107		Предельные значения скоростей, давлений, температур перемещаемых горючих продуктов, основные характеристики технических устройств, технологических (местных распределительных) трубопроводов и используемых для их изготовления конструкционных материалов устанавливаются в проектной документации с учетом взрывопожароопасных характеристик, физико-химических свойств обращающихся веществ на основании исходных данных на проектирование?	Пп. 4.1.1					
108		Для насосов и компрессоров (группы насосов и компрессоров), перемещающих горючие продукты, предусматриваются их дистанционное отключение и установка на линиях всасывания и нагнетания запорных или отсекающих устройств?	Пп. 4.1.2					
109		Тип арматуры и место ее установки на линиях всасывания и нагнетания, способ ее отключения, в том числе дистанционный, обосновываются в проектной документации (документации) в каждом конкретном случае с учетом диаметра и протяженности трубопровода и характеристики транспортируемой среды?	Пп. 4.1.2					
110		При перемещении горючих газов и паров по трубопроводам предусматриваются меры, исключающие конденсацию перемещаемых сред или обеспечивающие надежное и безопасное удаление жидкости из транспортной системы, а также кристаллизацию горючих продуктов в трубопроводах и аппаратах?	Пп. 4.1.3					
111		Запрет применения открытого огня для разогрева (плавления) закристаллизовавшегося продукта выполняется?	Пп. 4.1.4					
112		Перед разогревом предварительно надежно отключается обогреваемый участок от источника (источников) давления и смежных, связанных с ним технологически участков систем транспорта (трубопроводов, аппаратов), принимаются другие меры, исключающих возможность динамического (гидравлического) воздействия разогреваемой среды на смежные объекты (трубопроводы, аппаратуру) и их разрушение?	Пп. 4.1.4					
113		Компримирование и перемещение горючих газов производятся центробежными, поршневыми или винтовыми компрессорами в соответствии с проектной документацией и требованиями технической документации организации-изготовителя?	Пп. 4.1.5					
114		Выбор конструкции и конструкционных материалов, уплотнительных устройств для насосов и компрессоров осуществляется в зависимости от свойств перемещаемой среды и требований действующих нормативных правовых актов?	Пп. 4.1.6					
115		Уплотнительные устройства для насосов и компрессоров изготовлены так, чтобы максимально снизить возможность образования взрывоопасной среды за счет пропуска горючих веществ через уплотнительные устройства до уровня, обеспечивающего безопасную эксплуатацию оборудования?	Пп. 4.1.6					
116		Для насосов и компрессоров определяются способы и средства контроля герметичности уплотняющих устройств и давления в них затворной жидкости?	Пп. 4.1.7					
117		Герметичность уплотнительных устройств обеспечивается путем контроля уровня нижнего концентрационного предела распространения пламени в воздухе рабочей зоны и созданием системы аварийной вентиляции, срабатывающей от сигналов датчиков загазованности?	Пп. 4.1.7					
118		Сепаратор для отделения жидкой фазы из перемещаемой газовой среды на устанавливается всасывающей линии компрессора в целях обеспечения безопасной эксплуатации компрессора?	Пп. 4.1.8					
119		Сепаратор оснащается приборами контроля уровня, сигнализацией по максимальному уровню и средствами автоматизации, обеспечивающими удаление жидкости из него при достижении регламентированного уровня, блокировками отключения компрессора при превышении предельно допустимого значения уровня?	Пп. 4.1.8					
120		Всасывающие линии компрессоров находятся под избыточным давлением?	Пп. 4.1.9					
121		Случаи работы всасывающих линий компрессоров под разрежением обоснованы?	Пп. 4.1.9					
122		В обоснованных случаях работы всасывающих линий компрессоров под разрежением осуществляет контроль содержания кислорода в горючем газе?	Пп. 4.1.9					
123		В обоснованных случаях работы всасывающих линий компрессоров под разрежением места размещения пробоотборников и способы контроля определяются проектной организацией?	Пп. 4.1.9					
124		В обоснованных случаях работы всасывающих линий компрессоров под разрежением предусматриваются блокировки, обеспечивающие отключение привода компрессора или подачу инертного газа в эти линии в случае повышения содержания кислорода в горючем газе выше предельно допустимого значения?	Пп. 4.1.9					
125		Для систем транспортирования горючих веществ, где возможны отложения на внутренних поверхностях трубопроводов и аппаратов продуктов осмоления, полимеризации, поликонденсации, предусматриваются эффективные и безопасные методы и средства очистки от этих отложений, устанавливается периодичность проведения этой операции?	Пп. 4.1.10					
126		В трубопроводах систем перемещения мелкодисперсных твердых горючих веществ пневмотранспортом (перемещение мелкодисперсных твердых веществ в потоке газа) или самотеком (под действием гравитации), а также в линиях перемещения эмульсий и суспензий, содержащих горючие вещества, предусматриваются способы контроля движения перемещаемого вещества и разрабатываются меры, исключающие забивку трубопроводов?	Пп. 4.1.11					
127		Насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, оснащаются блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений?	Пп. 4.1.12					
128		Насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, оснащаются средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях?	Пп. 4.1.12					
129		Для погружных насосов предусматриваются дополнительные средства блокирования, исключающие их работу при токовой перегрузке электродвигателя, а также их пуск и работу при прекращении подачи инертного газа в аппараты, в которых эти насосы установлены (если по условиям эксплуатации насосов подача инертного газа необходима)?	Пп. 4.1.13					
130		Система транспорта сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей посредством насосов проектируется, изготавливается и эксплуатируется с учетом анализа эксплуатационных отказов для того, чтобы предотвратить возможность возникновения аварийных режимов?	Пп. 4.1.14					
131		Разрабатываются меры по повышению надежности систем транспорта для исключения опасных отклонений технологического процесса, вызываемых остановкой насоса (насосов), в том числе путем установки резервных насосов или устройства систем подачи другими способами, например, методом передавливания?	Пп. 4.1.14					
132		В системах транспорта жидких продуктов, в которых возможно образование локальных объемов парогазовых смесей, в целях предотвращения возможности возникновения аварийных режимов предусмотрены ли устройства для удаления скопившихся газов и паров в закрытые системы?	Пп. 4.1.15					
133		4.1.16. Перемещение сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей методом передавливания осуществляется с помощью инертных газов?	Пп. 4.1.16					
134		Передавливание сжиженных газов собственной газовой фазой осуществляется при соответствующем обосновании в проекте?	Пп. 4.1.16					
135		Перемещение твердых горючих материалов осуществляется способами, исключающими образование взрывоопасных смесей внутри оборудования и коммуникаций?	Пп. 4.1.17					
136		При осуществлении перемещения мелкодисперсных твердых горючих продуктов пневмотранспортом (с применением воздуха) предусматриваются методы и средства контроля концентрации горючей пыли в потоке воздуха (методом периодического отбора проб пыли, расчетным методом через соотношение измеряемых расходов мелкодисперсного твердого продукта и воздуха), меры, прекращающие работу пневмотранспорта при возникновении предельно допустимой концентрации горючей пыли в воздухе?	Пп. 4.1.17					
137		При использовании инертного газа для перемещения твердых горючих материалов предусматриваются способы и средства контроля содержания кислорода в системе, меры, прекращающие перемещение при достижении предельно допустимой концентрации кислорода?	Пп. 4.1.17					
138		При обоснованной необходимости перемещения мелкодисперсных горючих материалов с возможным образованием взрывоопасных смесей разрабатываются и реализуются меры, предотвращающие возникновение источника воспламенения, и меры, предотвращающие распространение пламени в системе?	Пп. 4.1.18					
139		Системы перемещения мелкодисперсных твердых горючих материалов оснащаются блокировками, прекращающими подачу в них продуктов при достижении верхнего предельного уровня этих материалов в приемных аппаратах или при прекращении процесса выгрузки из них?	Пп. 4.1.19					
140		Выполняется запрет удаления горючей пыли с поверхности с помощью сжатого воздуха или другого сжатого газа, а также иными способами, приводящими к образованию взрывоопасных пылевоздушных смесей выше нижнего концентрационного предела распространения пламени и (или) возникновению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше предельно допустимой концентрации?	Пп. 4.1.20					
4.2. Процессы разделения материальных сред	
141		Технологические процессы разделения химических продуктов (горючих или их смесей с негорючими) проводятся вне области взрываемости (вне интервала концентраций между нижним и верхним концентрационными пределами распространения пламени)?	Пп. 4.2.1					
142		Меры, предотвращающие образование взрывоопасных смесей, предусматриваются на всех стадиях процесса?	Пп. 4.2.1					
143		Степень разделения сред и меры взрывобезопасности определяются при разработке технологического процесса и устанавливаются в технологическом регламенте на производство продукции?	Пп. 4.2.1					
144		Средства контроля и регулирования уровня разделения фаз предусматриваются при проектировании процесса разделения горючих паров (газов) и жидкостей, применяются на стадии эксплуатации?	Пп. 4.2.2					
145		Необходимость применения средств автоматического контроля уровня разделения фаз определяется на стадиях разработки процесса и проектирования производства?	Пп. 4.2.2					
146		Емкостная аппаратура разделения горючих и негорючих жидких продуктов быть оснащена закрытыми системами дренирования, исключающими поступление в окружающую среду горючих паров?	Пп. 4.2.3					
147		При наличии в негорючей жидкости, подлежащей сбросу в канализацию, растворенных горючих газов разрабатываются и реализуются меры по их выделению и безопасному удалению?	Пп. 4.2.4					
148		Контролируется остаточное содержание растворенных горючих газов в негорючей жидкости, регламентируется периодичность контроля и допустимое содержание газов?	Пп. 4.2.4					
149		Системы разделения газожидкостных смесей обеспечивают эффективное разделение фаз, предотвращают попадание газовой фазы в жидкость и унос жидкости с парогазовой фазой?	Пп. 4.2.5					
150		Системы оснащаются фазоразделителями в целях обеспечения высокой эффективности разделения газожидкостных смесей?	Пп. 4.2.5					
151		Оборудование для разделения суспензий оснащено блокировками, исключающими его пуск, обеспечивающими отключение и прекращение подачи суспензий при недопустимых отклонениях параметров инертной среды?	Пп. 4.2.6					
152		Разработка и ведение процесса разделения суспензий в центрифугах исключают образование взрывоопасных смесей как в самой центрифуге, так и в воздухе рабочей зоны помещения?	Пп. 4.2.7					
153		Для технологических процессов разделения горючих аэрозолей (газ ‑ твердая фаза) в фильтрах (электрофильтрах) и циклонах предусматриваются меры, обеспечивающие взрывобезопасность при их проведении, в том числе автоматический контроль за разрежением в этих аппаратах, а при необходимости ‑ автоматический контроль за содержанием кислорода в исходной аэрозоли или в отходящей газовой фазе, а также меры по исключению возникновения опасных значений напряженности электростатического поля?	Пп. 4.2.8					
154		Для аппаратов разделения аэрозолей предусматриваются надежные и эффективные меры по предотвращению образования отложений твердой фазы на внутренних поверхностях этих аппаратов или их удалению (антиадгезионные покрытия, механические встряхиватели, вибраторы, введение добавок)?	Пп. 4.2.9					
155		Регламентируются периодичность и безопасные способы проведения операций по удалению отложений (обеспыливанию)?	Пп. 4.2.9					
4.3. Массообменные процессы	
156		При разработке и проведении массообменных процессов, в которых при отклонениях технологических параметров от регламентированных значений возможно образование неустойчивых взрывоопасных соединений, для объектов с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности предусматриваются средства автоматического регулирования этих параметров?	Пп. 4.3.1					
157		Для объектов с технологическими блоками III категории взрывоопасности предусматривается выполнение операций регулирования в ручном режиме (производственным персоналом) при обеспечении автоматического контроля указанных параметров процесса и сигнализации о превышении их допустимых значений?	Пп. 4.3.1					
158		В аппаратах, в том числе в ректификационных колоннах, работающих под разрежением, в которых обращаются вещества, способные образовывать с кислородом воздуха взрывоопасные смеси, предусматривается контроль содержания кислорода в парогазовой фазе или контроль регламентированных значений разрежения?	Пп. 4.3.2					
159		Разработчиком проекта определяются средства и методы контроля содержания кислорода в парогазовой фазе?	Пп. 4.3.2					
160		При падении разрежения в системе ниже регламентированных значений предусмотрена ли автоматическая подача азота в систему и впоследствии аварийная остановка технологического процесса по заданной программе, которая должна быть предусмотрена в системе противоаварийной автоматической защиты и отражена в технологическом регламенте на производство продукции?	Пп. 4.3.2					
161		Колонны ректификации горючих жидкостей оснащены средствами контроля и автоматического регулирования уровня и температуры жидкости в кубовой части, температуры поступающих на разделение продукта и флегмы, средствами сигнализации об опасных отклонениях значений параметров, в том числе перепада давления между нижней и верхней частями колонны, определяющих взрывобезопасность процесса?	Пп. 4.3.3					
162		Предусматриваются меры, обеспечивающие непрерывность подачи флегмы в случаях, когда прекращение поступления флегмы в колонну ректификации может привести к опасным отклонениям параметров процесса?	Пп. 4.3.4					
163		При проведении процессов адсорбции и десорбции предусматриваются меры по исключению самовозгорания поглотителя, а также по оснащению адсорберов средствами автоматического контроля за очагами самовозгорания и устройствами для их тушения?	Пп. 4.3.5					
4.4. Процессы смешивания	
164		Методы и режимы смешивания горючих продуктов, конструкция оборудования и перемешивающих устройств обеспечивают эффективное перемешивание этих продуктов и исключают возможность образования застойных зон?	Пп. 4.4.1					
165		Для непрерывных процессов смешивания веществ, взаимодействие которых может привести к развитию неуправляемых экзотермических реакций, определяются безопасные объемные скорости дозирования этих веществ, разрабатываются эффективные методы отвода тепла, предусматриваются средства автоматического контроля, регулирования процессов, противоаварийной защиты и сигнализации?	Пп. 4.4.2					
166		Последовательность и допустимые количества загружаемых в аппаратуру веществ, скорость загрузки (поступления) реагентов регламентируются в периодических процессах смешивания при возможности развития самоускоряющихся экзотермических реакций для исключения их неуправляемого течения?	Пп. 4.4.2					
167		Автоматическое регулирование соотношения компонентов перед смесителями, а для парогазовых сред ‑ дополнительно регулирование давления предусматривается в технологических процессах смешивания горючих продуктов, а также горючих продуктов с окислителями?	Пп. 4.4.3					
168		Технологические аппараты для процессов смешивания горючих парогазовых сред с окислителем оснащены средствами контроля содержания окислителя в материальных потоках на выходе из смесителя или других параметров технологического процесса, определяющих соотношение компонентов в системе, а также средствами противоаварийной защиты, прекращающими поступление компонентов на смешивание при отклонении концентраций окислителя от регламентированных значений?	Пп. 4.4.4					
169		В технологических блоках I категории взрывоопасности контроль состава смеси и регулирование соотношения горючих веществ с окислителем, а также содержания окислителя в материальных потоках после смешивания осуществляются автоматически?	Пп. 4.4.5					
170		Подводящие к смесителям коммуникации проектируются с целью обеспечения максимально возможного уровня эксплуатационной безопасности в отношении риска взрыва?	Пп. 4.4.6					
171		Подводящие к смесителям коммуникации оснащены обратными клапанами или другими устройствами, исключающими (при отклонениях от регламентированных параметров процесса) поступление обратным ходом в эти коммуникации подаваемых на смешивание горючих веществ, окислителей или смесей?	Пп. 4.4.6					
172		Измельчение, смешивание измельченных твердых горючих продуктов осуществляются в среде инертного газа для исключения образования в системе взрывоопасных смесей?	Пп. 4.4.7					
173		При проектировании оборудования для измельчения и смешивания измельченных твердых горючих веществ обеспечен максимально возможный уровень эксплуатационной безопасности в отношении риска взрыва, предусмотрены средства подачи инертного газа, средства контроля давления подаваемого инертного газа, сигнализация об отклонении его давления от регламентированных значений и автоматические блокировки, не допускающие пуск в работу оборудования без предварительной подачи инертного газа или обеспечивающие остановку этого оборудования при прекращении поступления в него инертного газа?
	Пп. 4.4.7					
4.5. Теплообменные процессы	
174		Организация теплообмена, выбор теплоносителя (хладагента) и его параметров осуществляются с учетом физико-химических свойств нагреваемого (охлаждаемого) продукта в целях обеспечения необходимой теплопередачи, исключения возможности его перегрева и разложения?	Пп. 4.5.1					
175		Теплообменные процессы и теплообменное оборудование проектируются и выбираются с учетом анализа возможных рисков образования взрывоопасных веществ вследствие взаимного проникновения и взаимодействия теплоносителя с технологической средой для того, чтобы предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций?	Пп. 4.5.2					
176		Выполняется ли запрет на применение в теплообменном процессе теплоносителей, образующих при химическом взаимодействии с технологической средой взрывоопасные вещества?	Пп. 4.5.3					
177		В случае теплообменного процесса с применение теплоносителей, образующих при химическом взаимодействии с технологической средой взрывоопасные вещества, выбирается процесс с передачей тепла через стенку и предусматриваются методы и средства контроля и сигнализации о взаимном проникновении теплоносителя и технологического продукта, а также средства противоаварийной защиты, необходимые для безопасного проведения процесса?	Пп. 4.5.3					
178		Средства контроля и регулирования процесса, а также блокировки, прекращающие подачу греющего агента при понижении уровня горючего нагреваемого продукта ниже допустимого значения предусматриваются в случае, когда снижение уровня нагреваемой горючей жидкости в аппаратуре и оголение поверхности теплообмена могут привести к перегреву, высушиванию и разложению горючего продукта, развитию неуправляемых процессов?	Пп. 4.5.4					
179		В поверхностных теплообменниках давление негорючих теплоносителей (хладагентов) превышает давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ?	Пп. 4.5.5					
180		Контроль содержания горючих веществ в негорючем теплоносителе предусматривается в случаях, когда давление негорючих теплоносителей равно или меньше давления нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ?	Пп. 4.5.5					
181		В теплообменных процессах, в том числе и реакционных, в которых при отклонениях технологических параметров от регламентированных возможно развитие неуправляемых, самоускоряющихся экзотермических реакций, предусматриваются средства, предотвращающие их развитие?	Пп. 4.5.6					
182		В теплообменных процессах, в которых возможны кристаллизация продукта или образование кристаллогидратов, предусматривается ввод реагентов, предотвращающих образование этих продуктов, применяются другие меры, обеспечивающие непрерывность, надежность проведения технологических процессов и их взрывобезопасность?	Пп. 4.5.7					
183		При организации теплообменных процессов с огневым обогревом предусматриваются меры и средства, исключающие возможность образования взрывоопасных смесей в нагреваемых элементах (змеевиках), топочном пространстве и рабочей зоне печи?	Пп. 4.5.8					
184		Нагревательные трубчатые печи оборудованы основными и дежурными (пилотными) горелками, оснащенными запальными устройствами, индивидуальной системой топливоснабжения?	Пп. 4.5.8.1					
185		Если дежурные горелки установлены в одном корпусе с основными горелками, то предусмотрено ли это конструкцией горелки (комбинированные блочные горелки)?	Пп. 4.5.8.1					
186		Нагревательные трубчатые печи оборудованы сигнализаторами погасания пламени, надежно регистрирующими наличие пламени в форсунке, или комбинированными блочными горелками с запальными устройствами, обеспечивающими постоянное горение форсунки в автоматическом режиме?	Пп. 4.5.8.1					
187		Количество дежурных горелок и сигнализаторов погасания пламени, их место установки обосновываются в проектной документации?	Пп. 4.5.8.1					
188		Нагревательные трубчатые печи оборудованы предохранительными запорными клапанами или другими автоматическими запорными устройствами, установленными на трубопроводах газообразного топлива к основным и дежурным горелкам дополнительно к общему отсекающему устройству на печь, срабатывающими при снижении давления газа ниже допустимого или при аварийной остановке печи?	Пп. 4.5.8.1					
189		Включение в работу предохранительных запорных клапанов, других автоматических запорных устройств, которыми оборудованы нагревательные трубчатые печи, установленных на трубопроводах газообразного топлива к основным и дежурным горелкам дополнительно к общему отсекающему устройству на печь, срабатывающих при снижении давления газа ниже допустимого или при аварийной остановке печи, осуществляется только по месту их установки после выполнения всех подготовительных регламентированных операций по подготовке к пуску в работу (розжигу) печи (продувка топочного пространства печи паром или инертным газом, линий подачи газообразного топлива ‑ инертным газом со сбросом на свечу)?	Пп. 4.5.8.1					
190		Устанавливается в технологическом регламенте на производство продукции и инструкциях по пуску порядок пуска в работу (розжиг) печей, в том числе и после аварийной остановки?	Пп. 4.5.8.1					
191		Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается системами регулирования заданного соотношения топлива, воздуха и водяного пара?	Пп. 4.5.8.2					
192		Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается блокировками, прекращающими поступление газообразного топлива и воздуха при снижении их давления ниже установленных параметров (автономно), а также при прекращении электро- (пневмо-) снабжения контрольно-измерительных приборов и автоматики?	Пп. 4.5.8.2					
193		Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается средствами сигнализации о прекращении поступления топлива, а также воздуха при его принудительной подаче в топочное пространство;	Пп. 4.5.8.2					
194		Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается средствами контроля за уровнем тяги и автоматического прекращения подачи топливного газа в зону горения при остановке дымососа или недопустимом снижении разрежения в печи, а при компоновке печных агрегатов с котлами-утилизаторами ‑ системами по переводу на работу агрегатов без дымососов?	Пп. 4.5.8.2					
195		Противоаварийная автоматическая защита топочного пространства нагревательных печей обеспечивается средствами автоматической подачи водяного пара или инертного газа в топочное пространство и в змеевики при прогаре труб, характеризующемся падением давления нагреваемого продукта на выходе из печи ниже регламентированного значения; повышением температуры над перевальной стенкой; изменением содержания кислорода в дымовых газах на выходе из печи относительно регламентированного?	Пп. 4.5.8.2					
196		В проектной документации определяются параметры срабатывания блокировки по аварийному включению подачи пара или инертного газа в змеевик?	Пп. 4.5.8.2					
197		Система противоаварийной автоматической защиты снабжена противоаварийной сигнализацией параметров и сигнализацией срабатывания исполнительных органов?	Пп. 4.5.8.2					
198		Выполняется ли запрет на подачу пара в змеевики печей при осуществлении каталитических процессов, применяемых в нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах?	Пп. 4.5.8.2					
199		В проектной документации обосновываются технические решения по противоаварийной автоматической защите топочного пространства и змеевиков при прогаре труб нагревательных печей?	Пп. 4.5.8.2					
200		Противоаварийная автоматическая защита нагреваемых элементов (змеевиков) нагревательных печей обеспечивается аварийным освобождением змеевиков печей от нагреваемого жидкого продукта при повреждении труб или прекращении его циркуляции?	Пп. 4.5.8.3					
201		Противоаварийная автоматическая защита нагреваемых элементов (змеевиков) нагревательных печей обеспечивается блокировками по отключению подачи топлива к дежурным и основным горелкам при прекращении подачи сырья, превышении предельно допустимой температуры сырья на выходе из печи, срабатыванием прибора погасания пламени?	Пп. 4.5.8.3					
202		Противоаварийная автоматическая защита нагреваемых элементов (змеевиков) нагревательных печей обеспечивается средствами автоматического отключения подачи сырья и топлива в случаях аварий в системах змеевиков?	Пп. 4.5.8.3					
203		Противоаварийная автоматическая защита нагреваемых элементов (змеевиков) нагревательных печей обеспечивается средствами сигнализации о падении давления в системах подачи сырья?	Пп. 4.5.8.3					
204		Печи с открытым огневым процессом оборудованы паровой завесой или завесой в виде струйной подачи инертных газов, включающейся автоматически или дистанционно и обеспечивающей предотвращение контакта взрывоопасной среды с огневым пространством печи, для изоляции печей от взрывоопасной среды, образующейся при авариях на наружных установках или в зданиях?	Пп. 4.5.8.4					
205		При включении паровой завесы или завесы в виде струйной подачи инертных газов срабатывает сигнализация по месту и на щите оператора?	Пп. 4.5.8.4					
206		Топливный газ для нагревательных печей соответствует регламентированным требованиям по содержанию в нем жидкой фазы, влаги и механических примесей?	Пп. 4.5.9					
207		Жидкое топливо перед подачей в форсунку предварительно проходит подогреватель и фильтры для обеспечения необходимой вязкости и отделения от механических примесей?	Пп. 4.5.9					
208		При организации теплообменных процессов с применением высокотемпературных органических теплоносителей предусматриваются системы удаления летучих продуктов, образующихся в результате частичного их разложения?	Пп. 4.5.10					
209		При ведении процесса вблизи верхнего допустимого предела применения высокотемпературных органических теплоносителей устанавливается контроль изменения состава теплоносителя?	Пп. 4.5.10					
210		Допустимые значения показателей состава высокотемпературных органических теплоносителей устанавливаются в технологическом регламенте на производство продукции?	Пп. 4.5.10					
211		Сушильный агент и режимы сушки выбираются с учетом взрывопожароопасных свойств высушиваемого материала, теплоносителя и возможности снижения взрывоопасности блока?	Пп. 4.5.11					
212		При проведении процесса сушки в атмосфере инертного газа необходимо предусматривать автоматический контроль содержания кислорода в инертном газе на входе и (или) выходе из сушилки (в зависимости от особенностей процесса)?	Пп. 4.5.11.1					
213		Предусматривается автоматическая блокировка по остановке процесса сушки и разрабатываются другие меры, исключающие возможность образования взрывоопасных смесей в аппаратуре на случай возможного превышения допустимой концентрации кислорода?	Пп. 4.5.11.1					
214		Сушка горючих материалов, способных образовывать взрывоопасные смеси с воздухом, осуществляется в атмосфере инертного газа?	Пп. 4.5.11.2					
215		При обоснованном техническом решении проведения процесса сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах предусматриваются меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудовани, включающие оснащение устройствами, исключающими искрообразование фрикционного (удар, трение) и электрического происхождения?	Пп. 4.5.11.2					
216		При обоснованном техническом решении проведения процесса сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах предусматриваются меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудовани, включающие поддержание режима сушки, исключающего местные перегревы, образование застойных зон, увеличение времени нахождения высушиваемого материала в области высокой температуры и отложение продукта на стенках сушильных камер?	Пп. 4.5.11.2					
217		При обоснованном техническом решении проведения процесса сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах предусматриваются меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудовани, включающие оснащение распылительных сушилок средствами автоматического отключения подачи высушиваемого материала и сушильного агента при прекращении поступления одного из них?	Пп. 4.5.11.2					
218		При обоснованном техническом решении проведения процесса сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах предусматриваются меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудовани, включающие оснащение сушильных агрегатов средствами автоматического регулирования температуры высушиваемого материала и сушильного агента, а также блокировками, исключающими возможность повышения температуры выше допустимых значений (отключение подачи сушильного агента, включение подачи хладагента), в целях предупреждения термодеструкции и (или) загорания горючих продукто?	Пп. 4.5.11.2					
219		При обоснованном техническом решении проведения процесса сушки в газовоздушной среде в сушильных агрегатах предусматриваются меры, исключающие поступление взрывоопасной смеси из сушилки в нагревательное устройство обратным ходом, и меры взрывопредупреждения процесса и взрывозащиты оборудовани, включающие осуществление подачи хладагента (холодного газа, воды) автоматически при достижении температуры высушиваемого материала выше допустимых значений?	Пп. 4.5.11.2					
220		При проведении процессов сушки горючих веществ под вакуумом предусматривается подача в рабочее пространство инертного газа (продувка инертным газом) перед пуском сушилки в работу, а также при ее остановке?	Пп. 4.5.12					
221		Продолжительность подачи инертного газа определяется с учетом конкретных условий проведения технологического процесса и устанавливается в технологическом регламенте на производство продукции?	Пп. 4.5.12					
222		Сушильные агрегаты оснащаются системами автоматизации, исключающими возможность включения их обогрева при отсутствии или снижении вакуума в рабочем пространстве ниже допустимого?	Пп. 4.5.12					
223		Сушильные агрегаты для сушки горючих веществ оснащаются средствами пожаротушения?	Пп. 4.5.13					
224		Способы пожаротушения исключают пылеобразование, выброс горючих продуктов в окружающую среду и образование взрывоопасных смесей как в аппаратуре, так и в рабочей зоне установки?	Пп. 4.5.13					
225		Сушильные установки, имеющие непосредственный контакт высушиваемого продукта с сушильным агентом, оснащаются устройствами очистки отработанного сушильного агента от пыли высушиваемого продукта и средствами контроля очистки?	Пп. 4.5.14					
226		Способы очистки и периодичность контроля устанавливаются в инструкции по эксплуатации сушильных установок?	Пп. 4.5.14					
4.6. Химические реакционные процессы	
227		Технологические системы, совмещающие несколько процессов (гидродинамические, тепломассообменные, реакционные), оснащаются приборами контроля регламентированных параметров?	Пп. 4.6.1					
228		Средства управления, регулирования и противоаварийной защиты обеспечивают стабильность и взрывобезопасность процесса?	Пп. 4.6.1					
229		Технологическая аппаратура реакционных процессов для блоков любых категорий взрывоопасности оснащается средствами автоматического контроля, регулирования и защитными блокировками одного или группы параметров, определяющих взрывоопасность процесса (количество и соотношение поступающих исходных веществ, давление и температура среды, количество, расход и параметры теплоносителя)?	Пп. 4.6.2					
230		Технологическое оборудование, входящее в состав установки с технологическими блоками I категории взрывоопасности, оснащается не менее чем двумя датчиками на каждый опасный параметр (на зависимые параметры по одному датчику на каждый), средствами регулирования и противоаварийной автоматической защиты, а для обеспечения максимально возможного уровня эксплуатационной безопасности в отношении риска взрыва ‑ указанными средствами, дублирующими системами управления и защиты?	Пп. 4.6.2					
231		Срабатывание автоматических систем противоаварийной защиты осуществляется по заданным программам (алгоритмам)?	Пп. 4.6.3					
232		Риски, связанные с ошибками в программе (в алгоритме срабатывания), учтены и максимально снижены при проектировании программного обеспечения?	Пп. 4.6.3					
233		Выполняется условие автоматического контроля опасных параметров и сигнализации, срабатывающей при выходе их за допустимые значения, при использовании средств ручного регулирования в системах управления реакционными процессами в технологических блоках, имеющих относительный энергетический потенциал ≤ 10?	Пп. 4.6.4					
234		При организации и осуществлении реакционных процессов, в которых возможно образование промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах, предусматриваются контроль содержания в поступающем сырье примесей, способствующих образованию взрывоопасных веществ, а также за наличия в промежуточных продуктах нестабильных соединений и обеспечения заданного режима?	Пп. 4.6.5					
235		При организации и осуществлении реакционных процессов, в которых возможно образование промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах, предусматривается ввод ингибиторов, исключающих образование в аппаратуре опасных концентраций нестабильных веществ?	Пп. 4.6.5					
236		При организации и осуществлении реакционных процессов, в которых возможно образование промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах, предусматривается выполнение особых требований, предъявляемых к качеству применяемых конструкционных материалов и чистоте обработки поверхностей аппаратов, трубопроводов, арматуры, датчиков приборов, контактирующих с обращающимися в процессе продуктами?	Пп. 4.6.5					
237		При организации и осуществлении реакционных процессов, в которых возможно образование промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах, предусматривается непрерывная циркуляция продуктов, сырья в емкостной аппаратуре для предотвращения или снижения возможности отложения твердых взрывоопасных нестабильных продуктов?	Пп. 4.6.5					
238		При организации и осуществлении реакционных процессов, в которых возможно образование промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах, предусматривается вывод обогащенной опасными компонентами реакционной массы из аппаратуры?	Пп. 4.6.5					
239		При организации и осуществлении реакционных процессов, в которых возможно образование промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах, предусматривается обеспечение установленных режимов и времени хранения продуктов, способных полимеризоваться или осмоляться, включая сроки их транспортирования?	Пп. 4.6.5					
240		При организации и осуществлении реакционных процессов, в которых возможно образование промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах, выбор необходимых и достаточных условий организации процесса определяется разработчиком процесса?	Пп. 4.6.5					
241		Способы и периодичность контроля содержания примесей в сырье, нестабильных соединений в реакционной массе промежуточных и конечных продуктов, порядок вывода реакционной массы, содержащей опасные побочные вещества, режимы и время хранения продуктов устанавливаются разработчиком процесса, отражаются в проектной документации и технологическом регламенте на производство продукции?	Пп. 4.6.5					
242		При проведении реакционных процессов, в которых возможны отложения твердых продуктов на внутренних поверхностях оборудования и трубопроводов, их забивки, в том числе устройств аварийного слива из технологических систем, предусматриваются и осуществляются контроль наличия этих отложений и меры по их безопасному удалению, а при невозможности обеспечения безопасной эксплуатации указанными средствами предусматривается резервное оборудование?	Пп. 4.6.6					
243		При применении катализаторов, в том числе металлоорганических, которые при взаимодействии с кислородом воздуха и (или) водой обладают свойствами к самовозгоранию и (или) к взрывному разложению, предусмотрены ли меры, исключающие возможность подачи в систему сырья, материалов и инертного газа, содержащих кислород и (или) влагу в количествах, превышающих предельно допустимые значения?	Пп. 4.6.7					
244		Допустимые концентрации кислорода и влаги, способы и периодичность контроля их содержания в исходных продуктах определены ли с учетом физико-химических свойств применяемых катализаторов, категории взрывоопасности технологического блока и установлены ли в технологическом регламенте на производство продукции?	Пп. 4.6.7					
245		Контролируется ли дозировка компонентов в реакционных процессах автоматически и осуществляется ли в последовательности, исключающей возможность образования внутри аппаратуры взрывоопасных смесей или неуправляемого хода реакций?	Пп. 4.6.8					
246		Последовательность дозировки компонентов в реакционных процессах, исключающая возможность образования внутри аппаратуры взрывоопасных смесей или неуправляемого хода реакций, определяется разработчиком процесса и устанавливается в технологическом регламенте на производство продукции?	Пп. 4.6.8					
247		Температурные режимы, оптимальные скорости перемещения продуктов, предельно допустимое время пребывания их в зоне высокой температуры определяются и регламентируются для исключения возможности перегрева участвующих в процессе веществ, их самовоспламенения или термического разложения с образованием взрывопожароопасных продуктов, в том числе в результате контакта с нагретыми элементами аппаратуры?	Пп. 4.6.9					
248		Предусмотрены меры по стабилизации реакционных процессов, аварийному освобождению аппаратов и другие меры и способы устранения возможных аварийных ситуаций в целях исключения опасности возникновения и развития аварий, в том числе вследствие возникновения неуправляемого развития процесса?	Пп. 4.6.10					
249		Меры и способы устранения возможных аварийных ситуаций, указанные в технологическом регламенте на производство продукции, соответствуют и сочетаются с действиями по локализации и ликвидации аварий, предусмотренными планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?	Пп. 4.6.10					
250		Использование остаточного давления среды в реакторе периодического действия для передавливания реакционной массы в другой аппарат осуществляется только при обосновании данного решения в проектной документации, с учетом анализа эксплуатационных отказов для того, чтобы предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций?	Пп. 4.6.11					
251		Аппаратура для ведения жидкофазных процессов оснащена системами контроля и регулирования в ней уровня жидкости и (или) средствами автоматического отключения подачи этой жидкости в аппаратуру при превышении заданного уровня или другими средствами, исключающими возможность перелива?	Пп. 4.6.12					
252		Реакционные аппараты взрывоопасных технологических процессов с перемешивающими устройствами оснащаются средствами автоматического контроля за надежной работой и герметичностью уплотнений валов мешалок, а также блокировками, предотвращающими возможность загрузки в аппаратуру продуктов при неработающих перемешивающих устройствах в тех случаях, когда такая загрузка не предусмотрена проектом и технической документацией на техническое устройство организации-изготовителя?	Пп. 4.6.13					
253		Реакционная аппаратура, в которой отвод избыточного тепла реакции при теплопередаче через стенку осуществляется за счет испарения охлаждающей жидкости (хладагента), оснащена средствами автоматического контроля, регулирования и сигнализации уровня хладагента в теплообменных элементах?	Пп. 4.6.14					
254		В системах охлаждения реакционной аппаратуры сжиженными газами, где температура хладагента (температура кипения сжиженного газа) обеспечивается поддержанием равновесного давления, значение давления сжиженного газа поддерживается (регулируется) автоматически, исключается возможность повышения давления выше допустимого при внезапном отключении холодильных агрегатов в системе охлаждения (при внезапном отключении системы охлаждения), предусмотрены меры, автоматически обеспечивающие освобождение (слив) хладагента из теплообменных элементов реакционной аппаратуры?	Пп. 4.6.15					
255		Разработка и проведение реакционных процессов при получении или применении продуктов, характеризующихся высокой взрывоопасностью (ацетилена, этилена при высоких параметрах, пероксидных, металлоорганических соединений), склонных к термическому разложению или самопроизвольной спонтанной полимеризации, саморазогреву, а также способных самовоспламеняться или взрываться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, осуществляется с учетом этих свойств, и предусматриваются дополнительные специальные меры безопасности?	Пп. 4.6.16					
256		Дополнительные специальные меры безопасности приводятся в исходных данных на проектирование, в проектной документации и технологическом регламенте на производство продукции (устанавливаются разработчиком процесса и проекта)?	Пп. 4.6.16					
4.7. Процессы хранения и слива-налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	
257		Устройство и размещение складов, а также сливоналивных эстакад, резервуаров (сосудов) для хранения и перекачки сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей соответствует требованиям законодательства о градостроительной деятельности, проектной документации и Правил?	Пп. 4.7.1					
258		Выполнение технологических операций по хранению и перемещению горючих жидких веществ (сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей), заполнению и опорожнению передвижных и стационарных резервуаров-хранилищ, выбор параметров процесса, определяющих взрывобезопасность этих операций (давление, скорости перемещения, предельно допустимые максимальные и минимальные уровни, способы снятия вакуума), осуществляются с учетом физико-химических свойств горючих веществ и регламентируются?	Пп. 4.7.2					
259		Резервуары (сосуды) для хранения и сливоналивные эстакады сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей оборудованы средствами контроля и управления опасными параметрами процесса, указанными в подпункте 4.7.2 настоящих Правил?	Пп. 4.7.3					
260		При хранении сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и проведении сливоналивных операций стационарные и передвижные резервуары (сосуды) и сливоналивные устройства используют только для тех продуктов, для которых они предназначены?	Пп. 4.7.4					
261		Разрабатываются и осуществляются необходимые меры, исключающие возможность случайного смешивания продуктов на всех стадиях выполнения операций слива-налива, в целях предотвращения недопустимого изменения физико-химических характеристик веществ, в том числе отражающих их пожаро-, взрывоопасные и токсические свойства?	Пп. 4.7.4					
262		Возможность превышения допустимых для емкости давлений исключается в случаях разрешенного и обоснованного в технической документации (технологических регламентах и инструкциях) заполнения порожних специально подготовленных емкостей другими продуктами, сходными по физико-химическим характеристикам и показателям хранения с теми жидкими горючими продуктами, для которых они предназначены?	Пп. 4.7.4					
263		Порядок подготовки емкостей к заполнению (освобождение от остатков ранее находившихся в них продуктов, промывка, очистка, обезвреживание емкостей) и проведение работ по переключению (подсоединению) трубопроводов, арматуры указываются в технической документации?	Пп. 4.7.4					
264		В проектной документации, технологических регламентах на производство продукции и инструкциях предусматриваются меры, исключающие возможность или уменьшающие скорость образования и накопления примесей и побочных химических соединений, а также контроль их содержания в трубопроводах, стационарных, передвижных резервуарах и другом оборудовании и способы своевременного их удаления при хранении и проведении сливоналивных операций с веществами, способными в условиях хранения к образованию побочных химических нестабильных соединений, накоплению примесей, повышающих взрывоопасность основного продукта?	Пп. 4.7.5					
265		При подготовке к заполнению сжиженными горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями стационарных и (или) передвижных резервуаров после монтажа, ремонта, очистки и выполнения аналогичных работ предусматриваются меры, исключающие возможность взрыва в этом оборудовании?	Пп. 4.7.6					
266		Порядок подготовки к наливу, контроль концентрации кислорода в оборудовании, а также других параметров, определяющих взрывоопасность, указываются в технической документации?	Пп. 4.7.6					
267		Вместимость резервуаров (сосудов) сжиженных горючих газов, хранящихся под давлением, устанавливается с учетом энергетических показателей взрывоопасности и конкретных условий, в том числе с учетом опасности возникновения поражающих факторов при возможной аварии с разрушением резервуара и образованием "огненного шара"?	Пп. 4.7.7					
268		Исключают ли конструкция резервуаров с плавающими крышами (понтонами), порядок проведения операций по их наполнению, освобождению и система отбора продукта местные перегревы, искрообразование за счет трения перемещаемых деталей и их возможных соударений, а при неисправностях крыш (понтонов) предотвращают ли их разрушение и возможные взрывы в резервуарах?	Пп. 4.7.9					
269		Цистерны, предназначенные для перевозки по железным дорогам сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, оснащаются арматурой, средствами контроля, сливоналивными, защитными и другими устройствами, с учетом физико-химических свойств перевозимых продуктов и требований безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом?	Пп. 4.7.10					
270		Порядок установки (подачи) железнодорожных цистерн под слив-налив горючих продуктов обеспечивает безопасность проведения этих операций и соответствует нормативно-техническим документам?	Пп. 4.7.11					
271		При сливе-наливе железнодорожных цистерн предусматриваются и осуществляются меры, предотвращающие возможность самопроизвольного перемещения находящихся под сливом-наливом цистерн, разгерметизации сливоналивных устройств и выброса в атмосферу горючих продуктов, исключающие наличие постоянных или случайных источников зажигания (механического, электрического и другого происхождения) в зоне возможной загазованности?	Пп. 4.7.11					
272		Выполняется запрет использовать железнодорожные цистерны со сжиженными горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, находящиеся на железнодорожных путях, в качестве стационарных, складских (расходных) емкостей?	Пп. 4.7.12					
273		Слив из цистерн и налив в них сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей осуществляются на сливоналивных эстакадах?	Пп. 4.7.13					
274		Для каждого вида наливаемого продукта, когда недопустимо его смешивание с другими продуктами, предусматриваются самостоятельные сливоналивные эстакады или отдельные сливные и/или наливные устройства на этих эстакадах?	Пп. 4.7.13					
275		Выполняется запрет использовать наливные устройства для попеременного налива несовместимых между собой продуктов?	Пп. 4.7.13					
276		На сливоналивных эстакадах предусматриваются специально оборудованные места для выполнения операций по аварийному освобождению неисправных цистерн?	Пп. 4.7.14					
277		Меры безопасности при выполнении операций по аварийному освобождению неисправных цистерн устанавливаются в проектной документации и инструкциях?	Пп. 4.7.14					
278		Цистерны, резервуары, трубопроводы и другие технические устройства систем слива-налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей надежные, простые и удобные в эксплуатации?	Пп. 4.7.15					
279		Устройство цистерн, резервуаров, трубопроводов и других технических устройств систем слива-налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей исключает возможность проливов и не предусмотренного (проектной и технической документацией на данное устройство от организации-изготовителя) поступления горючих паров и газов в атмосферу при проведении сливоналивных операций?	Пп. 4.7.15					
280		Выполняется запрет применять устройства, изготовленные из нестойких к перекачиваемым средам материалов в системах, предназначенных для слива - налива различных жидких веществ?	Пп. 4.7.16					
281		4.7.17. Сливоналивные эстакады сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны быть оборудованы надежными автоматическими устройствами, исключающими перелив цистерн.	Пп. 4.7.17					
282		Сливоналивные эстакады, которые предназначены для проведения операций налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей насосами, оборудованы средствами их дистанционного отключения?	Пп. 4.7.18					
283		Отключающие устройства, которыми оборудованы сливоналивные эстакады, предназначенные для проведения операций налива сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей насосами, расположены в легкодоступных и удобных для эксплуатации и обслуживания местах, выбираемых с учетом требований по обеспечению безопасности?	Пп. 4.7.18					
284		На трубопроводах, по которым поступают на эстакаду сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, установлены быстродействующие запорные устройства или задвижки с дистанционным управлением для отключения этих трубопроводов на случай возникновения аварии на эстакаде?	Пп. 4.7.19					
285		Управление быстродействующими запорными устройствами, установленными на трубопроводах, по которым поступают на эстакаду сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, осуществляется и по месту, и дистанционно (из безопасного места)?	Пп. 4.7.19					
286		Для безопасного проведения операций налива (слива) сжиженных газов и низкокипящих горючих жидкостей (с температурой кипения ниже температуры окружающей среды) в цистерны (из цистерн) предусматриваются меры, исключающие возможность парообразования в трубопроводах, кавитации, гидравлических ударов и других явлений, способных привести к механическому разрушению элементов системы слива-налива?	Пп. 4.7.20					
287		При проектировании сливоналивных эстакад сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей предусматриваются, а при проведении сливоналивных операций осуществляются меры защиты от атмосферного и статического электричества?	Пп. 4.7.21					
288		На сливоналивных эстакадах обеспечивается возможность подключения системы слива-налива к установкам организованного сбора и утилизации парогазовой фазы при необходимости освобождения системы от этих продуктов?	Пп. 4.7.22					
289		Для исключения образования взрывоопасных смесей в системах трубопроводов и коллекторов слива и налива предусматривается подвод к ним инертного газа и пара, возможность полного и надежного удаления из этих систем горючих веществ?	Пп. 4.7.22					
V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К АППАРАТУРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	
5.1. Общие требования	
290		Выбор оборудования осуществляется в соответствии с исходными данными на проектирование, требованиями нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и настоящих Правил, с учетом категории взрывоопасности технологических блоков?	Пп. 5.1.1					
291		Назначенный срок службы для технологического оборудования и трубопроводной арматуры устанавливается с учетом конкретных условий эксплуатации?	Пп. 5.1.2					
292		Данные о сроке службы указываются организацией-изготовителем в паспортах оборудования и трубопроводной арматуры?	Пп. 5.1.2					
293		Проектной организацией устанавливается назначенный срок эксплуатации для технологических трубопроводов, и это отражено в проектной документации и внесено в паспорт трубопроводов?	Пп. 5.1.2					
294		Продление срока безопасной эксплуатации технологического оборудования, трубопроводной арматуры и трубопроводов, выработавших назначенный срок службы, осуществляется в порядке, установленном требованиями в области промышленной безопасности?	Пп. 5.1.2					
295		Для оборудования (аппаратов и трубопроводов), где невозможно исключить образование взрывоопасных сред и возникновение источников энергии, величина которой превышает минимальную энергию зажигания обращающихся в процессе веществ, предусматриваются методы и средства по взрывозащите и локализации пламени, а в обоснованных случаях - повышение механической прочности в расчете на полное давление взрыва?	Пп. 5.1.3					
296		Эффективность и надежность средств взрывозащиты, локализации пламени и других противоаварийных устройств подтверждаются организацией-изготовителем до начала их применения на опасном производственном объекте испытанием промышленных образцов оборудования на взрывозащищенность?	Пп. 5.1.3					
297		Для оборудования, обеспеченного противоаварийными устройствами, разрабатываются меры, направленные на предотвращение образования в нем источников зажигания?	Пп. 5.1.4					
298		Выполняется запрет применять для изготовления оборудования и трубопроводов материалы, которые при взаимодействии с рабочей средой могут образовывать нестабильные соединения - инициаторы взрыва перерабатываемых продуктов?	Пп. 5.1.5					
299		Качество изготовления технологического оборудования и трубопроводов к нему соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"?	Пп. 5.1.6					
300		Устройство аппаратов, работающих под избыточным давлением, соответствует требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и настоящих Правил?	Пп. 5.1.6					
301		Монтаж технологического оборудования и трубопроводов производится в соответствии с проектной и рабочей документацией, требованиями технических регламентов и других нормативных правовых актов в области промышленной безопасности?	Пп. 5.1.7					
302		Выполняется запрет допускать к монтажу оборудование и трубопроводы, материалы и комплектующие изделия при отсутствии документов, подтверждающих качество их изготовления и соответствие требованиям нормативно-технических документов?	Пп. 5.1.7					
303		В паспортах оборудования, трубопроводной арматуры, приборов контроля и средств автоматики указываются показатели надежности, предусмотренные техническими регламентами и другими нормативными документами?	Пп. 5.1.8					
304		Производится 100-процентный контроль неразрушающими методами (ультразвуковая дефектоскопия, просвечивание проникающим излучением или другие равноценные методы) сварных соединений технологических трубопроводов I категории, транспортирующих взрывопожароопасные и токсичные или высокотоксичные вещества, на установках с технологическими блоками I категории взрывоопасности?	Пп. 5.1.9					
305		Выбор методов неразрушающего контроля сварных соединений технологических трубопроводов I категории, транспортирующих взрывопожароопасные и токсичные или высокотоксичные вещества, на установках с технологическими блоками I категории взрывоопасности, и объем контроля других категорий трубопроводов определяются проектной документацией и достаточны для обеспечения их безопасной эксплуатации?	Пп. 5.1.9					
306		Технологические системы герметичны?	Пп. 5.1.10					
307		В проектной документации обосновывается применение оборудования, в котором в соответствии с технической документацией организации-изготовителя указаны пределы возможных регламентированных утечек горючих веществ (с указанием допустимых величин этих утечек в рабочем режиме)?	Пп. 5.1.10					
308		В проектной документации определен порядок сбора и отвода утечек горючих веществ?	Пп. 5.1.10					
309		Для герметизации подвижных соединений технологического оборудования, работающих в контакте с легковоспламеняющимися жидкостями и сжиженными горючими газами, применяются уплотнения торцевого типа?	Пп. 5.1.11					
310		В случае устройства наружной теплоизоляции технологических аппаратов и трубопроводов предусматриваются меры защиты от попадания в нее горючих продуктов?	Пп. 5.1.12					
311		Температура наружных поверхностей оборудования и (или) кожухов теплоизоляционных покрытий не превышает температуры самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного вещества, а в местах, доступных для обслуживающего персонала, не более 45 градусов Цельсия внутри помещений и 60 градусов Цельсия ‑ на наружных установках?	Пп. 5.1.12					
312		Конструкция теплообменных устройств технологического оборудования исключает возможность взаимного проникновения теплоносителя и технологической среды?	Пп. 5.1.13					
313		При проектировании технологического оборудования с теплообменными устройствами обеспечивается соответствие проекта требованиям нормативных технических документов для обеспечения безопасной работы оборудования во взрывоопасных среда?	Пп. 5.1.13					
314		Порядок испытаний, контроля состояния и эксплуатации теплообменных устройств определяются технической документацией организации-изготовителя?	Пп. 5.1.13					
315		Для аппаратуры с газофазными процессами и газопроводов, в которых по условиям проведения технологического процесса происходит частичная конденсация паров, предусмотрены устройства для сбора и удаления жидкой фазы?	Пп. 5.1.14					
316		При невозможности или отсутствии необходимости установки устройства для сбора и удаления жидкой фазы для аппаратуры с газофазными процессами и газопроводов, в которых по условиям проведения технологического процесса происходит частичная конденсация паров, принятые решения обоснованы в проектной документации?	Пп. 5.1.14					
317		Для проведения периодических, установленных регламентом работ по очистке технологического оборудования предусматриваются средства гидравлической, механической или химической чистки, исключающие пребывание людей внутри оборудования?	Пп. 5.1.15					
318		Аппараты с взрывопожароопасными веществами оборудованы устройствами для подключения линий воды, пара, инертного газа?	Пп. 5.1.16					
319		При проектировании устройств для подключения линий воды, пара, инертного газа предусмотрены устройства для продувки аппаратов?	Пп. 5.1.16					
320		Для взрывопожароопасных технологических систем, оборудование и трубопроводы которых в процессе эксплуатации по роду работы подвергаются вибрации, предусматриваются меры и средства по исключению ее воздействия на уплотнительные элементы, а также снижению воздействия на смежные элементы технологической системы и строительные конструкции?	Пп. 5.1.17					
321		Предельные уровни вибрации для отдельных видов оборудования и его элементов (узлов и деталей), методы и средства контроля этих величин и способы снижения их значений соответствуют требованиям нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и отражаются в технической документации на оборудование?	Пп. 5.1.17					
5.2. Размещение оборудования	
322		Размещение технологического оборудования, трубопроводной арматуры в производственных зданиях и на открытых площадках обеспечивают удобство и безопасность их эксплуатации, возможность проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий?	Пп. 5.2.1					
323		Размещение технологического оборудования и трубопроводов в помещениях, на наружных установках, а также трубопроводов на эстакадах осуществляется с учетом возможности проведения визуального контроля их состояния, выполнения работ по обслуживанию, ремонту и замене?	Пп. 5.2.2					
324		Выполняется ли запрет размещать технологическое оборудование взрывопожароопасных производств над и под вспомогательными помещениями?	Пп. 5.2.3					
325		Выполняется ли запрет размещать технологическое оборудование взрывопожароопасных производств под эстакадами технологических трубопроводов с опасными веществами, кроме случаев, когда осуществляются специальные меры безопасности, исключающие попадание опасных веществ на оборудование, установленное под ними?	Пп. 5.2.3					
326		Выполняется ли запрет размещать технологическое оборудование взрывопожароопасных производств над площадками открытых насосных и компрессорных установок, кроме случаев применения герметичных насосов или когда осуществляются специальные меры безопасности, исключающие попадание взрывопожароопасных веществ на оборудование, установленное под ними?	Пп. 5.2.3					
327		Специальные меры безопасности, исключающие попадание взрывопожароопасных веществ на оборудование, установленное под ними, обосновываются результатами анализа опасностей технологических процессов и количественным анализом риска аварий на опасных производственных объектах в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам?	Пп. 5.2.3					
328		Оборудование, выведенное из действующей технологической системы, демонтировано, если оно расположено в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II категории взрывоопасности, или во всех остальных случаях изолировано от действующих технологических систем?	Пп. 5.2.4					
5.3. Меры антикоррозионной защиты аппаратуры и трубопроводов	
329		При эксплуатации технологического оборудования и трубопроводов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в которых обращаются коррозионно-активные вещества, предусматриваются методы их защиты с учетом скорости коррозионного износа применяемых конструкционных материалов?	Пп. 5.3.1					
330		Технологическое оборудование и трубопроводы, контактирующие с коррозионно-активными веществами, изготовляются из коррозионностойких металлических конструкционных материалов?	Пп. 5.3.2					
331		Обоснованны ли случаи применения коррозионностойких неметаллических покрытий (фторопласт, полиэтилен) для защиты оборудования и трубопроводов, контактирующих с коррозионно-активными веществами?	Пп. 5.3.2					
332		В случае использования оборудования и трубопроводов из коррозионностойких неметаллических, в том числе и композиционных материалов (стекло, фарфор, фторопласт, полиэтилен) на установках с технологическими блоками III категории взрывоопасности есть ли соответствующее обоснование, подтвержденное результатами исследований, и разработкой мер безопасности?	Пп. 5.3.2					
333		Порядок контроля степени коррозионного износа оборудования и трубопроводов с использованием неразрушающих методов, способы, периодичность и места проведения контрольных замеров определяются в эксплуатационной документации с учетом конкретных условий эксплуатации (для новых производств по результатам специальных исследований) и соответствуют требованиям технического регламента о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах?	Пп. 5.3.3					
5.4. Применение насосов и компрессоров на технологических объектах	
334		При выборе насосов (насосные агрегаты) и компрессоров (компрессорные установки) для опасных производственных объектов химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств учитываются технические требования к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и Правил?	Пп. 5.4.1					
335		Насосы и компрессоры, используемые для перемещения горючих, сжатых и сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, по надежности и конструктивным особенностям выбираются с учетом физико-химических свойств перемещаемых продуктов и регламентированных параметров технологического процесса?	Пп. 5.4.1					
336		Количество насосов и компрессоров, используемые для перемещения горючих, сжатых и сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, определяется исходя из условия обеспечения непрерывности технологического процесса?	Пп. 5.4.1					
337		Резервирование насосов и компрессоров, используемые для перемещения горючих, сжатых и сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, предусматривается в обоснованных случаях (подтвержденных расчетом обеспечения надежности)?	Пп. 5.4.1					
338		Программой (алгоритмом) срабатывания системы противоаварийной автоматической защиты технологической установки определяется порядок срабатывания систем блокировок насосов и компрессоров?	Пп. 5.4.2					
339		Запорная арматура, устанавливаемая на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, к нему максимально приближена и находится в зоне, удобной для обслуживания?	Пп. 5.4.3					
340		На нагнетательном трубопроводе предусматривается установка обратного клапана, если нет другого устройства, предотвращающего перемещение транспортируемых веществ обратным ходом?	Пп. 5.4.3					
341		Насосы и компрессоры технологических блоков взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварий, выбираются с учетом возможности их повторного автоматического пуска и оснащаются системами самозапуска электродвигателей?	Пп. 5.4.4					
342		Время срабатывания системы самозапуска электродвигателей насосов и компрессоров технологических блоков взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварий, меньше времени выхода параметров технологического процесса за предельно допустимые значения?	Пп. 5.4.4					
343		Компрессорные установки и насосные агрегаты взрывопожароопасных производств проходят испытания и приемку в соответствии с техническими требованиями к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах, Правил и технической документации организации-изготовителя?	Пп. 5.4.5					
344		5Выполняется запрет эксплуатации компрессорных установок и насосных агрегатов при отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в технической документации организации-изготовителя и предусмотренных конструкцией установки в соответствии с техническими требованиями к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и настоящих Правил?	Пп. 5.4.6					
345		Для нагнетания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей применяются центробежные насосы бессальниковые с двойным торцевым, а в обоснованных случаях - с одинарным торцевым с дополнительным уплотнением?	Пп. 5.4.7					
346		Для сжиженных углеводородных газов применяются центробежные герметичные (бессальниковые) насосы или центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением типа тандем?	Пп. 5.4.7					
347		В качестве затворной жидкости используются негорючие и (или) нейтральные к перекачиваемой среде жидкости?	Пп. 5.4.7					
348		В случае применения поршневых насосов для нагнетания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования, их применение обосновано в проекте?	Пп. 5.4.7					
349		При выборе насосов учитываются технические требования к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и настоящих Правил, а также требования технических документов организации-изготовителя?	Пп. 5.4.7					
350		Центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением оснащаются системами контроля и сигнализации утечки уплотняющей жидкости?	Пп. 5.4.8					
351		При утечке уплотняющей жидкости последовательность операций по остановке насосов, переключению на резерв и необходимость блокировок, входящих в систему противоаварийной автоматической защиты, определяется разработчиком проекта?	Пп. 5.4.8					
352		В установках с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности центробежные компрессоры и насосы с торцевыми уплотнениями оснащаются системами контроля состояния подшипников по температуре с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящими в систему противоаварийной автоматической защиты, которые должны срабатывать при превышении этих значений?	Пп. 5.4.9					
353		Последовательность операций по остановке компрессоров и насосов и переключению на резерв определяется разработчиком проекта?	Пп. 5.4.9					
354		Конструкция компрессоров и насосов предусматривает установку датчиков контроля температуры подшипников?	Пп. 5.4.9					
355		За уровнем вибрации установлен периодический или постоянный приборный контроль?	Пп. 5.4.9					
5.5. Трубопроводы и арматура	
356		Изготовление, монтаж и эксплуатация трубопроводов и арматуры для горючих и взрывоопасных продуктов осуществляются с учетом физико-химических свойств и технологических параметров транспортируемых сред, а также технических требований к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и настоящих Правил?	Пп. 5.5.1					
357		Выполняется запрет применять во взрывопожароопасных технологических системах гибкие шланги (резиновые, пластмассовые) в качестве стационарных трубопроводов для транспортирования сжиженных горючих газов, веществ в парогазовом состоянии, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Пп. 5.5.2					
358		Для выполнения вспомогательных операций (продувка участков трубопроводов, насосов и оборудования, отвод отдувочных газов и паров, освобождение трубопроводов от остатков сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) используются специально для этого предназначенное оборудование и стационарные линии (коллекторы), на которых предусматриваются отводы (патрубки) с запорной арматурой и глухим фланцем, а при необходимости устанавливается обратный клапан?	Пп. 5.5.2					
359		Для соединения оборудования и технологических трубопроводов со стационарными линиями используются съемные участки трубопроводов?	Пп. 5.5.2					
360		Применение труб из композитных материалов в качестве стационарных трубопроводов устанавливается в исходных данных и обосновывается в проектной документации с учетом физико-химических свойств перемещаемой среды и регламентированных параметров работы трубопровода?	Пп. 5.5.2					
361		Для проведения операций слива и налива в железнодорожные цистерны и другое нестационарное оборудование применяются гибкие шланги в соответствии с проектной документацией?	Пп. 5.5.2					
362		Выбор шлангов осуществляется с учетом свойств транспортируемого продукта и параметров проведения процесса?	Пп. 5.5.2					
363		Срок службы шлангов устанавливается организацией-изготовителем и не продлевается?	Пп. 5.5.2					
364		Во взрывопожароопасных технологических системах, в которых при отклонениях от регламентированных параметров возможен детонационный взрыв в трубопроводах, принимаются меры по предупреждению детонационных явлений и предотвращению передачи взрыва в аппараты, связанные этими трубопроводами?	Пп. 5.5.3					
365		Прокладка трубопроводов обеспечивает наименьшую протяженность коммуникаций, исключает провисания и образование застойных зон?	Пп. 5.5.4					
366		При прокладке трубопроводов через строительные конструкции зданий и другие препятствия принимаются меры, исключающие возможность передачи дополнительных нагрузок на трубы?	Пп. 5.5.5					
367		Трубопроводы не иметь фланцевых или других разъемных соединений?	Пп. 5.5.6					
368		Выполняется ли требование о том, что фланцевые соединения допускаются только в местах установки арматуры или подсоединения трубопроводов к аппаратам, а также на тех участках, где по условиям технологии требуется периодическая разборка для проведения чистки и ремонта трубопроводов?	Пп. 5.5.6					
369		Фланцевые соединения размещаются в местах, открытых и доступных для визуального наблюдения, обслуживания, разборки, ремонта и монтажа?	Пп. 5.5.7					
370		Выполняется ли запрет располагать фланцевые соединения трубопроводов с пожаровзрывоопасными, токсичными и едкими веществами над местами, предназначенными для прохода людей, и рабочими площадками?	Пп. 5.5.7					
371		Материал фланцев, конструкция уплотнения принимаются в соответствии с нормативно-техническими документами с учетом условий эксплуатации?	Пп. 5.5.7					
372		При выборе фланцевых соединений трубопроводов для транспортирования веществ в условиях, не указанных в нормативно-технических документах, материал фланцев и конструкция уплотнения принимаются по рекомендациям проектных, конструкторских или научно-исследовательских организаций?	Пп. 5.5.7					
373		Выполняется ли запрет на применение фланцевых соединений с гладкой уплотняющей поверхностью, за исключением случаев применения спирально навитых прокладок, для технологических трубопроводов со взрывоопасными продуктами на объектах, имеющих в своем составе технологические блоки I категории взрывоопасности?	Пп. 5.5.7					
374		Конструкция уплотнения, материал прокладок и монтаж фланцевых соединений обеспечивают необходимую степень герметичности разъемного соединения в течение межремонтного периода эксплуатации технологической системы?	Пп. 5.5.8					
375		В местах подсоединения трубопроводов с горючими продуктами к коллектору предусматривается установка арматуры для их периодического отключения?	Пп. 5.5.9					
376		Обоснованы случаи установка дублирующих отключающих устройств для повышения надежности при подключении к коллектору трубопроводов технологических блоков I категории взрывоопасности?	Пп. 5.5.9					
377		В технологических системах с блоками I категории взрывоопасности применяется стальная запорная и запорно-регулирующая арматура?	Пп. 5.5.11					
378		В технологических системах с блоками II и III категории взрывоопасности применяется стальная арматура, стойкая к коррозионному воздействию рабочей среды в условиях эксплуатации и отвечающая требованиям технического регламента о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и настоящих Правил?	Пп. 5.5.11					
379		Обосновано ли в проектной документации применение арматуры из чугуна и неметаллических конструкционных материалов (пластических масс, стекла) в технологических блоках, имеющих относительный энергетический потенциал ≤ 10, при соответствующем обосновании (по результатам специальных исследований), разработке дополнительных мер безопасности в условиях эксплуатации?	Пп. 5.5.11					
380		Меры безопасности разрабатываются с учетом анализа эксплуатационных отказов для того, чтобы предотвратить возможность возникновения аварии?	Пп. 5.5.11					
381		На трубопроводах для транспортирования взрывопожароопасных продуктов арматура устанавливается в соответствии с проектной документацией?	Пп. 5.5.12					
382		Класс герметичности затвора определяется в проектной документации исходя из физико-химических свойств перемещаемых продуктов и регламентированных параметров технологического процесса?	Пп. 5.5.12					
383		На трубопроводах технологических блоков I категории взрывоопасности с давлением среды > 2,5 МПа, температурой, равной температуре кипения среды, при регламентированном давлении для повышения надежности и плотности соединений применяется арматура под приварку?	Пп. 5.5.13					
5.6. Противоаварийные устройства	
384		В технологических системах для предупреждения аварий, предотвращения их развития применяют противоаварийные устройства: запорную и запорно-регулирующую арматуру, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления, средства подавления и локализации пламени, автоматические системы подавления взрыва?	Пп. 5.6.1					
385		5.6.2. Выбор методов и средств системы защиты, разработка последовательности срабатывания элементов защиты, локализация и предотвращение развития аварий определяются в проектной документации по результатам анализа опасностей технологического процесса и оценки риска взрыва на основе анализа схем (сценариев) возможного развития этих аварий с учетом категории взрывоопасности технологических блоков, входящих в объект, и отражаются в технологическом регламенте на производство продукции?	Пп. 5.6.2					
386		При проектировании управляемого программным обеспечением оборудования учитываются риски, связанные с ошибками в программе?	Пп. 5.6.2					
387		В технологических блоках всех категорий взрывоопасности и во всех системах регулирования соотношения горючих сред с окислителями для аварийного отключения в качестве отсекающих устройств применяется запорно-регулирующая арматура, соответствующая требованиям по быстродействию и надежности?	Пп. 5.6.3					
388		5.6.4. Технические устройства (в том числе запорная арматура, клапаны, отсекатели), предназначенные для аварийного отключения блока, соответствуют требованиям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах, обеспечивают защиту технологических систем при аварийных режимах с заданным быстродействием срабатывания?	Пп. 5.6.4					
389		Быстродействие отключающих устройств, устанавливаемых на трубопроводах теплоносителя, используемого для испарения горючей жидкости, устанавливается в проектной документации?	Пп. 5.6.4					
390		Источники давления установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности отключаются одновременно со срабатыванием отсекающей арматуры на линиях нагнетания, быстродействие которой определяется в проектной документации?	Пп. 5.6.4					
391		Технические устройства (в том числе арматура, клапаны), предназначенные для подачи в технологическую аппаратуру ингибирующих и инертных веществ, соответствуют требованиям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах, обеспечивают при аварийных режимах заданные параметры по производительности и быстродействию:	Пп. 5.6.5					
392		Технические устройства (в том числе арматура, клапаны) в системах подачи инертного газа в технологические блоки всех категорий взрывоопасности обеспечивают объемные скорости ввода инертного газа, исключающие образование взрывоопасных смесей во всех возможных случаях отклонений процесса от регламентированных значений?	Пп. 5.6.5					
393		Технические устройства (в том числе арматура, клапаны) в системах ввода ингибирующих веществ технологических блоков всех категорий взрывоопасности обеспечивают необходимые объемные скорости подачи ингибиторов для подавления неуправляемых экзотермических реакций?	Пп. 5.6.5					
394		Технические устройства (в том числе арматура, клапаны) на коммуникациях организованного сброса горючих парогазовых и жидких сред технологических блоков всех категорий взрывоопасности исключают возможность выброса этих сред в атмосферу?	Пп. 5.6.5					
395		При срабатывании средств защиты, устанавливаемых на оборудовании, предотвращена возможность травмирования обслуживающего персонала, выброса взрывоопасных продуктов в рабочую зону и окружающую среду?	Пп. 5.6.6					
396		Применяемые для взрывозащиты технологических систем арматура, предохранительные устройства, средства локализации пламени изготовляются в соответствии с техническими требованиями к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и требованиями, установленными в технической документации организации-изготовителя?	Пп. 5.6.7					
397		На опасном производственном объекте применяются технические устройства, прошедшие испытания в установленном порядке и имеющие соответствующие разрешительные документы для их применения?	Пп. 5.6.7					
398		При выборе, расчете и эксплуатации средств защиты аппаратов и коммуникаций от превышения давления учитываются технические требования к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах и технические требования, установленные нормативными документами, содержащими требования по выбору, расчету и эксплуатации средств защиты аппаратов и коммуникаций от превышения давления?	Пп. 5.6.8					
399		При установке предохранительных устройств на технологических аппаратах (трубопроводах) со взрывопожароопасными продуктами предусматриваются меры и средства (в том числе и автоматического регулирования процесса), обеспечивающие минимальную частоту их срабатывания?	Пп. 5.6.8					
400		Средства защиты от распространения пламени (огнепреградители, пламеотсекатели, жидкостные затворы) устанавливаются на дыхательных и стравливающих линиях аппаратов и резервуаров с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также на трубопроводах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в которых возможно распространение пламени, в том числе работающих периодически или при незаполненном сечении трубопровода, на трубопроводах от оборудования с раскаленным катализатором, пламенным горением и другими источниками зажигания?	Пп. 5.6.9					
401		Выполняется ли требование о том, что средства защиты от распространения пламени не устанавливаются при условии подачи в дыхательные и стравливающие линии аппаратов и резервуаров с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями инертных газов в количествах, исключающих образование в них взрывоопасных смесей?	Пп. 5.6.9					
402		Порядок подачи инертных газов устанавливается в технологических регламентах на производство продукции?	Пп. 5.6.9					
403		Конструкция огнепреградителей и жидкостных предохранительных затворов обеспечивает надежную локализацию пламени с учетом условий эксплуатации?	Пп. 5.6.9					
404		Для огнепреградителей и жидкостных предохранительных затворов предусматриваются меры, обеспечивающие надежность их работы в условиях эксплуатации, в том числе при возможности кристаллизации, полимеризации и замерзания веществ в затворе?	Пп. 5.6.10					
405		Для огнепреградителей, устанавливаемых на дыхательных линиях резервуаров с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, где возможно отложение пыли вследствие поступления ее из атмосферного воздуха, предусматриваются меры по контролю состояния огнепреградителей (в том числе по контролю их пропускной способности) и предупреждению риска возникновения аварийных ситуаций?	Пп. 5.6.10					
406		В резервуары с легковоспламеняющимися жидкостями, работающие под давлением, при возникновении в них разрежения для его гашения и исключения образования в них взрывоопасной среды должна предусматривается подача газа, инертного по отношению к находящейся в резервуаре среде?	Пп. 5.6.11					
407		Для резервуаров с легковоспламеняющимися жидкостями, работающих без давления, предусматриваются меры, предотвращающие образование в них взрывоопасных смесей либо исключающие источники воспламенения?	Пп. 5.6.11					
408		Выполняется ли запрет эксплуатации взрывопожароопасных технологических установок с неисправными или отключенными противоаварийными устройствами и системами подачи инертных и ингибирующих веществ?	Пп. 5.6.11					
409		Состояние средств противоаварийной защиты, систем подачи инертных и ингибирующих веществ периодически контролируюся?	Пп. 5.6.11					
410		Периодичность и методы контроля определяются в проектной документации и устанавливаются в технологическом регламенте на производство продукции?	Пп. 5.6.11					
VI. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	
6.1. Общие требования	
411		Системы контроля, автоматического и дистанционного управления и регулирования технологическими процессами, сигнализации и системы противоаварийной автоматической защиты, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях, в том числе поставляемые комплектно с оборудованием, отвечают требованиям настоящих Правил, действующей нормативно-технической документации, проектам, технологическим регламентам на производство продукции и обеспечивают заданную точность поддержания технологических параметров, надежность и безопасность проведения технологических процессов?	Пп. 6.1.1					
412		Выбор систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях по показателям безопасности, надежности, быстродействию, допустимой погрешности измерительных систем и другим техническим характеристикам осуществляется с учетом особенностей технологического процесса в зависимости от категории взрывоопасности технологических блоков, входящих в объект?	Пп. 6.1.2					
413		Системы контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты проходят комплексное опробование по специальным программам?	Пп. 6.1.3					
414		Размещение электрических средств и элементов систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, а также связи и оповещения во взрывоопасных зонах производственных помещений и наружных установок, степень их взрывозащиты соответствуют требованиям нормативно-технических документов по устройству электроустановок?	Пп. 6.1.4					
415		Во взрывоопасных помещениях и вне их перед входными дверями предусматривается устройство световой и звуковой сигнализации загазованности воздушной среды?	Пп. 6.1.5					
416		Средства автоматики, используемые по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, обозначены по месту их установки и указываются в технологическом регламенте на производство продукции и инструкциях?	Пп. 6.1.6					
417		Системы контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях маркируются с нанесением соответствующих надписей, четко отражающих их функциональное назначение, величины уставок защиты и регламентированные значения контролируемых параметров?	Пп. 6.1.7					
418		6.1.8. Размещение систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях осуществляется в местах удобных и безопасных для обслуживания, исключающих вибрацию, количественные характеристики которой превышают допустимые значения показателей вибрации для используемых технических средств, загрязнения веществами, обращающимися в технологическом процессе, механических и других вредных воздействий, влияющих на точность, надежность и быстродействие систем?	Пп. 6.1.8					
419		При размещении систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, а также системы связи и оповещения об аварийных ситуациях предусматриваются меры и средства демонтажа систем и их элементов без разгерметизации оборудования и трубопроводов?	Пп. 6.1.8					
6.2. Системы управления технологическими процессами	
420		Опасные производственные объекты, имеющие в своем составе объекты с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности, оснащаются автоматическими и (или) автоматизированными системами управления, построенными на базе электронных средств контроля и автоматики, включая средства вычислительной техники?	Пп. 6.2.1					
421		Автоматизированные системы управления технологическими процессами на базе средств вычислительной техники соответствуют требованиям технического задания и обеспечивают постоянный контроль параметров технологического процесса и управление режимами для поддержания их регламентированных значений?	Пп. 6.2.2					
422		Автоматизированные системы управления технологическими процессами на базе средств вычислительной техники соответствуют требованиям технического задания и обеспечивают регистрацию срабатывания и контроль работоспособного состояния средств противоаварийной автоматической защиты?	Пп. 6.2.2					
423		Автоматизированные системы управления технологическими процессами на базе средств вычислительной техники соответствуют требованиям технического задания и обеспечивают постоянный контроль состояния воздушной среды в пределах объекта?	Пп. 6.2.2					
424		Автоматизированные системы управления технологическими процессами на базе средств вычислительной техники соответствуют требованиям технического задания и обеспечивают постоянный анализ изменения параметров в сторону критических значений и прогнозирование возможной аварии?	Пп. 6.2.2					
425		Автоматизированные системы управления технологическими процессами на базе средств вычислительной техники соответствуют требованиям технического задания и обеспечивают срабатывание средств управления и противоаварийной автоматической защиты, прекращающих развитие опасной ситуации?	Пп. 6.2.2					
426		Автоматизированные системы управления технологическими процессами на базе средств вычислительной техники соответствуют требованиям технического задания и обеспечивают срабатывание средств локализации и ликвидации аварий, выбор и реализацию оптимальных управляющих воздействий?	Пп. 6.2.2					
427		Автоматизированные системы управления технологическими процессами на базе средств вычислительной техники соответствуют требованиям технического задания и обеспечивают проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех необходимых для этого переключений?	Пп. 6.2.2					
428		Автоматизированные системы управления технологическими процессами на базе средств вычислительной техники соответствуют требованиям технического задания и обеспечивают выдачу информации о состоянии безопасности на объекте в вышестоящую систему управления?	Пп. 6.2.2					
429		В помещениях управления предусматривается световая и звуковая сигнализация, срабатывающая при достижении предупредительных значений параметров процесса, определяющих его взрывоопасность?	Пп. 6.2.2					
6.3. Системы противоаварийной автоматической защиты	
430		Системы противоаварийной автоматической защиты обеспечивают защиту персонала, технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения на управляемом объекте нештатной ситуации, развитие которой может привести к аварии?	Пп. 6.3.1					
431		Системы противоаварийной автоматической защиты функционируют независимо от системы управления технологическим процессом, и нарушение работы системы управления не влияет на работу системы противоаварийной автоматической защиты?	Пп. 6.3.2					
432		Система противоаварийной автоматической защиты выполняет автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния технологического объекта или системы его автоматизации?	Пп. 6.3.3					
433		Система противоаварийной автоматической защиты выполняет автоматическое измерение технологических переменных, важных для безопасного ведения технологического процесса (например, измерение переменных, значения которых характеризуют близость объекта к границам режима безопасного ведения процесса)?	Пп. 6.3.3					
434		Система противоаварийной автоматической защиты выполняет автоматическую (в режиме on-line) диагностику отказов, возникающих в системе противоаварийной автоматической защиты и (или) в используемых ею средствах технического и программного обеспечения?	Пп. 6.3.3					
435		Система противоаварийной автоматической защиты выполняет автоматическую предаварийную сигнализацию, информирующую оператора технологического процесса о потенциально опасных изменениях, происшедших в объекте или в системе противоаварийной автоматической защиты?	Пп. 6.3.3					
436		Система противоаварийной автоматической защиты выполняет автоматическую защиту от несанкционированного доступа к параметрам настройки и (или) выбора режима работы системы противоаварийной автоматической защиты?	Пп. 6.3.3					
437		Системы противоаварийной автоматической защиты для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, при проектировании создаются на базе логических контроллеров, способных функционировать по отказобезопасной структуре и проверенных на соответствие требованиям функциональной безопасности систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью?	Пп. 6.3.4					
438		Методы создания систем противоаварийной автоматической защиты определяются на стадии формирования требований при проектировании автоматизированных систем управления технологическими процессами на основании анализа опасности и работоспособности контуров безопасности с учетом риска, возникающего при отказе контура безопасности?	Пп. 6.3.5					
439		Рациональный выбор средств для систем противоаварийной автоматической защиты осуществляется с учетом их надежности, быстродействия в соответствии с их техническими характеристиками?	Пп. 6.3.5					
440		Для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, выполняется ли запрет использовать в качестве источников информации для систем противоаварийной автоматической защиты одни и те же датчики, которые применяются в составе других подсистем автоматизированной системы управления технологическими процессами (например, в системе автоматического регулирования, в системе технологического или коммерческого учета)?	Пп. 6.3.6					
441		6.3.7. Для объектов, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, выполняется ли запрет использовать в качестве исполнительных устройств систем противоаварийной автоматической защиты одни и те же устройства, которые предусмотрены в составе другой подсистемы автоматизированной системы управления технологическими процессами (например, в системе автоматического регулирования)?	Пп. 6.3.7					
442		Контроль текущих показателей параметров, определяющими взрывоопасность технологических процессов с блоками I категории взрывоопасности, осуществляется не менее чем от двух независимых датчиков с раздельными точками отбора, логически взаимодействующих для срабатывания противоаварийной автоматической защиты?	Пп. 6.3.8					
443		Проектирование системы противоаварийной автоматической защиты и выбор ее элементов осуществляются исходя из условий обеспечения работы системы в процессе эксплуатации, обслуживания и ремонта в течение всего жизненного цикла защищаемого объекта?	Пп. 6.3.10					
444		Показатели надежности, безопасности и быстродействия систем противоаварийной автоматической защиты определяются разработчиками систем с учетом требований технологической части проекта?	Пп. 6.3.11					
445		При разработке систем противоаварийной автоматической защиты учитываются категория взрывоопасности технологических блоков, входящих в объект, и время развития возможной аварии?	Пп. 6.3.11					
446		Время срабатывания системы защиты исключает опасное развитие возможной аварии?	Пп. 6.3.12					
447		При выполнении управляющих функций систем противоаварийной автоматической защиты команды управления, сформированные алгоритмами защит (блокировок), имеют приоритет по отношению к любым другим командам управления технологическим оборудованием, в том числе к командам, формируемым оперативным персоналом автоматизированной системы управления технологическими процессами (если иное не оговорено в техническом задании на ее создание);	Пп. 6.3.13					
448		При выполнении управляющих функций систем противоаварийной автоматической защиты срабатывание одной системы противоаварийной автоматической защиты не приводит к созданию на объекте ситуации, требующей срабатывания другой такой системы;	Пп. 6.3.13					
449		При выполнении управляющих функций систем противоаварийной автоматической защиты в алгоритмах срабатывания защит предусматривается возможность включения блокировки команд управления оборудованием, технологически связанным с аппаратом, агрегатом или иным оборудованием, вызвавшим такое срабатывание.	Пп. 6.3.13					
450		В системах противоаварийной автоматической защиты и управления технологическими процессами любых категорий взрывоопасности исключено ли их срабатывание от кратковременных сигналов нарушения нормального хода технологического процесса, в том числе и в случае переключений на резервный или аварийный источник электропитания?	Пп. 6.3.14					
451		В проектной документации, технологических регламентах на производство продукции и перечнях систем противоаварийной автоматической защиты взрывоопасных объектов наряду с уставками защиты по опасным параметрам указаны границы регламентированных значений параметров?	Пп. 6.3.15					
452		Значения уставок систем защиты определяются с учетом погрешностей срабатывания сигнальных устройств средств измерения, быстродействия системы, возможной скорости изменения параметров и категории взрывоопасности технологического блока?	Пп. 6.3.16					
453		Время срабатывания систем защиты меньше времени, необходимого для перехода параметра от предупредительного до предельно допустимого значения?	Пп. 6.3.16					
454		Конкретные значения уставок приводятся в проекте и технологическом регламенте на производство продукции?	Пп. 6.3.16					
455		Для опасных производственных объектов химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности предусматривается предаварийная сигнализация по предупредительным значениям параметров, определяющих взрывоопасность объектов?	Пп. 6.3.17					
456		В случае отключения электроэнергии или прекращения подачи сжатого воздуха для питания систем контроля и управления системы противоаварийной автоматической защиты обеспечивают перевод технологического объекта в безопасное состояние?	Пп. 6.3.18					
457		Исключена ли возможность случайных (незапрограммированных) переключений в системах контроля и управления системы противоаварийной автоматической защиты при восстановлении питания?	Пп. 6.3.18					
458		Возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания системы противоаварийной автоматической защиты выполняется обслуживающим персоналом по инструкции?	Пп. 6.3.18					
459		Исполнительные механизмы систем противоаварийной автоматической защиты имеют указатели крайних положений непосредственно на этих механизмах, а также устройства, позволяющие выполнять индикацию крайних положений в помещении управления?	Пп. 6.3.19					
460		Надежность систем противоаварийной автоматической защиты обеспечивается аппаратурным резервированием различных типов (дублирование, троирование), временной и функциональной избыточностью и наличием систем диагностики с индикацией рабочего состояния и самодиагностики с сопоставлением значений технологических связанных параметров?	Пп. 6.3.20					
461		Достаточность аппаратурного резервирования и его тип обосновываются разработчиком проекта?	Пп. 6.3.20					
462		Показатели надежности систем противоаварийной автоматической защиты устанавливаются и проверяются не менее, чем для двух типов отказов данных систем: отказы типа "несрабатывание" и отказы типа "ложное срабатывание"?	Пп. 6.3.21					
463		Технические решения по обеспечению надежности контроля параметров, имеющих критические значения, на объектах с технологическими блоками III категории взрывоопасности обосновываются разработчиком проекта?	Пп. 6.3.22					
464		Все программные средства вычислительной техники, предназначенные для применения в составе любой системы противоаварийной автоматической защиты, обязательно проверяются на соответствие требованиям, указанным в техническом задании, которая проводится их изготовителем или поставщиком по программе, согласованной с заказчиком системы противоаварийной автоматической защиты?	Пп. 6.3.23					
465		Перечень контролируемых параметров, определяющих взрывоопасность процесса в каждом конкретном случае, составляется разработчиком процесса и указывается в исходных данных на проектирование?	Пп. 6.3.24					
466		На периоды пуска, останова и переключений технологических режимов установок при соответствующем обосновании в проектной документации и технологических регламентах на производство продукции предусмотрены специальные алгоритмы (сценарии) работы системы противоаварийной автоматической защиты, при которых допускается ручное или автоматическое отключение отдельных блокировок кроме контроля, индикации и регистрации параметров?	Пп. 6.3.25					
6.4. Автоматические средства газового анализа	
467		Для контроля загазованности по предельно допустимой концентрации и нижнему концентрационному пределу распространения пламени в производственных помещениях, рабочей зоне открытых наружных установок предусматриваются средства автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин, и с выдачей сигналов в систему противоаварийной автоматической защиты?	Пп. 6.4.1					
468		Места расположения и тип средств автоматического непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией для контроля загазованности в рабочей зоне открытых наружных установок устанавливаются и обосновываются в проектной документации в соответствии с техническими характеристиками средств (приборов), указанных в паспортах организации-изготовителя?	Пп. 6.4.1					
469		Все случаи загазованности регистрируются приборами с автоматической записью и документируются?	Пп. 6.4.1					
6.5. Энергетическое обеспечение систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты	
470		Системы контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности по обеспечению надежности электроснабжения относятся к особой группе электроприемников I категории в соответствии с требованиями нормативно-технических документов к устройству электроустановок?	Пп. 6.5.1					
471		Определено ли в проектной документации отнесение систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты объектов с технологическими блоками II и III категории взрывоопасности к особой группе электроприемников I категории?	Пп. 6.5.1					
472		6.5.2. Мощность третьего независимого источника электроснабжения, предназначенного для питания систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности, обеспечивает работу всех элементов системы, задействованных в безаварийной остановке технологического объекта?	Пп. 6.5.2					
473		Для пневматических систем управления и противоаварийной автоматической защиты предусматриваются сети сжатого воздуха, отдельные от сетей технологического воздуха?	Пп. 6.5.3					
474		Воздух для воздушных компрессоров и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики очищен от пыли, масла, влаги?	Пп. 6.5.4					
475		Качество сжатого воздуха соответствует требованиям, установленным организацией-изготовителем в технической документации (паспортах) на системы и контрольно-измерительные приборы?	Пп. 6.5.4					
476		Системы обеспечения сжатым воздухом средств управления и противоаварийной автоматической защиты имеют буферные емкости (реципиенты), обеспечивающие питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом?	Пп. 6.5.5					
477		Выполняется ли запрет на использование сжатого воздуха для средств управления и противоаварийной автоматической защиты не по назначению?	Пп. 6.5.5					
478		На линиях ввода сжатого воздуха в цех (технологическую установку) предусмотрены приборы или пробоотборные устройства для анализа загрязненности сжатого воздуха?	Пп. 6.5.6					
479		Периодичность анализов загрязненности сжатого воздуха определена в инструкции?	Пп. 6.5.6					
480		Помещения управления технологическими объектами и установки компримирования воздуха оснащаются световой и звуковой сигнализацией, срабатывающей при падении давления сжатого воздуха в сети до буферных емкостей (реципиентов)?	Пп. 6.5.7					
481		Выполняется ли запрет на использование инертного газа для питания систем контрольно-измерительных приборов и автоматики?	Пп. 6.5.8					
6.6. Метрологическое обеспечение систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты	
482		Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, имеет собственную метрологическую службу или договор с аккредитованными юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в области обеспечения единства измерений технологических параметров в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений"?	Пп. 6.6.1					
483		Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, и информационно-измерительные системы имеют документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и документы о прохождении поверки?	Пп. 6.6.2					
6.7. Размещение и устройство помещений управления и анализаторных помещений	
484		Объемно-планировочные решения, конструкция зданий, помещений и вспомогательных сооружений для систем контроля, управления, противоаварийной автоматической защиты и газового анализа, их размещение на территории опасного производственного объекта химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности соответствуют проекту, требованиям технических регламентов, требованиям законодательства о градостроительной деятельности и настоящих Правил?	Пп. 6.7.1					
485		Помещения управления стоят отдельно?	Пп. 6.7.2					
486		Имеется ли в случаях пристраивания помещений управления к зданиям соответствующее обоснование в проекте?	Пп. 6.7.2					
487		Выполняется ли запрет на размещение над (под) взрывопожароопасными помещениями, помещениями с химически активной и вредной средой, приточными и вытяжными венткамерами, помещениями с мокрыми процессами?	Пп. 6.7.2					
488		Выполняется ли запрет на размещение в помещениях управления оборудования и других устройств, не связанных с системой управления технологическим процессом?	Пп. 6.7.2					
489		Выполняется ли запрет на транзитную прокладку трубопроводов, воздуховодов и кабелей через помещения управления?	Пп. 6.7.2					
490		Выполняется ли запрет на устройство парового или водяного отопления в помещениях управления?	Пп. 6.7.2					
491		Выполняется ли запрет на ввод в помещения управления пожарных водопроводов, импульсных линий и других трубопроводов с горючими, взрывоопасными и вредными продуктами?	Пп. 6.7.2					
492		В помещениях управления предусматриваются воздушное отопление и установки для кондиционирования воздуха?	Пп. 6.7.3					
493		В случае устройства водяного отопления в помещениях управления, не имеющих электронных приборов, обосновывается ли оно в проекте?	Пп. 6.7.3					
494		Воздух, подаваемый в помещения управления, очищен от газов, паров и пыли и соответствует требованиям по эксплуатации установленного оборудования и санитарным нормам?	Пп. 6.7.3					
495		В помещениях управления предусматриваются теплые и неэлектропроводные полы, кабельные каналы и двойные полы, соответствующие требованиям законодательства о градостроительной деятельности?	Пп. 6.7.3					
496		В помещениях управления предусматриваются средства или системы пожаротушения, соответствующие требованиям нормативно-технической документации;	Пп. 6.7.3					
497		В помещениях управления предусматривается световая и звуковая сигнализация о загазованности производственных помещений и территории управляемого объекта?	Пп. 6.7.3					
498		Для систем противоаварийной автоматической защиты в обоснованных случаях предусматриваются щиты (или панели) с мнемосхемами структуры блокировок, которые оснащаются световыми устройствами, сигнализирующими о состоянии блокировок, источников энергопитания и исполнительных органов?	Пп. 6.7.4					
499		Размещение анализаторных помещений (зданий) на площадке технологической установки (цеха) обосновывается в проектной документации в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, настоящих Правил?	Пп. 6.7.5					
500		Объем анализаторного помещения и технические характеристики систем вентиляции определяются исходя из условий, при которых в помещении в течение одного часа должна быть исключена возможность образования взрывоопасной концентрации анализируемых продуктов при полном разрыве газоподводящей трубки одного анализатора независимо от их числа в помещении при наличии ограничителей расхода и давления этих продуктов?	Пп. 6.7.5					
501		Кроме общеобменной вентиляции в помещении предусматривается аварийная вентиляция, которая автоматически включается в случае, если концентрация обращающихся веществ в воздухе помещения достигает 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени?	Пп. 6.7.5					
502		Выполняется ли запрет вводить в анализаторное помещение пробоотборные трубки с давлением выше, чем это требуется для работы анализатора?	Пп. 6.7.6					
503		Ограничители расхода и давления на пробоотборных устройствах размещаются в безопасном месте вне анализаторного помещения?	Пп. 6.7.6					
504		Избыток анализируемого вещества после завершения анализа возвращается в технологическую систему или утилизируется?	Пп. 6.7.6					
505		Баллоны с поверочными газами и смесями, газами-носителями, эталонами отвечают требованиям нормативных документов по безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением?	Пп. 6.7.7					
506		Места и порядок размещения, хранения и использования баллонов определяются проектом?	Пп. 6.7.7					
507		Выполняется ли запрет постоянное пребывание людей в анализаторных помещениях?	Пп. 6.7.8					
508		Анализаторы имеют защиту от распространения пламени по газовым (газоподводящим) линиям?	Пп. 6.7.9					
6.8. Системы связи и оповещения	
509		Производства, имеющие в составе технологические блоки любых категорий взрывоопасности, оборудованы системами двусторонней громкоговорящей и телефонной связи между технологически связанными производственными участками, телефонной связью с персоналом диспетчерских пунктов?	Пп. 6.8.1					
510		Объекты, имеющие в составе технологические блоки I категории взрывоопасности, оборудованы системами двусторонней громкоговорящей связи с персоналом диспетчерских пунктов, штабом гражданской обороны промышленного объекта, газоспасательной службой, пожарной частью, сливоналивными пунктами, складами и насосными горючих, сжиженных и вредных продуктов?	Пп. 6.8.1					
511		Перечень производственных подразделений, с которыми устанавливается связь, вид связи определяются разработчиком проекта в зависимости от особенностей технологического процесса, условий производства с учетом категории взрывоопасности технологических блоков, входящих в них, и других факторов?	Пп. 6.8.1					
512		В технологических блоках всех категорий взрывоопасности предусмотрены технические средства, обеспечивающие в автоматическом режиме оповещение об обнаружении, локализации и ликвидации выбросов опасных веществ?	Пп. 6.8.2					
513		Информация, включая данные прогнозирования о путях возможного распространения взрывоопасного (или вредного химического) облака, передается в газоспасательную службу промышленного объекта и диспетчеру организации, в вышестоящую систему управления.	Пп. 6.8.2					
514		В помещениях управления производствами, имеющими в составе блоки I категории взрывоопасности, на наружных установках, в помещении диспетчера предприятия, штабе гражданской обороны промышленного объекта и ближайшего населенного пункта предусматривается установка постов управления и технических средств для извещения об опасных выбросах химических веществ?	Пп. 6.8.3					
515		Средства оповещения по внешнему оформлению отличаются от аналогичных средств промышленного использования, их размещение и устройство исключают доступ посторонних лиц и возможность случайного использования?	Пп. 6.8.3					
516		Сигнальные устройства систем оповещения пломбируются?	Пп. 6.8.3					
517		Организация и порядок оповещения производственного персонала и гражданского населения об аварии, ответственность за поддержание в состоянии готовности технических средств и соответствующих служб по ликвидации угрозы химического поражения определяются планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?	Пп. 6.8.3					
6.9. Эксплуатация систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, связи и оповещения	
518		Установлен контроль правильности эксплуатации систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты?	Пп. 6.9.1					
519		Объем контроля правильности эксплуатации систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты обеспечивает надежную работу систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты?	Пп. 6.9.1					
520		Выполняется ли запрет осуществлять технологические процессы и работу оборудования с неисправными или отключенными системами контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты?	Пп. 6.9.2					
521		Отключение защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов производится только в дневную смену либо при проведении работ в иные смены в присутствии и при контроле соответствующих служб только по письменному разрешению должностного лица организации?	Пп. 6.9.3					
522		При отключении защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов по письменному разрешению должностного лица организации разрабатываются организационно-технические мероприятия и план организации работ, обеспечивающие безопасность технологического процесса и производства работ?	Пп. 6.9.3					
523		Продолжительность отключения защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов по письменному разрешению должностного лица организации определяется планом организации работ?	Пп. 6.9.3					
524		Выполняется ли запрет на отключение предаварийной сигнализации в случае отключения защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов по письменному разрешению должностного лица организации?	Пп. 6.9.3					
525		Выполняется ли запрет на ручное деблокирование в системах автоматического управления технологическими процессами?	Пп. 6.9.3					
526		При отключении защит (единовременно не более одного параметра) для непрерывных процессов по письменному разрешению должностного лица организации предусматриваются устройства, регистрирующие все случаи отключений параметров защиты и их продолжительность?	Пп. 6.9.3					
527		На период замены элементов системы контроля или управления предусмотрены меры и средства, обеспечивающие безопасное проведение процесса в ручном режиме?	Пп. 6.9.4					
528		В проекте, в технологическом регламенте на производство продукции и технологических инструкциях определены стадии процесса или отдельные параметры, управление которыми в ручном режиме не допускается?	Пп. 6.9.4					
529		Выполняется ли запрет на применение приборов, устройств и других элементов, отработавших свой назначенный срок службы, в системах контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, связи и оповещения об аварийных ситуациях для объектов с технологическими блоками всех категорий взрывоопасности?	Пп. 6.9.5					
530		Сменный технологический персонал в случае обнаружения неисправности прибора или средств автоматизации проводит аварийные отключения вышедших из строя приборов и средств автоматизации в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации средств автоматизации?	Пп. 6.9.6					
531		Организацию проведения ремонта отключенных приборов, наладку и ремонт систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты проводят работники службы контрольно-измерительных приборов и автоматики или специализированной организации при наличии документов на проведение работ по наладке и ремонту систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты на опасных производственных объектах?	Пп. 6.9.6					
6.10. Монтаж, наладка и ремонт систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, связи и оповещения	
532		Запорная регулирующая арматура, исполнительные механизмы, участвующие в схемах контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, после ремонта и перед установкой по месту проходят периодические испытания на быстродействие, прочность и плотность закрытия с оформлением актов или с записью в паспорте, журнале?	Пп. 6.10.1					
533		Периодичность испытаний запорной регулирующей арматуры, исполнительных механизмов, участвующих в схемах контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, после ремонта и перед установкой по месту на быстродействие, прочность и плотность закрытия устанавливается требованиями в технической документации организации-изготовителя?	Пп. 6.10.1					
534		Работы по монтажу, наладке, ремонту, регулировке и испытанию систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, связи и оповещения об аварийных ситуациях исключают искрообразование?	Пп. 6.10.2					
535		На проведение таких по монтажу, наладке, ремонту, регулировке и испытанию систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, связи и оповещения об аварийных ситуациях во взрывоопасных зонах оформляется наряд-допуск, разрабатываются меры, обеспечивающие безопасность организации и проведения работ?	Пп. 6.10.2					
536		При снятии средств контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты, связи и оповещения об аварийных ситуациях для ремонта, наладки или поверки проводится немедленная замена снятых средств на идентичные по всем параметрам?	Пп. 6.10.3					
537		Ремонт технических устройств систем измерения и автоматизации, выполненных во взрывозащищенном исполнении, осуществляется в соответствии с указаниями организации-изготовителя?	Пп. 6.10.4					
VII. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБЕСПЕЧЕНИЮ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ ВЗРЫВООПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ	
538		Устройство, монтаж, обслуживание и ремонт электроустановок соответствую требованиям технических регламентов и настоящих Правил?	П. 7.1					
539		Электроснабжение объектов, имеющих в своем составе технологические блоки I категории взрывоопасности, осуществляется по I категории надежности?	П. 7.2					
540		При электроснабжении обеспечена возможность безаварийного перевода технологического процесса в безопасное состояние во всех режимах функционирования производства, в том числе при одновременном прекращении подачи электроэнергии от двух независимых взаиморезервирующих источников питания?	П. 7.2					
541		Электроприемники технологических систем, имеющих в своем составе блоки II и III категории взрывоопасности, в зависимости от конкретных условий эксплуатации и особенностей технологического процесса по обеспечению надежности электроснабжения относиться к электроприемникам I или II категории?	П. 7.3					
542		Выполняется ли запрет на оборудование устройствами автоматической частотной разгрузки линий электроснабжения от внешних источников, независимо от класса напряжения, питающие потребителей особой группы I категории надежности электроснабжения?	П. 7.4					
543		Прокладка кабелей по территории предприятий и установок выполняется открыто только по эстакадам, в галереях и на кабельных конструкциях технологических эстакад?	П. 7.5					
544		Кабельные сооружения на технологических эстакадах размещают с учетом обеспечения возможности проведения монтажа и демонтажа трубопроводов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов по устройству электроустановок?	П. 7.5					
545		Кабели, прокладываемые по территории технологических установок и производств, имеют изоляцию и оболочку из материалов, не распространяющих горение?	П. 7.5					
546		Электроосвещение наружных технологических установок имеет дистанционное включение из операторной и местное по зонам обслуживания?	П. 7.6					
547		При проведении ремонтных работ в условиях стесненности, возможной загазованности, в том числе внутри технологических аппаратов, освещение обеспечивается с помощью переносных взрывозащищенных аккумуляторных светильников в исполнении, соответствующем среде, или переносных электросветильников во взрывобезопасном исполнении, отвечающих требованиям технических регламентов и других нормативно-технических документов по устройству электроустановок?	П. 7.7					
548		Электроснабжение аварийного освещения рабочих мест осуществляется по особой группе I категории надежности?	П. 7.8					
549		На высотных колоннах, аппаратах и другом технологическом оборудовании заградительные огни во взрывозащищенном исполнении?	П. 7.9					
550		Технологические установки и производства оборудованы стационарной сетью для подключения сварочного электрооборудования?	П. 7.10					
551		Для подключения сварочных аппаратов применяются коммутационные ящики (шкафы)?	П. 7.11					
552		Сеть для подключения сварочных аппаратов до начала работ отключена?	П. 7.12					
553		Подача напряжения в сеть и подключение сварочного электрооборудования выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов и других нормативно-технических документов по безопасной эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности?	П. 7.12					
554		Электросварочные работы осуществляются в соответствии с инструкцией на выполнение огневых работ, утвержденной организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект?	П. 7.13					
555		Устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования размещаются вне взрывоопасных зон?	П. 7.14					
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	
556		Системы отопления и вентиляции по назначению, устройству, техническим характеристикам, исполнению, обслуживанию и условиям эксплуатации соответствуют требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов и настоящих Правил?	П. 8.1					
557		Устройство систем вентиляции, в том числе аварийной, кратность воздухообмена определяются необходимостью обеспечения надежного и эффективного воздухообмена?	П. 8.2					
558		Для помещений с технологическими блоками любых категорий взрывоопасности оценка возможности использования всех видов вентиляции при аварийных, залповых максимально возможных выбросах горючих и токсичных продуктов из технологического оборудования в помещение осуществляется при проектировании и отражается в эксплуатационной документации?	П. 8.2					
559		Порядок эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки и проведения инструментальной проверки на эффективность работы систем вентиляции определен инструкцией по эксплуатации промышленной вентиляции и соответствует требованиям Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?	П. 8.3					
560		Воздухозабор для приточных систем вентиляции предусматривается из мест, исключающих попадание в систему вентиляции взрывоопасных и химически опасных паров и газов при всех режимах работы производства?	П. 8.4					
561		Устройство выбросов от систем общеобменной и аварийной вытяжной вентиляции обеспечивает эффективное рассеивание и исключает возможность взрыва в зоне выброса и образования взрывоопасных смесей над площадкой опасного производственного объека, в том числе у стационарных источников зажигания?	П. 8.5					
562		Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль и газы, оборудована блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного с ней технологического оборудования при неработающем отсосе?	П. 8.6					
563		Системы аварийной вентиляции оснащены средствами их автоматического включения при срабатывании установленных в помещении сигнализаторов довзрывных концентраций или газоанализаторов при превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ?	П. 8.7					
564		В системах вентиляции предусмотрены меры и средства, исключающие поступление взрывопожароопасных паров и газов по воздуховодам из одного помещения в другое?	П. 8.8					
565		Исполнение вентиляционного оборудования, воздуховодов, элементов для вытяжных вентиляционных систем (шиберы, заслонки, клапаны) предусматривает исключение источника зажигания механического (удар, трение) или электрического (статическое электричество) происхождения?	П. 8.9					
566		Вентиляторы соответствуют техническим требованиям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах, требованиям нормативных технических документов и документов организации-изготовителя?	П. 8.9					
567		Воздуховоды систем приточной вентиляции, места соединений их участков друг с другом и с вентиляторами герметичны и исключают поступление воздуха, содержащего взрывоопасные пары и газы, в систему приточной вентиляции?	П. 8.10					
568		Для вытяжных вентиляционных систем, на внутренних поверхностях воздуховодов и оборудования (вентиляторов) которых возможно образование (конденсация, осаждение) жидких или твердых взрывопожароопасных продуктов, предусмотрена и осуществлена очистка систем от этих продуктов с периодичностью, которая указывается в руководстве (инструкции) по эксплуатации?	П. 8.11					
569		В случаях повышенного риска воспламенения отложений предусматриваются стационарные системы пожаротушения?	П. 8.11					
570		Электрооборудование вентиляционных систем, устанавливаемое в производственных помещениях, снаружи здания и в помещениях вентиляционного оборудования (вентиляционных камерах), по уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам соответствует техническим требованиям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах?	П. 8.12					
571		Все металлические воздуховоды и оборудование вентиляционных систем (приточных и вытяжных) заземлены согласно требованиям нормативно-технических документов по устройству электроустановок?	П. 8.13					
572		В помещениях управления и производственных помещениях предусмотрена сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем?	П. 8.14					
573		В помещениях, имеющих взрывоопасные зоны, предусматривается воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией?	П. 8.15					
574		Водяное или паровое отопление помещений применяется при условии, что обращающиеся в процессе вещества не образуют с водой взрывоопасных продуктов и подтверждается принятыми проектными техническими решениями?	П. 8.15					
575		Выполняется ли требование о том, что максимальная температура поверхностей нагрева систем отопления не должна превышать 80 % температуры самовоспламенения вещества, имеющего самую низкую температуру самовоспламенения из обращающихся в процессе веществ?	П. 8.15					
576		Устройство систем отопления (водяного, парового), применяемые элементы и арматура, расположение их при прокладке над электропомещениями и помещениями контрольно-измерительных приборов и автоматики исключают попадание влаги в эти помещения при всех режимах эксплуатации и обслуживания этих систем?	П. 8.16					
577		Узел ввода теплоносителя располагается в помещениях систем приточной вентиляции (в вентиляционной камере) или в самостоятельном помещении с отдельным входом с лестничной клетки либо из невзрывопожароопасных производственных помещений, или в производственных помещениях, в которых предусмотрено применение водяного или парового отопления?	П. 8.17					
IX. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	
578		Проектирование, строительство и эксплуатация систем водопровода и канализации взрывопожароопасных производств выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, законодательства о градостроительной деятельности и настоящих Правил?	П. 9.1					
579		Состав сбрасываемых с общезаводских очистных сооружений стоков устанавливается в технологических регламентах на производство продукции в соответствии с установленными требованиями?	П. 9.1					
580		По каждому технологическому объекту определяются возможные составы, температура и количество направляемых в канализацию промышленных стоков?	П. 9.2					
581		Организация отвода стоков от различных объектов исключает образование осадков и забивку канализации, а при смешивании - возможность образования взрывоопасных продуктов и твердых частиц?	П. 9.2					
582		Обслуживание, ремонт и другие работы на системах водопровода и канализации, относящиеся к газоопасным, выполняются в соответствии с требованиями инструкций по организации безопасного проведения газоопасных работ?	П. 9.3					
583		Системы канализации технологических объектов обеспечивают удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов?	П. 9.4					
584		Выполняется ли запрет на сброс химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов, в магистральную сеть канализации без предварительной очистки, за исключением случаев, когда магистральная сеть предназначена для приема таких стоков?	П. 9.4					
585		Меры по очистке стоков и удалению взрывопожароопасных продуктов исключают возможность образования в системе канализации взрывоопасной концентрации паров и газов?	П. 9.5					
586		Технологические объекты имеют локальные очистные сооружения, необходимость которых обосновывается в проекте?	П. 9.6					
587		Сооружения локальной очистки на входе и выходе потоков сбросов оснащаются средствами контроля содержания взрывоопасных продуктов и сигнализации превышения допустимых значений?	П. 9.7					
588		Очистные сооружения объектов с технологическими блоками любых категорий взрывоопасности, где возможны залповые сбросы взрывопожароопасных продуктов в канализацию, оснащены средствами автоматического контроля и сигнализации их содержания в производственных стоках и наличия предельно допустимых концентраций и нижнего концентрационного предела распространения пламени в рабочей зоне наружных установок?	П. 9.8					
589		Средства контроля выбираются с учетом конкретных условий процессов очистки стоков, их состава и обосновываются в проектной документации?	П. 9.8					
590		Выполняется ли запрет располагать колодцы на сетях канализации под эстакадами технологических трубопроводов и в пределах отбортовок и обвалований оборудования наружных установок, содержащих взрывоопасные продукты?	П. 9.9					
591		Водоснабжение технологических объектов в каждом конкретном случае осуществляется с учетом особенностей технологического процесса и исключения аварий и выбросов взрывопожароопасных продуктов в окружающую среду?	П. 9.10					
592		Для объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности в зависимости от конкретных условий проведения процесса предусматриваются резервные источники водоснабжения с системой их автоматического включения?	П. 9.10					
593		Водоснабжение технологических систем осуществляется с использованием замкнутой системы водооборота?	П. 9.11					
594		Электроснабжение водооборотной системы обеспечивается по той же категории надежности, как и технологических объектов потребителей оборотной воды?	П. 9.11					
595		Для технологических объектов с блоками всех категорий взрывоопасности и технологических объектов с повышенными требованиями по теплосъему (аппараты с экзотермическими процессами) оборотное водоснабжение осуществляется с использованием систем водоподготовки, исключающих снижение эффективности теплообмена и забивку теплообменной аппаратуры?	П. 9.11					
596		Системы оборотного водоснабжения технологических объектов оснащаются средствами контроля и сигнализации наличия взрывопожароопасных и токсичных веществ в водооборотной системе на выходе из технологических аппаратов (на коллекторе)?	П. 9.12					
597		Приняты меры, исключающие попадание взрывопожароопасных и токсичных веществ в водооборотную систему?	П. 9.12					
598		Выполняется ли запрет на прямое соединение канализации химически загрязненных стоков с хозяйственно-бытовой канализацией без гидрозатворов?	П. 9.13					
599		При возможности попадания в стоки взрывопожароопасных и токсичных веществ предусмотрены средства контроля и сигнализации их содержания на выходе с установок (на коллекторе), а также меры, исключающие попадание этих веществ в хозяйственно-бытовую канализацию?	П. 9.13					
X. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ОТ ТРАВМИРОВАНИЯ	
600		Размещение предприятия, имеющего в своем составе взрывоопасные технологические объекты, планировка его территории, объемно-планировочные решения строительных объектов осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности?	П. 10.1					
601		Выполняется ли требование о том, что на территории предприятия, имеющего в своем составе взрывопожароопасные производства, не допускается наличие природных оврагов, выемок, низин и устройство открытых траншей, котлованов, приямков, в которых возможно скопление взрывопожароопасных паров и газов?	П. 10.2					
602		Выполняется ли требование о том, что траншейная и наземная прокладка трасс трубопроводов со сжиженными горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в искусственных или естественных углублениях не допускается?	П. 10.2					
603		Технологические объекты, помещения производственного, административно-хозяйственного, бытового назначения и места постоянного или временного пребывания людей, находящиеся при аварии в пределах опасной зоны, оснащаются эффективными системами оповещения персонала об аварии на технологическом объекте?	П. 10.3					
604		Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий предусматриваютя меры по выводу в безопасное место людей, не занятых непосредственно выполнением работ по ликвидации аварии?	П. 10.3					
605		Для вновь проектируемых взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов обеспечена защита персонала, постоянно находящегося в помещении управления (операторные), от воздействия ударной волны (травмирования) при возможных аварийных взрывах на технологических объектах с учетом зон разрушения, а также от термического воздействия?	П. 10.4					
606		Для вновь проектируемых взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированных систем контроля, управления, противоаварийной автоматической защиты для перевода технологических процессов в безопасное состояние и аварийного останова технологических объектов?	П. 10.4					
607		Расчеты массы вещества, участвующей во взрыве, и радиусов зон разрушений проводятся в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам?	П. 10.5					
608		Для обоснования моделей, методов расчета и компьютерных программ, в том числе зарубежных, не соответствуюших приложению № 3 к настоящим Правилам, указаны организация, разработавшая их, принятые модели расчета, значения основных исходных данных, литературные ссылки на используемые материалы, в том числе сведения о верификации (сертификации) компьютерных программ, в том числе зарубежных, сравнении с другими моделями и фактическими данными по расследованию аварий и экспериментам, данные о практическом использовании методик и компьютерных программ, в том числе зарубежных, для других аналогичных объектов?	П. 10.5					
XI. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	
609		Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования определен в нормативных технических документах эксплуатирующей организации (стандарты, положения, инструкции) по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования и технических устройств с учетом условий их эксплуатации, оценки вероятности и последствий отказа, требований нормативных документов, инструкций организаций-изготовителей?	П. 11.1					
610		Ремонт технологического оборудования проводится как при полностью остановленных технологических объектах (установках), так и при их эксплуатации в зависимости от вида оборудования, наличия резерва, продолжительности межремонтного пробега, вида и объема ремонта (в том числе и при устранении выявленных неполадок)?	П. 11.2					
611		Продолжительность работы технологических объектов (установок) между остановками для ремонта оборудования и технических устройств установлена нормативными техническими документами эксплуатирующей организации (стандарты, положения) в соответствии с требованиями документации организаций - изготовителей оборудования?	П. 11.2					
612		Проведение ремонта отдельных видов оборудования на объектах с технологическими блоками любых категорий взрывоопасности в условиях действующего производства осуществляется в соответствии с требованиями инструкций о порядке безопасного проведения работ повышенной опасности?	П. 11.3					
613		Оборудование к ремонту подготавливается технологическим персоналом и сдается руководителю ремонтных работ с записью в журнале или акте сдачи оборудования в ремонт о выполненных подготовительных работах и мероприятиях с оформлением наряда-допуска?	П. 11.4					
614		Порядок подготовки оборудования к ремонту, оформление наряда-допуска, сдача в ремонт и приемка из ремонта оборудования осуществляются в соответствии с требованиями инструкции по подготовке оборудования к ремонту и безопасному проведению ремонтных работ, разработанной для каждого технологического объекта (цеха, установки) или группы объектов, утвержденной эксплуатирующей организацией?	П. 11.5					
615		Материалы и изделия, применяемые при ремонте оборудования и технических устройств, проходят входной контроль? 	П. 11.6					
616		Порядок проведения и объем входного контроля материалов и изделий для ремонта оборудования и технических устройств установлен в нормативных документах эксплуатирующей организации (стандарты, положения, инструкции)?	П. 11.6					
617		При проведении входного контроля проверяется наличие сопроводительных документов, удостоверяющих качество продукции и изделий (комплектность, упаковку, маркировку, внешний вид)?	П. 11.6					
618		Газоопасные работы, связанные с подготовкой оборудования к ремонту и проведением ремонта, производятся в соответствии с требованиями инструкции по организации газоопасных работ на опасном производственном объекте, разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией?	П. 11.7					
619		Ремонтные работы с применением открытого огня производятся в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией?	П. 11.8					
620		В процессе ремонта оборудования технологических блоков любых категорий взрывоопасности проводятся пооперационный контроль качества ремонтных работ, в том числе с применением методов технической диагностики, комплексные или индивидуальные испытания (опрессовка, обкатка)?	П. 11.9					
621		Результаты контроля и испытаний отражаются в соответствующих исполнительных, отчетных документах?	П. 11.9					
622		При положительных результатах испытаний (опрессовка, обкатка) оборудования и при соответствии исполнительной документации нормативным требованиям производятся оценка качества ремонта по каждой единице оборудования и пуск его в дальнейшую эксплуатацию?	П. 11.9					
623		Оценка качества ремонта оборудования (кроме техобслуживания и текущего ремонта) определяется заказчиком и исполнителем ремонта с учетом требований нормативно-технических документов и указывается в акте сдачи оборудования из ремонта?	П. 11.10					
624		Отремонтированное оборудование допускается к эксплуатации при наличии положительной оценки качества ремонта в акте сдачи оборудования из ремонта и, если показатели технических параметров (разрешенное давление в аппарате, производительность и напор компрессора или насоса) и показатели надежности соответствуют паспортным данным, а также обеспечивается установленный для данного оборудования режим работы?	П. 11.11					
625		Объект (блок, установка), ремонт которого закончен, принимается по акту и допускается к эксплуатации после проверки сборки технологической схемы, снятия заглушек, испытания систем на герметичность, проверки работоспособности систем контроля, сигнализации, управления и противоаварийной автоматической защиты, эффективности и времени срабатывания междублочных отключающих (отсекающих) устройств, наличия исправного состояния средств локализации пламени и предохранительных устройств, соответствия установленного электрооборудования требованиям нормативных технических документов по устройству электроустановок, исправного состояния и требуемой эффективности работы вентиляционных систем?	П. 11.12					
626		Проверяются полнота и качество исполнительной ремонтной документации, состояние территории объекта и рабочих мест, готовность обслуживающего персонала к осуществлению своих основных обязанностей и другие требования, предусмотренные нормативно-технической документацией?	П. 11.12					
627		Акт о приемке из ремонта объекта, разрешающий его пуск в эксплуатацию, утверждается в установленном порядке?	П. 11.12					
628		Вывод установок из эксплуатации на длительный период и ввод этих установок в эксплуатацию после длительных остановок осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими эти процедуры?	П. 11.13